«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 020 167	руб.	Смета на сумму:	5 020 167	руб.	
Директор МКУ « КР МКД»  	Генеральный директор ООО «УК «Жилстрой+»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Серпионова Р.П. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на аварийно-восстановительные работы по ремонту конструктивных элементов 1-го этажа и инженерных сетей МКД №127-131 по ул.Красной в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	5 020.167	тыс. руб.	
монтажных работ:	562.155	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.101	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 016.245	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
	Демонтажные работы	
1.	Е65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода		0.76	673.18	511.62	9 586.83	7 286	14.241	
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	59.62	45.3112	8.820	399.64	149.970	6 795	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.1292	15.080	1.95	256.870	33	17.034	
1. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.17	0.1292	32.61	4.21	300.82	39	9.225	
			(1)			15.08	1.95	256.87	33	17.034	
1. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	4.332	1.52	6.58	3.21	14	2.112	
1. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	3.5948	13.15	47.27	51.59	185	3.923	
1. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.5624	95.85	53.91	448.87	252	4.683	
		Накладные расходы				74%	297.18	63%	4 302		
		Сметная прибыль				50%	200.80	40%	2 731		
		Всего с НР и СП					1 009.59		14 319		
	
2.	Е65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода		8.42	391.22	3 294.11	5 573.01	46 925	14.245	
2. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	34.66	291.8372	8.820	2 574.00	149.970	43 767	17.003	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.842	15.080	12.70	256.870	216	17.034	
2. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.1	0.842	32.61	27.46	300.82	253	9.225	
			(1)			15.08	12.70	256.87	216	17.034	
2. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	27.786	1.52	42.23	3.21	89	2.112	
2. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	23.0708	13.15	303.38	51.59	1 190	3.923	
2. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	3.6206	95.85	347.03	448.87	1 625	4.683	
		Накладные расходы				74%	1 914.16	63%	27 709		
		Сметная прибыль				50%	1 293.35	40%	17 593		
		Всего с НР и СП					6 501.62		92 227		
	
	Монтажные работы	
3.	Е16-06-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	1 счетчик (водомер)		1	1 028.00	1 028.00	4 000.31	4 000	3.891	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
3. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	0.492	0.492	9.980	4.91	169.690	83	17.003	
3. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
3. 3.	С101-0388	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	16 286.00	0.33	39 873.45	1	2.448	
3. 4.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.00001	17 234.00	0.17	77 305.10	1	4.486	
3. 5.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	37.29	0.37	137.58	1	3.689	
3. 6.	С301-3165	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 32 мм	шт.	1	1	1 021.00	1 021.00	3 901.89	3 902	3.822	
		Накладные расходы				115%	5.65	98%	81		
		Сметная прибыль				71%	3.49	56%	46		
		Всего с НР и СП					1 037.13		4 128		
	
4.	С301-3165 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 32 мм	шт.		-1	1 021.00	-1 021.00	3 901.89	-3 902	3.822	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
5.	С301-3152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Счетчик холодной воды, марка: ВСХ-32	шт.		1	1 623.43	1 623.43	5 814.18	5 814	3.581	
	
6.	Е18-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.		1	229.65	229.65	770.52	771	3.357	
		Начисления: Н5= 1.2	
6. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.264	0.264	10.520	2.78	179.030	47	17.018	
6. 2.	С101-0388	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	16 286.00	0.33	39 873.45	1	2.448	
6. 3.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.00001	17 234.00	0.17	77 305.10	1	4.486	
6. 4.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	37.29	0.37	137.58	1	3.689	
6. 5.	С301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	1	1	226.00	226.00	720.31	720	3.187	
		Накладные расходы				115%	3.20	98%	46		
		Сметная прибыль				71%	1.97	56%	26		
		Всего с НР и СП					234.82		843		
	
7.	Е18-06-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка фильтров диаметром: 40 мм	10 фильтров		0.1	2 269.07	226.91	23 201.48	2 320	10.224	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
7. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	11.904	1.1904	9.860	11.74	167.740	200	17.012	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0036	15.080	0.05	256.870	1	17.034	
7. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.036	0.0036	113.70	0.41	810.77	3	7.131	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
7. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.452	0.4452	8.45	3.76	38.16	17	4.516	
7. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.576	0.0576	101.31	5.84	999.00	58	9.861	
			(1)			12.94	0.75	219.76	13	16.983	
7. 6.	С101-1522	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.0009	0.00009	12 927.00	1.16	48 109.45	4	3.722	
7. 7.	С301-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 40 мм	шт.	10	1	204.00	204.00	2 038.69	2 039	9.994	
		Накладные расходы				115%	13.56	98%	197		
		Сметная прибыль				71%	8.37	56%	113		
		Всего с НР и СП					248.84		2 630		
	
8.	С302-0072 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 40 мм, тип в/н	шт.		1	246.36	246.36	1 520.78	1 521	6.174	
	
9.	С1 Цена поставщи.	Клапан обратный латунный VALTEK д.50мм	шт.		1	308.24	308.24	1 682.99	1 683	5.46	
	
10.	С302-0074 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 15 мм, тип н/н	шт.		157	35.59	5 587.63	220.11	34 557	6.185	
	
11.	С302-0071 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 32 мм, тип в/н	шт.		32	160.03	5 120.96	1 020.31	32 650	6.376	
	
12.	С302-0072 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 40 мм, тип в/н	шт.		2	246.36	492.72	1 520.78	3 042	6.174	
	
13.	С2Цена поставщик.	Кран 10Б9бк1 пробно-спускной цапковый латунный с прямым пуском д.15мм	шт.		32	62.27	1 992.64	339.99	10 880	5.46	
	
14.	Е16-04-002-01 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода		1.35	4 168.59	5 627.60	52 026.29	70 235	12.48	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	228.288	308.1888	10.520	3 242.15	179.030	55 175	17.018	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.104	21.7404	15.080	327.85	256.870	5 584	17.034	
14. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.06	0.081	97.19	7.87	1 104.78	89	11.367	
			(1)			15.08	1.22	256.87	21	17.034	
14. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.036	0.0486	113.70	5.53	810.77	39	7.131	
			(1)			15.08	0.73	256.87	12	17.034	
14. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16.008	21.6108	101.37	2 190.69	620.67	13 413	6.123	
			(1)			15.08	325.89	256.87	5 551	17.034	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.3564	101.31	36.11	999.00	356	9.861	
			(1)			12.94	4.61	219.76	78	16.983	
14. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00085	0.0011475	23 035.00	26.43	95 085.64	109	4.128	
14. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.3375	48.92	16.51	232.15	78	4.746	
14. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.135	458.52	61.90	3 875.13	523	8.451	
14. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.55	0.7425	27.44	20.37	563.77	419	20.546	
14. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.3375	52.58	17.75	59.35	20	1.129	
14. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0016	0.00216	4.80	0.01	43.58		9.079	
14. 13.	С411-0001	Вода	м3	0.47	0.6345	3.60	2.28	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				115%	4 105.50	98%	59 544		
		Сметная прибыль				71%	2 534.70	56%	34 025		
		Всего с НР и СП					12 267.80		163 804		
	
15.	С507-3336 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 10/20	м		121.365	11.39	1 382.35	27.82	3 376	2.442	
		Объем: 135*0.899									
	
16.	С301-7351 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 20-24 мм	10 шт.		13.5	117.20	1 582.20	604.49	8 161	5.158	
	
17.	С507-5007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм	10 шт.		3.5	8.40	29.40	39.31	138	4.694	
	
18.	С507-3286 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	10 шт.		0.4	15.40	6.16	63.54	25	4.058	
	
19.	С507-3173 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	10 шт.		9	12.30	110.70	53.00	477	4.309	
	
20.	Е16-04-002-04 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода		4.3	2 936.43	12 626.65	40 747.69	175 215	13.877	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
20. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	194.88	837.984	10.520	8 815.59	179.030	150 024	17.018	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.08	30.444	15.080	459.10	256.870	7 820	17.034	
20. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.072	0.3096	97.19	30.09	1 104.78	342	11.367	
			(1)			15.08	4.67	256.87	80	17.034	
20. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.048	0.2064	113.70	23.47	810.77	167	7.131	
			(1)			15.08	3.11	256.87	53	17.034	
20. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	6.96	29.928	101.37	3 033.80	620.67	18 575	6.123	
			(1)			15.08	451.31	256.87	7 688	17.034	
20. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.372	1.5996	101.31	162.06	999.00	1 598	9.861	
			(1)			12.94	20.70	219.76	352	16.983	
20. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00103	0.004429	23 035.00	102.02	95 085.64	421	4.128	
20. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.23	0.989	48.92	48.38	232.15	230	4.746	
20. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.121	0.5203	458.52	238.57	3 875.13	2 016	8.451	
20. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.66	2.838	27.44	77.87	563.77	1 600	20.546	
20. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.29	1.247	52.58	65.57	59.35	74	1.129	
20. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0063	0.02709	4.80	0.13	43.58	1	9.079	
20. 13.	С411-0001	Вода	м3	1.88	8.084	3.60	29.10	20.52	166	5.7	
		Накладные расходы				115%	10 665.89	98%	154 687		
		Сметная прибыль				71%	6 585.03	56%	88 393		
		Всего с НР и СП					29 877.57		418 295		
	
21.	С507-3339 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/40	м		402.91	33.67	13 565.98	104.73	42 197	3.111	
		Объем: 430.0*0.937									
	
22.	С301-7354 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 40-45 мм	10 шт.		43	145.50	6 256.50	738.68	31 763	5.077	
	
23.	С507-5059 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х20 мм	10 шт.		3.2	23.30	74.56	125.82	403	5.405	
	
24.	С507-5010 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм	10 шт.		11.4	34.60	394.44	154.42	1 760	4.462	
	
25.	С507-3175 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.		9.8	66.80	654.64	288.99	2 832	4.326	
	
26.	С507-3301 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х20х40 мм	10 шт.		15.6	62.40	973.44	252.88	3 945	4.053	
	
27.	Е16-04-002-05 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода		0.76	3 593.06	2 730.73	41 742.58	31 724	11.617	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
27. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	169.824	129.06624	10.520	1 357.78	179.030	23 107	17.018	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.152	12.27552	15.080	185.11	256.870	3 153	17.034	
27. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.084	0.06384	97.19	6.20	1 104.78	71	11.367	
			(1)			15.08	0.96	256.87	16	17.034	
27. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.06	0.0456	113.70	5.18	810.77	37	7.131	
			(1)			15.08	0.69	256.87	12	17.034	
27. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16.008	12.16608	101.37	1 233.28	620.67	7 551	6.123	
			(1)			15.08	183.46	256.87	3 125	17.034	
27. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.408	0.31008	101.31	31.41	999.00	310	9.861	
			(1)			12.94	4.01	219.76	68	16.983	
27. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00072	0.0005472	23 035.00	12.60	95 085.64	52	4.128	
27. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.3268	48.92	15.99	232.15	76	4.746	
27. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.0646	458.52	29.62	3 875.13	250	8.451	
27. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.47	0.3572	27.44	9.80	563.77	201	20.546	
27. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.3952	52.58	20.78	59.35	23	1.129	
27. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.007524	4.80	0.04	43.58		9.079	
27. 13.	С411-0001	Вода	м3	2.94	2.2344	3.60	8.04	20.52	46	5.7	
		Накладные расходы				115%	1 774.32	98%	25 735		
		Сметная прибыль				71%	1 095.45	56%	14 706		
		Всего с НР и СП					5 600.51		72 164		
	
28.	С507-3340 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 10/50	м		71.896	45.47	3 269.11	159.54	11 470	3.509	
		Объем: 76.0*0.946									
	
29.	С3 Цена поставщи.	ППР Переходник  Дн 50х40 мм	шт.		2	7.55	15.10	41.22	82	5.43	
	
30.	С507-5011 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм	10 шт.		1.6	65.60	104.96	270.64	433	4.125	
	
31.	С301-7355 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм	10 шт.		7.6	149.90	1 139.24	769.61	5 849	5.134	
	
32.	С507-3308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 50х40х50 мм	10 шт.		3	138.00	414.00	719.12	2 157	5.21	
	
33.	С507-3290 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	10 шт.		0.2	130.70	26.14	597.77	120	4.591	
	
34.	С507-3176 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.		0.9	119.00	107.10	503.87	453	4.23	
	
35.	Е26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода		50.5	1 021.54	51 588.02	5 194.48	262 321	5.085	
		Объем: 430+75									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
35. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	4.224	213.312	10.520	2 244.04	179.030	38 189	17.018	
35. 2.	Х33-2101	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	23.634	2.30	54.36	4.29	101	1.865	
35. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	15.15	101.31	1 534.85	999.00	15 135	9.861	
			(1)			12.94	196.04	219.76	3 329	16.983	
35. 4.	С101-2466	Краска "Армофиниш"	л	1.438	72.619	559.64	40 640.50	2 047.63	148 697	3.659	
35. 5.	С101-2481	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м	1.5	75.75	57.80	4 378.35	676.20	51 222	11.699	
35. 6.	С104-0169	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	15.15	118.00	1 787.70	183.11	2 774	1.552	
35. 7.	С113-0393	Клей "Армофлекс" 520	л	0.143	7.2215	89.01	642.79	715.85	5 170	8.042	
35. 8.	С113-0394	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	1.01	198.53	200.52	808.65	817	4.073	
35. 9.	С506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0.033	1.6665	62.96	104.92	129.83	216	2.062	
		Накладные расходы				90%	2 019.64	77%	29 406		
		Сметная прибыль				60%	1 346.42	48%	18 331		
		Всего с НР и СП					54 954.08		310 057		
	
36.	С506-0879 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг		-1.6665	62.96	-104.92	129.83	-216	2.059	
		Объем: (50.5)*(-0.033)									
	
37.	С113-0394 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Очиститель для клея "Армофлекс"	л		-1.01	198.53	-200.52	808.65	-817	4.074	
		Объем: (50.5)*(-0.02)									
	
38.	С113-0393 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей "Армофлекс" 520	л		-7.2215	89.01	-642.79	715.85	-5 170	8.043	
		Объем: (50.5)*(-0.143)									
	
39.	С101-2466 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска "Армофиниш"	л		-72.619	559.64	-40 640.50	2 047.63	-148 697	3.659	
		Объем: (50.5)*(-1.438)									
	
40.	С104-0847 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 54 мм	10 м		8.25	109.10	900.08	714.65	5 896	6.551	
		Объем: 75*1.1									
	
41.	С104-0845 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 42 мм	10 м		47.3	86.30	4 081.99	582.35	27 545	6.748	
		Объем: (430)*1.1									
	
42.	Е16-07-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм	1 врезка		1	152.10	152.10	1 556.23	1 556	10.23	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	5.352	5.352	10.520	56.30	179.030	958	17.018	
42. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.516	0.516	8.45	4.36	38.16	20	4.516	
42. 3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.588	0.588	1.52	0.89	3.21	2	2.112	
42. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
42. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	0.037	0.037	13.15	0.49	51.59	2	3.923	
42. 6.	С101-1522	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00015	12 927.00	1.94	48 109.45	7	3.722	
42. 7.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0084	95.85	0.81	448.87	4	4.683	
42. 8.	С103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0.4	0.4	50.25	20.10	221.89	89	4.416	
42. 9.	С302-1138	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	1	66.00	66.00	462.84	463	7.013	
		Накладные расходы				115%	64.75	98%	939		
		Сметная прибыль				71%	39.97	56%	536		
		Всего с НР и СП					256.82		3 031		
	
43.	С103-0053 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		-0.4	50.25	-20.10	221.89	-89	4.428	
		Объем: (1.0)*(-0.4)									
	
44.	С302-1138 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.		-1	66.00	-66.00	462.84	-463	7.015	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					85 779.63		682 228	7.953	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20 698.98		67 629	3.267	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					20 698.98		67 629	3.267	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20 698.98		67 629	3.267	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					14 981.36		140 862	9.402	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 982.07		33 441	6.712	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 35)					2 019.64		29 406	14.56	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35)					1 346.42		18 331	13.615	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 347.42		188 599	10.279	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					50 099.29		473 737	9.456	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 3, 6, 7, 14, 20, 27, 42)					18 844.20		273 240	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 3, 6, 7, 14, 20, 27, 42)					11 763.13		158 170	13.446	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					80 706.62		905 147	11.215	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					119 753.02		1 161 375	9.698	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 562.71	2.14	24 853	9.698	
	ИТОГО					122 315.73		1 186 228	9.698	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 446.31	2	23 725	9.698	
	ИТОГО					124 762.04		1 209 953	9.698	
	НДС 18%				18	22 457.17	18	217 792	9.698	
	ВСЕГО С НДС					147 219.21		1 427 745	9.698	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					20 863.84		302 646	14.506	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13 109.55		176 501	13.464	
	
	Раздел 2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
45.	Е65-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0.7	622.35	435.65	10 544.26	7 381	16.942	
45. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	68.8	48.16	8.970	432.00	152.560	7 347	17.008	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.112	15.080	1.69	256.870	29	17.034	
45. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.16	0.112	32.61	3.65	300.82	34	9.225	
			(1)			15.08	1.69	256.87	29	17.034	
		Накладные расходы				74%	320.93	63%	4 647		
		Сметная прибыль				50%	216.85	40%	2 950		
		Всего с НР и СП					973.43		14 978		
	
46.	Е65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		7	775.58	5 429.03	13 109.63	91 767	16.903	
46. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	85.3	597.1	8.970	5 355.99	152.560	91 094	17.008	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	2.24	15.080	33.78	256.870	575	17.034	
46. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.32	2.24	32.61	73.05	300.82	674	9.225	
			(1)			15.08	33.78	256.87	575	17.034	
		Накладные расходы				74%	3 988.43	63%	57 751		
		Сметная прибыль				50%	2 694.89	40%	36 668		
		Всего с НР и СП					12 112.34		186 186		
	
47.	Е65-6-12 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 приборов		0.29	48 445.35	14 049.15	409 305.48	118 699	8.449	
47. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	412.7	119.683	9.630	1 152.55	163.850	19 610	17.015	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.2175	15.080	3.28	256.870	56	17.034	
47. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.75	0.2175	32.61	7.09	300.82	65	9.225	
			(1)			15.08	3.28	256.87	56	17.034	
47. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.75	0.2175	101.31	22.03	999.00	217	9.861	
			(1)			12.94	2.81	219.76	48	16.983	
47. 5.	С101-0311	Каболка	т	0.0035	0.001015	43 816.00	44.47	137 492.94	140	3.138	
47. 6.	С101-0388	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000754	16 286.00	12.28	39 873.45	30	2.448	
47. 7.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0012	0.000348	17 234.00	6.00	77 305.10	27	4.486	
47. 8.	С101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм	т	0.005	0.00145	12 870.00	18.66	62 625.29	91	4.866	
47. 9.	С101-1483	Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм	т	0.0072	0.002088	13 709.00	28.62	96 976.28	202	7.074	
47. 10.	С101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.3045	37.29	11.35	137.58	42	3.689	
47. 11.	С101-2429	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0058	2 050.80	11.89	23 342.31	135	11.382	
47. 12.	С301-1310	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.	4	1.16	740.00	858.40	3 088.35	3 582	4.173	
47. 13.	С301-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	компл.	100	29	409.51	11 875.79	3 260.56	94 556	7.962	
		Накладные расходы				103%	1 190.50	88%	17 306		
		Сметная прибыль				60%	693.50	48%	9 440		
		Всего с НР и СП					15 933.15		145 445		
	
48.	С301-1521 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Унитаз-компакт "Комфорт"	компл.		-29	409.51	-11 875.79	3 260.56	-94 556	7.962	
		Объем: (0.29)*(-100.0)									
	
49.	Е16-07-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка		3	278.13	834.40	3 012.06	9 036	10.829	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
49. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	10.728	32.184	9.050	291.27	154.380	4 969	17.059	
49. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.036	101.31	3.65	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
49. 3.	С101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00576	1 964.50	11.32	23 342.31	134	11.882	
49. 4.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00216	11.87	0.03	130.73		11.013	
49. 5.	С103-1011	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.	1	3	25.00	75.00	176.17	529	7.047	
49. 6.	С103-1034	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.	1	3	73.29	219.87	610.63	1 832	8.332	
49. 7.	С301-3342	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.	1	3	77.76	233.28	512.17	1 537	6.587	
		Накладные расходы				115%	334.96	98%	4 870		
		Сметная прибыль				71%	206.80	56%	2 783		
		Всего с НР и СП					1 376.16		16 688		
	
50.	С103-1011 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.		-3	25.00	-75.00	176.17	-529	7.053	
		Объем: (3.0)*(-1.0)									
	
51.	С103-1034 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.		-3	73.29	-219.87	610.63	-1 832	8.332	
		Объем: (3.0)*(-1.0)									
	
52.	С301-3342 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.		-3	77.76	-233.28	512.17	-1 537	6.589	
		Объем: (3.0)*(-1.0)									
	
53.	Е16-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода		0.7	6 137.85	4 296.49	24 789.69	17 353	4.039	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	77.088	53.9616	10.520	567.68	179.030	9 661	17.018	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0168	15.080	0.25	256.870	4	17.034	
53. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.012	0.0084	97.19	0.82	1 104.78	9	11.367	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
53. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.012	0.0084	113.70	0.96	810.77	7	7.131	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
53. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0084	101.31	0.85	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
53. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	1.05	182.07	191.17	610.14	641	3.351	
53. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.00084	20 580.00	17.29	161 788.18	136	7.861	
53. 8.	С302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	99.8	69.86	50.34	3 516.75	98.56	6 885	1.958	
53. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.39	0.273	3.60	0.98	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				115%	653.12	98%	9 472		
		Сметная прибыль				71%	403.23	56%	5 412		
		Всего с НР и СП					5 352.84		32 237		
	
54.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода		6.71	12 865.35	86 326.47	38 330.93	257 201	2.979	
		Объем: 700-29									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
54. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	73.92	496.0032	10.520	5 217.95	179.030	88 799	17.018	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.4026	15.080	6.07	256.870	103	17.034	
54. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.036	0.24156	97.19	23.48	1 104.78	267	11.367	
			(1)			15.08	3.64	256.87	62	17.034	
54. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.024	0.16104	113.70	18.31	810.77	131	7.131	
			(1)			15.08	2.43	256.87	41	17.034	
54. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.16104	101.31	16.31	999.00	161	9.861	
			(1)			12.94	2.08	219.76	35	16.983	
54. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	26.84	182.07	4 886.76	610.14	16 376	3.351	
54. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0178486	20 580.00	367.32	161 788.18	2 888	7.861	
54. 8.	С302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	99.8	669.658	113.13	75 758.41	221.55	148 363	1.958	
54. 9.	С411-0001	Вода	м3	1.57	10.5347	3.60	37.92	20.52	216	5.7	
		Накладные расходы				115%	6 007.62	98%	87 124		
		Сметная прибыль				71%	3 709.05	56%	49 785		
		Всего с НР и СП					96 043.15		394 110		
	
55.	С4 Цена поставщи.	Ревизия 110мм РР канализац серая	шт.		64	18.50	1 184.00	101.01	6 465	5.46	
	
56.	С5 Цена поставщи.	Переход 110 мм чугун/пластик серая	шт.		32	30.22	967.04	165.00	5 280	5.46	
	
57.	С301-7355 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм	10 шт.		6.4	149.90	959.36	769.61	4 926	5.135	
	
58.	С301-7362 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм	10 шт.		47	344.90	16 210.30	1 764.17	82 916	5.115	
	
59.	С6 Цена поставщи.	Заглушка 110мм ПВХ	шт.		13	43.33	563.29	236.58	3 076	5.461	
	
60.	С507-3028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром: 110 мм	шт.		128	106.58	13 642.24	397.21	50 843	3.727	
	
61.	Е51-1-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта		0.1856	6 766.21	1 255.81	85 084.70	15 792	12.575	
		Объем: 29*0.8*0.8									
61. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	519.1	96.34496	8.280	797.74	140.760	13 562	17	
61. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.01856	101.31	1.88	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.24	219.76	4	16.983	
61. 3.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0045	0.0008352	10 705.00	8.94	54 434.60	45	5.085	
61. 4.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.36	0.066816	882.56	58.97	5 628.82	376	6.378	
61. 5.	С102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	2.47	0.458432	846.98	388.28	3 904.84	1 790	4.61	
		Накладные расходы				75%	598.30	64%	8 680		
		Сметная прибыль				45%	358.98	36%	4 882		
		Всего с НР и СП					2 213.10		29 354		
	
62.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.232	1 275.59	295.94	7 478.89	1 735	5.863	
		Объем: 29*0.8*0.1									
62. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	2.3664	8.670	20.52	147.370	349	16.998	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0812	11.230	0.91	191.220	16	17.028	
62. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.0812	102.57	8.33	835.60	68	8.147	
			(1)			11.23	0.91	191.22	16	17.028	
62. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	2.552	104.66	267.09	516.66	1 319	4.937	
		Накладные расходы				117%	25.07	99%	361		
		Сметная прибыль				76%	16.29	61%	223		
		Всего с НР и СП					337.30		2 319		
	
63.	Е22-01-011-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка стальных водопроводных труб (футляр в земле)	1 км трубопровода		0.029	420 062.70	12 181.82	2 729 316.51	79 150	6.497	
		Объем: 29/1000									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
63. 1.	З1-100-45	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	712.8	20.6712	10.990	227.18	186.940	3 864	17.01	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	198.36	5.75244	14.690	84.50	250.022	1 438	17.02	
63. 3.	Х04-0102	Электростанции передвижные: 4 кВт	маш.-ч	41.76	1.21104	32.99	39.95	312.02	378	9.458	
			(1)			12.94	15.67	219.76	266	16.983	
63. 4.	Х04-1401	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	20.88	0.60552	7.34	4.44	2.28	1	0.311	
63. 5.	Х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	42	1.218	33.21	40.45	7.39	9	0.223	
63. 6.	Х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов: 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1.98	0.05742	141.46	8.12	1 055.70	61	7.463	
			(1)			15.08	0.87	256.87	15	17.034	
63. 7.	Х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	129.336	3.750744	143.80	539.36	850.34	3 189	5.913	
			(1)			15.08	56.56	256.87	963	17.034	
63. 8.	Х15-0701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	20.832	0.604128	165.12	99.75	1 271.51	768	7.701	
			(1)			16.11	9.73	273.99	166	17.007	
63. 9.	Х15-1700	Установки для подогрева стыков	маш.-ч	4.452	0.129108	35.74	4.61	302.46	39	8.463	
			(1)			12.94	1.67	219.76	28	16.983	
63. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	59.4	1.7226	5.85	10.08	8.46	15	1.446	
63. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.564	0.016356	101.31	1.66	999.00	16	9.861	
			(1)			12.94	0.21	219.76	4	16.983	
63. 12.	С101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.06	0.00174	9 483.87	16.50	45 359.81	79	4.783	
63. 13.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.13	0.00377	14 044.00	52.95	52 249.35	197	3.72	
63. 14.	С101-2562	Флюс: АН-47	т	0.08	0.00232	18 950.00	43.96	104 739.74	243	5.527	
63. 15.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.23	0.00667	1 603.30	10.69	5 828.56	39	3.635	
63. 16.	С103-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м	1004	29.116	380.11	11 067.28	2 409.92	70 167	6.34	
63. 17.	С411-0001	Вода	м3	142	4.118	3.60	14.82	20.52	85	5.7	
		Накладные расходы				117%	364.67	99%	5 249		
		Сметная прибыль				76%	236.88	61%	3 234		
		Всего с НР и СП					12 783.36		87 633		
	
64.	С102-0025 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3		-0.0067	1 603.30	-10.74	5 828.56	-39	3.631	
		Объем: (0.029)*(-0.23)									
	
65.	Х04-2901 
(Приказ № 143/пр от 28.02.2017)	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч		-1.015	39.85	-40.45	8.87	-9	0.222	
		Объем: (0.029)*(-35.0)									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2	
	
66.	Х07-0117 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов: 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч		-0.0479	169.75	-8.13	1 266.84	-61	7.503	
			(1)								
		Объем: (0.029)*(-1.65)									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2	
66. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.2	-0.05748	15.080	-0.87	256.870	-15	17.034	
		Накладные расходы				117%	-1.02	99%	-15		
		Сметная прибыль				76%	-0.66	61%	-9		
		Всего с НР и СП					-9.81		-85		
	
67.	Х15-0202 
(Приказ № 143/пр от 28.02.2017)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		-3.1256	172.56	-539.35	1 020.41	-3 189	5.913	
			(1)								
		Объем: (0.029)*(-107.78)									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2	
67. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.2	-3.75072	15.080	-56.56	256.870	-963	17.034	
		Накладные расходы				117%	-66.18	99%	-953		
		Сметная прибыль				76%	-42.99	61%	-587		
		Всего с НР и СП					-648.51		-4 730		
	
68.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Протаскивание в футляр труб ПВХ диаметром 110 мм	100 м трубы, уложенной в футляр		0.29	2 369.28	687.09	24 967.28	7 241	10.539	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
68. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	101.28	29.3712	10.210	299.88	173.840	5 106	17.026	
68. 2.	Х03-0303	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	31.296	9.07584	0.78	7.08	6.47	59	8.295	
68. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	0.05916	101.31	5.99	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	0.77	219.76	13	16.983	
68. 4.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0538	0.015602	11 154.00	174.02	50 212.22	783	4.502	
68. 5.	С101-0850	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	22.6	6.554	27.20	178.27	178.53	1 170	6.564	
68. 6.	С101-0962	Смазка солидол жировой марки "Ж"	т	0.0037	0.001073	20 358.00	21.84	58 997.43	63	2.898	
		Накладные расходы				117%	350.86	99%	5 055		
		Сметная прибыль				76%	227.91	61%	3 115		
		Всего с НР и СП					1 265.86		15 411		
	
69.	С507-4330 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм	м		29	36.09	1 046.61	274.01	7 946	7.592	
	
70.	Е22-02-003-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм	1 км трубопровода		0.029	134 588.23	3 903.06	532 212.50	15 434	3.954	
		Объем: 29/1000									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
70. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	470.4	13.6416	9.980	136.14	169.690	2 315	17.003	
70. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38.016	1.102464	16.031	17.67	272.658	301	17.008	
70. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.612	0.017748	102.57	1.82	835.60	15	8.147	
			(1)			11.23	0.20	191.22	3	17.028	
70. 4.	Х03-0303	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	71.94	2.08626	0.78	1.63	6.47	13	8.295	
70. 5.	Х12-1012	Котлы битумные: передвижные 1000 л	маш.-ч	104.76	3.03804	52.25	158.74	114.08	347	2.183	
70. 6.	Х15-0701	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	37.404	1.084716	165.12	179.11	1 271.51	1 379	7.701	
			(1)			16.11	17.47	273.99	297	17.007	
70. 7.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	115.104	3.338016	5.85	19.53	8.46	28	1.446	
70. 8.	С101-1597	Брезент	м2	1.2	0.0348	30.76	1.07	125.61	4	4.084	
70. 9.	С101-1768	Бумага оберточная листовая	1000 м2	2.14	0.06206	337.30	20.93	1 771.66	110	5.252	
70. 10.	С101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.31	0.00899	104.91	0.94	657.51	6	6.267	
70. 11.	С101-1968	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	т	0.166	0.004814	6 947.90	33.45	49 267.52	237	7.091	
70. 12.	С101-2378	Мастика битумно-резиновая: изоляционная	т	9.88	0.28652	10 656.76	3 053.37	35 977.49	10 308	3.376	
70. 13.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.25	0.00725	882.56	6.40	5 628.82	41	6.378	
70. 14.	С104-1593	Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г	10 м2	250	7.25	39.99	289.93	86.96	630	2.175	
		Накладные расходы				117%	179.96	99%	2 590		
		Сметная прибыль				76%	116.90	61%	1 596		
		Всего с НР и СП					4 199.91		19 620		
	
	Прочее	
71.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		9.8						
	
72.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		9.8	16.40	160.72	145.95	1 430	8.897	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					151 425.86		681 919	4.503	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 688.85		58 789	4.002	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					14 688.85		58 789	4.002	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 688.85		58 789	4.002	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					17 725.05		116 054	6.547	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 61; %=99 - по стр. 62, 63, 66-68, 70)					1 451.67		20 967	14.443	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 61; %=61 - по стр. 62, 63, 66-68, 70)					913.30		12 453	13.635	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 090.02		149 474	7.44	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					118 851.24		505 646	4.254	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 45, 46; %=88 - по стр. 47; %=98 - по стр. 49, 53, 54)					12 495.57		181 170	14.499	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 45, 46; %=48 - по стр. 47; %=56 - по стр. 49, 53, 54)					7 924.31		107 038	13.508	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					139 271.12		793 854	5.7	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					160.72		1 430	8.897	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					160.72		1 430	8.897	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					174 210.71		1 003 547	5.761	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 728.11	2.14	21 476	5.761	
	ИТОГО					177 938.82		1 025 023	5.761	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 558.78	2	20 500	5.76	
	ИТОГО					181 497.60		1 045 523	5.761	
	НДС 18%				18	32 669.57	18	188 194	5.761	
	ВСЕГО С НДС					214 167.17		1 233 717	5.761	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 947.24		202 137	14.493	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					8 837.61		119 491	13.521	
	
	Раздел 3.  СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ  (Общестроительные и отделочные )	
	
	=Демонтаж конструкций=	
	=Аварийная стена в 1-й квартире=	
73.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка кирпичных стен, перегородок	1 м3		1.1	200.76	220.83	1 876.39	2 064	9.347	
73. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8.24	9.064	9.400	85.20	159.830	1 449	17.003	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.15	1.265	11.230	14.21	191.220	242	17.028	
73. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.265	95.16	120.38	468.45	593	4.923	
			(1)			11.23	14.21	191.22	242	17.028	
73. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	2.53	6.03	15.26	8.99	23	1.491	
		Накладные расходы				99%	98.42	84%	1 420		
		Сметная прибыль				60%	59.65	48%	812		
		Всего с НР и СП					378.89		4 296		
	
	=Полы в коридоре и 4-х квартирах=	
74.	Е46-04-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия		1.51	371.81	561.44	5 395.40	8 147	14.511	
74. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	30.53	46.1003	8.280	381.71	140.760	6 489	17	
74. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.65	5.5115	15.080	83.11	256.870	1 416	17.034	
74. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	3.65	5.5115	32.61	179.73	300.82	1 658	9.225	
			(1)			15.08	83.11	256.87	1 416	17.034	
		Накладные расходы				99%	460.17	84%	6 640		
		Сметная прибыль				60%	278.89	48%	3 794		
		Всего с НР и СП					1 300.50		18 582		
	
75.	Е57-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания		1.51	144.40	218.05	2 454.85	3 707	17.001	
75. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	17.44	26.3344	8.280	218.05	140.760	3 707	17	
		Накладные расходы				80%	174.44	68%	2 521		
		Сметная прибыль				68%	148.27	54%	2 002		
		Всего с НР и СП					540.76		8 230		
	
76.	Е57-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания		1.51	63.51	95.90	1 079.63	1 630	16.997	
76. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	7.67	11.5817	8.280	95.90	140.760	1 630	17	
		Накладные расходы				80%	76.72	68%	1 108		
		Сметная прибыль				68%	65.21	54%	880		
		Всего с НР и СП					237.83		3 619		
	
77.	Е57-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания		1.51	72.12	108.90	1 226.02	1 851	16.997	
77. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	8.71	13.1521	8.280	108.90	140.760	1 851	17	
		Накладные расходы				80%	87.12	68%	1 259		
		Сметная прибыль				68%	74.05	54%	1 000		
		Всего с НР и СП					270.07		4 109		
	
	=Полы в санузлах=	
78.	Е57-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия		0.361	679.28	245.22	11 219.71	4 050	16.516	
78. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	69.87	25.22307	9.050	228.27	154.380	3 894	17.059	
78. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.51984	15.080	7.84	256.870	134	17.034	
78. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.44	0.51984	32.61	16.95	300.82	156	9.225	
			(1)			15.08	7.84	256.87	134	17.034	
78. 4.	с509-9900	Строительный мусор	т	5.2	1.8772						
		Накладные расходы				80%	188.89	68%	2 739		
		Сметная прибыль				68%	160.55	54%	2 175		
		Всего с НР и СП					594.66		8 964		
	
	=Другие работы=	
79.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.0567	1 143.95	64.86	17 494.01	992	15.294	
		Объем: 0.9*2.1*3									
79. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	5.891697	8.580	50.55	145.950	860	17.01	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.438858	15.080	6.62	256.870	113	17.034	
79. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.438858	32.61	14.31	300.82	132	9.225	
			(1)			15.08	6.62	256.87	113	17.034	
		Накладные расходы				99%	56.60	84%	817		
		Сметная прибыль				60%	34.30	48%	467		
		Всего с НР и СП					155.76		2 276		
	
80.	Е46-06-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий	10 м3 строительного объема		0.235	340.14	79.93	4 917.53	1 156	14.463	
80. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	22.79	5.35565	9.980	53.45	169.690	909	17.003	
80. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.01	0.23735	14.470	3.43	246.470	58	17.033	
80. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.16	0.0376	95.16	3.58	468.45	18	4.923	
			(1)			11.23	0.42	191.22	7	17.028	
80. 4.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	0.85	0.19975	112.40	22.45	1 144.08	229	10.179	
			(1)			15.08	3.01	256.87	51	17.034	
80. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0.32	0.0752	6.03	0.45	8.99	1	1.491	
		Накладные расходы				99%	56.31	84%	812		
		Сметная прибыль				60%	34.13	48%	464		
		Всего с НР и СП					170.37		2 432		
	
81.	Е46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне (входной блок в подьезд)	1 м3		2.5	274.54	686.36	2 182.79	5 457	7.951	
81. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	7.8	19.5	9.630	187.79	163.850	3 195	17.015	
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	4.65	11.230	52.22	191.220	889	17.028	
81. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.86	4.65	95.16	442.49	468.45	2 178	4.923	
			(1)			11.23	52.22	191.22	889	17.028	
81. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	9.3	6.03	56.08	8.99	84	1.491	
		Накладные расходы				99%	237.61	84%	3 431		
		Сметная прибыль				60%	144.01	48%	1 960		
		Всего с НР и СП					1 067.98		10 848		
	
82.	Е46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.0195	1 870.07	36.47	29 845.76	582	15.958	
		Объем: 8.55-6.6									
82. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	188.54	3.67653	8.580	31.54	145.950	537	17.01	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.15093	15.080	2.28	256.870	39	17.034	
82. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.15093	32.61	4.92	300.82	45	9.225	
			(1)			15.08	2.28	256.87	39	17.034	
		Накладные расходы				99%	33.48	84%	484		
		Сметная прибыль				60%	20.29	48%	276		
		Всего с НР и СП					90.24		1 342		
	
83.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		15.844	48.13	762.57	490.34	7 769	10.188	
		Объем: 1.1*1.8+1.057+1.877+2.35*1.8+2.5*1.8+2.2									
	
84.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		15.844	16.40	259.84	145.95	2 312	8.898	
		Объем: 1.1*1.8+1.057+1.877+2.35*1.8+2.5*1.8+2.2									
	
	=Монтаж конструкций=	
	=Фундаменты, перегородки в 1-й квартире=	
85.	Е06-01-001-22 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.125	128 021.19	16 002.65	744 164.77	93 021	5.813	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
85. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	535.248	66.906	9.400	628.92	159.830	10 694	17.003	
85. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34.524	4.3155	15.044	64.92	256.254	1 106	17.034	
85. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	32.7	4.0875	97.19	397.26	1 104.78	4 516	11.367	
			(1)			15.08	61.64	256.87	1 050	17.034	
85. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.5	0.1875	113.70	21.32	810.77	152	7.131	
			(1)			15.08	2.83	256.87	48	17.034	
85. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.324	0.0405	102.57	4.15	835.60	34	8.147	
			(1)			11.23	0.45	191.22	8	17.028	
85. 6.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	148.512	18.564	8.45	156.87	38.16	708	4.516	
85. 7.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	25.704	3.213	2.21	7.10	10.22	33	4.624	
85. 8.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.972	0.1215	3.42	0.42	13.62	2	3.982	
85. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.244	0.2805	101.31	28.42	999.00	280	9.861	
			(1)			12.94	3.63	219.76	62	16.983	
85. 10.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0303	0.0037875	5 233.80	19.82	51 322.60	194	9.806	
85. 11.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.13	0.01625	14 044.00	228.22	52 249.35	849	3.72	
85. 12.	С101-1668	Рогожа	м2	88.2	11.025	34.52	380.58	146.02	1 610	4.23	
85. 13.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.001625	10 705.00	17.40	54 434.60	88	5.085	
85. 14.	С102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.14	0.0175	1 499.10	26.23	5 622.31	98	3.75	
85. 15.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.47	0.05875	1 373.00	80.66	6 009.15	353	4.377	
85. 16.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	39.2	4.9	33.38	163.56	226.78	1 111	6.794	
85. 17.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	6.6	0.825	5 613.80	4 631.39	33 743.67	27 839	6.011	
85. 18.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	101.5	12.6875	725.63	9 206.43	3 501.34	44 423	4.825	
85. 19.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.025	0.003125	1 208.60	3.78	11 305.46	35	9.354	
85. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.283	0.035375	3.60	0.13	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				95%	659.15	80%	9 440		
		Сметная прибыль				55%	381.61	44%	5 192		
		Всего с НР и СП					17 043.41		107 653		
	
86.	Е08-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания		0.75	198.84	149.13	1 251.36	939	6.297	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
86. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.76	2.07	8.670	17.95	147.370	305	16.998	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.348	0.261	11.702	3.05	199.093	52	17.014	
86. 3.	Х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3 т	маш.-ч	0.096	0.072	211.15	15.20	801.09	58	3.794	
			(1)			12.94	0.93	219.76	16	16.983	
86. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.252	0.189	95.16	17.99	468.45	89	4.923	
			(1)			11.23	2.12	191.22	36	17.028	
86. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.504	0.378	1.34	0.51	5.13	2	3.828	
86. 6.	С408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	1.2	0.9	107.87	97.08	536.67	483	4.975	
86. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.1125	3.60	0.41	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				110%	23.10	93%	332		
		Сметная прибыль				68%	14.28	54%	193		
		Всего с НР и СП					186.51		1 464		
	
87.	Е08-01-003-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности		0.018	4 636.98	83.47	21 659.22	390	4.672	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
87. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	17.16	0.30888	9.050	2.80	154.380	48	17.059	
87. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	2.148	0.038664	35.39	1.37	101.14	4	2.858	
87. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.66	0.01188	101.31	1.20	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.15	219.76	3	16.983	
87. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.008	0.000144	2 447.30	0.35	24 380.60	4	9.962	
87. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.016	0.000288	6 852.00	1.97	56 219.81	16	8.205	
87. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.22	0.00396	10 162.01	40.24	29 377.18	116	2.891	
87. 7.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	110	1.98	7.09	14.04	39.92	79	5.63	
87. 8.	С402-0001	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	м3	2.5	0.045	477.62	21.49	2 473.89	111	5.18	
		Накладные расходы				110%	3.08	93%	45		
		Сметная прибыль				68%	1.90	54%	26		
		Всего с НР и СП					88.45		461		
	
88.	Е08-02-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)		0.76	18 417.45	13 997.26	112 184.82	85 260	6.091	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
88. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	204.204	155.19504	9.050	1 404.52	154.380	23 959	17.059	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.932	3.74832	15.080	56.52	256.870	963	17.034	
88. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	4.932	3.74832	97.19	364.30	1 104.78	4 141	11.367	
			(1)			15.08	56.52	256.87	963	17.034	
88. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.10032	101.31	10.16	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1.30	219.76	22	16.983	
88. 5.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.001748	11 154.00	19.50	50 212.22	88	4.502	
88. 6.	С102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.016	0.01216	1 148.90	13.97	4 225.54	51	3.678	
88. 7.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0.09	0.0684	5 613.80	383.98	33 743.67	2 308	6.011	
88. 8.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	2.3	1.748	561.02	980.66	2 628.06	4 594	4.684	
88. 9.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	5.04	3.8304	2 824.60	10 819.35	13 057.23	50 014	4.623	
88. 10.	С411-0001	Вода	м3	0.3	0.228	3.60	0.82	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				110%	1 607.14	93%	23 177		
		Сметная прибыль				68%	993.51	54%	13 458		
		Всего с НР и СП					16 597.91		121 895		
	
89.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-3.8304	2 824.60	-10 819.35	13 057.23	-50 014	4.623	
		Объем: (0.76)*(-5.04)									
	
90.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		3.8304	3 086.00	11 820.61	15 417.91	59 057	4.996	
		Объем: (0.76)*5040									
	
91.	Е07-01-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	100 шт. сборных конструкций		0.03	5 375.18	161.26	66 457.58	1 994	12.365	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
91. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	116.1	3.483	9.280	32.32	157.880	550	17.013	
91. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.008	1.29024	15.080	19.46	256.870	331	17.034	
91. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	43.008	1.29024	97.19	125.40	1 104.78	1 425	11.367	
			(1)			15.08	19.46	256.87	331	17.034	
91. 4.	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0.23	0.0069	512.30	3.53	2 666.65	18	5.205	
		Накладные расходы				117%	60.58	99%	872		
		Сметная прибыль				72%	37.28	58%	511		
		Всего с НР и СП					259.12		3 377		
	
92.	С403-2418 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Перемычка брусковая: 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.		3	61.63	184.89	541.60	1 625	8.789	
	
93.	Е15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		1.52	2 510.21	3 815.52	24 474.17	37 201	9.75	
		Объем: 76*2									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
93. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	103.008	156.57216	9.980	1 562.59	169.690	26 569	17.003	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	11.47296	10.644	122.12	181.445	2 082	17.047	
93. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.008	1.53216	32.61	49.96	300.82	461	9.225	
			(1)			15.08	23.10	256.87	394	17.034	
93. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	9.9408	18.36	182.51	241.94	2 405	13.178	
			(1)			9.96	99.01	169.82	1 688	17.05	
93. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0001824	10 947.00	2.00	69 468.96	13	6.346	
93. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	8.4208	31.58	265.93	215.71	1 816	6.831	
93. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	2.8424	612.02	1 739.61	2 053.44	5 837	3.355	
93. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00912	1 416.70	12.92	10 988.26	100	7.756	
		Накладные расходы				95%	1 600.47	80%	22 921		
		Сметная прибыль				47%	791.81	37%	10 601		
		Всего с НР и СП					6 207.81		70 723		
	
	= Оконные, дверные блоки =	
94.	Е10-01-034-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов		0.0195	17 667.75	344.52	76 408.85	1 490	4.325	
		Объем: 1.3*1.5*1									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
94. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	225.06	4.38867	9.280	40.73	157.880	693	17.013	
94. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.041184	15.080	0.62	256.870	11	17.034	
94. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.041184	32.61	1.34	300.82	12	9.225	
			(1)			15.08	0.62	256.87	11	17.034	
94. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	23.544	0.459108	3.41	1.57	13.90	6	4.076	
94. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	36.276	0.707382	2.75	1.95	4.66	3	1.695	
94. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.083538	101.31	8.46	999.00	83	9.861	
			(1)			12.94	1.08	219.76	18	16.983	
94. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	347	6.7665	7.02	47.50	5.19	35	0.739	
94. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.3845	8.75	12.11	5.19	7	0.593	
94. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	1.794	94.50	169.53	263.68	473	2.79	
94. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	0.4173	83.70	34.93	51.87	22	0.62	
94. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	61.2	1.1934	14.41	17.20	77.29	92	5.364	
94. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.156	59.00	9.20	399.61	62	6.773	
		Накладные расходы				106%	43.83	90%	634		
		Сметная прибыль				54%	22.33	43%	303		
		Всего с НР и СП					410.68		2 426		
	
95.	С203-0991 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2		1.95	2 223.50	4 335.83	3 874.30	7 555	1.742	
	
96.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.015	2 956.30	44.34	16 381.42	246	5.548	
96. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	0.62115	9.050	5.62	154.380	96	17.059	
96. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0012	15.080	0.02	256.870		17.034	
96. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.0012	32.61	0.04	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
96. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0006	101.31	0.06	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
96. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00009	7 550.40	0.68	67 478.93	6	8.937	
96. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00006	10 705.00	0.64	54 434.60	3	5.085	
96. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.00276	13 515.00	37.30	50 553.85	140	3.741	
		Накладные расходы				83%	4.68	71%	68		
		Сметная прибыль				65%	3.67	52%	50		
		Всего с НР и СП					52.69		364		
	
97.	Е10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м		0.0136	5 834.62	79.35	20 642.56	281	3.541	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
97. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	25.428	0.3458208	9.050	3.13	154.380	53	17.059	
97. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0006528	15.080	0.01	256.870		17.034	
97. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.048	0.0006528	32.61	0.02	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
97. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.002448	101.31	0.25	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
97. 5.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	0.76976	94.50	72.74	263.68	203	2.79	
97. 6.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.0544	59.00	3.21	399.61	22	6.773	
		Накладные расходы				106%	3.33	90%	48		
		Сметная прибыль				54%	1.70	43%	23		
		Всего с НР и СП					84.37		351		
	
98.	С101-2907 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м		1.36	76.10	103.50	286.33	389	3.758	
	
99.	Е10-01-039-01; 
(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.0567	24 987.66	1 416.80	230 425.30	13 065	9.221	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
99. 1.	З1-100-36;	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	107.436	6.0916212	9.180	55.92	165.790	1 010	18.06	
99. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.628	0.6593076	13.500	8.90	256.870	169	19.027	
99. 3.	Х02-0129;	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	11.628	0.6593076	86.40	56.96	1 104.78	728	12.787	
			(1)			13.50	8.90	256.87	169	19.027	
99. 4.	Х40-0001;	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.388	0.1353996	87.17	11.80	999.00	135	11.46	
			(1)			11.60	1.57	219.76	30	18.945	
99. 5.	С101-1789;	Ерши металлические строительные	кг	37.5	2.12625	10.26	21.82	67.30	143	6.559	
99. 6.	С101-1805;	Гвозди строительные	т	0.00413	0.000234171	11 978.00	2.80	54 434.60	13	4.545	
99. 7.	С101-8052;	Пена монтажная	л	32.4	1.83708	46.86	86.09	324.29	596	6.92	
99. 8.	С102-0053;	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.004536	1 100.00	4.99	5 622.31	26	5.111	
99. 9.	С203-0223;	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	100	5.67	207.00	1 173.69	1 834.10	10 399	8.86	
99. 10.	С402-0087;	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0059535	458.00	2.73	2 534.70	15	5.534	
		Накладные расходы				106%	68.71	90%	1 061		
		Сметная прибыль				54%	35.00	43%	507		
		Всего с НР и СП					1 520.51		14 633		
	
100.	С203-0223;	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2		-5.67	207.00	-1 173.69	1 834.10	-10 399	8.86	
		Объем: (0.0567)*(-100.0)									
	
101.	С203-0199 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2		5.67	346.77	1 966.19	1 611.50	9 137	4.647	
	
102.	С101-0952 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.		3	88.50	265.50	338.37	1 015	3.823	
	
103.	С101-0889 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных	компл.		3	123.58	370.74	408.53	1 226	3.307	
	
104.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.0164	5 091.02	83.49	52 358.64	859	10.289	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
104. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	244.872	4.0159008	9.860	39.60	167.740	674	17.012	
104. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.0405408	15.080	0.61	256.870	10	17.034	
104. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.472	0.0405408	32.61	1.32	300.82	12	9.225	
			(1)			15.08	0.61	256.87	10	17.034	
104. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.00164	612.02	1.00	2 053.44	3	3.355	
104. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.07052	589.48	41.57	2 403.45	169	4.077	
		Накладные расходы				95%	38.20	80%	547		
		Сметная прибыль				47%	18.90	37%	253		
		Всего с НР и СП					140.59		1 659		
	
105.	С201-8262 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м		0.41	16.41	6.73	120.16	49	7.281	
	
106.	Е15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.0164	1 668.24	27.36	13 256.60	217	7.931	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
106. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	52.272	0.8572608	9.280	7.96	157.880	135	17.013	
106. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0003936	12.940	0.01	219.760		16.983	
106. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.024	0.0003936	29.03	0.01	258.03		8.888	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
106. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.002952	101.31	0.30	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
106. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.013776	63.37	0.87	238.39	3	3.762	
106. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.005084	17.11	0.09	51.45		3.007	
106. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.000492	6 835.05	3.36	38 259.92	19	5.598	
106. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0008364	11 024.26	9.22	33 315.43	28	3.022	
106. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	0.328	16.92	5.55	87.74	29	5.186	
		Накладные расходы				95%	7.57	80%	108		
		Сметная прибыль				47%	3.75	37%	50		
		Всего с НР и СП					38.68		375		
	
107.	С101-3512 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т		-0.0005	6 835.05	-3.42	38 259.92	-19	5.556	
		Объем: (0.0164)*(-0.03)									
	
108.	С101-3532 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	л		0.41	143.13	58.68	701.76	288	4.908	
		Объем: (0.0164)*0.03*1000/1.2									
	
109.	Е15-04-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.1	1 038.81	103.88	9 685.83	969	9.328	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
109. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	39.276	3.9276	9.400	36.92	159.830	628	17.003	
109. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0012	12.940	0.02	219.760		16.983	
109. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.012	0.0012	29.03	0.03	258.03		8.888	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
109. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
109. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.084	63.37	5.32	238.39	20	3.762	
109. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.031	17.11	0.53	51.45	2	3.007	
109. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.003	6 835.05	20.51	38 259.92	115	5.598	
109. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.005	0.0005	11 024.26	5.51	33 315.43	17	3.022	
109. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	2	16.92	33.84	87.74	175	5.186	
		Накладные расходы				95%	35.09	80%	502		
		Сметная прибыль				47%	17.36	37%	232		
		Всего с НР и СП					156.33		1 704		
	
110.	С101-3512 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т		-0.003	6 835.05	-20.51	38 259.92	-115	5.607	
		Объем: (0.1)*(-0.03)									
	
111.	С101-3532 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	л		2.5	143.13	357.83	701.76	1 754	4.902	
		Объем: (0.1)*0.03*1000/1.2									
	
112.	Е10-01-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков		0.084	848.70	71.29	8 614.00	724	10.156	
		Объем: 2.6+5.8									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
112. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	9.384	0.788256	8.670	6.83	147.370	116	16.998	
112. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.004032	101.31	0.41	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
112. 3.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.00005964	10 705.00	0.64	54 434.60	3	5.085	
112. 4.	С203-0359	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	112	9.408	6.74	63.41	63.79	600	9.464	
		Накладные расходы				106%	7.24	90%	104		
		Сметная прибыль				54%	3.69	43%	50		
		Всего с НР и СП					82.22		878		
	
	МОП.  КОРИДОР ОБЩИЙ.	
	=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=	
	ПОТОЛКИ	
113.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Очистка вручную поверхности потолков от красок	100 м2 расчищенной поверхности		0.98	172.22	168.78	2 927.81	2 869	16.998	
113. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.8	20.384	8.280	168.78	140.760	2 869	17	
		Накладные расходы				80%	135.02	68%	1 951		
		Сметная прибыль				50%	84.39	40%	1 148		
		Всего с НР и СП					388.19		5 968		
	
114.	Е61-1-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности		0.98	2 074.93	2 033.43	15 953.23	15 634	7.688	
114. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	57.25	56.105	8.900	499.33	151.270	8 487	16.997	
114. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.61	0.5978	15.080	9.01	256.870	154	17.034	
114. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.61	0.5978	32.61	19.49	300.82	180	9.225	
			(1)			15.08	9.01	256.87	154	17.034	
114. 4.	С101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0532	0.052136	22 343.00	1 164.87	84 633.51	4 412	3.788	
114. 5.	С402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	1.19	1.1662	298.83	348.50	2 184.74	2 548	7.311	
114. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.343	3.60	1.23	20.52	7	5.7	
		Накладные расходы				79%	401.59	67%	5 789		
		Сметная прибыль				50%	254.17	40%	3 456		
		Всего с НР и СП					2 689.19		24 880		
	
115.	Е15-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.98	1 985.22	1 945.51	16 448.58	16 120	8.286	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
115. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	64.68	63.3864	9.510	602.80	161.770	10 254	17.011	
115. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.02352	15.080	0.35	256.870	6	17.034	
115. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.024	0.02352	32.61	0.77	300.82	7	9.225	
			(1)			15.08	0.35	256.87	6	17.034	
115. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.18816	101.31	19.06	999.00	188	9.861	
			(1)			12.94	2.43	219.76	41	16.983	
115. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.8232	63.37	52.17	238.39	196	3.762	
115. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.055	0.0539	4 290.70	231.27	21 459.44	1 157	5.001	
115. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.3038	17.11	5.20	51.45	16	3.007	
115. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.069	0.06762	15 295.00	1 034.25	63 620.30	4 302	4.16	
		Накладные расходы				95%	572.99	80%	8 208		
		Сметная прибыль				47%	283.48	37%	3 796		
		Всего с НР и СП					2 801.98		28 124		
	
	СТЕНЫ	
116.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2		3.5	188.95	661.32	3 212.14	11 243	17.001	
116. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	79.87	8.280	661.32	140.760	11 243	17	
		Накладные расходы				99%	654.71	84%	9 444		
		Сметная прибыль				60%	396.79	48%	5 397		
		Всего с НР и СП					1 712.82		26 084		
	
117.	Е15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		3.5	2 510.21	8 785.73	24 474.17	85 660	9.75	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
117. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	103.008	360.528	9.980	3 598.07	169.690	61 178	17.003	
117. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	26.418	10.644	281.19	181.445	4 793	17.047	
117. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.008	3.528	32.61	115.05	300.82	1 061	9.225	
			(1)			15.08	53.20	256.87	906	17.034	
117. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	22.89	18.36	420.26	241.94	5 538	13.178	
			(1)			9.96	227.98	169.82	3 887	17.05	
117. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.00042	10 947.00	4.60	69 468.96	29	6.346	
117. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	19.39	31.58	612.34	215.71	4 183	6.831	
117. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	6.545	612.02	4 005.67	2 053.44	13 440	3.355	
117. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.021	1 416.70	29.75	10 988.26	231	7.756	
		Накладные расходы				95%	3 685.30	80%	52 777		
		Сметная прибыль				47%	1 823.25	37%	24 409		
		Всего с НР и СП					14 294.28		162 846		
	
118.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		3.5	555.04	1 942.63	4 220.82	14 773	7.605	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
118. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	14.388	50.358	10.090	508.11	171.760	8 649	17.023	
118. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.042	15.080	0.63	256.870	11	17.034	
118. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.042	32.61	1.37	300.82	13	9.225	
			(1)			15.08	0.63	256.87	11	17.034	
118. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.126	101.31	12.77	999.00	126	9.861	
			(1)			12.94	1.63	219.76	28	16.983	
118. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	15.4	63.37	975.90	238.39	3 671	3.762	
118. 6.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.1015	4 290.70	435.51	22 528.66	2 287	5.251	
118. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.525	17.11	8.98	51.45	27	3.007	
		Накладные расходы				95%	483.30	80%	6 928		
		Сметная прибыль				47%	239.11	37%	3 204		
		Всего с НР и СП					2 665.04		24 905		
	
119.	Е15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		3.5	1 668.24	5 838.84	13 256.60	46 398	7.946	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
119. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	52.272	182.952	9.280	1 697.79	157.880	28 884	17.013	
119. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.084	12.940	1.09	219.760	18	16.983	
119. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.024	0.084	29.03	2.44	258.03	22	8.888	
			(1)			12.94	1.09	219.76	18	16.983	
119. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.63	101.31	63.83	999.00	629	9.861	
			(1)			12.94	8.15	219.76	138	16.983	
119. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	2.94	63.37	186.31	238.39	701	3.762	
119. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	1.085	17.11	18.56	51.45	56	3.007	
119. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.105	6 835.05	717.68	38 259.92	4 017	5.598	
119. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.1785	11 024.26	1 967.83	33 315.43	5 947	3.022	
119. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	70	16.92	1 184.40	87.74	6 142	5.186	
		Накладные расходы				95%	1 613.94	80%	23 122		
		Сметная прибыль				47%	798.47	37%	10 694		
		Всего с НР и СП					8 251.25		80 213		
	
120.	С101-3512 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т		-0.105	6 835.05	-717.68	38 259.92	-4 017	5.597	
		Объем: (3.5)*(-0.03)									
	
121.	С101-3532 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	л		87.5	143.13	12 523.88	701.76	61 404	4.903	
		Объем: (3.5)*0.03*1000/1.2									
	
122.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		8.82	48.13	424.51	490.34	4 325	10.188	
		Объем: 350*0.014*1.8									
	
123.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		8.82	16.40	144.65	145.95	1 287	8.897	
		Объем: 350*0.014*1.8									
	
	= ПОЛЫ =	
	Тип пола №1 (МОП. Тамбур, лестничный холл)	
124.	Е11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.333	1 943.04	647.03	14 446.50	4 811	7.436	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
124. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	48.78	16.24374	8.280	134.50	140.760	2 286	17	
124. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	0.507492	15.080	7.65	256.870	130	17.034	
124. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.524	0.507492	32.61	16.55	300.82	153	9.225	
			(1)			15.08	7.65	256.87	130	17.034	
124. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.64	1.87812	0.62	1.16	2.92	5	4.71	
124. 5.	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	2.04	0.67932	722.23	490.63	3 447.79	2 342	4.774	
124. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	1.1655	3.60	4.20	20.52	24	5.7	
		Накладные расходы				111%	157.79	94%	2 271		
		Сметная прибыль				64%	90.98	51%	1 232		
		Всего с НР и СП					895.79		8 314		
	
125.	С401-0085 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3		-0.6793	722.23	-490.61	3 447.79	-2 342	4.774	
		Объем: (0.333)*(-2.04)									
	
126.	С401-0083 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3		0.6793	688.80	467.90	3 319.53	2 255	4.819	
		Объем: (0.333)*(2.04)									
	
	=ТИП ПОЛА №2= (Коридор МОП)	
127.	Е11-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия		0.8611	13 948.94	12 011.43	74 621.63	64 257	5.35	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
127. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	80.052	68.9327772	9.050	623.84	154.380	10 642	17.059	
127. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.912	0.7853232	15.080	11.84	256.870	202	17.034	
127. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.912	0.7853232	32.61	25.61	300.82	236	9.225	
			(1)			15.08	11.84	256.87	202	17.034	
127. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	1.08	0.929988	1.03	0.96	4.80	4	4.66	
127. 5.	Х34-0311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	3.24	2.789964	2.39	6.67	21.52	60	9.004	
127. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.32	1.136652	101.31	115.15	999.00	1 136	9.861	
			(1)			12.94	14.71	219.76	250	16.983	
127. 7.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.02256082	10 705.00	241.51	54 434.60	1 228	5.085	
127. 8.	С203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.71	3.194681	3 442.50	10 997.69	15 948.54	50 950	4.633	
		Накладные расходы				111%	705.60	94%	10 193		
		Сметная прибыль				64%	406.84	51%	5 530		
		Всего с НР и СП					13 123.87		79 981		
	
128.	С203-0346 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3		-3.1947	3 442.50	-10 997.75	15 948.54	-50 951	4.633	
		Объем: (0.8611)*(-3.71)									
	
129.	С102-0115 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3		3.1947	2 375.74	7 589.78	8 904.94	28 449	3.748	
		Объем: 0.8611*3.71									
	
130.	Е11-01-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 пола		0.8611	2 621.64	2 257.50	13 537.03	11 657	5.164	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
130. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	42.888	36.9308568	9.050	334.22	154.380	5 701	17.059	
130. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.1859976	15.080	2.80	256.870	48	17.034	
130. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.216	0.1859976	32.61	6.07	300.82	56	9.225	
			(1)			15.08	2.80	256.87	48	17.034	
130. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.384	0.3306624	1.03	0.34	4.80	2	4.66	
130. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.312	0.2686632	101.31	27.22	999.00	268	9.861	
			(1)			12.94	3.48	219.76	59	16.983	
130. 6.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	18.0831	6.41	115.91	36.10	653	5.632	
130. 7.	С203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.82	0.706102	2 512.01	1 773.74	7 048.01	4 977	2.806	
		Накладные расходы				111%	374.09	94%	5 404		
		Сметная прибыль				64%	215.69	51%	2 932		
		Всего с НР и СП					2 847.29		19 993		
	
131.	Е11-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса		0.98	709.06	694.88	5 589.83	5 478	7.883	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
131. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	9.18	8.9964	9.050	81.42	154.380	1 389	17.059	
131. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.09408	101.31	9.53	999.00	94	9.861	
			(1)			12.94	1.22	219.76	21	16.983	
131. 3.	С101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.000294	10 623.00	3.12	71 883.65	21	6.767	
131. 4.	С203-0352	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	98.98	6.07	600.81	40.15	3 974	6.614	
		Накладные расходы				111%	90.38	94%	1 306		
		Сметная прибыль				64%	52.11	51%	708		
		Всего с НР и СП					837.37		7 492		
	
132.	Е15-07-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" (пол+плинтус)	100 м2 обрабатываемой поверхности		0.9591	105.98	101.65	1 524.04	1 462	14.383	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
132. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	9.396	9.0117036	8.900	80.20	151.270	1 363	16.997	
132. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0115092	12.940	0.15	219.760	3	16.983	
132. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.012	0.0115092	29.03	0.33	258.03	3	8.888	
			(1)			12.94	0.15	219.76	3	16.983	
132. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.0460368	101.31	4.66	999.00	46	9.861	
			(1)			12.94	0.60	219.76	10	16.983	
132. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	1	0.9591	17.11	16.41	51.45	49	3.007	
132. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.009591	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	76.33	80%	1 093		
		Сметная прибыль				47%	37.76	37%	505		
		Всего с НР и СП					215.75		3 060		
	
133.	С7 цена поставщи.	Краски полиуретано- акрилатные водоразбавляемые БЕТОЛЮКС АКВА	л		13.7014	135.24	1 852.98	738.41	10 117	5.46	
		Объем: 95.91/7									
	
134.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		1.8091	221.94	401.51	2 307.85	4 175	10.398	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
134. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.644	19.2560604	9.980	192.18	169.690	3 268	17.003	
134. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.1953828	12.940	2.53	219.760	43	16.983	
134. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.108	0.1953828	29.03	5.67	258.03	50	8.888	
			(1)			12.94	2.53	219.76	43	16.983	
134. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	9.372	16.9548852	7.46	126.48	18.19	308	2.438	
134. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.252	0.4558932	101.31	46.19	999.00	455	9.861	
			(1)			12.94	5.90	219.76	100	16.983	
134. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	1.8091	17.11	30.95	51.45	93	3.007	
134. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.0108546	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				90%	175.24	77%	2 549		
		Сметная прибыль				60%	116.83	48%	1 589		
		Всего с НР и СП					693.58		8 314		
	
135.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС-ТЕРМА" для древесины	кг		37.4484	36.04	1 349.64	264.70	9 913	7.345	
		Объем: (1.8091)*20.7									
	
	КВАРТИРЫ	
	=ТИП ПОЛА №3= (Квартиры в частной собственности- 3шт, муниципальная квартира-1шт)	
136.	Е11-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта: гравием	100 м2 площади уплотнения		0.65	1 047.82	681.08	7 243.67	4 708	6.913	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
136. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	9.24	6.006	8.900	53.45	151.270	909	16.997	
136. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.6864	11.729	8.05	199.685	137	17.025	
136. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.396	0.2574	102.57	26.40	835.60	215	8.147	
			(1)			11.23	2.89	191.22	49	17.028	
136. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	0.3588	95.16	34.14	468.45	168	4.923	
			(1)			11.23	4.03	191.22	69	17.028	
136. 5.	Х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие: 5 т	маш.-ч	0.108	0.0702	114.60	8.04	671.01	47	5.855	
			(1)			16.11	1.13	273.99	19	17.007	
136. 6.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	0.7254	1.34	0.97	5.13	4	3.828	
136. 7.	С408-0104	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	5.1	3.315	168.19	557.55	1 014.46	3 363	6.032	
136. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.22	0.143	3.60	0.51	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				111%	68.27	94%	983		
		Сметная прибыль				64%	39.36	51%	533		
		Всего с НР и СП					788.71		6 225		
	
137.	Е11-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия		0.65	13 948.94	9 066.81	74 621.63	48 504	5.35	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
137. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	80.052	52.0338	9.050	470.91	154.380	8 033	17.059	
137. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.912	0.5928	15.080	8.94	256.870	152	17.034	
137. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.912	0.5928	32.61	19.33	300.82	178	9.225	
			(1)			15.08	8.94	256.87	152	17.034	
137. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	1.08	0.702	1.03	0.72	4.80	3	4.66	
137. 5.	Х34-0311	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	3.24	2.106	2.39	5.03	21.52	45	9.004	
137. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.32	0.858	101.31	86.92	999.00	857	9.861	
			(1)			12.94	11.10	219.76	189	16.983	
137. 7.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.01703	10 705.00	182.31	54 434.60	927	5.085	
137. 8.	С203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.71	2.4115	3 442.50	8 301.59	15 948.54	38 460	4.633	
		Накладные расходы				111%	532.63	94%	7 694		
		Сметная прибыль				64%	307.10	51%	4 174		
		Всего с НР и СП					9 906.55		60 372		
	
138.	С203-0346 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3		-2.4115	3 442.50	-8 301.59	15 948.54	-38 460	4.633	
		Объем: (0.65)*(-3.71)									
	
139.	С102-0115 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3		2.4115	2 375.74	5 729.10	8 904.94	21 474	3.748	
		Объем: 0.65*3.71									
	
140.	Е11-01-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 пола		0.65	2 621.64	1 704.07	13 537.03	8 799	5.164	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
140. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	42.888	27.8772	9.050	252.29	154.380	4 304	17.059	
140. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.1404	15.080	2.12	256.870	36	17.034	
140. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.216	0.1404	32.61	4.58	300.82	42	9.225	
			(1)			15.08	2.12	256.87	36	17.034	
140. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.384	0.2496	1.03	0.26	4.80	1	4.66	
140. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.312	0.2028	101.31	20.55	999.00	203	9.861	
			(1)			12.94	2.62	219.76	45	16.983	
140. 6.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	13.65	6.41	87.50	36.10	493	5.632	
140. 7.	С203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.82	0.533	2 512.01	1 338.90	7 048.01	3 757	2.806	
		Накладные расходы				111%	282.40	94%	4 080		
		Сметная прибыль				64%	162.82	51%	2 213		
		Всего с НР и СП					2 149.29		15 092		
	
141.	Е11-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса		0.6057	709.06	429.48	5 589.83	3 386	7.884	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
141. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	9.18	5.560326	9.050	50.32	154.380	858	17.059	
141. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.0581472	101.31	5.89	999.00	58	9.861	
			(1)			12.94	0.75	219.76	13	16.983	
141. 3.	С101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.00018171	10 623.00	1.93	71 883.65	13	6.767	
141. 4.	С203-0352	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	61.1757	6.07	371.34	40.15	2 456	6.614	
		Накладные расходы				111%	55.86	94%	807		
		Сметная прибыль				64%	32.20	51%	438		
		Всего с НР и СП					517.54		4 630		
	
142.	Е15-07-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" (пол+плинтус)	100 м2 обрабатываемой поверхности		0.7106	105.98	75.31	1 524.04	1 083	14.381	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
142. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	9.396	6.6767976	8.900	59.42	151.270	1 010	16.997	
142. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0085272	12.940	0.11	219.760	2	16.983	
142. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.012	0.0085272	29.03	0.25	258.03	2	8.888	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
142. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.0341088	101.31	3.46	999.00	34	9.861	
			(1)			12.94	0.44	219.76	7	16.983	
142. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	1	0.7106	17.11	12.16	51.45	37	3.007	
142. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.007106	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	56.55	80%	810		
		Сметная прибыль				47%	27.98	37%	374		
		Всего с НР и СП					159.84		2 267		
	
143.	С8 цена поставщи.	Краски полиуретано- акрилатные водоразбавляемые БЕТОЛЮКС АКВА	л		10.1514	135.24	1 372.88	738.41	7 496	5.46	
		Объем: 71.06/7									
	
144.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		1.3606	221.94	301.97	2 307.85	3 140	10.398	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
144. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.644	14.4822264	9.980	144.53	169.690	2 457	17.003	
144. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.1469448	12.940	1.90	219.760	32	16.983	
144. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.108	0.1469448	29.03	4.27	258.03	38	8.888	
			(1)			12.94	1.90	219.76	32	16.983	
144. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	9.372	12.7515432	7.46	95.13	18.19	232	2.438	
144. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.252	0.3428712	101.31	34.74	999.00	343	9.861	
			(1)			12.94	4.44	219.76	75	16.983	
144. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	1.3606	17.11	23.28	51.45	70	3.007	
144. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.0081636	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				90%	131.79	77%	1 917		
		Сметная прибыль				60%	87.86	48%	1 195		
		Всего с НР и СП					521.62		6 251		
	
145.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС-ТЕРМА" для древесины	кг		28.1644	36.04	1 015.04	264.70	7 455	7.345	
		Объем: (1.3606)*20.7									
	
	=Сантехнические работы=	
146.	Е65-6-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена унитазов (б/у)	100 приборов		0.29	35 108.41	10 181.44	236 802.22	68 673	6.745	
146. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	354.7	102.863	9.630	990.57	163.850	16 854	17.015	
146. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.116	15.080	1.75	256.870	30	17.034	
146. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.4	0.116	32.61	3.78	300.82	35	9.225	
			(1)			15.08	1.75	256.87	30	17.034	
146. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.116	101.31	11.75	999.00	116	9.861	
			(1)			12.94	1.50	219.76	25	16.983	
146. 5.	С101-0311	Каболка	т	0.0035	0.001015	43 816.00	44.47	137 492.94	140	3.138	
146. 6.	С101-1483	Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм	т	0.0072	0.002088	13 709.00	28.62	96 976.28	202	7.074	
146. 7.	С101-2429	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0058	2 050.80	11.89	23 342.31	135	11.382	
146. 8.	С301-0906	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.	100	29	283.86	8 231.94	1 641.65	47 608	5.783	
146. 9.	С301-1310	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.	4	1.16	740.00	858.40	3 088.35	3 582	4.173	
		Накладные расходы				103%	1 022.09	88%	14 858		
		Сметная прибыль				60%	595.39	48%	8 104		
		Всего с НР и СП					11 798.92		91 635		
	
147.	С301-0906 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.		-29	283.86	-8 231.94	1 641.65	-47 608	5.783	
		Объем: (0.29)*(-100.0)									
	
	ВЫПУСКИ (ЛОТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ)	
148.	Е51-1-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта		0.3651	6 766.21	2 470.34	85 084.70	31 064	12.575	
148. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	519.1	189.52341	8.280	1 569.25	140.760	26 677	17	
148. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.03651	101.31	3.70	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
148. 3.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0045	0.00164295	10 705.00	17.59	54 434.60	89	5.085	
148. 4.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.36	0.131436	882.56	116.00	5 628.82	740	6.378	
148. 5.	С102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	2.47	0.901797	846.98	763.80	3 904.84	3 521	4.61	
		Накладные расходы				75%	1 176.94	64%	17 073		
		Сметная прибыль				45%	706.16	36%	9 604		
		Всего с НР и СП					4 353.44		57 741		
	
149.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		41	731.83	30 005.15	3 938.44	161 476	5.382	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
149. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	4.392	180.072	8.900	1 602.64	151.270	27 239	16.997	
149. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	23.616	0.62	14.64	2.92	69	4.71	
149. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.082	8 095.10	663.80	23 453.30	1 923	2.897	
149. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.041	747.34	30.64	3 626.06	149	4.852	
149. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	41.82	660.97	27 641.77	3 151.63	131 801	4.768	
149. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	14.35	3.60	51.66	20.52	294	5.7	
		Накладные расходы				111%	1 778.93	94%	25 605		
		Сметная прибыль				64%	1 025.69	51%	13 892		
		Всего с НР и СП					32 809.77		200 973		
	
150.	Е11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности		9.459	751.04	7 104.11	2 056.02	19 448	2.738	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
150. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	4.14	39.16026	9.050	354.40	154.380	6 046	17.059	
150. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.227016	101.31	23.00	999.00	227	9.861	
			(1)			12.94	2.94	219.76	50	16.983	
150. 3.	С113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	1157.7816	5.81	6 726.71	11.38	13 176	1.959	
		Накладные расходы				111%	393.38	94%	5 683		
		Сметная прибыль				64%	226.82	51%	3 083		
		Всего с НР и СП					7 724.31		28 215		
	
151.	Е11-01-039-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса		1.2394	5 776.72	7 159.67	32 130.60	39 823	5.562	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
151. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	28.32	35.099808	10.090	354.16	171.760	6 029	17.023	
151. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.0892368	101.31	9.04	999.00	89	9.861	
			(1)			12.94	1.15	219.76	20	16.983	
151. 3.	С101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	125.1794	53.25	6 665.80	263.78	33 020	4.954	
151. 4.	С402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	0.16	0.198304	658.94	130.67	3 454.07	685	5.242	
		Накладные расходы				111%	393.12	94%	5 667		
		Сметная прибыль				64%	226.66	51%	3 075		
		Всего с НР и СП					7 779.45		48 565		
	
152.	Е11-01-034-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия		0.508	10 756.84	5 464.47	45 871.18	23 303	4.264	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
152. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	30.732	15.611856	9.980	155.81	169.690	2 649	17.003	
152. 2.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.996	0.505968	1.03	0.52	4.80	2	4.66	
152. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.06096	101.31	6.18	999.00	61	9.861	
			(1)			12.94	0.79	219.76	13	16.983	
152. 4.	С101-1684	Покрытие напольное ламинированное 31 класса, толщиной 6 мм	м2	102.5	52.07	99.56	5 184.09	381.60	19 870	3.833	
152. 5.	С101-2962	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	10 м2	10.5	5.334	22.10	117.88	135.01	720	6.109	
		Накладные расходы				111%	172.95	94%	2 490		
		Сметная прибыль				64%	99.72	51%	1 351		
		Всего с НР и СП					5 737.14		27 144		
	
153.	С101-1684 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Покрытие напольное ламинированное 31 класса, толщиной 6 мм	м2		-52.07	99.56	-5 184.09	381.60	-19 870	3.833	
		Объем: (0.508)*(-102.5)									
	
154.	С101-1685 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Покрытие напольное ламинированное 32 класса, толщиной 8 мм	м2		52.07	116.05	6 042.72	444.74	23 158	3.832	
		Объем: (0.508)*(102.5)									
	
155.	Е11-01-040-03 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса		0.6096	2 071.67	1 262.89	6 949.47	4 236	3.354	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
155. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	7.992	4.8719232	9.740	47.45	165.790	808	17.022	
155. 2.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	2.412	1.4703552	3.41	5.01	13.90	20	4.076	
155. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	1.596	0.9729216	4.44	4.32	6.48	6	1.459	
155. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0219456	101.31	2.22	999.00	22	9.861	
			(1)			12.94	0.28	219.76	5	16.983	
155. 5.	С101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.	0.263	0.1603248	143.00	22.93	188.99	30	1.322	
155. 6.	С101-4282	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	2.63	1.603248	13.01	20.86	55.70	89	4.281	
155. 7.	С101-4847	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.042672	159.00	6.78	1 706.43	73	10.732	
155. 8.	С101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.07	0.042672	159.00	6.78	1 706.43	73	10.732	
155. 9.	С101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт.	0.4	0.24384	159.00	38.77	1 510.81	368	9.502	
155. 10.	С101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт.	0.08	0.048768	159.00	7.75	1 619.87	79	10.188	
155. 11.	С101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт.	0.08	0.048768	159.00	7.75	1 619.87	79	10.188	
155. 12.	С101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	101	61.5696	17.74	1 092.24	42.04	2 588	2.37	
		Накладные расходы				111%	52.67	94%	760		
		Сметная прибыль				64%	30.37	51%	412		
		Всего с НР и СП					1 345.93		5 408		
	
	=ЛЮК-ЛАЗ= (6ШТ)	
156.	Е10-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка щитов над подпольными каналами (люк в техподполье)	100 м2		0.0216	7 451.52	160.95	45 322.49	979	6.083	
		Объем: 0.6*0.6*6									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
156. 1.	З1-100-17	Рабочий среднего разряда 1,7	чел.-ч	30.48	0.658368	8.090	5.33	137.380	90	16.981	
156. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.656	0.0357696	15.080	0.54	256.870	9	17.034	
156. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.656	0.0357696	113.70	4.07	810.77	29	7.131	
			(1)			15.08	0.54	256.87	9	17.034	
156. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.484	0.0536544	101.31	5.44	999.00	54	9.861	
			(1)			12.94	0.69	219.76	12	16.983	
156. 5.	С203-0581	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм	м2	100	2.16	67.65	146.12	373.11	806	5.515	
		Накладные расходы				106%	6.22	90%	89		
		Сметная прибыль				54%	3.17	43%	43		
		Всего с НР и СП					170.34		1 111		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					165 321.62		1 015 165	6.141	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					161 773.82		978 358	6.048	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					54 181.83		236 154	4.359	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 73, 74, 79-82, 116; %=68 - по стр. 75-78, 113; %=80 - по стр. 85, 93, 104, 106, 109, 115, 117-119, 132, 142; %=93 - по стр. 86-88; %=99 - по стр. 91; %=90 - по стр. 94, 97, 99, 112, 156; %=71 - по стр. 96; %=67 - по стр. 114; %=94 - по стр. 124, 127, 130, 131, 136, 137, 140, 141, 149-152, 155; %=77 - по стр. 134, 144; %=64 - по стр. 148)					19 859.92		285 783	14.39	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 73, 74, 79-82, 116, 134, 144; %=54 - по стр. 75-78, 86-88; %=44 - по стр. 85; %=58 - по стр. 91; %=37 - по стр. 93, 104, 106, 109, 115, 117-119, 132, 142; %=43 - по стр. 94, 97, 99, 112, 156; %=52 - по стр. 96; %=40 - по стр. 113, 114; %=51 - по стр. 124, 127, 130, 131, 136, 137, 140, 141, 149-152, 155; %=36 - по стр. 148)					11 121.93		150 268	13.511	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					192 755.67		1 414 409	7.338	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6.73		49	7.281	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6.73		49	7.281	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 949.50		21 065	10.805	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 146)					1 022.09		14 858	14.537	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 146)					595.39		8 104	13.611	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 566.98		44 027	12.343	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 591.57		15 693	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 591.57		15 693	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					197 920.95		1 474 178	7.448	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 235.51	2.14	31 547	7.448	
	ИТОГО					202 156.46		1 505 725	7.448	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 043.13	2	30 115	7.448	
	ИТОГО					206 199.59		1 535 840	7.448	
	НДС 18%				18	37 115.93	18	276 451	7.448	
	ВСЕГО С НДС					243 315.52		1 812 291	7.448	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					20 882.01		300 641	14.397	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					11 717.32		158 372	13.516	
	
	Раздел 4.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	
	
157.	Е67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.12	53.31	6.40	898.63	108	16.875	
157. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	6.32	0.7584	8.280	6.28	140.760	107	17	
157. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0036	15.080	0.05	256.870	1	17.034	
157. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.03	0.0036	32.61	0.12	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
		Накладные расходы				85%	5.38	72%	78		
		Сметная прибыль				65%	4.11	52%	56		
		Всего с НР и СП					15.90		242		
	
158.	Е67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.11	48.36	5.32	822.04	90	16.917	
158. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	5.84	0.6424	8.280	5.32	140.760	90	17	
		Накладные расходы				85%	4.52	72%	65		
		Сметная прибыль				65%	3.46	52%	47		
		Всего с НР и СП					13.30		202		
	
159.	Ц11-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Демонтаж конструкции для установки приборов, масса до 1 кг (таблица под э/сч)  МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0	1 шт.		10	3.51	35.08	31.96	320	9.122	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0	
159. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	0.156	1.56	9.280	14.48	157.880	246	17.013	
159. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.018	0.18	11.230	2.02	191.220	34	17.028	
159. 3.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.015	0.15	8.45	1.27	38.16	6	4.516	
159. 4.	Х33-0900	Ножницы: листовые кривошипные гильотинные	маш.-ч	0.009	0.09	77.18	6.95	91.15	8	1.181	
159. 5.	Х33-1002	Станок: сверлильный	маш.-ч	0.009	0.09	2.87	0.26	9.98	1	3.477	
159. 6.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.15	1.5	2.75	4.13	4.66	7	1.695	
159. 7.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.012	0.12	7.46	0.90	18.19	2	2.438	
159. 8.	Х35-0461	Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.009	0.09	18.44	1.66	222.49	20	12.066	
			(1)			11.23	1.01	191.22	17	17.028	
159. 9.	Х35-0471	Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.009	0.09	60.52	5.45	325.13	29	5.372	
			(1)			11.23	1.01	191.22	17	17.028	
		Накладные расходы				80%	13.20	68%	190		
		Сметная прибыль				60%	9.90	48%	134		
		Всего с НР и СП					58.18		645		
	
160.	Е46-03-009-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.		0.12	1 951.82	234.22	15 858.89	1 903	8.125	
160. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	50.83	6.0996	9.740	59.41	165.790	1 011	17.022	
160. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14.62	1.7544	11.230	19.70	191.220	335	17.028	
160. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	14.62	1.7544	95.16	166.95	468.45	822	4.923	
			(1)			11.23	19.70	191.22	335	17.028	
160. 4.	Х33-1450	Перфораторы: пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	29.24	3.5088	2.24	7.86	19.94	70	8.902	
		Накладные расходы				99%	78.32	84%	1 131		
		Сметная прибыль				60%	47.47	48%	646		
		Всего с НР и СП					360.00		3 680		
	
161.	Е46-03-009-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.		0.08	3 777.82	302.23	30 549.92	2 444	8.087	
161. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	97.13	7.7704	9.740	75.68	165.790	1 288	17.022	
161. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.42	2.2736	11.230	25.53	191.220	435	17.028	
161. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	28.42	2.2736	95.16	216.36	468.45	1 065	4.923	
			(1)			11.23	25.53	191.22	435	17.028	
161. 4.	Х33-1450	Перфораторы: пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	56.84	4.5472	2.24	10.19	19.94	91	8.902	
		Накладные расходы				99%	100.20	84%	1 447		
		Сметная прибыль				60%	60.73	48%	827		
		Всего с НР и СП					463.15		4 718		
	
162.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки		0.01	1 944.71	19.45	16 643.83	166	8.535	
162. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	55.16	0.5516	8.580	4.73	145.950	81	17.01	
162. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.0044	1.86	0.01	10.30		5.538	
162. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.0024	101.31	0.24	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
162. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000095	5 233.80	0.50	51 322.60	5	9.806	
162. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.000005	9 906.00	0.05	49 384.46		4.985	
162. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00003	10 705.00	0.32	54 434.60	2	5.085	
162. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.0009	1 507.80	1.36	5 982.82	5	3.968	
162. 8.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.0007	6 683.04	4.68	49 728.97	35	7.441	
162. 9.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.0104	725.63	7.55	3 501.34	36	4.825	
162. 10.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.000011	1 208.60	0.01	11 305.46		9.354	
162. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.000032	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	4.68	84%	68		
		Сметная прибыль				60%	2.84	48%	39		
		Всего с НР и СП					26.97		273		
	
163.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.1	48.13	4.81	490.34	49	10.187	
	
164.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		0.1	16.40	1.64	145.95	15	9.146	
	
	ВРУ (сущ.)	
165.	Ц08-03-523-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А	1 шт.		4	21.36	85.44	304.67	1 219	14.267	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
165. 1.	З1-100-48	Рабочий среднего разряда 4,8	чел.-ч	1.404	5.616	11.450	64.30	194.850	1 094	17.017	
165. 2.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.072	0.288	4.44	1.28	6.48	2	1.459	
165. 3.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.096	0.384	1.45	0.56	5.02	2	3.462	
165. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.005	0.02	38.55	0.77	100.02	2	2.595	
165. 5.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.004	19.01	0.08	162.85	1	8.567	
165. 6.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.159	0.636	16.15	10.27	120.13	76	7.438	
165. 7.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.004	160.32	0.64	396.44	2	2.473	
165. 8.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.014	0.056	104.50	5.85	367.31	21	3.515	
165. 9.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.003	0.012	51.48	0.62	97.26	1	1.889	
		Накладные расходы				95%	61.09	81%	886		
		Сметная прибыль				65%	41.80	52%	569		
		Всего с НР и СП					188.32		2 674		
	
166.	С9 Цена поставщи.	Вставка плавкая  ПH-2  63A	шт		3	21.98	65.94	120.01	360	5.46	
	
167.	С10 Цена поставщ.	Вставка плавкая  ПH-2  31,5A	шт		1	20.88	20.88	114.00	114	5.46	
	
	щиты распределительные (этажные, квартирные)	
168.	Ц08-03-572-08 
(Приказ № 138/пр от 28.02.2017)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.		3	235.53	706.59	1 865.43	5 596	7.92	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
168. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.784	8.352	10.520	87.86	179.030	1 495	17.018	
168. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.36	15.080	5.43	256.870	92	17.034	
168. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.12	0.36	145.54	52.39	810.77	292	5.571	
			(1)			15.08	5.43	256.87	92	17.034	
168. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	1.98	8.45	16.73	38.16	76	4.516	
168. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.36	101.31	36.47	999.00	360	9.861	
			(1)			12.94	4.66	219.76	79	16.983	
168. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	0.9	14.56	13.10	54.15	49	3.719	
168. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	0.51	16.15	8.24	120.13	61	7.438	
168. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.03	0.09	33.42	3.01	104.14	9	3.116	
168. 9.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.01	0.03	16 244.00	487.32	107 655.65	3 230	6.627	
		Накладные расходы				95%	88.63	81%	1 285		
		Сметная прибыль				65%	60.64	52%	825		
		Всего с НР и СП					855.85		7 707		
	
169.	С509-6322 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм	шт.		3	276.59	829.77	980.89	2 943	3.547	
	
170.	Ц08-03-573-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.		29	88.30	2 560.82	848.87	24 617	9.613	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
170. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.844	82.476	10.520	867.65	179.030	14 766	17.018	
170. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.348	10.092	12.159	122.71	207.067	2 090	17.029	
170. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.084	2.436	145.54	354.54	810.77	1 975	5.571	
			(1)			15.08	36.73	256.87	626	17.034	
170. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.852	24.708	8.45	208.78	38.16	943	4.516	
170. 5.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	7.656	95.16	728.54	468.45	3 586	4.923	
			(1)			11.23	85.98	191.22	1 464	17.028	
170. 6.	Х10-0602	Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.264	7.656	4.13	31.62	13.30	102	3.22	
170. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.084	2.436	101.31	246.79	999.00	2 434	9.861	
			(1)			12.94	31.52	219.76	535	16.983	
170. 8.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.1	2.9	14.56	42.22	54.15	157	3.719	
170. 9.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1	2.9	16.15	46.84	120.13	348	7.438	
170. 10.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.58	33.42	19.38	104.14	60	3.116	
		Накладные расходы				95%	940.84	81%	13 653		
		Сметная прибыль				65%	643.73	52%	8 765		
		Всего с НР и СП					4 145.40		47 035		
	
171.	С509-2968 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм)	шт.		29	156.09	4 526.61	583.97	16 935	3.741	
	
172.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.		3	90.76	272.27	895.90	2 688	9.873	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
172. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	2.784	8.352	10.090	84.27	171.760	1 435	17.023	
172. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.036	15.080	0.54	256.870	9	17.034	
172. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.036	145.54	5.24	810.77	29	5.571	
			(1)			15.08	0.54	256.87	9	17.034	
172. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.468	8.45	3.95	38.16	18	4.516	
172. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.144	4.44	0.64	6.48	1	1.459	
172. 6.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.72	1.45	1.04	5.02	4	3.462	
172. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.036	101.31	3.65	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
172. 8.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.042	38.55	1.62	100.02	4	2.595	
172. 9.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	14.56	3.06	54.15	11	3.719	
172. 10.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.012	19.01	0.23	162.85	2	8.567	
172. 11.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	1.14	16.15	18.41	120.13	137	7.438	
172. 12.	С101-2143	Краска	кг	0.047	0.141	33.42	4.71	104.14	15	3.116	
172. 13.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.006	160.32	0.96	396.44	2	2.473	
172. 14.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.108	104.50	11.29	367.31	40	3.515	
172. 15.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.042	212.90	8.94	437.95	18	2.057	
172. 16.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.006	16 244.00	97.46	107 655.65	646	6.627	
172. 17.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	80.00	24.00	878.46	264	10.981	
172. 18.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.027	51.48	1.39	97.26	3	1.889	
		Накладные расходы				95%	80.57	81%	1 170		
		Сметная прибыль				65%	55.13	52%	751		
		Всего с НР и СП					407.97		4 609		
	
173.	С11 Цена поставщ.	Автоматический выключатель CLS6-В32/3	шт		3	124.91	374.73	682.01	2 046	5.46	
	
174.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		65	52.95	3 441.52	554.37	36 034	10.47	
		Объем: 29+29+7									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
174. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	121.68	10.090	1 227.75	171.760	20 900	17.023	
174. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	10.14	8.45	85.68	38.16	387	4.516	
174. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	3.12	4.44	13.85	6.48	20	1.459	
174. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.39	38.55	15.03	100.02	39	2.595	
174. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	4.55	14.56	66.25	54.15	246	3.719	
174. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.065	19.01	1.24	162.85	11	8.567	
174. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	3.185	16.15	51.44	120.13	383	7.438	
174. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	2.34	33.42	78.20	104.14	244	3.116	
174. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.065	160.32	10.42	396.44	26	2.473	
174. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.78	104.50	81.51	367.31	287	3.515	
174. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.91	212.90	193.74	437.95	399	2.057	
174. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.065	16 244.00	1 055.86	107 655.65	6 998	6.627	
174. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	6.5	80.00	520.00	878.46	5 710	10.981	
174. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.39	51.48	20.08	97.26	38	1.889	
		Накладные расходы				95%	1 166.36	81%	16 929		
		Сметная прибыль				65%	798.04	52%	10 868		
		Всего с НР и СП					5 405.92		63 831		
	
175.	С12 Цена поставщ.	Автоматический выключатель CLS6-В25/2	шт		29	102.56	2 974.24	559.98	16 239	5.46	
	
176.	С13 Цена поставщ.	Автоматический выключатель CLS6-В20/2	шт		7	106.23	743.61	580.02	4 060	5.46	
	
177.	С14 Цена поставщ.	Автоматический выключатель CLS6-С20/2	шт		29	109.89	3 186.81	600.00	17 400	5.46	
	
	кабельная продукция	
178.	Ц08-02-396-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	100 м		2.36	605.49	1 428.96	7 086.91	16 725	11.704	
		Объем: 198+38									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
178. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	36.096	85.18656	9.980	850.16	169.690	14 455	17.003	
178. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.2832	15.080	4.27	256.870	73	17.034	
178. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.12	0.2832	145.54	41.22	810.77	230	5.571	
			(1)			15.08	4.27	256.87	73	17.034	
178. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.376	5.60736	8.45	47.38	38.16	214	4.516	
178. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.2832	101.31	28.69	999.00	283	9.861	
			(1)			12.94	3.66	219.76	62	16.983	
178. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	6.84	16.1424	14.56	235.03	54.15	874	3.719	
178. 7.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.4	0.944	212.90	200.98	437.95	413	2.057	
178. 8.	С101-4621	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	0.4	0.944	12.00	11.33	15.71	15	1.309	
		Накладные расходы				95%	811.71	81%	11 768		
		Сметная прибыль				65%	555.38	52%	7 555		
		Всего с НР и СП					2 796.05		36 047		
	
179.	С15 Цена поставщ.	Короб металл электротехнический L-2м СП 50х25 У3	шт		198	34.07	6 745.86	186.02	36 832	5.46	
	
180.	С16 Цена поставщ.	Крышка короба металл электр. L-2м СП 50х25 У3	шт		198	20.15	3 989.70	110.02	21 784	5.46	
	
181.	С17 Цена поставщ.	Короб металл электротехнический L-2м СП 50х50 У3	шт		38	40.29	1 531.02	219.98	8 359	5.46	
	
182.	С18 Цена поставщ.	Крышка короба металл электр. L-2м СП 50х50 У3	шт		38	21.98	835.24	120.01	4 560	5.46	
	
183.	Ц08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		1.1	67.87	74.65	709.29	780	10.449	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
183. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	3.384	3.7224	9.980	37.15	169.690	632	17.003	
183. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0132	15.080	0.20	256.870	3	17.034	
183. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.0132	145.54	1.92	810.77	11	5.571	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
183. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0132	101.31	1.34	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
183. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.055	33.42	1.84	104.14	6	3.116	
183. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.05	0.055	243.56	13.40	795.93	44	3.268	
183. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.176	104.50	18.39	367.31	65	3.515	
		Накладные расходы				95%	35.48	81%	514		
		Сметная прибыль				65%	24.28	52%	330		
		Всего с НР и СП					134.41		1 625		
	
184.	Ц08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		2.8	80.53	225.48	907.87	2 542	11.274	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
184. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	4.512	12.6336	9.980	126.08	169.690	2 144	17.003	
184. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0336	15.080	0.51	256.870	9	17.034	
184. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.0336	145.54	4.89	810.77	27	5.571	
			(1)			15.08	0.51	256.87	9	17.034	
184. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0336	101.31	3.40	999.00	34	9.861	
			(1)			12.94	0.43	219.76	7	16.983	
184. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.14	33.42	4.68	104.14	15	3.116	
184. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.154	243.56	37.51	795.93	123	3.268	
184. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.448	104.50	46.82	367.31	165	3.515	
		Накладные расходы				95%	120.26	81%	1 744		
		Сметная прибыль				65%	82.28	52%	1 120		
		Всего с НР и СП					428.02		5 405		
	
185.	Ц08-02-399-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 120 мм2	100 м		0.08	118.52	9.48	1 503.61	120	12.658	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
185. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	7.896	0.63168	9.980	6.30	169.690	107	17.003	
185. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00096	15.080	0.01	256.870		17.034	
185. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.00096	145.54	0.14	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
185. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00096	101.31	0.10	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
185. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.004	33.42	0.13	104.14		3.116	
185. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.07	0.0056	243.56	1.36	795.93	4	3.268	
185. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0128	104.50	1.34	367.31	5	3.515	
		Накладные расходы				95%	5.99	81%	87		
		Сметная прибыль				65%	4.10	52%	56		
		Всего с НР и СП					19.58		262		
	
186.	Ц08-02-399-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 185 мм2	100 м		0.67	156.27	104.70	1 944.71	1 303	12.445	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
186. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.176	6.81792	9.980	68.04	169.690	1 157	17.003	
186. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00804	15.080	0.12	256.870	2	17.034	
186. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.00804	145.54	1.17	810.77	7	5.571	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.034	
186. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00804	101.31	0.81	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
186. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.0335	33.42	1.12	104.14	3	3.116	
186. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.13	0.0871	243.56	21.21	795.93	69	3.268	
186. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.1072	104.50	11.20	367.31	39	3.515	
		Накладные расходы				95%	64.75	81%	939		
		Сметная прибыль				65%	44.30	52%	603		
		Всего с НР и СП					213.76		2 844		
	
187.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.112	3 697.14	414.08	30 383.11	3 403	8.218	
		Объем: 110*1.02									
	
188.	С501-8484 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.286	7 877.29	2 252.90	69 542.93	19 889	8.828	
		Объем: 280*1.02									
	
189.	С501-8512 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	1000 м		0.0082	82 699.48	678.14	635 947.15	5 215	7.69	
		Объем: 8*1.02									
	
190.	С501-8513 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	1000 м		0.0683	113 359.16	7 742.43	837 965.69	57 233	7.392	
		Объем: 67*1.02									
	
	светильники, электроустановочные изделия	
191.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.15	2 495.43	374.31	21 616.77	3 243	8.664	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
191. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	12.7152	10.520	133.76	179.030	2 276	17.018	
191. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.1584	15.080	2.39	256.870	41	17.034	
191. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.056	0.1584	145.54	23.05	810.77	128	5.571	
			(1)			15.08	2.39	256.87	41	17.034	
191. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	19.656	2.9484	4.44	13.09	6.48	19	1.459	
191. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.1566	101.31	15.87	999.00	156	9.861	
			(1)			12.94	2.03	219.76	34	16.983	
191. 6.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.000459	14 454.00	6.63	132 862.52	61	9.192	
191. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0465	104.50	4.86	367.31	17	3.515	
191. 8.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.612	212.90	130.29	437.95	268	2.057	
191. 9.	С509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.153	291.00	44.52	1 817.71	278	6.246	
		Накладные расходы				95%	129.34	81%	1 877		
		Сметная прибыль				65%	88.50	52%	1 205		
		Всего с НР и СП					592.15		6 325		
	
192.	С19 Цена поставщ.	Светильник  потолочный   IP44 , кл.з.2.0	шт		15	70.70	1 060.50	386.02	5 790	5.46	
	
193.	С20 Цена поставщ.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт		15	23.81	357.15	130.00	1 950	5.46	
	
194.	Ц08-03-594-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.		0.09	1 152.13	103.69	16 402.99	1 476	14.235	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
194. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.48	7.6032	10.520	79.99	179.030	1 361	17.018	
194. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.0216	15.080	0.33	256.870	6	17.034	
194. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.24	0.0216	145.54	3.14	810.77	18	5.571	
			(1)			15.08	0.33	256.87	6	17.034	
194. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.0216	101.31	2.19	999.00	22	9.861	
			(1)			12.94	0.28	219.76	5	16.983	
194. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0002835	1 416.70	0.40	10 988.26	3	7.756	
194. 6.	С507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	0.252	66.03	16.64	199.11	50	3.015	
		Накладные расходы				95%	76.30	81%	1 107		
		Сметная прибыль				65%	52.21	52%	711		
		Всего с НР и СП					232.20		3 294		
	
195.	С21 Цена поставщ.	Светильник  потолочный с аккум и энергосбер лампой   IP44 (аврийного осв)	шт		9	362.64	3 263.76	1 980.01	17 820	5.46	
	
196.	Ц08-03-591-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.18	672.67	121.08	7 523.90	1 354	11.183	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
196. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	37.92	6.8256	10.520	71.81	179.030	1 222	17.018	
196. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00648	15.080	0.10	256.870	2	17.034	
196. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00648	145.54	0.94	810.77	5	5.571	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
196. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	4.92	0.8856	4.44	3.93	6.48	6	1.459	
196. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00432	101.31	0.44	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
196. 6.	С101-1477	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000288	29 800.00	0.86	119 135.90	3	3.998	
196. 7.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000054	13 903.00	0.75	102 399.04	6	7.365	
196. 8.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0198	104.50	2.07	367.31	7	3.515	
196. 9.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.1836	212.90	39.09	437.95	80	2.057	
		Накладные расходы				95%	68.31	81%	991		
		Сметная прибыль				65%	46.74	52%	636		
		Всего с НР и СП					236.14		2 982		
	
197.	С22 Цена поставщ.	Выключатель для открытой установки  IP44 1-кл	шт		18	14.65	263.70	79.99	1 440	5.461	
	
198.	Ц08-03-591-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.03	706.49	21.19	8 254.51	248	11.704	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
198. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	42.156	1.26468	10.520	13.30	179.030	226	17.018	
198. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00108	15.080	0.02	256.870		17.034	
198. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00108	145.54	0.16	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
198. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	4.92	0.1476	4.44	0.66	6.48	1	1.459	
198. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00072	101.31	0.07	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
198. 6.	С101-1477	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000048	29 800.00	0.14	119 135.90	1	3.998	
198. 7.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000009	13 903.00	0.13	102 399.04	1	7.365	
198. 8.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0306	212.90	6.51	437.95	13	2.057	
		Накладные расходы				95%	12.65	81%	183		
		Сметная прибыль				65%	8.66	52%	118		
		Всего с НР и СП					42.50		549		
	
199.	С23 Цена поставщ.	Выключатель для открытой установки  IP44 2-кл	шт		3	20.51	61.53	111.98	336	5.461	
	
200.	С503-0536 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Коробка установочная   для открытой  проводки  ip44	10 шт.		2.1	709.80	1 490.58	2 181.35	4 581	3.073	
	
201.	С503-0657 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Коробка установочная   для скрытой  проводки  ip44	10 шт.		3.2	91.00	291.20	53.14	170	0.584	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					53 839.71		352 499	6.547	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					53 277.36		347 922	6.53	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					43 700.38		249 459	5.708	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 157, 158; %=68 - по стр. 159; %=81 - по стр. 165, 168, 170, 172, 174, 178, 183-186, 191, 194, 196, 198)					3 685.40		53 467	14.508	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 157, 158, 165, 168, 170, 172, 174, 178, 183-186, 191, 194, 196, 198; %=48 - по стр. 159)					2 523.26		34 348	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					59 486.02		435 737	7.325	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					555.90		4 513	8.118	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 160-162)					183.20		2 646	14.443	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 160-162)					111.03		1 512	13.618	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					850.13		8 671	10.2	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6.45		64	9.922	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6.45		64	9.922	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					60 342.60		444 472	7.366	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 291.33	2.14	9 512	7.366	
	ИТОГО					61 633.93		453 984	7.366	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 232.68	2	9 080	7.366	
	ИТОГО					62 866.61		463 064	7.366	
	НДС 18%				18	11 315.99	18	83 352	7.366	
	ВСЕГО С НДС					74 182.60		546 416	7.366	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 868.60		56 113	14.505	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 634.29		35 860	13.613	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					456 366.82		2 731 811	5.986	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					88 665.19		474 340	5.35	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					79 088.21		375 877	4.753	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 157, 158; %=68 - по стр. 159; %=81 - по стр. 165, 168, 170, 172, 174, 178, 183-186, 191, 194, 196, 198)					3 685.40		53 467	14.508	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 157, 158, 165, 168, 170, 172, 174, 178, 183-186, 191, 194, 196, 198; %=48 - по стр. 159)					2 523.26		34 348	13.613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					94 873.85		562 155	5.925	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					195 036.13		1 239 787	6.357	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					59 163.90		269 595	4.557	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 35, 134, 144; %=64 - по стр. 61, 148; %=99 - по стр. 62, 63, 66-68, 70, 91; %=84 - по стр. 73, 74, 79-82, 116, 160-162; %=68 - по стр. 75-78, 113; %=80 - по стр. 85, 93, 104, 106, 109, 115, 117-119, 132, 142; %=93 - по стр. 86-88; %=90 - по стр. 94, 97, 99, 112, 156; %=71 - по стр. 96; %=67 - по стр. 114; %=94 - по стр. 124, 127, 130, 131, 136, 137, 140, 141, 149-152, 155)					23 514.43		338 802	14.408	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 35, 73, 74, 79-82, 116, 134, 144, 160-162; %=36 - по стр. 61, 148; %=61 - по стр. 62, 63, 66-68, 70; %=54 - по стр. 75-78, 86-88; %=44 - по стр. 85; %=58 - по стр. 91; %=37 - по стр. 93, 104, 106, 109, 115, 117-119, 132, 142; %=43 - по стр. 94, 97, 99, 112, 156; %=52 - по стр. 96; %=40 - по стр. 113, 114; %=51 - по стр. 124, 127, 130, 131, 136, 137, 140, 141, 149-152, 155)					13 492.68		182 564	13.531	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					232 043.24		1 761 153	7.59	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6.73		49	7.281	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6.73		49	7.281	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					170 900.03		1 000 448	5.854	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2, 45, 46; %=98 - по стр. 3, 6, 7, 14, 20, 27, 42, 49, 53, 54; %=88 - по стр. 47, 146)					32 361.86		469 268	14.501	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 45, 46; %=56 - по стр. 3, 6, 7, 14, 20, 27, 42, 49, 53, 54; %=48 - по стр. 47, 146)					20 282.83		273 312	13.475	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					223 544.72		1 743 028	7.797	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 758.74		17 187	9.772	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 758.74		17 187	9.772	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					552 227.28		4 083 572	7.395	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	11 817.66	2.14	87 388	7.395	
	ИТОГО					564 044.94		4 170 960	7.395	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	11 280.90	2	83 419	7.395	
	ИТОГО					575 325.84		4 254 379	7.395	
	НДС 18%				18	103 558.65	18	765 788	7.395	
	ВСЕГО С НДС					678 884.49		5 020 167	7.395	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					59 561.69		861 537	14.465	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					36 298.77		490 224	13.505	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)