«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	689 096	руб.	Смета на сумму:	689 096	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Велижской 9 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	689.096	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.091	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	119.701	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	2.7	553.31	459.71	93.60	1 493.94	1 241.22	252.72	12.51	4.4	16 640	15 528	1 112	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 228.81				84%	13 044			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			744.73				48%	7 453			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 467.48					37 137			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.7	2 875.85	685.02	51.83	7 764.80	1 849.55	139.94	12.51	7.1	41 111	23 138	994	
				2 139.00			5 775.30		2.94	1		16 979		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 535.13				71%	16 428			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 202.21				52%	12 032			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 502.13					69 571			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.43	5 502.93	806.67	80.64	13 372.12	1 960.21	195.96	12.51	7.11	61 694	24 522	1 393	
				4 615.62			11 215.96		3.19	1		35 779		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 626.97				71%	17 411			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 274.14				52%	12 751			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 273.23					91 856			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.7	9 291.30	1 358.31	34.61	6 503.91	950.82	24.23	12.51	6.98	28 429	11 895	169	
				7 898.38			5 528.87		2.96	1		16 365		
	Накладные расходы		83%			789.18				71%	8 445			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			618.03				52%	6 185			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 911.12					43 060			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.28	4 519.16	360.82	36.65	1 265.36	101.03	10.26	12.51	7.07	6 068	1 264	73	
				4 121.69			1 154.07		4.1	1		4 732		
	Накладные расходы		83%			83.85				71%	897			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.67				52%	657			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 414.88					7 623			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.06	6 775.72	1 449.90	67.19	406.54	86.99	4.03	12.51	7.02	2 410	1 088	28	
				5 258.63			315.52		4.1	1		1 294		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			72.20				71%	772			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.54				52%	566			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					535.29					3 748			
	
7.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	4	162.60	38.37	35.62	650.40	153.48	142.48	12.51	7.07	4 409	1 920	1 007	
				88.61			354.44		4.18	1		1 482		
	Накладные расходы		83%			127.39				71%	1 363			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			99.76				52%	998			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					877.55					6 771			
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.75	221.62	101.80	102.69	1 495.90	687.14	693.14	12.51	3.39	11 152	8 596	2 350	
				17.13	1.45		115.63	9.79	1.78	12.56		206	123	
	Объем: 270*0.7+243*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			627.24				77%	6 714			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			418.16				48%	4 185			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.30					22 051			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	139.725	36.04			5 035.69					21 030			
				36.04			5 035.69		150.51			21 030		
	Объем: 20.7*6.75													
	
10.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.7	286.73	122.64	1.26	774.17	331.12	3.41	12.51	7.2	5 376	4 142	25	
				162.83			439.64		2.75	1		1 209		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			307.94				79%	3 272			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			211.92				51%	2 112			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 294.03					10 761			
	
11.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	337.5	13.13			4 431.38					14 445			
				13.13			4 431.38		42.8			14 445		
	Объем: 270*1.25													
	
12.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люков выхода на кровлю (прим.), 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	463			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
	
13.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов	0.0081	21 223.62	2 306.00	742.65	171.91	18.68	6.02	12.51	5.84	666	234	35	
				18 174.97	28.43		147.22	0.23	2.7	12.53		397	3	
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.04				90%	213			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.21				43%	102			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.17					981			
	
14.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу (прим.), м2	0.81	3 956.07			3 204.42			1	1	15 958			
				3 956.07			3 204.42		4.98	1		15 958		
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
15.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.7	8 171.06	405.87	165.99	22 061.85	1 095.85	448.17	12.52	6.6	110 650	13 720	2 958	
				7 599.20	14.91		20 517.84	40.26	4.58	12.5		93 972	503	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 227.00				92%	13 085			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			624.86				44%	6 258			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 913.71					129 993			
	
16.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	25	137.86			3 446.50					14 994			
				137.86			3 446.50		599.75			14 994		
	
17.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.53	75.57	75.35	0.22	40.05	39.94	0.12	12.51	4.09	500	500		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			33.15				71%	355			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.96				52%	260			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.16					1 115			
	
18.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.53	4 972.00	72.11	75.20	2 635.16	38.22	39.86	12.51	6.29	9 602	478	251	
				4 824.69	5.48		2 557.09	2.90	3.47	12.5		8 873	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			44.41				92%	473			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22.62				44%	226			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 702.19					10 301			
	
19.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.53	2 956.30	374.76	6.66	1 566.84	198.62	3.53	12.51	6.9	6 112	2 485	24	
				2 574.88	1.03		1 364.69	0.55	2.64	12.57		3 603	7	
	Накладные расходы		83%			165.31				71%	1 769			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			129.46				52%	1 296			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 861.61					9 177			
	
20.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.53	8 813.16	326.90	31.86	4 670.98	173.26	16.89	12.51	6.89	16 443	2 167	116	
				8 454.40	3.03		4 480.83	1.60	3.16	12.48		14 159	20	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			188.85				92%	2 012			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			96.17				44%	962			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 956.00					19 417			
	
21.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.26	7 415.77	333.04	13.17	1 928.10	86.59	3.42	12.51	7.18	5 905	1 083	25	
				7 069.56			1 838.09		2.61	1		4 797		
	Накладные расходы		83%			71.87				71%	769			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.28				52%	563			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 056.25					7 237			
	
22.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.51	7.18	1 542	579	5	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	411			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 254			
	
23.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.51	7.18	654	240	2	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					949			
	
24.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.51	7.18	644	240	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					939			
	
25.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.08	1 357.93	327.73	1.01	108.63	26.22	0.08	12.51	7.2	677	328	1	
				1 029.19			82.34		4.23	1		348		
	Накладные расходы		83%			21.76				71%	233			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.04				52%	171			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.44					1 080			
	
26.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.014	8 572.20	5 513.35	252.31	120.01	77.19	3.53	12.51	6.18	1 178	966	22	
				2 806.54	60.12		39.29	0.84	4.86	12.52		191	11	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			60.86				66%	645			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			49.16				50%	489			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.03					2 311			
	
27.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0588	3 649.31			214.58					810			
				3 649.31			214.58		13 782.4			810		
	Объем: 0.014*4200													
	
28.	ТЕРр 60-7-8 
(4 канала. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.014	13 930.32	9 132.45	284.04	195.02	127.85	3.98	12.51	6.18	1 931	1 599	25	
				4 513.83	67.62		63.19	0.95	4.86	12.52		307	12	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			100.46				66%	1 063			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			81.14				50%	806			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					376.63					3 800			
	
29.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0924	3 649.31			337.20					1 273			
				3 649.31			337.20		13 782.4			1 273		
	Объем: 0.014*2200*3													
	
30.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.092	2 412.79	1 295.60	2.05	221.98	119.20	0.19	12.51	4.04	1 926	1 491	1	
				1 115.14			102.59		4.23	1		434		
	Накладные расходы		79%			94.17				67%	999			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			59.60				40%	596			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					375.75					3 521			
	
31.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.092	2 291.60	114.18	14.24	210.83	10.50	1.31	12.51	7.11	688	131	9	
				2 163.18			199.01		2.75	1		547		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			9.98				80%	105			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.94				37%	48			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.74					841			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	85 372.15	9 510.53	1 994.79			405 570	118 986	10 628	
			73 866.87	57.12				275 957	715	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	85 372.15	9 510.53	1 994.79			405 570	118 986	10 628	
			73 866.87	57.12				275 957	715	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 669.77					68 510			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 12, 17, 19, 21-25; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=90 - по стр. 13; %=92 - по стр. 15, 18, 20; %=66 - по стр. 26, 28; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31)	8 550.16					91 283			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 12, 17, 19, 21-25; %=51 - по стр. 10; %=43 - по стр. 13; %=44 - по стр. 15, 18, 20; %=50 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31)	5 957.56					59 608			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	99 879.87					556 461			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	99 879.87					556 461			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	2 137.43					11 908			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	102 017.30					568 369			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	2 040.35					11 367			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	104 057.65					579 736			
	НДС 18%	18 730.38					104 352			
	Всего с НДС	122 788.03					684 088			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 550.16					91 283			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 957.56					59 608			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
32.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	21.73	7.34		7.34	159.41		159.41		5.54	883		883	
										1				
	Объем: 0.64+10.8+10.29													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
33.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	21.73	26.50		26.50	575.85		575.85		5.54	3 190		3 190	
										1				
	Объем: 0.64+10.8+10.29													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	735.26		735.26			4 073		4 073	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	735.26		735.26			4 073		4 073	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	735.26					4 073			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	735.26					4 073			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	15.73					87			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	750.99					4 160			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	15.02					83			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	766.01					4 243			
	НДС 18%	137.88					764			
	Всего с НДС	903.89					5 007			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	86 107.41	9 510.53	2 730.05			409 643	118 986	14 701	
			73 866.87	57.12				275 957	715	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	86 107.41	9 510.53	2 730.05			409 643	118 986	14 701	
			73 866.87	57.12				275 957	715	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 669.77					68 510			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 12, 17, 19, 21-25; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=90 - по стр. 13; %=92 - по стр. 15, 18, 20; %=66 - по стр. 26, 28; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31)	8 550.16					91 283			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 12, 17, 19, 21-25; %=51 - по стр. 10; %=43 - по стр. 13; %=44 - по стр. 15, 18, 20; %=50 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31)	5 957.56					59 608			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	100 615.13					560 534			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	100 615.13					560 534			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	2 153.16					11 995			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	102 768.29					572 529			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	2 055.37					11 451			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	104 823.66					583 980			
	НДС 18%	18 868.26					105 116			
	Всего с НДС	123 691.92					689 096			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 550.16					91 283			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 957.56					59 608			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)