«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	1 408 050 руб.		Смета на сумму:	1 408 050	руб.	
Директор ООО «Уют-Сервис»	Директор МКУ «КР МКД»	
		
________________ / Манойло О.Б. /	________________ / Русович С.Б. /	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт чердачного перекрытия, ремонт балконов МКД №26-32 по ул. Беговая	
Сметная стоимость:	1 408.050	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.021	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	310.384	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Чердачное перекрытие	
	
1.	ТЕР 46-04-010-02 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	4.05	371.82	252.79	119.03	1 505.87	1 023.80	482.07	16.11	9.34	20 996	16 493	4 503	
					47.16			191.00	1	18.81			3 593	
	Накладные расходы		99%			1 202.65				84%	16 872			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			728.88				48%	9 641			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 437.40					47 510			
	
2.	ТЕР 46-04-007-01 
Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных над квартирой №3 кв.в подъезде №32, 100 м2	0.14	1 434.48	1 125.66	308.82	200.83	157.59	43.23	16.12	9.28	2 942	2 540	401	
					120.80			16.91	1	18.81			318	
	Накладные расходы		99%			172.76				84%	2 401			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			104.70				48%	1 372			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.29					6 715			
	
3.	ТЕР 10-01-021-03 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок над квртирой №3 кв.в подъезде №32, 100 м2 перекрытий	0.14	8 598.10	1 303.72	450.61	1 203.73	182.52	63.09	16.12	7.6	6 679	2 942	479	
				6 843.77	37.38		958.13	5.23	3.4	16.09		3 258	84	
	Вычт.ресурсы:  101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			199.02				90%	2 723			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			101.39				43%	1 301			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 504.13					10 704			
	
4.	203-0429 
Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3	0.34	2 827.80			961.45					2 700			
				2 827.80			961.45		7 941.79			2 700		
	
5.	ТЕР 10-01-022-03 
(прим.) 
Подшивка потолков плитами OSB (квартира №3 кв.в подъезде №32), 100 м2 потолка	0.14	734.27	614.64	55.40	102.80	86.05	7.76	16.12	9.08	1 519	1 387	70	
				64.23			8.99		6.78	1		61		
	Вычт.ресурсы:  101-0684:[ М-(1752.40=16689.56*0.105) ]	
	Накладные расходы		106%			91.21				90%	1 248			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			46.47				43%	596			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					240.48					3 364			
	
6.	С101-9161-002 
Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 8 мм, м2	14.7	30.48			448.09					1 913			
				30.48			448.09		4.27			1 913		
	Объем: 14*1.05													
	Поправки: М: =130.16/4.27	
	
7.	ТЕР 10-06-040-02 
Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213) (квартира №3 кв.в подъезде №32), 100 м2 потолка	0.14	11 983.39	1 162.82	27.20	1 677.67	162.80	3.81	16.11	2.35	8 661	2 623	9	
				10 793.37			1 511.07		3.99	1		6 029		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			172.57				90%	2 361			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			87.91				43%	1 128			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 938.15					12 150			
	
8.	ТЕР 15-04-027-06 
(прим.) 
Шпатлевка  по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску (квартира №3 кв.в подъезде №32), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	615.64	191.46	5.48	86.19	26.80	0.77	16.12	9.14	647	432	7	
				418.70	0.16		58.62	0.02	3.55	18.69		208		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			25.48				80%	346			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.61				37%	160			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.27					1 152			
	
9.	ТЕР 15-04-005-04 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (квартира №3 кв.в подъезде №32), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	1 960.43	589.48	21.08	274.46	82.53	2.95	16.12	9.14	2 011	1 330	27	
				1 349.88	0.33		188.98	0.05	3.46	18.69		654	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			78.45				80%	1 065			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.81				37%	492			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					391.72					3 568			
	
10.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя (чердачное перекрытие), 1 м3 утеплителя	39.1	47.52	20.14	27.38	1 858.03	787.32	1 070.71	16.11	7.36	20 564	12 684	7 880	
					3.42			133.88	2.16	16.11			2 157	
	Объем: 391*0.1													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			994.90				92%	13 654			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			506.66				44%	6 530			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 359.59					40 748			
	
11.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	1.21	2 314.38	619.65	152.98	2 800.40	749.78	185.11	16.11	9.13	20 168	12 079	1 690	
				1 541.75			1 865.52		3.43	1		6 399		
	Накладные расходы		85%			637.31				72%	8 697			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			599.82				64%	7 731			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 037.54					36 595			
	
12.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	3.91	286.73	122.64	1.26	1 121.11	479.51	4.94	16.11	9.16	9 846	7 725	45	
				162.83			636.67		3.26	1		2 076		
	Объем: 405-14													
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			445.94				79%	6 103			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			306.89				51%	3 940			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 873.94					19 889			
	
13.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	488.75	7.04			3 440.80					11 671			
				7.04			3 440.80		23.88			11 671		
	Объем: 391*1.25													
	
14.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	60.75	202.86	119.97	82.89	12 323.47	7 288.06	5 035.42	16.11	8.94	162 427	117 411	45 017	
									18.43	1				
	Объем: 405*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			6 559.25				77%	90 406			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4 372.84				48%	56 357			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 255.56					309 191			
	
15.	104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	1239.3	26.54			32 891.02					106 828			
				26.54			32 891.02		86.2			106 828		
	Объем: 405*3*1.02													
	
16.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой чердачного перекрытия, 100 м2 покрытия	4.05	286.73	122.64	1.26	1 161.25	496.68	5.11	16.11	9.16	10 198	8 001	47	
				162.83			659.46		3.26	1		2 150		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			461.91				79%	6 321			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			317.88				51%	4 081			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 941.04					20 599			
	
17.	101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	506.25	13.13			6 647.06					21 425			
				13.13			6 647.06		42.32			21 425		
	Объем: 405*1.25													
	
18.	ТЕР 10-01-083-03 
(прим.) 
Устройство  настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	4.05	4 485.30	315.76	133.24	18 165.48	1 278.81	539.61	16.11	7.6	78 811	20 602	4 101	
				4 036.31	11.14		16 347.06	45.11	3.31	16.09		54 109	726	
	Вычт.ресурсы:  113-1777:[ М-(1133.06=15737.00*0.072) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 403.36				90%	19 195			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			714.92				43%	9 171			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 283.75					107 177			
	
19.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.93	221.62	101.80	102.69	2 422.26	1 112.65	1 122.37	16.11	3.72	22 594	17 925	4 175	
				17.13	1.45		187.23	15.85	2.64	16.18		494	256	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 015.65				77%	13 999			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			677.10				48%	8 727			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 115.01					45 320			
	
20.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	226.25	36.04			8 154.05					42 671			
				36.04			8 154.05		188.6			42 671		
	Объем: 10.93*20.7													
	
21.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	14.95	48.13	4.41	36.66	719.49	65.93	548.07	16.1	7.59	6 919	1 061	4 160	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			65.93				100%	1 061			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			39.56				60%	637			
	
22.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	14.95	16.40		16.40	245.18		245.18	1	7.87	1 930		1 930	
									1	1				
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	98 410.69	13 980.83	9 360.20			564 120	225 235	74 541	
			74 964.20	408.05				262 646	7 135	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	97 446.02	13 914.90	8 566.95			555 271	224 174	68 451	
			74 964.20	408.05				262 646	7 135	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	52 542.47					187 208			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=90 - по стр. 3, 5, 7, 18; %=80 - по стр. 8, 9; %=92 - по стр. 10; %=72 - по стр. 11; %=79 - по стр. 12, 16; %=77 - по стр. 14, 19)	13 460.46					185 391			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 14, 19; %=43 - по стр. 3, 5, 7, 18; %=37 - по стр. 8, 9; %=44 - по стр. 10; %=64 - по стр. 11; %=51 - по стр. 12, 16)	8 616.86					111 227			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	119 523.34					851 889			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	964.67	65.93	793.25			8 849	1 061	6 090	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 21)	65.93					1 061			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 21)	39.56					637			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	964.67					8 849			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	120 488.01					860 738			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 578.44					18 420			
	ИТОГО	123 066.45					879 158			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 461.33					17 583			
	ИТОГО	125 527.78					896 741			
	НДС 18%	22 595.00					161 413			
	ВСЕГО С НДС	148 122.78					1 058 154			
	
	Раздел 2.  Балконы	
	
	Устройство ж/б обоймы основания балконов	
	
23.	ТЕР 07-05-016-04 
(прим.) 
Демонтаж металлических ограждений балконов, 100 м ограждения	0.33	518.62	318.91	199.71	171.15	105.24	65.90	16.11	8.43	2 251	1 695	556	
					3.44			1.13	6.68	18.81			21	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			148.92				119%	2 042			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			90.41				68%	1 167			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					410.48					5 460			
	
24.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.103	1 734.68	1 482.28	252.40	178.67	152.67	26.00	16.12	9.34	2 704	2 461	243	
					100.00			10.30	1	18.81			194	
	Объем: (1.6*1.9)*2+1.6*2.65													
	Накладные расходы		99%			161.34				84%	2 230			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			97.78				48%	1 274			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					437.79					6 209			
	
25.	ТЕРр 56-2-2 
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0.103	422.73	392.40	30.33	43.54	40.42	3.12	16.11	9.34	680	651	29	
					12.02			1.24	1	18.8			23	
	Объем: (1.6*1.9)*2+1.6*2.65													
	Накладные расходы		82%			34.16				70%	472			
										=(82.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		62%			25.83				50%	337			
										=(62.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.53					1 489			
	
26.	ТЕРр 57-2-3 
Разборка покрытий полов балконов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.336	679.28	632.32	46.96	228.24	212.46	15.78	16.11	9.34	3 570	3 423	147	
					18.60			6.25	1	18.81			118	
	Накладные расходы		80%			174.97				68%	2 408			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			148.72				54%	1 912			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					551.93					7 890			
	
27.	ТЕР 11-01-011-03 
(прим.) 
Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.336	304.73	269.26	35.46	102.39	90.47	11.92	16.11	9.11	1 566	1 458	109	
					13.13			4.41	4.48	18.81			83	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			105.32				94%	1 449			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			60.72				51%	786			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					268.43					3 800			
	
28.	ТЕР 11-01-011-04 
(прим.) 
Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (до 50 мм), 100 м2 стяжки	0.336	59.66	19.87	39.79	20.05	6.68	13.37	16.11	8.73	224	108	117	
					13.01			4.37	4.49	18.83			82	
	Начисления: Н3= 0.8*6, Н4= 0.8*6, Н5= 0.8*6, Н48= 0*6	
	Накладные расходы		111%			12.27				94%	179			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			7.07				51%	97			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.39					500			
	
29.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных  и откосов, 100 м2	0.08	188.95	188.95		15.12	15.12		16.11	1	244	244		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			14.97				84%	205			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.07				48%	117			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.16					566			
	
30.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.25	1 466.39	1 466.39		366.60	366.60		16.11	1	5 906	5 906		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			263.95				61%	3 603			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			139.31				31%	1 831			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					769.86					11 340			
	
31.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.02	490.29	490.29		9.81	9.81		16.11	1	158	158		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			7.06				61%	96			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			3.73				31%	49			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.60					303			
	
32.	ТЕР 08-01-002-01 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	1.65	199.71	22.93	46.80	329.52	37.84	77.22	16.11	4.28	1 954	610	331	
				129.98	4.24		214.47	6.99	4.73	16.13		1 014	113	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			49.31				93%	672			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			30.48				54%	390			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					409.32					3 017			
	
33.	ТЕР 06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.003	12 585.12	1 713.96	2 240.44	37.76	5.14	6.72	16.11	9.61	264	83	65	
				8 630.72	339.75		25.89	1.02	4.49	16.09		116	16	
	Вычт.ресурсы:  401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.85				80%	79			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.39				44%	44			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.00					387			
	
34.	401-0063 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), м3	0.32	668.58			213.95					947			
				668.58			213.95		2 959.12			947		
	
35.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.84	63.27	49.68	13.59	53.15	41.73	11.42	16.11	1.78	693	672	20	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			32.55				66%	444			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			20.87				40%	269			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.56					1 405			
	
36.	ТЕРр 69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.84	121.68	95.56	26.12	102.21	80.27	21.94	16.11	1.78	1 332	1 293	39	
									1	1				
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			62.61				66%	853			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			40.14				40%	517			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.96					2 703			
	
37.	ТЕР 06-01-015-01 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0.032	3 487.64	3 405.25	82.39	111.60	108.97	2.64	16.11	8.08	1 777	1 755	21	
					4.73			0.15	4.9	16.07			2	
	Объем: 146*0.22/1000													
	Вычт.ресурсы:  201-0798:[ М-(14.47=1446.60*0.01) ];  204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			103.66				80%	1 406			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			60.02				44%	773			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					275.28					3 956			
	
38.	204-0021 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т	0.032	6 683.04			213.86					1 127			
				6 683.04			213.86		35 215.3			1 127		
	Объем: 146*0.22/1000													
	
39.	ТЕР 06-01-024-01 
(прим.) 
Устройство железобетонной обоймы, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.035	10 625.85	3 820.79	2 877.23	371.90	133.73	100.70	16.11	9.25	3 693	2 154	932	
				3 927.83	387.54		137.47	13.56	4.42	16.09		608	218	
	Вычт.ресурсы:  401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			139.93				80%	1 898			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			81.01				44%	1 044			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					592.84					6 634			
	
40.	401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	3.51	685.00			2 404.35					11 100			
				685.00			2 404.35		3 162.38			11 100		
	
41.	204-0021 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т	0.134	6 683.04			895.53					4 719			
				6 683.04			895.53		35 215.3			4 719		
	Объем: (49.8+84.6)/1000													
	
42.	204-0036 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т	0.134	1 826.38			244.73					1 524			
				1 826.38			244.73		11 374.63			1 524		
	Объем: (49.8+84.6)/1000													
	
43.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.25	810.13	810.13		202.53	202.53		16.11	1	3 263	3 263		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			145.82				61%	1 990			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			76.96				31%	1 012			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.31					6 265			
	
44.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.17	80.30	76.91	1.68	13.65	13.08	0.28	16.11	9.18	214	211	3	
				1.71	0.16		0.29	0.03	2.64	18.69		1	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			12.45				80%	170			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.16				37%	78			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.27					462			
	
45.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	2.23	15.82			35.28					116			
				15.82			35.28		51.87			116		
	Объем: 0.17*0.013*1010													
	
46.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.17	2 074.12	832.23	83.91	352.60	141.48	14.27	16.11	9.97	3 118	2 279	142	
				1 157.98	39.06		196.86	6.64	3.54	14.27		697	95	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			140.71				80%	1 899			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			69.62				37%	878			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					562.93					5 896			
	
47.	ТЕРр 61-28-1 
(прим.) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	0.17	689.65	675.65	13.36	117.24	114.86	2.27	16.11	9.09	1 872	1 850	21	
				0.64			0.11		5.66	1		1		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			90.74				67%	1 240			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			57.43				40%	740			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.41					3 852			
	
48.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	18.7	12.74			238.24					477			
				12.74			238.24		25.52			477		
	Объем: 17*1.1													
	
49.	113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	42.5	9.39			399.08					679			
				9.39			399.08		15.98			679		
	Объем: 17*2.5													
	
50.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.17	6 763.95	788.77	62.59	1 149.87	134.09	10.64	16.11	8.32	5 827	2 160	89	
				5 912.59			1 005.14		3.56	1		3 578		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			127.39				80%	1 728			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			63.02				37%	799			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 340.28					8 354			
	
51.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	893.91	146.73	7.76	151.96	24.94	1.32	16.11	9.07	815	402	12	
				739.42			125.70		3.19	1		401		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			23.69				80%	322			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.72				37%	149			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					187.37					1 285			
	
	Усиление несущих элементов балконов	
	
52.	ТЕР 46-03-002-01 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий	1.12	2 003.83	237.89	1 015.94	2 244.29	266.44	1 137.85	16.11	9.01	17 888	4 292	10 252	
				750.00	284.24		840.00	318.35	3.98	16.14		3 343	5 138	
	Накладные расходы		99%			578.94				84%	7 921			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			350.87				48%	4 526			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 174.11					30 336			
	
53.	ТЕР 46-03-002-33 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16, 100 отверстий	0.66	41.35	41.35		27.29	27.29		16.11	1	440	440		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			27.02				84%	370			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.37				48%	211			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.68					1 021			
	
54.	ТЕР 46-03-002-17 
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01, 100 отверстий	-1.12	82.96	3.78	41.68	-92.92	-4.23	-46.68	16.1	8.98	-655	-68	-419	
				37.50	14.21		-42.00	-15.92	3.98	16.14		-167	-257	
	Накладные расходы		99%			-19.95				84%	-273			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			-12.09				48%	-156			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					-124.96					-1 084			
	
55.	ТЕР 09-03-014-01 
Монтаж металлических рам РМ1 и РМ2, 1 т конструкций	0.799	1 382.87	675.33	658.88	1 104.91	539.59	526.44	16.11	8.06	13 081	8 693	4 243	
				48.67	72.34		38.89	57.80	3.73	16.1		145	931	
	Объем: 0.4654+0.334													
	Вычт.ресурсы:  101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  101-1714:[ М-(339.19=16152.00*0.021) ];  201-0756:[ М-(3.69=18473.00*0.0002) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			483.89				69%	6 641			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			430.12				58%	5 582			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 018.92					25 303			
	
56.	101-3687 
Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс, т	0.465	5 280.24			2 455.31					11 348			
				5 280.24			2 455.31		24 403.41			11 348		
	Объем: (34.81*2+23.37*2)/1000*4													
	
57.	101-3688 
Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс, т	0.334	5 273.04			1 761.20					8 445			
				5 273.04			1 761.20		25 285.74			8 445		
	Объем: (43.31*2+40.19*2)/1000*2													
	
58.	101-1641 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.043	5 326.70			229.05					1 198			
				5 326.70			229.05		27 871.89			1 198		
	Объем: 10.67/1000*4													
	
59.	204-0056 
Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских, т	0.377	1 314.48			495.56					2 558			
				1 314.48			495.56		6 784.33			2 558		
	Объем: 0.334+.0427													
	
60.	ТЕР 09-05-003-01 
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов	1.12	117.64	114.60	3.04	131.76	128.35	3.40	16.11	9.13	2 099	2 068	31	
									1	1				
	Накладные расходы		81%			103.96				69%	1 427			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			92.41				58%	1 199			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					328.14					4 725			
	
61.	101-4465 
Болт анкерный с гайкой, размер 8,0х85 мм, шт.	112	1.14			127.68					412			
				1.14			127.68		3.68			412		
	
62.	ТЕР 13-03-002-04 
(прим.) 
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.258	716.95	138.00	26.03	184.97	35.60	6.71	16.11	2.72	1 003	574	18	
				552.92	0.28		142.65	0.07	2.88	16.45		411	1	
	Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		81%			28.89				69%	397			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.40				48%	276			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.26					1 676			
	
63.	ТЕРр 61-28-7 
(прим.) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором  прямоугольных колонн, рам РМ1 и РМ2, 100 м2 поверхности	0.16	1 367.65	736.97	45.96	218.82	117.92	7.35	16.11	9.11	2 488	1 900	67	
				584.72			93.56		5.57	1		521		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]	
	Накладные расходы		79%			93.16				67%	1 273			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			58.96				40%	760			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					370.94					4 521			
	
64.	101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	17.6	11.15			196.24					671			
				11.15			196.24		38.13			671		
	Объем: 0.16*110													
	
65.	ТЕР 15-02-001-03 
(прим.) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.16	2 552.02	1 374.30	13.63	408.32	219.89	2.18	16.12	5.43	4 216	3 545	12	
				1 164.10			186.26		3.54	1		659		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			208.90				80%	2 836			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			103.35				37%	1 312			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					720.56					8 364			
	
66.	ТЕРр 61-28-1 
(прим.) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	0.16	689.65	675.65	13.36	110.34	108.10	2.14	16.11	9.09	1 762	1 742	19	
				0.64			0.10		5.66	1		1		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			85.40				67%	1 167			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			54.05				40%	697			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					249.79					3 626			
	
67.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	17.6	12.74			224.22					449			
				12.74			224.22		25.52			449		
	Объем: 16*1.1													
	
68.	113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	40	9.39			375.60					639			
				9.39			375.60		15.98			639		
	Объем: 16*2.5													
	
69.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.16	6 763.95	788.77	62.59	1 082.23	126.20	10.01	16.11	8.32	5 484	2 033	83	
				5 912.59			946.01		3.56	1		3 368		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			119.89				80%	1 626			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			59.31				37%	752			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 261.43					7 863			
	
70.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	893.91	146.73	7.76	143.03	23.48	1.24	16.11	9.07	767	378	11	
				739.42			118.31		3.19	1		377		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			22.31				80%	302			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.04				37%	140			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.37					1 209			
	
	Устройство покрытия балконов	
	
71.	ТЕР 14-01-021-01 
(прим.) 
Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона, 1 м3 подстилающего слоя	0.65	1 107.70	20.00	0.44	720.00	13.00	0.28	16.11	5.8	2 642	209	2	
				1 087.26			706.72		3.44	1		2 431		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			15.21				99%	207			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.80				48%	100			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					743.01					2 949			
	
72.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.336	3 825.82	635.16	457.30	1 285.47	213.41	153.65	16.12	4.15	9 230	3 440	638	
				2 733.36	6.30		918.41	2.12	5.61	18.81		5 152	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			239.24				94%	3 271			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			137.94				51%	1 775			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 662.65					14 276			
	
73.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.062	464.61	136.64	50.60	28.81	8.47	3.14	16.11	8.04	248	136	25	
				277.37	3.03		17.20	0.19	5.03	16.07		87	3	
	Объем: 33.6*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			8.23				80%	111			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4.76				44%	61			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.80					420			
	
74.	204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.062	5 486.84			340.18					1 436			
				5 486.84			340.18		23 157.06			1 436		
	Объем: 33.6*1.84/1000													
	
75.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.336	1 721.45	383.03	58.80	578.41	128.70	19.76	16.12	8.92	4 414	2 075	176	
				1 279.62	20.51		429.95	6.89	5.03	18.81		2 163	130	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			150.50				94%	2 073			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			86.78				51%	1 125			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					815.69					7 611			
	
76.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм), 100 м2 стяжки	0.336	1 991.85	29.12	62.18	669.26	9.78	20.89	16.1	8.73	3 558	158	182	
				1 900.56	20.33		638.59	6.83	5.04	18.83		3 218	129	
	Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 6*1.15, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			18.44				94%	270			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			10.63				51%	146			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					698.33					3 974			
	
	Устройство ограждения балконов	
	
77.	ТЕР 07-05-016-04 
Устройство металлических ограждений балконов, 100 м ограждения	0.344	1 222.84	523.93	356.63	420.66	180.23	122.68	16.11	8.43	4 724	2 904	1 034	
				342.29	6.14		117.75	2.11	6.68	18.81		787	40	
	Вычт.ресурсы:  201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			255.28				119%	3 503			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			154.99				68%	2 002			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					830.93					10 229			
	
78.	103-1504 
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм, м	40.42	33.50			1 354.07					4 861			
				33.50			1 354.07		120.27			4 861		
	
79.	103-1754 
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм, м	57.4	13.19			757.11					3 015			
				13.19			757.11		52.53			3 015		
	
80.	101-3774 
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм, т	0.009	5 655.35			50.90					184			
				5 655.35			50.90		20 458.41			184		
	Объем: 0.88*10/1000													
	
81.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.258	716.95	138.00	26.03	184.97	35.60	6.71	16.11	2.72	1 003	574	18	
				552.92	0.28		142.65	0.07	2.88	16.45		411	1	
	Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		81%			28.89				69%	397			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.40				48%	276			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.26					1 676			
	
82.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.258	624.75	42.41	8.64	161.19	10.94	2.23	16.11	3.33	524	176	7	
				573.70	0.14		148.01	0.04	2.3	16.45		340	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			8.89				69%	122			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.59				48%	85			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.67					731			
	
83.	ТЕР 09-05-001-01 
(прим.) 
Облицовка балконов стальным профилированным листом, 100 м2	0.33	437.34	352.30	64.49	144.32	116.26	21.28	16.11	6.4	2 027	1 873	136	
				20.55	2.26		6.78	0.75	2.59	16.11		18	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			94.78				69%	1 301			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			84.25				58%	1 093			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.35					4 421			
	
84.	101-4268 
Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,7, т	0.177	27 678.17			4 899.04					9 034			
				27 678.17			4 899.04		51 041.7			9 034		
	Объем: 177/1000													
	
85.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.258	716.95	138.00	26.03	184.97	35.60	6.71	16.11	2.72	1 003	574	18	
				552.92	0.28		142.65	0.07	2.88	16.45		411	1	
	Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		81%			28.89				69%	397			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.40				48%	276			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.26					1 676			
	
86.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.258	624.75	42.41	8.64	161.19	10.94	2.23	16.11	3.33	524	176	7	
				573.70	0.14		148.01	0.04	2.3	16.45		340	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			8.89				69%	122			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.59				48%	85			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.67					731			
	
87.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.104	48.13	4.41	36.66	101.26	9.28	77.13	16.1	7.59	973	149	585	
									1	1				
	Объем: 2.104+8*0.02*1.8/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			9.28				100%	149			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5.57				60%	89			
	
88.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	5.272	16.40		16.40	86.46		86.46	1	7.87	680		680	
									1	1				
	Объем: 2.104+8*0.02*1.8/1000+1.98*1.6													
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	32 330.75	4 398.97	2 559.30			187 187	70 877	20 701	
			25 357.61	435.50				95 371	7 137	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	28 650.86	3 605.49	1 844.59			160 451	58 094	15 026	
			23 200.76	376.95				87 332	6 194	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 800.00					57 063			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=119 - по стр. 23, 77; %=84 - по стр. 24, 29, 52-54; %=70 - по стр. 25; %=68 - по стр. 26; %=94 - по стр. 27, 28, 72, 75, 76; %=61 - по стр. 30, 31, 43; %=93 - по стр. 32; %=80 - по стр. 33, 37, 39, 44, 46, 50, 51, 65, 69, 70, 73; %=66 - по стр. 35, 36; %=67 - по стр. 47, 63, 66; %=69 - по стр. 62, 81, 82, 85, 86; %=99 - по стр. 71)	3 764.69					51 475			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 23, 77; %=48 - по стр. 24, 29, 52-54, 62, 71, 81, 82, 85, 86; %=50 - по стр. 25; %=54 - по стр. 26, 32; %=51 - по стр. 27, 28, 72, 75, 76; %=31 - по стр. 30, 31, 43; %=44 - по стр. 33, 37, 39, 73; %=40 - по стр. 35, 36, 47, 63, 66; %=37 - по стр. 44, 46, 50, 51, 65, 69, 70)	2 225.61					28 712			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	34 641.16					240 638			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 380.99	784.20	551.12			17 207	12 634	4 410	
			45.67	58.55				163	943	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 55, 60, 83)	682.63					9 368			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 55, 60, 83)	606.78					7 875			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 670.40					34 450			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 111.18					7 876			
			2 111.18					7 876		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 111.18					7 876			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	187.72	9.28	163.59			1 653	149	1 265	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 87)	9.28					149			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 87)	5.57					89			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	187.72					1 653			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	39 610.46					284 617			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	847.66					6 091			
	ИТОГО	40 458.12					290 708			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	809.16					5 814			
	ИТОГО	41 267.28					296 522			
	НДС 18%	7 428.11					53 374			
	ВСЕГО С НДС	48 695.39					349 896			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	130 741.44	18 379.80	11 919.50			751 307	296 112	95 242	
			100 321.81	843.55				358 017	14 272	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	126 096.88	17 520.39	10 411.54			715 722	282 268	83 477	
			98 164.96	785.00				349 978	13 329	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	68 342.47					244 271			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 24, 29, 52-54; %=90 - по стр. 3, 5, 7, 18; %=80 - по стр. 8, 9, 33, 37, 39, 44, 46, 50, 51, 65, 69, 70, 73; %=92 - по стр. 10; %=72 - по стр. 11; %=79 - по стр. 12, 16; %=77 - по стр. 14, 19; %=119 - по стр. 23, 77; %=70 - по стр. 25; %=68 - по стр. 26; %=94 - по стр. 27, 28, 72, 75, 76; %=61 - по стр. 30, 31, 43; %=93 - по стр. 32; %=66 - по стр. 35, 36; %=67 - по стр. 47, 63, 66; %=69 - по стр. 62, 81, 82, 85, 86; %=99 - по стр. 71)	17 225.15					236 866			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 14, 19, 24, 29, 52-54, 62, 71, 81, 82, 85, 86; %=43 - по стр. 3, 5, 7, 18; %=37 - по стр. 8, 9, 44, 46, 50, 51, 65, 69, 70; %=44 - по стр. 10, 33, 37, 39, 73; %=64 - по стр. 11; %=51 - по стр. 12, 16, 27, 28, 72, 75, 76; %=68 - по стр. 23, 77; %=50 - по стр. 25; %=54 - по стр. 26, 32; %=31 - по стр. 30, 31, 43; %=40 - по стр. 35, 36, 47, 63, 66)	10 842.47					139 939			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	154 164.50					1 092 527			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 380.99	784.20	551.12			17 207	12 634	4 410	
			45.67	58.55				163	943	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 55, 60, 83)	682.63					9 368			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 55, 60, 83)	606.78					7 875			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 670.40					34 450			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 111.18					7 876			
			2 111.18					7 876		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 111.18					7 876			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 152.39	75.21	956.84			10 502	1 210	7 355	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 21, 87)	75.21					1 210			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 21, 87)	45.13					726			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 152.39					10 502			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	160 098.47					1 145 355			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 426.11					24 511			
	ИТОГО	163 524.58					1 169 866			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 270.49					23 397			
	ИТОГО	166 795.07					1 193 263			
	НДС 18%	30 023.11					214 787			
	ВСЕГО С НДС	196 818.18					1 408 050			

Составил:	Ведущий инженер СО                                                                        Гринева Е.П.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)