«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 951 706	руб.	Смета на сумму:	1 951 706	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Ремонт придомовой территории	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт придомовой территории по ул,Можайская, 38-44 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	1 951. 706	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.777	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	179.133	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2009 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Проезжая часть + парковки	
	
1.	Е27-09-002-2 
Демонтаж барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 4 м, 100 м	0.25	1 786.00	681.38	1 104.62	446.50	170.35	276.16	10.28	4.18	2 905	1 751	1 154	
					126.97			31.74	3.16	10.28			326	
	Поправки: ПЗ: *0.7;  М: *0	
	
2.	Е27-03-008-4 
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.0432	11 520.43	1 823.72	9 696.71	497.68	78.78	418.90	10.28	3.37	2 222	810	1 412	
					648.54			28.02	1	10.28			288	
	Объем: 60*0.09*0.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	9.504	4.72		4.72	44.86		44.86		4.61	207		207	
										1				
	Объем: 4.32*2.2													
	
4.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	9.504	27.17		27.17	258.22		258.22		4.61	1 190		1 190	
										1				
	Объем: 4.32*2.2													
	
5.	Е01-01-014-5 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 грунта	0.0198	8 688.84	298.23	8 381.61	172.04	5.90	165.96	10.28	4.24	765	61	704	
				9.00	1 502.81		0.18	29.76	4.69	10.28		1	306	
	Объем: 10*6*(0.2+0.05+0.08)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
6.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	31.68	27.17		27.17	860.75		860.75		4.61	3 968		3 968	
										1				
	Объем: 19.8*1.6													
	
7.	Е01-01-016-1 
Работа на отвале, группа грунтов: 1, 1000 м3 грунта	0.0198	340.82	24.76	311.56	6.75	0.49	6.17	10.28	4.4	33	5	27	
				4.50	49.16		0.09	0.97	4.69	10.28			10	
	
8.	Е27-04-001-1 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основания (в плот.теле)	0.12	3 126.68	153.85	2 954.84	375.20	18.46	354.58	10.28	3.41	1 405	190	1 209	
				18.00	239.08		2.16	28.69	2.78	10.28		6	295	
	Объем: 10*6*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
9.	С408-9040 
Песок для строительных работ природный, м3	13.2	75.66			998.71					7 118			
				75.66			998.71		539.22			7 118		
	Объем: (0.12)*110													
	
10.	Е27-07-003-2 
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком, 100 м2 тротуара	0.6	2 382.84	422.26	553.75	1 429.70	253.35	332.25	10.28	4.64	6 889	2 604	1 542	
				1 406.83	7.86		844.10	4.72	3.25	10.28		2 743	48	
	Вычт.ресурсы:  С403-0104:[ М-(10700.00=107.00*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
11.	Цена поставщика. 
Плиты тротуарные бетонные толщиной  100 мм, м2	61.2	666.00			40 759.20			1	1	40 759			
				666.00			40 759.20		1	1		40 759		
	Объем: 60*1.02													
	Поправки: М: *1.11	
	
12.	Е27-02-010-2 
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.3	4 667.63	784.81	102.25	6 067.91	1 020.25	132.93	10.28	4.38	37 266	10 488	582	
				3 780.57	12.81		4 914.74	16.66	5.33	10.28		26 196	171	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
13.	Цена поставщика. 
Бортовой камень БР100.30.15, м	130	366.30			47 619.00			1	1	47 619			
				366.30			47 619.00		1	1		47 619		
	Поправки: М: *1.11	
	
	Раздел 2.  Тротуар	
	
14.	Е01-01-014-5 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 грунта	0.17966	8 688.84	298.23	8 381.61	1 561.04	53.58	1 505.84	10.28	4.24	6 943	551	6 385	
				9.00	1 502.81		1.62	270.00	4.69	10.28		8	2 776	
	Объем: 691*(0.15+0.05+0.06)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
15.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	287.456	27.17		27.17	7 810.18		7 810.18		4.61	36 005		36 005	
										1				
	Объем: 179.66*1.6													
	
16.	Е01-01-016-1 
Работа на отвале, группа грунтов: 1, 1000 м3 грунта	0.17966	340.82	24.76	311.56	61.23	4.45	55.97	10.28	4.4	296	46	246	
				4.50	49.16		0.81	8.83	4.69	10.28		4	91	
	
17.	Е27-04-001-1 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основания (в плот.теле)	1.0365	3 126.68	153.85	2 954.84	3 240.81	159.46	3 062.69	10.28	3.41	12 135	1 639	10 444	
				18.00	239.08		18.66	247.80	2.78	10.28		52	2 547	
	Объем: 691*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
18.	С408-9040 
Песок для строительных работ природный, м3	114.015	75.66			8 626.37					61 479			
				75.66			8 626.37		539.22			61 479		
	Объем: (1.0365)*110													
	
19.	Е27-07-003-2 
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком, 100 м2 тротуара	6.91	2 382.84	422.26	553.75	16 465.40	2 917.80	3 826.41	10.28	4.64	79 343	29 995	17 755	
				1 406.83	7.86		9 721.20	54.33	3.25	10.28		31 594	559	
	Вычт.ресурсы:  С403-0104:[ М-(10700.00=107.00*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
20.	С403-9291-13 
Плиты тротуарные толщиной 60 мм, "Кирпич" размером 200х100 мм, марка 300, серая, м2	704.82	98.62			69 509.35					259 895			
				98.62			69 509.35		368.74			259 895		
	Объем: 691*1.02													
	
21.	Е27-02-010-2 
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня	2.47	4 667.63	784.81	102.25	11 529.04	1 938.47	252.56	10.28	4.38	70 805	19 927	1 106	
				3 780.57	12.81		9 338.01	31.65	5.33	10.28		49 772	325	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
22.	Цена поставщика. 
Бортовой камень БР100.20.8, м	247	275.28			67 994.16			1	1	67 994			
				275.28			67 994.16		1	1		67 994		
	Поправки: М: *1.11	
	
23.	Е27-09-002-2 
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 4 м, 100 м	0.84	53 074.92	1 119.41	1 972.54	44 582.93	940.30	1 656.93	10.28	4.18	149 267	9 666	6 926	
				49 982.97	226.73		41 985.69	190.45	3.16	10.28		132 675	1 958	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
	Раздел 3.  Площадка под газоны	
	
24.	Е01-01-014-5 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 грунта	0.0404	8 688.84	298.23	8 381.61	351.03	12.05	338.62	10.28	4.24	1 561	124	1 436	
				9.00	1 502.81		0.36	60.71	4.69	10.28		2	624	
	Объем: 202*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
25.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	64.64	27.17		27.17	1 756.27		1 756.27		4.61	8 096		8 096	
										1				
	Объем: 40.4*1.6													
	
26.	Е01-01-016-1 
Работа на отвале, группа грунтов: 1, 1000 м3 грунта	0.0404	340.82	24.76	311.56	13.77	1.00	12.59	10.28	4.4	67	10	55	
				4.50	49.16		0.18	1.99	4.69	10.28		1	20	
	
27.	Е66-22-1 
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, люк	3	978.43	41.00	11.24	2 935.29	123.00	33.72	10.28	5.06	15 911	1 264	171	
				926.19			2 778.57		5.21	10.28		14 476		
	
	Раздел 4.  Дождевая канализация	
	
28.	Е01-01-003-14 
Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 грунта	0.297	4 275.81	129.21	4 146.60	1 269.92	38.38	1 231.54	10.28	3.92	5 222	395	4 828	
					556.08			165.15	1	10.28			1 698	
	Объем: 165*1.5*1.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
29.	Е01-02-057-2 
Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Т.Ч. п.3.187  Кзтр=1,2, 100 м3 грунта	0.198	1 759.67	1 759.67		348.41	348.41		10.28	1	3 582	3 582		
									1	10.28				
	Объем: 165*1.2*0.1													
	Начисления: Н5= 1.38	
	
30.	Е22-06-011-1 
Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, м короба	12	154.09	13.32	43.71	1 849.07	159.80	524.55	10.28	4.35	7 733	1 643	2 282	
				97.06	2.36		1 164.72	28.35	3.27	10.28		3 809	291	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
31.	Е01-02-068-1 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта	2	2 912.66		2 912.66	5 825.33		5 825.33	10.28	7.38	42 991		42 991	
					1 366.11			2 732.23	1	10.28			28 087	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	
32.	Е23-01-001-1 
Устройство основания песчаного и засыпка песком, 10 м3 основания	3.96	978.85	101.58	45.01	3 876.25	402.25	178.25	10.28	3.67	28 288	4 135	654	
				832.26	4.91		3 295.75	19.45	7.13	10.28		23 499	200	
	Объем: 165*1.2*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
33.	Е22-01-021-6 
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, км трубопровода	0.165	439 570.05	3 719.86	8 291.40	72 529.06	613.78	1 368.08	10.28	3.64	95 241	6 310	4 980	
				427 558.79	910.60		70 547.20	150.25	1.19	10.28		83 951	1 545	
	Объем: 165/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
34.	Е22-06-006-7 
Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 250 мм, врезка	1	1 876.99	123.82	466.78	1 876.99	123.82	466.78	10.28	3.89	13 650	1 273	1 816	
				1 286.39	65.93		1 286.39	65.93	8.21	10.28		10 561	678	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
35.	Е01-01-034-1 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов, 1000 м3 грунта	0.254	809.23		809.23	205.54		205.54	10.28	4.06	835		835	
					111.40			28.30	1	10.28			291	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	
36.	Е01-01-034-7 
При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к норме 01-01-034-1, 1000 м3 грунта	0.254	390.24		390.24	99.12		99.12	10.28	4.06	402		402	
					53.73			13.65	1	10.28			140	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	
37.	Е01-02-005-1 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3 уплотненного грунта	2.54	610.80	130.41	480.39	1 551.43	331.24	1 220.18	10.28	3.65	7 859	3 405	4 454	
					42.71			108.49	1	10.28			1 115	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
38.	Е22-03-002-1 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей	1.2	1 213.42	53.15	325.26	1 456.10	63.78	390.32	10.28	3.74	3 929	656	1 460	
				835.00	42.24		1 002.00	50.69	1.81	10.28		1 814	521	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
39.	Е22-03-002-2 
Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, 10 фасонных частей	0.1	4 473.72	78.52	479.20	447.37	7.85	47.92	10.28	3.74	973	81	179	
				3 916.00	62.14		391.60	6.21	1.82	10.28		713	64	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
40.	Е65-17-3 
Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 250 мм, 100 заглушек	0.01	8 280.52	1 598.00	33.72	82.81	15.98	0.34	10.28	5.06	403	164	2	
				6 648.80			66.49		3.57	10.28		237		
	
41.	Е23-03-001-4 
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых, 10 м3 конструкций колодцев	0.6	24 416.62	1 757.30	3 496.86	14 649.97	1 054.38	2 098.12	10.28	4.46	72 395	10 839	9 358	
				19 162.45	369.65		11 497.47	221.79	4.54	10.28		52 199	2 280	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
42.	Цена поставщика. 
Люк чугунный тяжелый, шт.	5	4 935.70			24 678.50			1	1	24 679			
				4 935.70			24 678.50		1	1		24 679		
	
43.	Е66-43-1 
Промывка канализационных трубопроводов диаметром 150 - 250 мм, 100 м трубопровода	1	18 174.05	1 353.60	16 550.45	18 174.05	1 353.60	16 550.45	10.28	2.96	63 655	13 915	48 989	
				270.00	617.73		270.00	617.73	2.78	10.28		751	6 350	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	484 893.31	12 210.96	53 369.08			1 293 980	125 529	223 850	
			419 313.28	5 214.54				944 607	53 604	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	484 810.50	12 194.98	53 368.74			1 293 577	125 365	223 848	
			419 246.79	5 214.54				944 370	53 604	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	260 185.29					509 543			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133.48 - по стр. 1, 2, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 23; %=89.3 - по стр. 5, 7, 14, 16, 24, 26, 28, 35-37; %=101.52 - по стр. 27, 43; %=75.2 - по стр. 29, 31; %=122.2 - по стр. 30, 32-34, 38, 39, 41)	19 937.24					204 953			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.8 - по стр. 1, 2, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 23; %=42.5 - по стр. 5, 7, 14, 16, 24, 26, 28, 35-37; %=68 - по стр. 27, 43; %=38.3 - по стр. 29, 31; %=75.7 - по стр. 30, 32-34, 38, 39, 41)	11 903.48					122 367			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	516 651.22					1 620 897			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	82.81	15.98	0.34			403	164	2	
			66.49					237		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=96.82 - по стр. 40)	15.47					159			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 40)	9.59					98			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	107.87					660			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	516 759.09					1 621 557			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	10 335.18					32 431			
	ИТОГО	527 094.27					1 653 988			
	НДС	94 876.97					297 717			
	Всего с НДС	621 971.24					1 951 706			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)