|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 599 894 | | руб. | Смета на сумму: | 1 599 894 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Генеральный директор ООО «УКЛР» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / О.Ю. Емельянова / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | г. Калининград, ул. Парковая аллея, 10-12 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт дворовой территории МКД № 10-12 по ул. Парковая аллея, г. Калининград | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 599.894** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.100** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **182.794** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Работы по демонтажу** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.004 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 28 | 9 | 19 | 16.11 | 4.92 | 232 | 138 | 94 |
|  | 473.09 |  | 2 | 1 | 16.1 |  | 30 |
|  | Объем: 10\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 11 |  |  |  | 88% | 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7 |  |  |  | 48% | 81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 460 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 68-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.06 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 101 | 38 | 64 | 16.11 | 4.7 | 905 | 604 | 300 |
|  | 105.56 |  | 6 | 1 | 16.11 |  | 102 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 46 |  |  |  | 88% | 621 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 26 |  |  |  | 48% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 1 865 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТССЦпг 01-01-01-043  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 1.47 | 3.71 |  | 3.13 | 7 |  | 5 | 1 | 7.37 | 45 |  | 34 |
|  | 0.36 |  | 1 | 1 | 13.5 |  | 7 |
|  | Объем: (0.4\*2.2+(6\*0.3\*0.15)\*2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 7 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 |  |  |  | 60% | 4 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 1.47 | 16.40 |  | 16.40 | 24 |  | 24 | 1 | 7.88 | 190 |  | 190 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **160** | **47** | **112** |  |  | **1 372** | **742** | **618** |
|  | **9** |  |  |  | **139** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **129** | **47** | **83** |  |  | **1 137** | **742** | **394** |
|  | **8** |  |  |  | **132** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)** | | | | | **57** |  |  |  |  | **769** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)** | | | | | **33** |  |  |  |  | **420** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **219** |  |  |  |  | **2 326** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **31** |  | **29** |  |  | **235** |  | **224** |
|  | **1** |  |  |  | **7** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)** | | | | | **1** |  |  |  |  | **7** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)** | | | | | **1** |  |  |  |  | **4** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **31** |  |  |  |  | **235** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **250** |  |  |  |  | **2 561** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **5** |  |  |  |  | **55** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **255** |  |  |  |  | **2 616** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **5** |  |  |  |  | **52** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **260** |  |  |  |  | **2 668** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **47** |  |  |  |  | **480** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **307** |  |  |  |  | **3 148** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Устройство проезда и автостоянки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.27792 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 1 680 | 40 | 1 637 | 16.1 | 7.81 | 13 439 | 642 | 12 783 |
| 10.54 | 822.24 | 3 | 229 | 4.5 | 16.11 | 13 | 3 681 |
|  | Объем: 579\*0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 256 |  |  |  | 81% | 3 502 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 116 |  |  |  | 34% | 1 470 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 051 |  |  |  |  | 18 410 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 444.67 | 16.40 |  | 16.40 | 7 293 |  | 7 293 | 1 | 7.88 | 57 466 |  | 57 466 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 277.92\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 01-01-016-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.27792 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 118 | 8 | 106 | 16.1 | 8.62 | 1 066 | 135 | 917 |
| 10.54 | 59.87 | 3 | 17 | 4.5 | 16.11 | 13 | 268 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 24 |  |  |  | 81% | 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 11 |  |  |  | 34% | 137 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  | 1 529 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.158 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 3 627 | 178 | 3 428 | 16.1 | 5.61 | 22 185 | 2 868 | 19 232 |
| 18.00 | 248.10 | 21 | 287 | 4.03 | 16.11 | 84 | 4 628 |
|  | Объем: 579\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 660 |  |  |  | 121% | 9 070 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 377 |  |  |  | 65% | 4 872 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 664 |  |  |  |  | 36 128 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 127.38 | 104.66 |  |  | 13 332 |  |  |  |  | 60 607 |  |  |
| 104.66 |  | 13 332 |  | 475.8 |  | 60 607 |  |
|  | Объем: 115.8\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 27-04-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.579 | 62 217.14 | 368.51 | 5 405.31 | 36 024 | 213 | 3 130 | 16.1 | 6.95 | 218 329 | 3 435 | 21 751 |
| 56 443.32 | 765.59 | 32 681 | 443 | 5.91 | 16.11 | 193 143 | 7 141 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 932 |  |  |  | 121% | 12 797 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 531 |  |  |  | 65% | 6 874 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 37 487 |  |  |  |  | 238 000 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Добавка из песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.2895 | 675.78 |  | 675.78 | 196 |  | 196 | 1 | 6.9 | 1 350 |  | 1 350 |
|  | 73.76 |  | 21 | 4.22 | 16.11 |  | 344 |
|  | Объем: 579\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 30 |  |  |  | 121% | 416 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 17 |  |  |  | 65% | 224 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 1 990 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 29.529 | 280.61 |  |  | 8 286 |  |  |  |  | 58 147 |  |  |
| 280.61 |  | 8 286 |  | 1 969.16 |  | 58 147 |  |
|  | Объем: 28.95\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 57.9 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 9 632 | 8 140 | 1 148 | 16.11 | 5.28 | 138 743 | 131 136 | 6 061 |
| 5.95 | 0.91 | 345 | 53 | 4.49 | 16 | 1 547 | 845 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 11 634 |  |  |  | 121% | 159 697 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 6 636 |  |  |  | 65% | 85 788 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 27 902 |  |  |  |  | 384 228 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | С Цена поставщик.  Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "Кирпичик", толщ. 80мм, М 400, серая, м2 | 590.58 | 100.59 |  |  | 59 405 |  |  |  |  | 262 572 |  |  |
| 100.59 |  | 59 405 |  | 4.42 |  | 262 572 |  |
|  | Объем: 579\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =390/4.42\*1.14* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **139 593** | **8 579** | **16 938** |  |  | **833 904** | **138 216** | **119 560** |
| **114 076** | **1 050** |  |  | **576 126** | **16 907** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **132 300** | **8 579** | **9 645** |  |  | **776 438** | **138 216** | **62 094** |
| **114 076** | **1 050** |  |  | **576 126** | **16 907** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **81 023** |  |  |  |  | **381 326** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13)** | | | | | **13 535** |  |  |  |  | **185 808** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13)** | | | | | **7 688** |  |  |  |  | **99 365** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **153 523** |  |  |  |  | **1 061 611** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **7 293** |  | **7 293** |  |  | **57 466** |  | **57 466** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **7 293** |  |  |  |  | **57 466** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **160 816** |  |  |  |  | **1 119 077** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **3 441** |  |  |  |  | **23 948** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **164 257** |  |  |  |  | **1 143 025** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **3 285** |  |  |  |  | **22 861** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **167 542** |  |  |  |  | **1 165 886** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **30 158** |  |  |  |  | **209 859** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **197 700** |  |  |  |  | **1 375 745** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Установка бортовых камней** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0081 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 49 | 1 | 48 | 16.1 | 7.81 | 392 | 19 | 373 |
| 10.54 | 822.24 |  | 7 | 4.5 | 16.11 |  | 107 |
|  | Объем: 90\*0.3\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 8 |  |  |  | 81% | 102 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 3 |  |  |  | 34% | 43 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 537 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 12.96 | 16.40 |  | 16.40 | 213 |  | 213 | 1 | 7.88 | 1 675 |  | 1 675 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 8.1\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 01-01-016-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.0081 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 3 |  | 3 | 16.1 | 8.62 | 31 | 4 | 27 |
| 10.54 | 59.87 |  |  | 4.5 | 16.11 |  | 8 |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 81% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 34% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0405 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 127 | 6 | 120 | 16.1 | 5.61 | 776 | 100 | 673 |
| 18.00 | 248.10 | 1 | 10 | 4.03 | 16.11 | 3 | 162 |
|  | Объем: 90\*0.3\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 23 |  |  |  | 121% | 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 13 |  |  |  | 65% | 170 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  | 1 263 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 4.455 | 104.66 |  |  | 466 |  |  |  |  | 2 120 |  |  |
| 104.66 |  | 466 |  | 475.8 |  | 2 120 |  |
|  | Объем: 4.05\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 0.9 | 5 136.11 | 784.81 | 101.71 | 4 622 | 706 | 92 | 16.11 | 6.9 | 29 642 | 11 379 | 632 |
| 4 249.59 | 12.81 | 3 825 | 12 | 4.61 | 16.11 | 17 632 | 186 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 020 |  |  |  | 121% | 13 994 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 582 |  |  |  | 65% | 7 517 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 223 |  |  |  |  | 51 153 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТССЦ 403-8021  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 90 | 76.13 |  |  | 6 852 |  |  |  |  | 40 335 |  |  |
| 76.13 |  | 6 852 |  | 448.17 |  | 40 335 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.8 | 1 060.47 | 784.81 | 101.71 | 848 | 628 | 81 | 16.11 | 6.9 | 11 318 | 10 115 | 561 |
| 173.95 | 12.81 | 139 | 10 | 4.61 | 16.11 | 642 | 165 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 906 |  |  |  | 121% | 12 439 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 517 |  |  |  | 65% | 6 682 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 271 |  |  |  |  | 30 439 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТССЦ 401-0006  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 4.06 | 685.00 |  |  | 2 781 |  |  |  |  | 13 050 |  |  |
| 685.00 |  | 2 781 |  | 3 214.33 |  | 13 050 |  |
|  | Объем: (0.8)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТССЦ 402-0004  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.0158 | 569.06 |  |  | 9 |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 569.06 |  | 9 |  | 2 844.93 |  | 45 |  |
|  | Объем: (0.8)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТССЦ 403-8023  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 80 | 34.14 |  |  | 2 731 |  |  |  |  | 20 578 |  |  |
| 34.14 |  | 2 731 |  | 257.23 |  | 20 578 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **18 701** | **1 341** | **557** |  |  | **119 962** | **21 617** | **3 941** |
| **16 804** | **39** |  |  | **94 405** | **628** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **18 488** | **1 341** | **344** |  |  | **118 287** | **21 617** | **2 266** |
| **16 804** | **39** |  |  | **94 405** | **628** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **12 839** |  |  |  |  | **76 128** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15, 17; %=121 - по стр. 18, 20, 22)** | | | | | **1 956** |  |  |  |  | **26 861** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 15, 17; %=65 - по стр. 18, 20, 22)** | | | | | **1 115** |  |  |  |  | **14 416** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **21 559** |  |  |  |  | **159 564** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **213** |  | **213** |  |  | **1 675** |  | **1 675** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **213** |  |  |  |  | **1 675** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **21 772** |  |  |  |  | **161 239** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **466** |  |  |  |  | **3 451** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **22 238** |  |  |  |  | **164 690** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **445** |  |  |  |  | **3 294** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **22 683** |  |  |  |  | **167 984** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **4 083** |  |  |  |  | **30 237** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **26 766** |  |  |  |  | **198 221** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 956** |  |  |  |  | **26 861** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **1 115** |  |  |  |  | **14 416** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Прочее** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 47-01-046-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 0.5 | 2 219.13 | 387.78 |  | 1 110 | 194 |  | 16.11 | 1 | 6 557 | 3 124 |  |
| 1 831.35 |  | 916 |  | 3.75 | 1 | 3 434 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 223 |  |  |  | 98% | 3 062 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 149 |  |  |  | 61% | 1 906 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 482 |  |  |  |  | 11 524 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 47-01-046-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 0.5 | 891.77 | 61.79 | 456.93 | 446 | 31 | 228 | 16.11 | 6.26 | 2 484 | 498 | 1 430 |
| 373.06 | 44.33 | 187 | 22 | 2.98 | 16.11 | 556 | 357 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 61 |  |  |  | 98% | 838 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 41 |  |  |  | 61% | 522 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 548 |  |  |  |  | 3 843 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕРр 68-37-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец | 1 | 198.53 | 15.09 | 5.07 | 199 | 15 | 5 | 16.1 | 9.23 | 1 677 | 243 | 47 |
| 178.37 |  | 178 |  | 7.78 | 1 | 1 388 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 16 |  |  |  | 88% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 9 |  |  |  | 48% | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 2 007 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 27-09-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.1 | 536.29 | 189.91 | 227.60 | 54 | 19 | 23 | 16.11 | 8.4 | 554 | 306 | 191 |
| 118.78 | 10.36 | 12 | 1 | 4.76 | 16.12 | 57 | 17 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 28 |  |  |  | 121% | 391 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 16 |  |  |  | 65% | 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 1 155 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **1 809** | **259** | **256** |  |  | **11 272** | **4 171** | **1 668** |
| **1 293** | **23** |  |  | **5 435** | **374** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 809** | **259** | **256** |  |  | **11 272** | **4 171** | **1 668** |
| **1 293** | **23** |  |  | **5 435** | **374** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 26, 27; %=88 - по стр. 28; %=121 - по стр. 29)** | | | | | **328** |  |  |  |  | **4 504** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 26, 27; %=48 - по стр. 28; %=65 - по стр. 29)** | | | | | **215** |  |  |  |  | **2 754** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 352** |  |  |  |  | **18 530** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **2 352** |  |  |  |  | **18 530** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **50** |  |  |  |  | **397** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **2 402** |  |  |  |  | **18 927** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **48** |  |  |  |  | **379** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **2 450** |  |  |  |  | **19 306** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **441** |  |  |  |  | **3 475** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **2 891** |  |  |  |  | **22 781** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **160 263** | **10 226** | **17 863** |  |  | **966 510** | **164 746** | **125 787** |
| **132 173** | **1 121** |  |  | **675 966** | **18 048** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **152 726** | **10 226** | **10 328** |  |  | **907 134** | **164 746** | **66 422** |
| **132 173** | **1 120** |  |  | **675 966** | **18 041** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **93 862** |  |  |  |  | **457 454** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 28; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 29; %=98 - по стр. 26, 27)** | | | | | **15 876** |  |  |  |  | **217 942** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 28; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 29; %=61 - по стр. 26, 27)** | | | | | **9 051** |  |  |  |  | **116 955** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **177 653** |  |  |  |  | **1 242 031** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **7 537** |  | **7 535** |  |  | **59 376** |  | **59 365** |
|  | **1** |  |  |  | **7** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)** | | | | | **1** |  |  |  |  | **7** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)** | | | | | **1** |  |  |  |  | **4** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **7 537** |  |  |  |  | **59 376** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **185 190** |  |  |  |  | **1 301 407** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **3 963** |  |  |  |  | **27 850** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **189 153** |  |  |  |  | **1 329 257** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **3 783** |  |  |  |  | **26 585** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **192 936** |  |  |  |  | **1 355 842** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **34 728** |  |  |  |  | **244 052** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **227 664** |  |  |  |  | **1 599 894** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **15 876** |  |  |  |  | **217 942** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **9 051** |  |  |  |  | **116 955** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |