«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 624 158	руб.	Смета на сумму:	1 624 158	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 200__г.	«______»____________________ 200__г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Калининград ул. Шевцовой,53	
	
Объект:	Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Калининград ул. Шевцовой,53	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Калининград ул. Шевцовой,53	
Сметная стоимость:	1 624.158	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.096	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	110.392	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2010 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Проезжая часть	
	
1.	Е68-12-4 
Демонтаж покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 0,08, 100 м3 конструкций	0.386	10 420.86	2 146.35	8 274.51	4 022.45	828.49	3 193.96	10.64	3.44	19 802	8 815	10 987	
					473.44			182.75	1	10.64			1 944	
2.	Е68-14-1 
Демонтаж бортовых камней БР 100,30,18, 100 м	1.85	2 533.48	625.94	1 907.54	4 686.94	1 157.99	3 528.95	10.64	3.41	24 355	12 321	12 034	
					105.66			195.47	1	10.64			2 080	
3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	87.462	4.72		4.72	412.82		412.82		4.74	1 957		1 957	
										1				
	Объем: 38.6*1.8+185*0.3*0.18*1.8													
4.	Х403-1-15 
Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	87.462	27.17		27.17	2 376.34		2 376.34		4.74	11 264		11 264	
										1				
	Объем: 38.6*1.8+185*0.3*0.18*1.8													
5.	Е01-01-013-14 
Разработка грунта (основания) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2  Н-0,5м, 1000 м3 грунта	0.24125	6 030.60	143.59	5 878.01	1 454.88	34.64	1 418.07	10.64	4.08	6 165	369	5 786	
				9.00	822.24		2.17	198.36	4.97	10.64		11	2 111	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
6.	Х403-1-15 
Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	386	27.17		27.17	10 487.62		10 487.62		4.74	49 711		49 711	
										1				
	Объем: 482.5*0.5*1.6													
7.	Е27-04-001-1 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Н-0,35, 100 м3 материала основания (в плот.теле)	1.68875	3 126.68	153.85	2 954.84	5 280.19	259.81	4 989.98	10.64	3.42	19 923	2 764	17 066	
				18.00	239.08		30.40	403.74	3.06	10.64		93	4 296	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
8.	С408-9040 
Песок для строительных работ природный, м3	185.7625	75.66			14 054.79					101 688			
				75.66			14 054.79		547.41			101 688		
	Объем: 168.875*1.1													
9.	Е27-04-007-1 
Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных, 1000 м2 основания	0.4825	38 379.21	368.08	4 672.28	18 517.97	177.60	2 254.37	10.64	3.82	99 779	1 890	8 612	
				33 338.85	635.05		16 086.00	306.41	5.55	10.64		89 277	3 260	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
10.	Е27-04-007-4 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам  с 27-04-007-01 по 27-04-007-3, 1000 м2 основания	0.4825	11 296.14		1 505.94	5 450.39		726.61	10.64	3.77	29 570		2 739	
				9 790.20	205.19		4 723.77	99.00	5.68	10.64		26 831	1 053	
	Поправки: ПЗ: *5; ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
11.	Е27-06-026-1 
Розлив вяжущих материалов, т	0.386	2 117.13		52.19	817.21		20.14	10.64	4.47	5 112		90	
				2 064.94	9.98		797.07	3.85	6.3	10.64		5 022	41	
	Объем: 482.5*0.8/1000													
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
12.	Е27-06-020-6 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.4825	55 516.22	450.14	2 853.21	26 786.57	217.19	1 376.68	10.64	3.6	131 215	2 311	4 956	
				52 212.86	347.46		25 192.70	167.65	4.92	10.64		123 948	1 784	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
13.	Е27-06-021-6 
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-6, 1000 м2 покрытия	0.4825	13 088.46	2.12	7.90	6 315.18	1.02	3.81	10.64	2.33	31 067	11	9	
				13 078.44			6 310.35		4.92	10.64		31 047		
	Поправки: ПЗ: *2; ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
14.	Е27-06-026-1 
Розлив вяжущих материалов, т	0.14475	2 117.13		52.19	306.45		7.55	10.64	4.47	1 917		34	
				2 064.94	9.98		298.90	1.44	6.3	10.64		1 883	15	
	Объем: 482.5*0.3/1000													
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
15.	Е27-06-020-1В 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (марка В  II), 1000 м2	0.4825	56 440.79	450.14	2 861.70	27 232.68	217.19	1 380.77	10.64	3.6	138 531	2 311	4 971	
				53 128.95	348.03		25 634.72	167.92	5.12	10.64		131 250	1 787	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
16.	Е27-02-010-2 
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100,30,18, 100 м бортового камня	1.75	4 667.63	784.81	102.25	8 168.35	1 373.41	178.94	10.64	4.45	49 746	14 613	796	
				3 780.57	12.81		6 616.00	22.42	5.19	10.64		34 337	239	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
17.	С403-0052-002 
Камни бортовые бетонные, шт.	175	421.42			73 748.96					73 749			
				421.42			73 748.96		9 628.04			73 749		
	Поправки: М: =379.66*1.11	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	210 119.79	4 267.34	32 356.61			795 551	45 405	131 012	
			173 495.83	1 749.01				619 136	18 610	
	
	Раздел 2.  Дождевая канализация	
	
18.	Е66-23-1 
Замена люков колодцев и камер, люк	10	918.39	33.03	11.24	9 183.90	330.30	112.40	10.64	5.12	47 971	3 514	575	
				874.12			8 741.20		5.02	10.64		43 881		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	9 183.90	330.30	112.40			47 971	3 514	575	
			8 741.20					43 881		
	
	Раздел 3.  Тротуар	
	
19.	Е68-12-4 
Демонтаж покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 0,04, 100 м3 конструкций	0.1004	10 420.86	2 146.35	8 274.51	1 046.25	215.49	830.76	10.64	3.44	5 151	2 293	2 858	
					473.44			47.53	1	10.64			506	
20.	Е68-14-1 
Демонтаж бортовых камней БР 100,20,8, 100 м	1.15	2 533.48	625.94	1 907.54	2 913.50	719.83	2 193.67	10.64	3.41	15 139	7 659	7 480	
					105.66			121.51	1	10.64			1 293	
21.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	22.032	4.72		4.72	103.99		103.99		4.74	493		493	
										1				
	Объем: 10.4*1.8+115*0.2*0.08*1.8													
22.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	22.032	27.17		27.17	598.61		598.61		4.74	2 837		2 837	
										1				
	Объем: 10.4*1.8+115*0.2*0.08*1.8													
23.	Е01-01-013-14 
Разработка грунта (основания) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3 грунта	0.03012	6 030.60	143.59	5 878.01	181.64	4.32	177.05	10.64	4.08	770	46	722	
				9.00	822.24		0.27	24.77	4.97	10.64		1	264	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
24.	Х403-1-15 
Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	48.192	27.17		27.17	1 309.38		1 309.38		4.74	6 206		6 206	
										1				
	Объем: 251*0.12*1.6													
25.	Е27-07-002-1 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров	2.51	6 317.78	270.68	378.81	15 857.62	679.40	950.82	10.64	3.79	73 860	7 229	3 604	
				5 668.29	48.84		14 227.41	122.58	4.43	10.64		63 027	1 304	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
26.	Е27-07-002-2 
При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-1, 100 м2 дорожек и тротуаров	2.51	1 519.38	16.70	38.59	3 813.63	41.91	96.85	10.64	3.61	17 075	446	350	
				1 464.09	4.20		3 674.87	10.54	4.43	10.64		16 280	112	
	Поправки: ПЗ: *3; ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
27.	Е27-07-001-1 
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	2.51	408.10	171.61	78.36	1 024.32	430.75	196.69	10.64	4.69	7 601	4 583	922	
				158.12	0.80		396.88	2.01	5.28	10.64		2 096	21	
	Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(3948.35=552.99*7.14) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
28.	С410-0008 
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г, т	17.9214	552.01			9 892.79					49 998			
				552.01			9 892.79		2 789.86			49 998		
	Объем: (2.51)*(7.14)													
29.	Е27-07-001-2 
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 27-07-001-1, 100 м2 покрытия	2.51	75.35	52.67	22.68	189.12	132.20	56.91	10.64	4.74	1 676	1 407	270	
									5.23	10.64				
	Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(669.12=552.99*1.21) ]	
	Поправки: ПЗ: *2; ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
30.	С410-0008 
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г, т	6.0742	552.01			3 353.02					16 946			
				552.01			3 353.02		2 789.86			16 946		
	Объем: (2.51)*(1.21)*2													
31.	Е27-02-010-2 
Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий БР 100,20,8, 100 м бортового камня	1.85	4 667.63	784.81	102.25	8 635.11	1 451.89	189.16	10.64	4.45	52 589	15 448	842	
				3 780.57	12.81		6 994.05	23.70	5.19	10.64		36 299	252	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
32.	С403-0051-001 
Камни бортовые бетонные, шт.	185	239.87			44 376.14					44 376			
				239.87			44 376.14		9 628.04			44 376		
	Поправки: М: =216.10*1.11	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	93 295.12	3 675.79	6 703.89			294 717	39 111	26 584	
			82 915.43	352.64				229 023	3 752	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	312 598.81	8 273.43	39 172.90			1 138 239	88 030	158 171	
			265 152.46	2 101.65				892 040	22 362	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	312 598.81	8 273.43	39 172.90			1 138 239	88 030	158 171	
			265 152.46	2 101.65				892 040	22 362	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	132 179.89					219 813			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 2, 19, 20; %=89.3 - по стр. 5, 23; %=133.48 - по стр. 7, 9-16, 25-27, 29, 31; %=101.52 - по стр. 18)	12 388.15					131 810			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 19, 20; %=42.5 - по стр. 5, 23; %=80.8 - по стр. 7, 9-16, 25-27, 29, 31; %=50 - по стр. 18)	7 459.38					79 368			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	332 446.34					1 349 417			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	332 446.34					1 349 417			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ- 2%	6 648,93					26 988			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	339 095,27					1 376 405			
	НДС- 18%	61 037,15					247 753			
	Всего с НДС	400 132,42					1 624 158			

Составил:	И.Д. Савчуков	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)