«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	842 140	руб.	Смета на сумму:	842 140	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»
	Генеральный директор ООО «ЖЭУ 7 сервис»
	
/______________________ / С.Б. Русович	/______________________ / С.В. Горбатенко	
		
«______»____________________ 2018 г.	«______»____________________ 2018 г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши в части перекладки дымовых и вентиляционных труб, с добавлением нового кирпича, восстановлением каналов металлическими трубами, смена или устройство при технической необходимости оголовков дымовых вентиляционных блоков и вентиляционных шахт МКД № 10-14 по Ленинскому проспекту	
	
Сметная стоимость:	842.140	тыс. руб.	
монтажных работ:	34.820	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.261	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	46.304	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3-й квартал 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ВЕHТИЛЯЦИЯ	
	
	Газоход	
1.	ГЭСНм 12-02-104-02 
(прим)	Монтаж газоходов из стеклопластиковых труб с раструбным соединением на эстакадах , внутренним диаметром: свыше 100 до 300 мм	100 м		0.64	33 859.74	21 670	
		Начисления: Н17= 2.0	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17.77	11.3728	276.630	3 146	
1. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	52.14	33.3696	187.210	6 247	
1. 3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	14.12	9.0368	1 291.05	11 667	
			(1)			276.63	2 500	
1. 4.	91.06.03-045	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч	12.76	8.1664	6.77	55	
1. 5.	91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	3.65	2.336	1 359.00	3 175	
			(1)			276.63	646	
1. 6.	91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч	3.65	2.336	47.03	110	
1. 7.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6.72	4.3008	44.75	192	
1. 8.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0026	0.001664	59 480.76	99	
		Накладные расходы				80%	7 514	
		Сметная прибыль				60%	5 636	
		Всего с НР и СП					34 820	
	
2.	С цена поставщ.	Опорная площадка тип НМП 90/180	шт.		8	1 055.08	8 441	
	
3.	С цена поставщ.	Ревизия- тройник с плотной крышкой из коррозиностойкой нержавеющей стали тип   НВР110/110	шт.		8	1 453.50	11 628	
	
4.	С цена поставщ.	Тройник 87   тип   НВТ87-110	шт.		8	1 135.75	9 086	
	
5.	С цена поставщ.	Газоход  д-110 мм из композитного материала тип Фуранфлекс	м		64	3 493.00	223 552	
	
6.	ГЭСН 20-02-010-04 
(б/у)	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм	шт.		8	325.56	2 604	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0125	0.1	236.670	24	
6. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.38	11.04	172.120	1 900	
6. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.2875	2.3	34.48	79	
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.1	1 083.12	108	
			(1)			236.67	24	
6. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.15	1.2	44.75	54	
6. 6.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.0001	0.0008	70 993.81	57	
6. 7.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.00054	0.00432	94 021.16	406	
		Накладные расходы				115%	2 213	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	1 366	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 183	
	
	Воздуховоды	
7.	ГЭСН 20-01-002-04 
(прим)	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2		0.0653	47 188.30	3 081	
		Объем: 3.14*0.13*16						
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.65	0.107745	252.412	27	
7. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	193.039	12.6054467	170.030	2 143	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.65	0.042445	938.25	40	
			(1)			276.63	12	
7. 4.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.4875	0.03183375	25.66	1	
7. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1	0.0653	1 083.12	71	
			(1)			236.67	15	
7. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.2375	0.14610875	44.75	7	
7. 7.	01.7.06.03-0023	Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А	кг	2.66	0.173698	564.05	98	
7. 8.	01.7.06.05-0042	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	14.7	0.95991	614.20	590	
7. 9.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00045	0.000029385	70 993.81	2	
7. 10.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.015	0.0009795	94 021.16	92	
7. 11.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.5224	73.61	38	
		Накладные расходы				115%	2 496	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	1 541	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 117	
	
8.	С цена поставщ.	Воздуховод д-130 мм из композитного материала типа  ВЕНТИФЛЕКС	м		16	3 337.00	53 392	
	
9.	ГЭСН 20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2		0.6908	117 233.49	80 985	
		Объем: 3.14*0.125*176						
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.625	1.12255	252.654	284	
9. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	193.039	133.3513412	170.030	22 674	
9. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.65	0.44902	938.25	421	
			(1)			276.63	124	
9. 4.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.4875	0.336765	25.66	9	
9. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.975	0.67353	1 083.12	730	
			(1)			236.67	159	
9. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.2375	1.545665	44.75	69	
9. 7.	01.1.01.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм	т	0.00089	0.000614812	309 666.16	190	
9. 8.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00045	0.00031086	70 993.81	22	
9. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.015	0.010362	94 021.16	974	
9. 10.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	5.5264	73.61	407	
9. 11.	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая: <Гэлан>	т	0.00501	0.003460908	77 400.27	268	
9. 12.	19.1.01.03-0071	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	100	69.08	799.38	55 221	
		Накладные расходы				115%	26 402	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	16 300	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					123 687	
	
10.	ГЭСН 26-01-036-01 
((воздуховод и короб))	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2		0.7065	11 786.68	8 327	
		Объем: 3.14*0.125*180						
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.07065	251.655	18	
10. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	18.469	13.0483485	160.110	2 089	
10. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.0375	0.02649375	618.94	16	
			(1)			276.63	7	
10. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.0625	0.04415625	1 083.12	48	
			(1)			236.67	10	
10. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.12	0.08478	20.52	2	
10. 6.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	409	288.9585	21.36	6 172	
		Накладные расходы				90%	1 896	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 264	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 488	
	
11.	С цена поставщ.	Тепловая изоляция  типа  PAROC Hvac Mat Alu Coat	м3		2.22	11 406.67	25 323	
	
12.	ГЭСН 20-02-003-10	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм	шт.		24	381.12	9 147	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0125	0.3	236.670	71	
12. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1.2305	29.532	174.220	5 145	
12. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.3	1 083.12	325	
			(1)			236.67	71	
12. 4.	01.7.15.04-0012	Винты с полукруглой головкой длиной: 55-120 мм	т	0.00001	0.00024	137 934.40	33	
12. 5.	08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0.00043	0.01032	46 848.62	483	
12. 6.	19.2.03.04-0001	Решетки щелевые регулирующие марка: Р-150, размер 150х150 мм	м2	0.02	0.48	6 583.80	3 160	
		Накладные расходы				115%	5 998	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	3 703	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 849	
	
13.	ГЭСН 20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.12	6 079.87	730	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02875	0.00345	241.882	1	
13. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	28.52	3.4224	166.250	569	
13. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.00375	0.00045	316.25		
			(1)			276.63		
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.025	0.003	1 083.12	3	
			(1)			236.67	1	
13. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	0.4848	40.07	19	
13. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	0.255204	539.93	138	
		Накладные расходы				115%	656	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	405	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 790	
	
14.	С цена поставщ.	Жалюзийная решетка д-125	шт.		12	90.60	1 087	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					459 053	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					21 670	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1)					7 514	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1)					5 636	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					34 820	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					340 836	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					332 509	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 10)					1 896	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10)					1 264	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					343 996	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					96 547	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 6, 7, 9, 12, 13)					37 764	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 6, 7, 9, 12, 13)					23 315	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					157 626	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					536 442	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	11 480	
	ИТОГО					547 922	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	10 958	
	ИТОГО					558 880	
	НДС 18%				18	100 598	
	ВСЕГО С НДС					659 478	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					47 174	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					30 215	
	
	Раздел 2.  ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	
	
15.	ГЭСН 20-02-002-08 
(прим)	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.22	6 079.87	1 338	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02875	0.006325	241.882	2	
15. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	28.52	6.2744	166.250	1 043	
15. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.00375	0.000825	316.25		
			(1)			276.63		
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.025	0.0055	1 083.12	6	
			(1)			236.67	1	
15. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	0.8888	40.07	36	
15. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	0.467874	539.93	253	
		Накладные расходы				115%	1 202	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	742	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 282	
	
16.	С цена поставщ.	Приточный диффузор тип Elegant VS125	шт.		22	5 315.00	116 930	
	
17.	С цена поставщ.	Решетка наружная алюминиевая с антимоскитной  сеткой тип IGC 125	шт.		22	800.00	17 600	
	
18.	ГЭСН 17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт.		0.22	8 795.03	1 935	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.044	241.665	11	
18. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8745	5.47239	166.250	910	
18. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.025	0.0055	316.25	2	
			(1)			276.63	2	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.175	0.0385	1 083.12	42	
			(1)			236.67	9	
18. 5.	01.7.15.14-1054	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.	4.04	0.8888	150.27	134	
18. 6.	07.2.06.02	Люки ревизионные	шт.	100	22			
18. 7.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	7.14	1.5708	539.93	848	
		Накладные расходы				115%	1 059	
						=(128*0.9)		
		Сметная прибыль				71%	654	
						=(83*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 648	
	
19.	С цена поставщ.	Лючок для прочистки воздуховода 200х100h	шт.		22	323.73	7 122	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					144 925	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					141 652	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					141 652	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					141 652	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 273	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 15, 18)					2 261	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 15, 18)					1 396	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 930	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					148 582	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 180	
	ИТОГО					151 762	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 035	
	ИТОГО					154 797	
	НДС 18%				18	27 863	
	ВСЕГО С НДС					182 660	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 261	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 396	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					603 978	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					21 670	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1)					7 514	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1)					5 636	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					34 820	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					482 488	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					474 161	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 10)					1 896	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10)					1 264	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					485 648	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					99 820	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18)					40 025	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18)					24 711	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					164 556	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					685 024	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	14 660	
	ИТОГО					699 684	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	13 994	
	ИТОГО					713 678	
	НДС 18%				18	128 462	
	ВСЕГО С НДС					842 140	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					49 435	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					31 611	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)