«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Глава администрации Московского района		
Городского округа «Город Калининград»		
		
____________________ / О.А.Аминов	

	
	
Объект:	Капитальный ремонт придомовой территории по ул.З.Космодемьянской,7-17	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
на капитальный ремонт придомовой территории по ул.З.Космодемьянской,7-17	
Сметная стоимость:	631.600	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														
1.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.308	6 900.71	2 146.35	4 754.36	2 125.42	661.08	1 464.34	11.23	4.26	13 662	7 424	6 238	
					473.50			145.84	1	11.23			1 638	
	Объем: (107*3+4*7/2+10*5)*0.08													
2.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	55.44	7.54		7.54	417.91		417.91		4.85	2 027		2 027	
										1				
	Объем: 30.8*1.8													
	Поправки: ЭМ: =36.56/4.85	
3.	Х403-1-15 
Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км(класс груза 1), т	55.44	27.03		27.03	1 498.37		1 498.37		4.85	7 267		7 267	
										1				
	Объем: 30.8*1.8													
	Поправки: ЭМ: =131.08/4.85	
														
4.	ТЕРр 68-9-1 
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания	0.35	41 248.68	748.95	6 173.82	14 437.04	262.13	2 160.84	11.23	4.29	58 468	2 944	9 270	
				34 325.91	843.92		12 014.07	295.37	3.85	11.23		46 254	3 317	
5.	ТЕР 27-06-026-01 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.28	2 117.07		52.13	592.78		14.60	11.23	4.95	4 964		72	
				2 064.94	9.96		578.18	2.79	8.46	11.23		4 891	31	
	Объем: 350*0.8/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
6.	ТЕР 27-06-020-06 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.35	55 533.16	449.70	2 870.60	19 436.60	157.39	1 004.71	11.23	3.94	96 002	1 768	3 959	
				52 212.86	366.24		18 274.50	128.18	4.94	11.23		90 276	1 439	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7.	ТЕР 27-06-026-01 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.105	2 117.07		52.13	222.29		5.47	11.23	4.95	1 861		27	
				2 064.94	9.96		216.82	1.05	8.46	11.23		1 834	12	
	Объем: 350*0.3/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
8.	ТЕР 27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.35	3 664.43	449.70	2 878.66	1 282.55	157.39	1 007.53	11.23	3.94	6 304	1 768	3 970	
				336.07	366.81		117.62	128.38	4.82	11.23		567	1 442	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 410-0001:[ М-(61034.78=631.83*96.6) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9.	ТССЦ 410-0007 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, т	33.81	546.51			18 477.50					90 341			
				546.51			18 477.50		2 672.01			90 341		
	Объем: 0.350*96.6													
10.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.76	5 136.11	784.81	101.71	9 039.55	1 381.26	179.01	11.23	4.97	51 479	15 512	890	
				4 249.59	12.84		7 479.28	22.59	4.69	11.23		35 078	254	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
11.	С1 Цена поставщика 
Камни бортовые БР 100.30.15, м	176	330.21			58 116.96					58 117			
				330.21			58 116.96		1			58 117		
	Поправки: М: =330.21	
12.	ТЕР 01-01-013-08 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.009072	5 150.86	108.64	5 031.68	46.73	0.99	45.65	11.23	4.52	218	11	206	
				10.54	634.50		0.10	5.76	5.07	11.23			65	
	Объем: 3.0*2.4*6*0.21													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
13.	Х403-1-15 
Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км(класс груза 1), т	14.5152	27.03		27.03	392.30		392.30		4.85	1 903		1 903	
										1				
	Объем: 9.072*1.6													
	Поправки: ЭМ: =131.08/4.85	
14.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.009072	427.37	28.47	393.63	3.88	0.26	3.57	11.23	5.1	21	3	18	
				5.27	65.65		0.05	0.60	5.07	11.23			7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
15.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0648	3 132.30	153.85	2 960.45	202.97	9.97	191.84	11.23	3.79	843	112	727	
				18.00	248.28		1.17	16.09	3.36	11.23		4	181	
	Объем: 3.0*2.4*6*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
16.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	7.128	104.66			746.02					4 279			
				104.66			746.02		600.35			4 279		
	Объем: 0.0648*110													
17.	ТЕР 27-07-003-02 
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, 100 м2 тротуара	0.432	2 368.37	422.75	537.34	1 023.14	182.63	232.13	11.23	3.43	4 794	2 051	796	
				1 408.28	7.88		608.38	3.40	3.2	11.23		1 947	38	
	Объем: 3.0*2.4*6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0104:[ М-(10700.00=107.00*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
														
18.	С1 Цена поставщика 
Плитка тротуарная М300 толщиной 60мм, м	44.064									13 167			
									269.2			13 167		
	Объем: 43.2*1.02													
	Поправки: М: *1.11	
19.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.288	1 060.47	784.81	101.71	305.41	226.02	29.29	11.23	4.97	2 919	2 538	146	
				173.95	12.84		50.10	3.70	4.69	11.23		235	42	
	Объем: 4.0*2*6-1.6*2*6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
20.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0057024	569.06			3.25					15			
				569.06			3.25		4.69			15		
	Объем: 0.288*0.06*0.33													
21.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.461312	685.00			1 001.00					4 695			
				685.00			1 001.00		4.69			4 695		
	Объем: 0.288*5.9*0.86													
22.	С1 Цена поставщика 
Камни бортовые БР100.20.8, м	28.8	215.97			6 219.94					6 220			
				215.97			6 219.94		1			6 220		
	Поправки: М: =215.97	
23.	ТЕРр 66-22-1 
Регулировка  горловин колодцев, 1 люк	7	345.86	41.00	10.13	2 421.02	287.00	70.91	11.23	6.07	13 783	3 223	430	
				294.73			2 063.11		4.91	11.23		10 130		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	138 012.63	3 326.12	8 718.47			443 349	37 354	37 946	
			125 968.05	753.75				368 050	8 466	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	138 012.63	3 326.12	8 718.47			443 349	37 354	37 946	
			125 968.05	753.75				368 050	8 466	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	84 564.67					176 834			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 4; %=121 - по стр. 5-8, 10, 15, 17, 19; %=81 - по стр. 12, 14; %=92 - по стр. 23)	5 173.78					49 417			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4; %=65 - по стр. 5-8, 10, 15, 17, 19; %=34 - по стр. 12, 14; %=54 - по стр. 23)	2 977.96					26 797			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	146 164.37					519 563			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	146 164.37					519 563			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	2 923.29					10 391			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	149 087.66					529 954			
	НДС	26 835.78					95 392			
	Всего с НДС	175 923.44					625 346			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)