«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	96 293	руб.	Смета на сумму:	96 293	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Ремонтная, 1	
Объект:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Ремонтная, 1
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт водоснабжения и водоотведения	
Сметная стоимость:	96.293	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.303	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.169	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	21.228	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.32	391.23	305.70	8.28	125.19	97.82	2.65	12.14	4.11	1 274	1 188	11	
				77.25	1.29		24.72	0.41	3.07	12.15		76	5	
	Накладные расходы		74%			72.69				63%	752			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.12				40%	477			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					247.00					2 503			
	
2.	ФЕР 16-04-001-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.1	256.05	254.90	1.14	25.60	25.49	0.11	12.88	6.67	329	328	1	
					0.11			0.01	2.78	13.56				
	Добавл.ресурсы:  1-1042;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2449;  ССЦ 101-2576;  ССЦ 411-0001;  ССЦ 507-2006	
	Начисления: Н3= 1*0.4, Н4= 1*0.4, Н5= 1*0.4, Н48= 1*0	
	Накладные расходы		115%			29.33				98%	321			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			18.11				56%	184			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.03					834			
	
3.	ФЕР 16-04-001-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.15	247.06	244.43	2.63	37.06	36.66	0.39	12.88	6.74	475	472	3	
					0.27			0.04	2.1	13.47			1	
	Добавл.ресурсы:  1-1042;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2449;  ССЦ 101-2576;  ССЦ 411-0001;  ССЦ 507-2008	
	Начисления: Н3= 1*0.4, Н4= 1*0.4, Н5= 1*0.4, Н48= 1*0	
	Накладные расходы		115%			42.21				98%	464			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			26.06				56%	265			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.32					1 203			
	
4.	ТЕР 46-03-009-03 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.04	2 130.32	445.80	1 684.52	85.21	17.83	67.38	12.14	4.24	502	216	286	
					164.33			6.57	1	12.13			80	
	Накладные расходы		99%			24.16				84%	249			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.64				48%	142			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					124.01					893			
	
5.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.1304	7.57		7.57	0.99		0.99		5.21	5		5	
										1				
	Объем: 0.0704+0.06													
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
6.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.1304	27.35		27.35	3.57		3.57		5.21	19		19	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	277.62	177.80	75.09			2 604	2 204	325	
			24.72	7.03				76	86	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89.77	17.83	71.94			526	216	310	
				6.57					80	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 4)	24.16					249			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4)	14.64					142			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	128.57					917			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	187.85	159.97	3.15			2 078	1 988	15	
			24.72	0.46				76	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 3)	144.22					1 537			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 3)	93.28					926			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	425.35					4 541			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	553.92					5 458			
	
	Раздел 2.  Хозяйственно-питьевой водопровод	
	
7.	ТЕР 16-06-001-01 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	1	1 866.20	126.52	22.17	1 866.20	126.52	22.17	12.14	5.59	6 400	1 536	124	
				1 717.51	0.90		1 717.51	0.90	2.76	12.2		4 740	11	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-3165:[ М-(1021.00=1021.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			146.53				98%	1 516			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			90.47				56%	866			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 103.20					8 782			
	
8.	СЦена постав. 
Счетчик холодной воды крыльчатый ВКСМ  20, 1 шт.	1	264.47			264.47			1	1	1 111			
				264.47			264.47		4.2	1		1 111		
	Поправки: М: =1078.41*1.03/4.2	
	
9.	ТЕР 18-06-007-01 
Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров	0.1	1 191.85	112.66	90.14	119.18	11.27	9.01	12.14	5.85	1 165	137	53	
				989.05	0.23		98.91	0.02	9.86	12.2		975		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			12.98				98%	134			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			8.02				56%	77			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.18					1 376			
	
10.	ТЕР 16-05-003-02 
Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм, 1 шт.	1	119.62	25.31	5.19	119.62	25.31	5.19	12.14	5.83	1 260	307	30	
				89.12			89.12		10.35	1		922		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1667:[ М-(215.73=215.73*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			29.11				98%	301			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			17.97				56%	172			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.70					1 733			
	
11.	СЦена постав. 
Клапан обратный вертикальный диам.32мм, 1 шт.	1	274.67			274.67			1	1	1 154			
				274.67			274.67		4.2	1		1 154		
	Поправки: М: =1120*1.03/4.2	
	
12.	ТССЦ 302-1484 
Кран шаровой В-В размером 3/4", шт.	4	94.90			379.60					570			
				94.90			379.60		142.4			570		
	
13.	ТССЦ 302-1485 
Кран шаровой В-В размером 1", шт.	2	142.75			285.50					385			
				142.75			285.50		192.66			385		
	
14.	СЦена постав. 
Кран шаровой В-В  диам.32мм, 1 шт.	1	51.01			51.01			1	1	214			
				51.01			51.01		4.2	1		214		
	Поправки: М: =208*1.03/4.2	
	
15.	ТЕР 18-07-001-05 
Установка кранов воздушных, 1 компл.	2	2.66	1.79		5.33	3.59		12.14	1	45	44		
				0.87			1.74		1	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-0474:[ М-(31.37=31.37*1) ]	
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			4.13				98%	43			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2.55				56%	25			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.01					113			
	
16.	СЦена постав. 
Кран шаровой латунный со спускником (10Б9бк1) , диам.15мм, 1 шт.	2	134.75			269.50			1	1	1 132			
				134.75			269.50		4.2	1		1 132		
	Поправки: М: =549.46*1.03/4.2	
	
17.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.15	4 943.67	2 761.82	2 074.25	741.55	414.27	311.14	12.14	4.96	6 648	5 029	1 543	
				107.60	303.96		16.14	45.59	4.67	12.13		75	553	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			528.84				98%	5 470			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			326.50				56%	3 126			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 596.89					15 244			
	
18.	СЦена постав. 
Труба полипропиленовые Фузиотерм 20*1,9мм, м	13.485	8.44			113.76			1	1	478			
				8.44			113.76		4.2	1		478		
	Объем: 0.15*89.9													
	Поправки: М: =34.4*1.03/4.2	
	
19.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	2.1	27.31			57.35					387			
				27.31			57.35		184.4			387		
	Объем: 0.15*14													
	
20.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.12	3 534.19	2 172.41	1 280.52	424.10	260.69	153.66	12.14	4.98	3 973	3 165	765	
				81.26	185.73		9.75	22.29	4.43	12.13		43	270	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			325.43				98%	3 366			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			200.92				56%	1 924			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					950.44					9 263			
	
21.	СЦена постав. 
Труба полипропиленовые Фузиотерм 25*2,3мм, м	11.148	12.07			134.51			1	1	565			
				12.07			134.51		4.2	1		565		
	Объем: 0.12*92.9													
	Поправки: М: =49.2*1.03/4.2	
	
22.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	1.68	27.31			45.88					310			
				27.31			45.88		184.4			310		
	Объем: 0.12*14													
	
23.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.05	2 591.15	1 768.25	751.38	129.56	88.41	37.57	12.14	5.01	1 277	1 073	188	
				71.52	106.91		3.58	5.35	4.45	12.13		16	65	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			107.82				98%	1 115			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			66.57				56%	637			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					303.95					3 030			
	
24.	СЦена постав. 
Труба полипропиленовые Фузиотерм 32*2,9мм, м	4.69	18.34			86.03			1	1	361			
				18.34			86.03		4.2	1		361		
	Объем: 0.05*93.8													
	Поправки: М: =74.8*1.03/4.2	
	
25.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.7	27.31			19.12					129			
				27.31			19.12		184.4			129		
	Объем: 0.05*14													
	
26.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	1.7	212.53	51.10	39.33	361.30	86.87	66.86	12.14	6.42	1 781	1 055	429	
				122.10			207.57		1.43	1		297		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 104-0162:[ М-(2472.14=224.74*11) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(45.25=316.46*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			78.18				77%	812			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			52.12				48%	506			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					491.61					3 100			
	
27.	СЦена постав. 
Тепловые изоляционные трубки  Термофлекс толщ.9мм для труб Дн25мм, м	13.2	17.69			233.47			1	1	981			
				17.69			233.47		4.2	1		981		
	Объем: 12*1.1													
	Поправки: М: =70.08*1.06/4.2	
	
28.	СЦена постав. 
Тепловые изоляционные трубки  Термофлекс толщ.9мм для труб Дн25мм, м	5.5	19.50			107.27			1	1	451			
				19.50			107.27		4.2	1		451		
	Объем: 5*1.1													
	Поправки: М: =77.28*1.06/4.2	
	
29.	ТЕР 16-07-003-04 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка	2	147.69	64.75	8.09	295.39	129.50	16.17	12.14	4.82	2 256	1 572	78	
				74.86			149.72		4.05	1		606		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			148.93				98%	1 541			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			91.94				56%	880			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					536.26					4 677			
	
	Фасонные и соединительные части	
	
30.	ТССЦ 302-1228 
Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм, шт.	2	3.10			6.20					26			
				3.10			6.20		13.16			26		
	
31.	ТССЦ 302-1229 
Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм, шт.	1	3.22			3.22					18			
				3.22			3.22		17.8			18		
	
32.	ТССЦ 302-1236 
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, шт.	1	8.73			8.73					37			
				8.73			8.73		37.15			37		
	
33.	ТССЦ 302-1244 
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм, шт.	8	7.75			62.00					150			
				7.75			62.00		18.78			150		
	
34.	ТССЦ 302-1245 
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм, шт.	4	17.60			70.40					151			
				17.60			70.40		37.76			151		
	
35.	ТССЦ 302-1246 
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм, шт.	1	30.72			30.72					85			
				30.72			30.72		84.9			85		
	
36.	ТССЦ 507-2617 
Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм, 10 шт.	0.1	109.00			10.90					18			
				109.00			10.90		181.56			18		
	
37.	ТССЦ 507-0873 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм, 10 шт.	0.3	244.00			73.20					122			
				244.00			73.20		405.84			122		
	
38.	ТССЦ 507-0874 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 25 мм, 10 шт.	0.2	331.00			66.20					110			
				331.00			66.20		550.93			110		
	
39.	ТССЦ 507-0914 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм, 10 шт.	0.2	156.00			31.20					53			
				156.00			31.20		265.77			53		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	6 747.14	1 146.43	621.77			33 803	13 918	3 210	
			4 978.95	74.15				16 674	899	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	181.50					303			
			181.50					303		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	181.50					303			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	181.50					303			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	361.30	86.87	66.86			1 781	1 055	429	
			207.57					297		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 26)	78.18					812			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 26)	52.12					506			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	491.60					3 099			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 204.34	1 059.56	554.91			31 719	12 863	2 781	
			4 589.88	74.15				16 074	899	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 7, 9, 10, 15, 17, 20, 23, 29)	1 303.77					13 487			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 7, 9, 10, 15, 17, 20, 23, 29)	804.93					7 707			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 313.04					52 913			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	8 986.14					56 315			
	
	Раздел 3.  Хозяйственно-бытовая канализация	
	
40.	ФЕР 16-04-001-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.1	3 389.16	879.42	4.29	338.92	87.94	0.43	12.88	6.67	1 832	1 133	3	
				2 505.45	0.41		250.55	0.04	2.78	13.56		697	1	
	Добавл.ресурсы:  1-1042;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2449;  ССЦ 101-2576;  ССЦ 411-0001;  ССЦ 507-2006	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			101.18				98%	1 111			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			62.47				56%	635			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					502.56					3 578			
	
41.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	1.4	27.31			38.23					258			
				27.31			38.23		184.4			258		
	Объем: 0.10*14													
	
42.	ФЕР 16-04-001-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.15	14 388.93	843.28	9.87	2 158.34	126.49	1.48	12.88	6.74	5 903	1 629	10	
				13 535.78	1.02		2 030.37	0.15	2.1	13.47		4 264	2	
	Добавл.ресурсы:  1-1042;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2449;  ССЦ 101-2576;  ССЦ 411-0001;  ССЦ 507-2008	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			145.64				98%	1 598			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			89.91				56%	913			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 393.89					8 415			
	
43.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	3.525	27.31			96.27					650			
				27.31			96.27		184.4			650		
	Объем: 0.15*23.5													
	
44.	СЦена постав. 
Ревизия диам.100мм, шт	2	45.71			91.42			1	1	384			
				45.71			91.42		4.2	1		384		
	Поправки: М: =186.4*1.03/4.2	
	
45.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	268.71	111.66	1.52	268.71	111.66	1.52	12.14	6.57	2 065	1 356	10	
				155.54			155.54		4.5	1		700		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 329			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	759			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					476.40					4 153			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	2 991.89	326.09	3.43			11 092	4 118	23	
			2 662.38	0.19				6 953	3	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 991.89	326.09	3.43			11 092	4 118	23	
			2 662.38	0.19				6 953	3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 40, 42, 45)	375.22					4 039			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 40, 42, 45)	231.66					2 308			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 598.77					17 439			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	3 598.77					17 439			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	10 016.65	1 650.32	700.29			47 499	20 240	3 558	
			7 666.05	81.37				23 703	988	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	181.50					303			
			181.50					303		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	181.50					303			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	181.50					303			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	451.07	104.70	138.80			2 307	1 271	739	
			207.57	6.57				297	80	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 4; %=77 - по стр. 26)	102.34					1 061			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4, 26)	66.76					648			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	620.17					4 016			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	9 384.08	1 545.62	561.49			44 889	18 969	2 819	
			7 276.98	74.80				23 103	908	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 3, 7, 9, 10, 15, 17, 20, 23, 29, 40, 42, 45)	1 823.21					19 063			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2, 3, 7, 9, 10, 15, 17, 20, 23, 29, 40, 42, 45)	1 129.87					10 941			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 337.16					74 893			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	13 138.83					79 212			
	Строительный контроль - 1%	131.39					792			
	Итого	13 270.22					80 004			
	Непредвиденные расходы и затраты - 2%	265.40					1 600			
	Итого	13 535.62					81 604			
	НДС	2 436.41					14 689			
	ВСЕГО С НДС	15 972.03					96 293			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Применение сметных нормативов согласовано:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)