«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	769 859	руб.	Смета на сумму:	769 859	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»	
		
________________ /__С.Б. Русович__ /	      ________________ /__А.Н. Поправка_ /	
		
«_____»______________2013 года	              «23»  июля  2013 года	
	
Объект: капитальный ремонт шиферной кровли по ул. Ярославская, д. 5-7, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт шиферной кровли	
Сметная стоимость:	769.859	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.014	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	115.381	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.58	165.55	131.65	33.90	592.67	471.31	121.36	12.51	4.4	6 430	5 896	534	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			466.60				84%	4 953			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			282.79				48%	2 830			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 342.05					14 213			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.58	172.51	127.80	44.71	617.59	457.52	160.06	12.51	7.12	6 863	5 724	1 140	
					6.95			24.88	1	12.49			311	
	Накладные расходы		83%			400.39				71%	4 285			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			313.56				52%	3 138			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 331.54					14 286			
	
3.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок (по периметру на ширину 0,6 м от свеса), 100 м2	0.2581	3 803.88	268.33	45.75	981.78	69.26	11.81	12.51	6.95	3 516	866	82	
				3 489.80	5.68		900.72	1.47	2.85	12.54		2 567	18	
	Объем: (26.5+6+7.6+1.96+0.95)*0.6													
	Накладные расходы		83%			58.71				71%	628			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.97				52%	460			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 086.46					4 603			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.195	9 291.30	1 358.31	34.61	1 811.80	264.87	6.75	12.51	6.98	7 920	3 314	47	
				7 898.38			1 540.18		2.96	1		4 559		
	Объем: 6.5*3													
	Накладные расходы		83%			219.84				71%	2 353			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			172.17				52%	1 723			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 203.81					11 996			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м	0.33	9 291.30	1 358.31	34.61	3 066.13	448.24	11.42	12.51	6.98	13 402	5 608	80	
				7 898.38			2 606.47		2.96	1		7 715		
	Объем: 1.5*22													
	Накладные расходы		83%			372.04				71%	3 982			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			291.36				52%	2 916			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 729.53					20 300			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.08	4 519.16	360.82	36.65	361.53	28.87	2.93	12.51	7.07	1 734	361	21	
				4 121.69			329.74		4.1	1		1 352		
	Накладные расходы		83%			23.96				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.77				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.26					2 178			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.05	6 775.72	1 449.90	67.19	338.79	72.50	3.36	12.51	7.02	2 009	907	24	
				5 258.63			262.93		4.1	1		1 078		
	Накладные расходы		83%			60.18				71%	644			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			47.13				52%	472			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					446.09					3 125			
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.3	1 615.27	301.17	30.24	484.58	90.35	9.07	12.51	6.11	2 634	1 130	55	
				1 283.86	5.99		385.16	1.80	3.76	12.52		1 448	22	
	Накладные расходы		86%			79.25				73%	841			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			64.51				56%	645			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.33					4 120			
	
9.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.58	4 088.23	504.69	210.18	14 635.88	1 806.79	752.43	12.52	6.84	89 117	22 621	5 147	
				3 373.37	20.39		12 076.66	72.99	5.08	12.5		61 349	912	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			2 030.16				92%	21 650			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 033.88				44%	10 355			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 699.92					121 122			
	
10.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	458.24	75.71			34 695.31			1	1	155 435			
				75.71			34 695.31		4.48	1		155 435		
	Объем: 358*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.48	
	
11.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.43	75.57	75.35	0.22	32.50	32.40	0.09	12.51	4.09	406	405		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			26.89				71%	288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.06				52%	211			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.45					904			
	
12.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.43	8 813.16	326.90	31.86	3 789.66	140.57	13.70	12.51	6.89	13 341	1 758	94	
				8 454.40	3.03		3 635.39	1.30	3.16	12.48		11 488	16	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			153.22				92%	1 632			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			78.03				44%	781			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 020.91					15 754			
	
13.	ТЕРр 58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	0.735	7 879.49	801.83	8.10	5 791.43	589.35	5.95	12.51	7.18	20 977	7 373	43	
				7 069.56			5 196.13		2.61	1		13 562		
	Объем: 14.7*5													
	Накладные расходы		83%			489.16				71%	5 235			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			383.08				52%	3 834			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 663.67					30 046			
	
14.	ТЕРр 58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.1	6 366.80	1 213.61	8.10	636.68	121.36	0.81	12.51	7.18	2 723	1 518	6	
				5 145.09			514.51		2.33	1		1 199		
	Накладные расходы		83%			100.73				71%	1 078			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.88				52%	789			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					816.29					4 590			
	
15.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	12.51	7.18	818	301	3	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 188			
	
16.	ТЕРр 58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.05	9 322.48	1 083.29	8.10	466.12	54.16	0.41	12.51	7.18	1 183	678	3	
				8 231.09			411.55		1.22	1		502		
	Накладные расходы		83%			44.95				71%	481			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.20				52%	353			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					546.28					2 017			
	
17.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.6	1 357.93	327.73	1.01	814.76	196.64	0.61	12.51	7.2	5 076	2 460	4	
				1 029.19			617.51		4.23	1		2 612		
	Накладные расходы		83%			163.21				71%	1 747			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.82				52%	1 279			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.79					8 102			
	
18.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.4	4 972.00	72.11	75.20	1 988.80	28.84	30.08	12.51	6.29	7 247	361	189	
				4 824.69	5.48		1 929.88	2.19	3.47	12.5		6 697	27	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			33.51				92%	357			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.07				44%	171			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 039.38					7 775			
	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.35	4 972.00	72.11	75.20	1 740.20	25.24	26.32	12.51	6.29	6 341	316	166	
				4 824.69	5.48		1 688.64	1.92	3.47	12.5		5 860	24	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			29.33				92%	313			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			14.94				44%	150			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 784.47					6 803			
	
20.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.92	221.62	101.80	102.69	868.73	399.05	402.54	12.51	3.39	6 476	4 992	1 365	
				17.13	1.45		67.15	5.68	1.78	12.56		120	71	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			364.26				77%	3 899			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			242.84				48%	2 430			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 475.83					12 805			
	
21.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	81.144	36.04			2 924.43					12 213			
				36.04			2 924.43		150.51			12 213		
	Объем: 3.92*20.7													
	
22.	ТЕРр 58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.03	2 888.51	2 877.16	11.35	86.66	86.31	0.34	12.51	4.05	1 081	1 080	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			71.64				71%	767			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.10				52%	562			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					214.40					2 409			
	
23.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
24.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.89	2 460.30			4 649.97					7 966			
				2 460.30			4 649.97		4 214.88			7 966		
	Объем: 0.7*0.9*3													
	
25.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1602	373.54	335.71	26.60	59.84	53.78	4.26	12.52	7.17	711	673	31	
				11.23			1.80		4.14	1		7		
	Объем: 4.8*1*3+0.9*1.3*3-0.7*0.9*3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			57.01				90%	606			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			29.04				43%	289			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.89					1 606			
	
26.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0705	23 811.97			1 678.74					3 374			
				23 811.97			1 678.74		47 861.13			3 374		
	Объем: 0.1602*0.44													
	
27.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка  дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.078	8 572.20	5 513.35	252.31	668.63	430.04	19.68	12.51	6.18	6 565	5 380	122	
				2 806.54	60.12		218.91	4.69	4.86	12.52		1 064	59	
	Накладные расходы		78%			339.09				66%	3 590			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			273.88				50%	2 720			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 281.60					12 874			
	
28.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.3276	2 934.00			961.18					3 683			
				2 934.00			961.18		11 241.04			3 683		
	Объем: 0.078*4200													
	
29.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 8 каналов, 100 м труб	0.078	32 504.08	21 309.05	662.76	2 535.32	1 662.11	51.70	12.51	6.18	25 105	20 793	319	
				10 532.27	157.78		821.52	12.31	4.86	12.52		3 993	154	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			1 306.05				66%	13 825			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 054.88				50%	10 474			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 896.25					49 404			
	
30.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.2012	2 934.00			3 524.32					13 503			
				2 934.00			3 524.32		11 241.04			13 503		
	Объем: 0.078*2200*7													
	
31.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.228	2 412.79	1 295.60	2.05	550.12	295.40	0.47	12.51	4.04	4 773	3 695	2	
				1 115.14			254.25		4.23	1		1 075		
	Объем: (1.2*10+0.7*10)*1.2													
	Накладные расходы		79%			233.37				67%	2 476			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			147.70				40%	1 478			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					931.19					8 727			
	
32.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.228	2 291.60	114.18	14.24	522.49	26.03	3.25	12.51	7.11	1 705	326	23	
				2 163.18			493.21		2.75	1		1 356		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			24.73				80%	261			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.23				37%	121			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					559.45					2 086			
	
33.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (обшивка оголовков труб) из цветной стали, 100 м2 покрытия	0.038	11 907.97	1 173.45	33.16	452.50	44.59	1.26	12.51	7.14	1 628	558	9	
				10 701.36	3.78		406.65	0.14	2.61	12.5		1 061	2	
	Объем: (0.7*10+1.2*10)*0.2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			48.31				92%	515			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			24.60				44%	246			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					525.41					2 390			
	
	Деревянные  вентканалы, обшитые сталью (2 шт.)	
	
34.	ТЕРр 58-3-1 
(прим) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вентканала, 100 м труб и покрытий	0.024	75.57	75.35	0.22	1.81	1.81	0.01	12.51	4.09	23	23		
									1	1				
	Объем: 2*1.2													
	Накладные расходы		83%			1.50				71%	16			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.18				52%	12			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.49					51			
	
35.	ТЕРр 53-1-2 
Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен (вентканалы до чердачного перекрытия), 100 м2 стен	0.328	584.91	333.63	251.28	191.85	109.43	82.42	12.51	5.99	1 863	1 369	494	
					33.37			10.95	1	12.5			137	
	Объем: (3.8+1.2+2+1.2)*0.5*4*2													
	Накладные расходы		86%			103.53				73%	1 099			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			84.27				56%	843			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					379.64					3 806			
	
36.	ТЕРр 53-1-4 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен	0.2952	730.29	403.97	326.32	215.58	119.25	96.33	12.51	5.99	2 069	1 492	577	
					43.34			12.79	1	12.5			160	
	Объем: (3.8+1.2+2+1.2)*0.45*4*2													
	Накладные расходы		86%			113.55				73%	1 206			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			92.43				56%	925			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					421.56					4 200			
	
37.	ТЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.2214	3 020.43	230.29	48.76	668.72	50.99	10.80	12.51	7.02	2 401	638	76	
				2 741.38			606.94		2.78	1		1 687		
	Объем: 29.52*0.05*0.05*3*1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			54.05				90%	574			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			27.53				43%	274			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					750.30					3 250			
	
38.	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	1.2546	811.20	235.30	124.98	1 017.73	295.21	156.79	12.51	5.97	7 011	3 693	936	
				450.92			565.72		4.21	1		2 382		
	Объем: 29.52*0.05-0.2214													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			265.69				77%	2 844			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			177.13				48%	1 773			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 460.55					11 627			
	
39.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	29.37	26.54			779.48					2 559			
				26.54			779.48		87.13			2 559		
	Объем: 29.52-0.15													
	
40.	ТЕР 10-01-012-01 
Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.2952	8 973.50	382.39	71.38	2 648.98	112.88	21.07	12.52	7.16	10 970	1 413	151	
				8 519.74			2 515.03		3.74	1		9 406		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			119.65				90%	1 272			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			60.96				43%	608			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 829.59					12 849			
	
41.	ТЕР 10-01-012-03 
(прим) 
Обшивка вентканалов плоским шифером (под кровлей - 5 вентканалов), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.232	911.22	803.60	63.01	211.40	186.43	14.62	12.51	7.14	2 505	2 332	104	
				44.61			10.35		6.65	1		69		
	Объем: (3.8+2)*0.5*4*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			197.62				90%	2 099			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			100.67				43%	1 003			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					509.69					5 607			
	
42.	Цена поставщика. 
Плоский шифер, м2	23.78	44.01			1 046.53			1	1	4 688			
				44.01			1 046.53		4.48	1		4 688		
	Объем: 23.2*1.025													
	Поправки: М: =186*1.06/4.48	
	
43.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка труб кровельной сталью оцинкованной по войлоку (над кровлей), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.048	373.54	335.71	26.60	17.93	16.11	1.28	12.52	7.17	213	202	9	
				11.23			0.54		4.14	1		2		
	Объем: 1.2*0.5*4*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.08				90%	182			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.70				43%	87			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.71					482			
	
44.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0211	23 811.97			502.43					1 010			
				23 811.97			502.43		47 861.13			1 010		
	Объем: 0.048*0.44													
	
45.	ТЕРр 58-21-1 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.2	1 123.87	161.26	3.04	224.77	32.25	0.61	12.51	7.17	901	403	4	
				959.57			191.91		2.57	1		493		
	Накладные расходы		83%			26.77				71%	286			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.96				52%	210			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					272.50					1 397			
	
46.	ТЕР 10-01-012-01 
(прим) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0294	8 973.50	382.39	71.38	263.82	11.24	2.10	12.52	7.16	1 093	141	15	
				8 519.74			250.48		3.74	1		937		
	Объем: 14.7*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			11.91				90%	127			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.07				43%	61			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					281.80					1 281			
	
47.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	13.7	7.34		7.34	100.50		100.50		5.54	557		557	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
48.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	13.7	26.50		26.50	363.05		363.05		5.54	2 011		2 011	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	101 997.81	9 062.21	2 579.98			481 540	113 390	15 027	
			90 355.64	159.34				353 124	1 991	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	101 997.81	9 062.21	2 579.98			481 540	113 390	15 027	
			90 355.64	159.34				353 124	1 991	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 020.55					44 308			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 11, 13-17, 22, 34, 45; %=73 - по стр. 8, 35, 36; %=92 - по стр. 9, 12, 18, 19, 33; %=77 - по стр. 20, 38; %=90 - по стр. 23, 25, 37, 40, 41, 43, 46; %=66 - по стр. 27, 29; %=67 - по стр. 31; %=80 - по стр. 32)	8 353.89					88 978			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20, 38; %=52 - по стр. 2-7, 11, 13-17, 22, 34, 45; %=56 - по стр. 8, 35, 36; %=44 - по стр. 9, 12, 18, 19, 33; %=43 - по стр. 23, 25, 37, 40, 41, 43, 46; %=50 - по стр. 27, 29; %=40 - по стр. 31; %=37 - по стр. 32)	5 578.13					55 711			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	115 929.83					626 229			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	115 929.83					626 229			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 480.90					13 401			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	118 410.73					639 630			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	2 368.21					12 793			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	120 778.94					652 423			
	НДС 18%	21 740.21					117 436			
	Всего с НДС	142 519.15					769 859			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 353.89					88 978			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 578.13					55 711			

Составил:	Начальник договорного отдела                                                                     И.Г. Резник	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. директора по экономике                                                                      Л.Д. Воеводина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)