«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Коммунальная, 29-35, ул. К. Маркса, 49	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Коммунальная, 29-35, ул. К. Маркса, 49	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	13.61	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	13.61	
3.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	13.61	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	12.25	
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.27	
6.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	4.08	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.3	
8.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	3.712	
9.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	3.5	
10.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.19	
11.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	19	
12.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	17.9	
13.	Е20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм ( прим.)	1 решетка	38	
14.	Е54-3-1	Разборка подшивки карниза ( применительно)	100 м2 подшивки	0.21	
15.	Е10-01-022-01	Подшивка карниза (применительно)	100 м2 потолка	0.21	
16.	Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	
17.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	36.747	
18.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	760.6629	
19.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	13.61	
20.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1701.25	
21.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	13.61	
22.	Цена поставщика.	Коньковая планка	м	181.95	
23.	Цена поставщика.	Примыкания к трубам вентканалов	м	61.33	
24.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)	100 м ограждения	1.75	
25.	Е10-01-008-08	Разборка боковых  обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.525	
26.	Е10-01-008-08	Обивка боковых  обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.525	
27.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.231	
28.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.7	
29.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.75	
30.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.86	
31.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.32	
32.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.16	
33.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.03	
34.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.8	
35.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.205	
36.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.861	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(2 канала)	100 м труб	0.015	
38.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.033	
39.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала)	100 м труб	0.133	
40.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.8778	
41.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(5канала)	100 м труб	0.057	
42.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.5016	
43.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим)	1 м3	0.526	
44.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.923	
45.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.923	
46.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя ( применительно)	1 м3 утеплителя	15	
47.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	15	
48.	Цена поставщика.	Минвата типа  PAROC UNC 37	м3	15.3	
49.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1	
50.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	125	
51.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	228.588	
52.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	228.588	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)