«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	494 687	руб.	Смета на сумму:	494 687	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Пугачева, 9 в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Пугачева, 9 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	494.687	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.888	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	105.622	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Замена входной двери	
	
1.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0288	1 143.95	891.55	252.40	32.95	25.68	7.27	12.52	6.47	369	321	47	
					100.00			2.88	1	12.53			36	
	Всего с НР и СП					78.36					840			
	
2.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.88	102.34	34.85	32.75	294.74	100.35	94.31	12.51	6.57	2 290	1 255	620	
				34.75			100.08		4.15	1		415		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Всего с НР и СП					448.28					3 884			
	
3.	Цена поставщика. 
Дверь металлическая входная, м2	2.88	1 091.07			3 142.29			1	1	14 077			
				1 091.07			3 142.29		4.48	1		14 077		
	Поправки: М: =4700*1.04/4.48	
	
4.	ТЕРр 61-20-1 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0176	5 885.40	3 188.72	2.53	103.58	56.12	0.04	12.51	4.05	903	702		
				2 694.15			47.42		4.23	1		201		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					175.97					1 654			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	3 573.56	182.15	101.62			17 639	2 278	667	
			3 289.79	2.88				14 693	36	
	
	Раздел 2.  Ремонт полов в подвале	
	
5.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	11.5	363.53	86.00	277.53	4 180.60	989.00	3 191.60	12.51	4.41	26 447	12 372	14 075	
					25.40			292.10	1	12.5			3 651	
	Всего с НР и СП					6 217.55					47 597			
	
6.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	11.5	737.79	44.95	0.45	8 484.55	516.89	5.18	12.51	4	46 060	6 466	21	
				692.39			7 962.49		4.97	1		39 574		
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Всего с НР и СП					9 389.11					55 436			
	
7.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	27.6	7.34		7.34	202.47		202.47		5.54	1 122		1 122	
										1				
	Объем: 11.5*2.4													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
8.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	27.6	26.50		26.50	731.40		731.40		5.54	4 052		4 052	
										1				
	Объем: 11.5*2.4													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	13 599.02	1 505.89	4 130.65			77 681	18 838	19 270	
			7 962.49	292.10				39 574	3 651	
	
	Раздел 3.  Ремонт отмостки	
	
9.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	9.2	363.53	86.00	277.53	3 344.48	791.20	2 553.28	12.51	4.41	21 158	9 898	11 260	
					25.40			233.68	1	12.5			2 921	
	Объем: 92*0.1*1													
	Всего с НР и СП					4 974.04					38 079			
	
10.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.184	1 466.39	1 466.39		269.82	269.82		12.51	1	3 375	3 375		
									1	1				
	Объем: 92*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					566.62					6 480			
	
11.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.276	3 001.78	246.00	111.59	828.49	67.90	30.80	12.52	3.87	3 305	850	119	
				2 644.20			729.80		3.2	1		2 335		
	Объем: 92*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					949.35					4 555			
	
12.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	9.2	203.51	35.93	41.45	1 872.26	330.52	381.34	12.52	4.37	13 858	4 138	1 666	
				126.13	4.21		1 160.40	38.76	6.94	12.51		8 053	485	
	Объем: 92*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 518.50					20 561			
	
13.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	9.2	452.40	40.32	76.78	4 162.12	370.93	706.33	12.51	4.37	25 588	4 640	3 087	
				335.31	7.73		3 084.85	71.07	5.79	12.5		17 861	888	
	Объем: 92*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					4 935.62					33 604			
	
14.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	9.2	730.22	37.46	0.38	6 718.03	344.59	3.45	12.51	4	35 983	4 311	14	
				692.39			6 369.99		4.97	1		31 659		
	Объем: 92*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					7 321.06					42 234			
	
15.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	22.08	7.34		7.34	161.97		161.97		5.54	897		897	
										1				
	Объем: 9.2*2.4													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
16.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	22.08	26.50		26.50	585.12		585.12		5.54	3 242		3 242	
										1				
	Объем: 9.2*2.4													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	17 942.29	2 174.96	4 422.29			107 406	27 212	20 285	
			11 345.04	343.51				59 908	4 294	
	
	Раздел 4.  Ремонт стен	
	
17.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей  стен, оконных и дверных  откосов, 100 м2	2.6822	188.95	188.95		506.80	506.80		12.51	1	6 340	6 340		
									1	1				
	Всего с НР и СП					1 312.61					14 709			
	
18.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.6	2 203.33	1 002.02	180.42	5 728.65	2 605.25	469.09	12.51	9.01	48 471	32 592	4 227	
				1 020.89	103.89		2 654.31	270.11	4.39	12.51		11 652	3 379	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Всего с НР и СП					9 811.66					90 557			
	
19.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0822	5 473.34	2 776.60	100.77	449.91	228.24	8.28	12.51	6.47	3 852	2 855	54	
				2 595.97	39.93		213.39	3.28	4.42	12.53		943	41	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Всего с НР и СП					778.67					7 240			
	
20.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.6822	210.27	122.16	3.53	563.99	327.65	9.45	12.51	7.09	4 962	4 099	67	
				84.59	0.20		226.89	0.52	3.51	12.46		796	7	
	Объем: 260+8.22													
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15	
	Всего с НР и СП					1 029.99					9 766			
	
21.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	9.65592	7.34		7.34	70.83		70.83		5.54	392		392	
										1				
	Объем: 268.22*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
22.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	9.65592	26.50		26.50	255.88		255.88		5.54	1 418		1 418	
										1				
	Объем: 268.22*0.02*1.8													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	7 576.06	3 667.94	813.53			65 435	45 886	6 158	
			3 094.59	273.91				13 391	3 427	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	42 690.93	7 530.94	9 468.09			268 161	94 214	46 380	
			25 691.91	912.40				127 566	11 408	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	42 396.19	7 430.59	9 373.78			265 871	92 959	45 760	
			25 591.83	912.40				127 151	11 408	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 142.29					14 077			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 9, 17; %=67 - по стр. 4; %=94 - по стр. 6, 12-14; %=61 - по стр. 10; %=93 - по стр. 11; %=80 - по стр. 18-20)	8 246.29					87 222			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 9, 17; %=40 - по стр. 4; %=51 - по стр. 6, 12-14; %=31 - по стр. 10; %=54 - по стр. 11; %=37 - по стр. 18-20)	4 566.61					45 418			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	55 209.09					398 511			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	294.74	100.35	94.31			2 290	1 255	620	
			100.08					415		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)	81.28					866			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)	72.25					728			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	448.27					3 884			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	55 657.36					402 395			
	Строительный контроль 2,14 %	1 191.07					8 611			
	Итого со строительным контролем	56 848.43					411 006			
	Непредвиденные расходы 2%	1 136.97					8 220			
	Итого с непредвиденными раходами	57 985.40					419 226			
	НДС	10 437.37					75 461			
	Всего с НДС	68 422.77					494 687			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 327.57					88 088			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 638.86					46 146			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)