«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 728 003	руб.	Смета на сумму:	1 728 003	руб.	
          Директор МКУ «КР МКД»	          Директор ООО «УК Мегадом»	
		
________________ /__ Русович С.Б.____ /	________________ /____ Уланова О.В.___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома в г. Калининграде по адресу: ул. Коммунистическая, дом №50-54	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 	
(Локальная смета)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 50-54, ул. Коммунистическая	
Сметная стоимость:	1 728.003	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.228	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	289.971	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4кв.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	7.2	165.55	131.65	33.90	1 191.96	947.88	244.08	14.4	6.14	15 148	13 649	1 499	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			938.40				84%	11 465			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			568.73				48%	6 552			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 699.09					33 165			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	7.2	172.51	127.80	44.71	1 242.07	920.16	321.91	14.41	7.71	15 741	13 260	2 482	
					6.95			50.04	1	14.38			720	
	Накладные расходы		83%			805.27				71%	9 926			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			630.63				52%	7 270			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 677.97					32 936			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 кровли	7.2	172.51	127.80	44.71	1 242.07	920.16	321.91	14.41	7.71	15 741	13 260	2 482	
					6.95			50.04	1	14.38			720	
	Накладные расходы		83%			805.27				71%	9 926			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			630.63				52%	7 270			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 677.97					32 936			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.9	9 291.30	1 358.31	34.61	17 653.47	2 580.79	65.76	14.4	7.89	82 703	37 163	519	
				7 898.38			15 006.92		3	1		45 021		
	Накладные расходы		83%			2 142.06				71%	26 386			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 677.51				52%	19 325			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 473.04					128 413			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев ( стойки, подкосы), 100 м	0.45	9 291.30	1 358.31	34.61	4 181.09	611.24	15.57	14.4	7.89	19 588	8 802	123	
				7 898.38			3 554.27		3	1		10 663		
	Накладные расходы		83%			507.33				71%	6 249			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			397.31				52%	4 577			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 085.73					30 414			
	
6.	ТЕРр 58-5-4 
(Прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки 96 штук по 1,5 м ), 100 м	1.44	3 176.89	1 205.91	20.22	4 574.72	1 736.51	29.12	14.4	7.93	36 866	25 006	231	
				1 950.76			2 809.09		4.14	1		11 630		
	Накладные расходы		83%			1 441.30				71%	17 754			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 128.73				52%	13 003			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 144.75					67 623			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.98	6 775.72	1 449.90	67.19	6 640.21	1 420.90	65.85	14.4	7.93	42 782	20 461	522	
				5 258.63			5 153.46		4.23	1		21 799		
	Накладные расходы		83%			1 179.35				71%	14 527			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			923.59				52%	10 640			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 743.14					67 949			
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки (мауэрлат), 1 м3 кладки	1.2	1 615.27	301.17	30.24	1 938.32	361.40	36.29	14.4	6.44	11 554	5 204	234	
				1 283.86	5.99		1 540.63	7.19	3.97	14.41		6 116	104	
	Накладные расходы		86%			316.99				73%	3 875			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			258.01				56%	2 972			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 513.32					18 401			
	
9.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	394.62	69.00	29.78	2 367.69	414.00	178.65	14.4	7.03	12 330	5 962	1 256	
				295.84	2.08		1 775.04	12.45	2.88	14.4		5 112	179	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			452.04				90%	5 527			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			230.28				43%	2 641			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 050.01					20 498			
	
10.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.36	2 460.30			8 266.61					13 556			
				2 460.30			8 266.61		4 034.55			13 556		
	Объем: 0.7*0.8*6													
	
11.	ТЕРр 65-33-1 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.12	4 243.26	418.02	0.33	509.19	50.16	0.04	14.4	7.27	4 532	722		
				3 824.91	0.13		458.99	0.02	8.3	14.31		3 810		
	Накладные расходы		103%			51.69				88%	635			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.11				48%	347			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					590.98					5 514			
	
12.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (слуховые окна), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.18	10 205.31	335.71	26.60	1 836.96	60.43	4.79	14.41	8.05	8 191	871	39	
				9 843.00			1 771.74		4.11	1		7 282		
	Объем: 6*3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			64.06				90%	784			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			32.63				43%	375			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 933.65					9 349			
	
13.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0792	23 811.97			1 885.91					3 653			
				23 811.97			1 885.91		46 126.25			3 653		
	Объем: 0.44*0.18													
	
14.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	7.2	4 877.10	504.69	210.18	35 115.15	3 633.76	1 513.26	14.41	7.41	217 612	52 362	11 213	
				4 162.24	20.39		29 968.13	146.79	5.14	14.39		154 036	2 112	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 082.99				92%	50 116			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 079.30				44%	23 969			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41 277.45					291 697			
	
15.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит в комплекте, м2	921.6	75.91			69 955.96					289 618			
				75.91			69 955.96		4.14			289 618		
	Объем: 720*1.28													
	Поправки: М: =11.6*50.54/1.9775/4.14*1.06	
	
16.	ТЕР 12-01-012-01 
(Прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1.15	4 972.00	72.11	75.20	5 717.79	82.92	86.48	14.4	6.73	22 472	1 194	582	
				4 824.69	5.48		5 548.39	6.30	3.73	14.38		20 696	91	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			96.36				92%	1 182			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			49.07				44%	565			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 863.22					24 220			
	
17.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	1.18	75.57	75.35	0.22	89.17	88.91	0.26	14.4	5.59	1 282	1 280	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			73.80				71%	909			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.79				52%	666			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.76					2 856			
	
18.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.18	8 813.16	326.90	31.86	10 399.53	385.74	37.60	14.4	7.48	37 361	5 555	281	
				8 454.40	3.03		9 976.19	3.57	3.16	14.36		31 525	51	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			420.45				92%	5 158			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			214.12				44%	2 467			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 034.11					44 985			
	
19.	ТЕРр 58-20-1 
(Прим) 
Смена обделок из листовой стали (капельник), 100 м	1.18	2 956.30	374.76	6.66	3 488.43	442.22	7.86	14.4	7.79	14 602	6 368	61	
				2 574.88	1.03		3 038.36	1.22	2.69	14.48		8 173	18	
	Накладные расходы		83%			368.06				71%	4 534			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			288.24				52%	3 321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 144.72					22 457			
	
20.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.808	7 415.77	333.04	13.17	5 991.94	269.10	10.64	14.4	8.06	19 155	3 875	86	
				7 069.56			5 712.20		2.66	1		15 194		
	Накладные расходы		83%			223.35				71%	2 751			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			174.92				52%	2 015			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 390.21					23 921			
	
21.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	14.4	8.06	3 253	1 332	10	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	946			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	693			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 891			
	
22.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.81	1 357.93	327.73	1.01	1 099.92	265.46	0.82	14.4	8.08	7 256	3 823	7	
				1 029.19			833.64		4.11	1		3 426		
	Накладные расходы		83%			220.33				71%	2 714			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			172.55				52%	1 988			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 492.80					11 958			
	
23.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 063			
	
24.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 063			
	
25.	ТЕР 10-01-022-02 
(Прим) 
Разборка карниза МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 100 м2 потолка	0.46	369.94	294.81	75.13	170.17	135.61	34.56	14.41	7.42	2 211	1 954	256	
					3.26			1.50	3.29	14.38			22	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			145.34				90%	1 778			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			74.04				43%	850			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389.55					4 839			
	
26.	ТЕР 10-01-022-02 
(Прим) 
Устройство карниза, 100 м2 потолка	0.46	4 610.12	423.79	117.39	2 120.66	194.94	54.00	14.41	7.42	9 368	2 809	401	
				4 068.95	5.10		1 871.72	2.35	3.29	14.38		6 158	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			209.13				90%	2 559			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			106.54				43%	1 222			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 436.32					13 149			
	
27.	ТЕР 15-04-024-02 
(Прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву (карнизы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.46	1 316.51	347.48	6.74	605.60	159.84	3.10	14.4	8.02	3 433	2 302	25	
				962.29	0.16		442.65	0.07	2.5	14.31		1 107	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			151.91				80%	1 842			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			75.16				37%	852			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					832.67					6 128			
	
28.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.04	221.62	101.80	102.69	1 116.94	513.06	517.55	14.4	3.55	9 414	7 388	1 837	
				17.13	1.45		86.34	7.31	2.19	14.47		189	106	
	Объем: 720*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			468.33				77%	5 770			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			312.22				48%	3 597			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 897.50					18 782			
	
29.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	104.328	36.04			3 759.98					18 758			
				36.04			3 759.98		179.8			18 758		
	Объем: (5.04)*20.7													
	
30.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.09	8 572.20	5 513.35	252.31	771.50	496.20	22.71	14.4	6.63	8 561	7 145	151	
				2 806.54	60.12		252.59	5.41	5.01	14.42		1 265	78	
	Объем: 1*6+0.5*6													
	Накладные расходы		78%			391.26				66%	4 767			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			316.01				50%	3 612			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 478.77					16 940			
	
31.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.378	3 086.00			1 166.51					4 957			
				3 086.00			1 166.51		13 114.42			4 957		
	Объем: 0.09*4200													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3каналов), 100 м труб	0.03	9 286.88	6 088.30	189.36	278.61	182.65	5.68	14.4	6.63	3 120	2 630	38	
				3 009.22	45.08		90.28	1.35	5.01	14.41		452	19	
	Объем: 0.5*6													
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 748			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 325			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					6 193			
	
33.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.132	3 086.00			407.35					1 731			
				3 086.00			407.35		13 114.42			1 731		
	Объем: 0.03*2200*2													
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (12каналов), 100 м труб	0.06	51 077.84	33 485.65	1 041.48	3 064.67	2 009.14	62.49	14.4	6.63	34 321	28 932	414	
				16 550.71	247.94		993.04	14.88	5.01	14.41		4 975	214	
	Объем: 1*6													
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			1 578.74				66%	19 236			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 275.13				50%	14 573			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 918.54					68 130			
	
35.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.452	3 086.00			4 480.87					19 042			
				3 086.00			4 480.87		13 114.42			19 042		
	Объем: 0.06*2200*11													
	
36.	ТЕР 46-02-009-01 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных, 100 м2	0.3444	244.43	244.43		84.18	84.18		14.4	1	1 212	1 212		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			83.34				84%	1 018			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			50.51				48%	582			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.03					2 812			
	
37.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.3444	2 412.79	1 295.60	2.05	830.96	446.20	0.71	14.4	5.48	8 035	6 425	4	
				1 115.14			384.05		4.18	1		1 605		
	Накладные расходы		79%			352.50				67%	4 305			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			223.10				40%	2 570			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 406.56					14 910			
	
38.	ТЕР 15-04-014-01 
(Прим) 
Окраска дымовых труб   по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3444	2 291.60	114.18	14.24	789.23	39.32	4.90	14.4	8	2 706	566	39	
				2 163.18			745.00		2.82	1		2 101		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			37.35				80%	453			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.48				37%	209			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					845.06					3 368			
	
39.	ТЕР 12-01-010-01 
(Прим) 
Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб), 100 м2 покрытия	0.17	11 907.97	1 173.45	33.16	2 024.36	199.49	5.64	14.4	7.8	7 738	2 873	44	
				10 701.36	3.78		1 819.23	0.64	2.65	14.39		4 821	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			216.14				92%	2 651			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			110.07				44%	1 268			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 350.57					11 658			
	
40.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	42.51	7.56		7.56	321.45		321.45		6.07	1 951		1 951	
										1				
	Объем: 32.43+720*14/1000													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
41.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	42.51	27.63		27.63	1 174.45		1 174.45		6.07	7 129		7 129	
										1				
	Объем: 32.43+720*14/1000													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	210 538.65	19 821.78	5 150.73			1 041 447	285 493	33 927	
			185 566.13	311.13				722 027	4 478	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	210 029.46	19 771.62	5 150.69			1 036 915	284 771	33 927	
			185 107.14	311.11				718 217	4 478	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	89 923.19					351 315			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 36; %=71 - по стр. 2-7, 17, 19-24; %=73 - по стр. 8; %=90 - по стр. 9, 12, 25, 26; %=92 - по стр. 14, 16, 18, 39; %=80 - по стр. 27, 38; %=77 - по стр. 28; %=66 - по стр. 30, 32, 34; %=67 - по стр. 37)	18 055.55					221 645			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 28, 36; %=52 - по стр. 2-7, 17, 19-24; %=56 - по стр. 8; %=43 - по стр. 9, 12, 25, 26; %=44 - по стр. 14, 16, 18, 39; %=37 - по стр. 27, 38; %=50 - по стр. 30, 32, 34; %=40 - по стр. 37)	12 301.34					141 541			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	240 386.35					1 400 101			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	509.19	50.16	0.04			4 532	722		
			458.99	0.02				3 810		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 11)	51.69					635			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 11)	30.11					347			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	590.99					5 514			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	240 977.34					1 405 615			
	Строительный контроль 2,14%	5 156.92					30 080			
	ИТОГО	246 134.26					1 435 695			
	Непредвиденные  расходы 2%	4 922.69					28 714			
	ИТОГО	251 056.95					1 464 409			
	НДС	45 190.25					263 594			
	ВСЕГО С НДС	296 247.20					1 728 003			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 107.24					222 280			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 331.45					141 888			

Составил:	Инженер     ООО «УК Мегадом»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:	Директор  ООО «УК Мегадом»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)