«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	293 735	руб.	Смета на сумму:	293 735	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Новые технологии плюс»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

 По определению суда		
	
Объект:	МКД №10-12 по ул. 8, Марта,  г. Калининград.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
На капитальный ремонт внутренних домовых сетей системы электроснабжения по ул. 8 Марта, д. №10-12 в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	293.735	тыс. руб.	
монтажных работ:	184.541	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.290	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	42.147	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 01.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.2	53.31	52.33	0.98	10.66	10.47	0.20	14.4	8.52	152	151	2	
					0.39			0.08	1	16.72			1	
	Накладные расходы		85%			8.97				72%	109			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.86				52%	79			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.49					340			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, 100 шт.	0.12	48.36	48.36		5.80	5.80		14.4	1	84	84		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			4.93				72%	60			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.77				52%	44			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.50					188			
	
3.	ТЕРр 67-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж скрытой электропроводки (электроосвещение МОП), 100 м	2.02	21.03	21.03		42.48	42.48		14.4	1	612	612		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			36.11				72%	441			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.61				52%	318			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.20					1 371			
	
4.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Отсоединение от зажимов  жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2  (электропитающая электропроводка ), 100 шт.	0.24	35.09	35.09		8.42	8.42		15.29	1	129	129		
									15.28	1				
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			8.00				81%	104			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.47				52%	67			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.89					301			
	
5.	С Цена поставщик. 
Зажим ответвительный У859М,, шт.	24	9.89			237.36					1 014			
				9.89			237.36		4.27			1 014		
	Поправки: М: =41*1.03/4.27	
	
6.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	2	19.58	7.05	12.52	39.15	14.11	25.04	15.28	5.79	361	216	145	
					0.95			1.90	7.15	16.07			30	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			15.21				81%	199			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.41				52%	128			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					688			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	343.87	81.28	25.24			2 352	1 192	147	
			237.36	1.98				1 014	31	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	335.45	72.86	25.24			2 223	1 063	147	
			237.36	1.98				1 014	31	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	237.36					1 014			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6)	65.22					810			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 6)	48.65					569			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	449.32					3 602			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8.42	8.42				129	129		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4)	8.00					104			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4)	5.47					67			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	21.89					300			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	471.21					3 902			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	10.08					84			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	481.29					3 986			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	9.63					80			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	490.92					4 066			
	НДС	88.37					732			
	ВСЕГО С НДС	579.29					4 798			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	73.22					914			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	54.12					636			
	
	Раздел 2.  Строительные работы	
	
7.	ТЕР 46-03-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	0.535	650.90	152.33	498.57	348.23	81.50	266.73	14.41	4.41	2 351	1 174	1 176	
					45.63			24.41	1	14.39			351	
	Накладные расходы		99%			104.85				84%	1 281			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			63.55				48%	732			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					516.63					4 364			
	
8.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в перекрытиях  толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.08	687.25	153.07	534.18	54.98	12.25	42.73	14.41	4.41	365	176	188	
					48.89			3.91	1	14.39			56	
	Накладные расходы		99%			16.00				84%	195			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.70				48%	111			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.67					671			
	
9.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.04	1 748.93	352.69	1 396.24	69.96	14.11	55.85	14.41	4.41	450	203	246	
					127.80			5.11	1	14.39			74	
	Накладные расходы		99%			19.03				84%	233			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.53				48%	133			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.52					816			
	
10.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях  площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.25	1 944.70	473.27	25.13	486.18	118.32	6.28	14.41	8.16	3 463	1 705	51	
				1 446.30			361.58		4.72	1		1 707		
	Накладные расходы		99%			117.14				84%	1 432			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			70.99				48%	818			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					674.31					5 714			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	959.35	226.18	371.59			6 629	3 258	1 661	
			361.58	33.43				1 707	481	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	959.35	226.18	371.59			6 629	3 258	1 661	
			361.58	33.43				1 707	481	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84)	257.01					3 141			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)	155.77					1 795			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 372.13					11 565			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 372.13					11 565			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	29.36					247			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	1 401.49					11 812			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	28.03					236			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	1 429.52					12 048			
	НДС	257.31					2 169			
	ВСЕГО С НДС	1 686.83					14 217			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	257.01					3 141			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	155.77					1 795			
	
	Раздел 3.  Монтажные работы	
	
11.	ФЕРм 08-02-407-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	1.2	669.42	277.94	163.44	803.31	333.53	196.13	15.29	6.2	11 211	5 100	1 216	
				228.04	6.16		273.65	7.39	17.89	16.09		4 896	119	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2488;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 110-0219;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			323.87				81%	4 227			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			221.60				52%	2 714			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 348.78					18 152			
	
12.	ТССЦ 103-0013 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, м	122.4	9.34			1 143.22					4 224			
				9.34			1 143.22		34.51			4 224		
	Объем: 120*1.02													
	
13.	ФЕРм 08-02-407-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м	1	842.28	374.50	237.24	842.28	374.50	237.24	15.29	6.41	11 353	5 726	1 521	
				230.54	10.37		230.54	10.37	17.81	16.09		4 106	167	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2488;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 110-0219;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			365.63				81%	4 773			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			250.17				52%	3 064			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 458.07					19 191			
	
14.	ТССЦ 103-0016 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, м	102	24.95			2 544.90					8 352			
				24.95			2 544.90		81.88			8 352		
	Объем: 100*1.02													
	
15.	С Цена поставщик. 
Коробка IP-44 86х86х44 (0242-10), шт.	22	8.94			196.72					722			
				8.94			196.72		3.67			722		
	Поправки: М: =31.86*1.03/3.67	
	
16.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	1.44	80.62	60.80	5.33	116.10	87.56	7.67	15.29	7.14	1 520	1 339	55	
				14.49	0.32		20.87	0.47	6.08	16.07		127	7	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			83.63				81%	1 090			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.22				52%	700			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.95					3 310			
	
17.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.58	101.63	70.96	7.98	58.94	41.15	4.63	15.29	7.15	747	629	33	
				22.69	0.49		13.16	0.29	6.43	15.9		85	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			39.37				81%	514			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.94				52%	330			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.24					1 590			
	
18.	ФЕРм 08-02-412-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.66	207.89	131.75	29.28	137.21	86.95	19.32	15.29	7.15	1 651	1 330	138	
				46.86	1.79		30.93	1.18	5.94	16.04		184	19	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0780;  ССЦ 509-1658	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			83.72				81%	1 093			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.28				52%	701			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					278.22					3 445			
	
19.	С Цена поставщик. 
Силовой низкотоксичный кабель ВВГнг(А)-LSLTx напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, шт.	67.32	85.91			5 783.48					25 794			
				85.91			5 783.48		4.46			25 794		
	Объем: 66*1.02													
	Поправки: М: =372*1.03/4.46	
	
20.	С Цена поставщик. 
Силовой низкотоксичный кабель ВВГнг(А)-LSLTx напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, шт.	59.16	24.62			1 456.56					6 496			
				24.62			1 456.56		4.46			6 496		
	Объем: 58*1.02													
	Поправки: М: =106.61*1.03/4.46	
	
21.	С Цена поставщик. 
Силовой низкотоксичный кабель ВВГнг(А)-LSLTx напряжением 0,66 кВ, с числом жил -3 и сечением 1,5 мм2, шт.	146.88	11.80			1 732.67					7 728			
				11.80			1 732.67		4.46			7 728		
	Объем: 144*1.02													
	Поправки: М: =51.08*1.03/4.46	
	
22.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.2	1 626.77	840.90	271.52	325.35	168.18	54.30	15.28	7.2	3 682	2 570	391	
				514.35	14.26		102.87	2.85	7.01	16.09		721	46	
	Объем: 4+12+4													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			162.48				81%	2 119			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			111.17				52%	1 360			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					599.00					7 161			
	
23.	С Цена поставщик. 
Светильник настенный с энергосберегающей лампой 6 W  IP54, шт.	4	38.42			153.66					564			
				38.42			153.66		3.67			564		
	Поправки: М: =136.88*1.03/3.67	
	
24.	С Цена поставщик. 
Светильник потолочный  с энергосберегающей лампой 6 W  IP 54, шт.	4	38.42			153.66					564			
				38.42			153.66		3.67			564		
	Поправки: М: =136.88*1.03/3.67	
	
25.	С Цена поставщик. 
Светильник потолочный с энергосберегающей лампой 6W  IP44, шт.	12	58.66			703.88					2 583			
				58.66			703.88		3.67			2 583		
	Поправки: М: =209*1.03/3.67	
	
26.	С Цена поставщик. 
Лампы энергосберегающие для мест общего пользования, шт.	20	98.32			1 966.49					7 217			
				98.32			1 966.49		3.67			7 217		
	Поправки: М: =350.34*1.03/3.67	
	
27.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.12	498.53	376.16	16.54	59.82	45.14	1.98	15.28	7.27	763	690	14	
				105.83	0.49		12.70	0.06	4.62	15.9		59	1	
	Объем: 8+4													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			42.94				81%	560			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.38				52%	359			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.14					1 682			
	
28.	С Цена поставщик. 
Выключатель одноклавишный для открытой установки, степень защиты  IP 44, шт.	12	11.51			138.08					507			
				11.51			138.08		3.67			507		
	Поправки: М: =41*1.03/3.67	
	
	Распределительные устройства (ВРУ)	
	
29.	ФЕРм 08-03-571-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм (ВРУ), 1 м ширины по фронту	2	332.41	69.88	244.98	664.81	139.75	489.96	15.28	6.97	5 925	2 135	3 415	
				17.55	13.61		35.10	27.22	10.67	16.09		375	438	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1755;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0090	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			158.62				81%	2 084			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			108.53				52%	1 338			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					931.96					9 347			
	
30.	С Цена поставщик. 
Корпус модульный пластиковый с мет.дверцей, встраиваемый, шт.	2	982.53			1 965.05					7 212			
				982.53			1 965.05		3.67			7 212		
	Поправки: М: =3500.85*1.03/3.67	
	
31.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	39.27	17.81	1.36	157.10	71.23	5.42	15.28	5.31	1 965	1 088	29	
				20.11			80.44		10.54	1		848		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			67.67				81%	881			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.30				52%	566			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.07					3 412			
	
32.	С Цена поставщик. 
Автоматический выключатель вводный АВВ S193B 63/16, шт.	2	33.08			66.17					243			
				33.08			66.17		3.67			243		
	Поправки: М: =117.88*1.03/3.67	
	
33.	С Цена поставщик. 
Автоматический выключатель  АВВ S191B 63/10 (освещение МОП), шт.	2	16.56			33.12					122			
				16.56			33.12		3.67			122		
	Поправки: М: =59*1.03/3.67	
	
34.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	4	67.13	26.47	4.28	268.50	105.89	17.14	15.29	6.36	3 048	1 619	109	
				36.37	0.17		145.48	0.67	9.07	15.5		1 320	10	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.23				81%	1 319			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.26				52%	847			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					439.00					5 215			
	
35.	С Цена поставщик. 
Автоматический выключатель вводный АВВ S193B 63/32  (квартирные стояки), шт.	2	33.08			66.17					243			
				33.08			66.17		3.67			243		
	Поправки: М: =117.88*1.03/3.67	
	
36.	С Цена поставщик. 
Автоматические выключатели дифференциального тока ,(УЗО)  DS651В 40, шт.	2	99.32			198.64					729			
				99.32			198.64		3.67			729		
	Поправки: М: =353.88*1.03/3.67	
	
37.	ФЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	2	11.50	8.33	2.66	23.00	16.66	5.33	15.29	7.14	302	255	38	
				0.51	0.17		1.02	0.34	9.51	15.5		10	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.15				81%	211			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.05				52%	135			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.20					648			
	
38.	С Цена поставщик. 
Счетчик активной электрической энергии трехфазный ЦЭ6803ВШ/1 230В, шт.	2	362.04			724.09					2 657			
				362.04			724.09		3.67			2 657		
	Поправки: М: =1290*1.03/3.67	
	
39.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.04	891.29	606.06	184.50	35.65	24.24	7.38	15.29	9.65	467	371	71	
				100.73	72.26		4.03	2.89	6.23	16.08		25	46	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.77				81%	338			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.63				52%	217			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.06					1 022			
	
40.	С Цена поставщик. 
Шина  выравн. потенциалов (МАКС),5-25мм медь, м	4	283.81			1 135.26					4 166			
				283.81			1 135.26		3.67			4 166		
	Поправки: М: =1011.26*1.03/3.67

	
	
	Щиты этажные	
	
41.	ФЕРм 08-03-599-09 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.	6	77.19	30.48	3.68	463.16	182.88	22.10	15.27	5.92	4 423	2 793	131	
				43.03	0.17		258.18	1.01	5.81	15.5		1 500	16	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 507-0701;  ССЦ 509-0033;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-0783	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			174.70				81%	2 275			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			119.53				52%	1 461			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					757.38					8 159			
	
42.	С Цена поставщик. 
Щитки этажные (ЩЭ)  для приёма, распределения и учёта электроэнергии напряжением 220-380В, (IP 44), шт.	6	867.22			5 203.32					19 096			
				867.22			5 203.32		3.67			19 096		
	Поправки: М: =3090*1.03/3.67	
	
43.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	2	67.13	26.47	4.28	134.25	52.94	8.57	15.29	6.36	1 524	810	54	
				36.37	0.17		72.74	0.34	9.07	15.5		660	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.62				81%	660			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.63				52%	424			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.50					2 608			
	
44.	С Цена поставщик. 
Автоматический выключатель вводный АВВ S193B 63/32  (квартирные стояки), шт.	2	33.08			66.17					243			
				33.08			66.17		3.67			243		
	Поправки: М: =117.88*1.03/3.67	
	
45.	ФЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании (поквартирный учет) установка без стоимости счетчиков, 1 шт.	2	11.50	8.33	2.66	23.00	16.66	5.33	15.29	7.14	302	255	38	
				0.51	0.17		1.02	0.34	9.51	15.5		10	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.15				81%	211			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.05				52%	135			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.20					648			
	
46.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	24	39.27	17.81	1.36	942.58	427.39	32.54	15.28	5.31	11 790	6 531	173	
				20.11			482.64		10.54	1		5 087		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			406.02				81%	5 290			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			277.80				52%	3 396			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 626.40					20 476			
	
47.	С Цена поставщик. 
Автоматический выключатель двухполюсный  B 20А 6кА, шт.	24	75.71			1 817.16					6 669			
				75.71			1 817.16		3.67			6 669		
	Поправки: М: =269.78*1.03/3.67	
	
48.	ФЕРм 08-02-144-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов (переподключение на новую систему электроснабжения), 100 шт.	0.12	122.06	120.06		14.65	14.41		15.29	1	224	220		
				2.00			0.24		15.3	1		4		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			13.69				81%	178			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.37				52%	114			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.71					517			
	
	Заземление	
	
49.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.4	271.78	156.04	74.15	108.71	62.42	29.66	15.29	6.46	1 323	954	192	
				41.59	2.97		16.64	1.19	10.63	16.09		177	19	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Накладные расходы		95%			60.43				81%	788			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.35				52%	506			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.49					2 617			
	
50.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	181.43	100.58	56.32	54.43	30.17	16.90	15.29	6.64	649	461	112	
				24.53	2.57		7.36	0.77	10.3	16.06		76	12	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Накладные расходы		95%			29.39				81%	383			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.11				52%	246			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.93					1 278			
	
51.	ФЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.3	519.48	302.30	31.61	155.84	90.69	9.48	15.29	7.53	1 709	1 387	71	
				185.57	0.41		55.67	0.12	4.5	15.9		251	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Накладные расходы		95%			86.27				81%	1 125			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.03				52%	722			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.14					3 556			
	
52.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м

	0.03	21 635.60			649.07					3 302			
				21 635.60			649.07		110 069			3 302		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	33 286.23	2 372.34	1 171.08			174 011	36 263	7 801	
			29 742.82	57.50				129 954	922	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	28 320.75	1 727.00	870.13			144 881	26 396	5 850	
			25 723.62	44.58				112 641	715	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	24 209.42					96 857			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 11, 17, 18, 22, 27, 29, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48)	1 683.00					21 960			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 11, 17, 18, 22, 27, 29, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48)	1 151.53					14 098			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	31 155.28					180 939			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 277.36	645.34	300.95			16 554	9 867	1 951	
			331.08	12.92				4 737	207	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 13, 16, 49-51)	625.35					8 160			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13, 16, 49-51)	427.87					5 238			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 330.58					29 952			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 688.12					12 576			
			3 688.12					12 576		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 688.12					12 576			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	37 173.98					223 467			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	795.52					4 782			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	37 969.50					228 249			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	759.39					4 565			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	38 728.89					232 814			
	НДС	6 971.20					41 907			
	ВСЕГО С НДС	45 700.09					274 721			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 308.35					30 120			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 579.40					19 336			
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП	31.08					475			
			31.08					475		

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	34 589.45	2 679.80	1 567.91			182 992	40 713	9 609	
			30 341.76	92.91				132 675	1 434	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	28 656.20	1 799.86	895.37			147 104	27 459	5 997	
			25 960.98	46.56				113 655	746	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	24 446.78					97 871			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 11, 17, 18, 22, 27, 29, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48)	1 748.22					22 770			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 6, 11, 17, 18, 22, 27, 29, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48)	1 200.18					14 667			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	31 604.60					184 541			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 245.13	879.94	672.54			23 312	13 254	3 612	
			692.66	46.35				6 444	688	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 13, 16, 49-51; %=84 - по стр. 7-10)	890.36					11 405			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 4, 13, 16, 49-51; %=48 - по стр. 7-10)	589.11					7 100			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 724.60					41 817			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 688.12					12 576			
			3 688.12					12 576		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 688.12					12 576			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	39 017.32					238 934			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	834.97					5 113			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	39 852.29					244 047			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	797.05					4 881			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	40 649.34					248 928			
	НДС	7 316.88					44 807			
	ВСЕГО С НДС	47 966.22					293 735			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 638.58					34 175			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 789.29					21 767			
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП	31.08					475			
			31.08					475		

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)