«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	908 739	руб.	Смета на сумму:	908 739	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Художественная 12	
Сметная стоимость:	908.739	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.433	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	157.566	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	3.486	553.31	459.71	93.60	1 928.84	1 602.55	326.29	12.51	4.4	21 484	20 048	1 436	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 586.52				84.15%	16 870			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			953.52				47.6%	9 543			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 468.88					47 897			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.486	2 875.85	685.02	51.83	10 025.21	2 387.98	180.68	12.51	7.1	53 079	29 874	1 283	
				2 139.00			7 456.55		2.94	1		21 922		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 982.02				70.55%	21 076			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 552.19				52%	15 534			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 559.42					89 690			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.1374	5 502.93	806.67	80.64	17 264.89	2 530.85	253.00	12.51	7.11	79 654	31 661	1 799	
				4 615.62			14 481.05		3.19	1		46 195		
	Объем: 348.6*0.9													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 100.61				70.55%	22 337			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 645.05				52%	16 464			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 010.55					118 455			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.092	6 775.72	1 449.90	67.19	623.37	133.39	6.18	12.51	7.02	3 696	1 669	43	
				5 258.63			483.79		4.1	1		1 984		
	Накладные расходы		83%			110.71				70.55%	1 177			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.70				52%	868			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					820.79					5 741			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.59	9 291.30	1 358.31	34.61	5 481.87	801.40	20.42	12.51	6.98	23 962	10 026	143	
				7 898.38			4 660.04		2.96	1		13 794		
	Накладные расходы		83%			665.16				70.55%	7 073			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			520.91				52%	5 214			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 667.94					36 249			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.84	4 519.16	360.82	36.65	3 796.09	303.09	30.79	12.51	7.07	18 204	3 792	218	
				4 121.69			3 462.22		4.1	1		14 195		
	Накладные расходы		83%			251.56				70.55%	2 675			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			197.01				52%	1 972			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 244.66					22 851			
	
7.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	2	111.23	12.64	28.30	222.46	25.28	56.60	12.51	7.07	1 322	316	400	
				70.29			140.58		4.31	1		606		
	Накладные расходы		83%			20.98				70.55%	223			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.43				52%	164			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.87					1 709			
	
8.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	2	162.60	38.37	35.62	325.20	76.74	71.24	12.51	7.07	2 204	960	504	
				88.61			177.22		4.18	1		741		
	Накладные расходы		83%			63.69				70.55%	677			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.88				52%	499			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.78					3 380			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.4122	221.62	101.80	102.69	2 085.89	958.14	966.52	12.51	3.39	15 550	11 986	3 276	
				17.13	1.45		161.23	13.65	1.78	12.56		287	171	
	Объем: 348.6*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			874.61				76.5%	9 300			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			578.22				47.6%	5 787			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 538.72					30 637			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	194.83254	36.04			7 021.76					29 324			
				36.04			7 021.76		150.51			29 324		
	Объем: 20.7*9.4122													
	
11.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.486	286.73	122.64	1.26	999.54	427.51	4.40	12.51	7.2	6 941	5 348	32	
				162.83			567.63		2.75	1		1 561		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			396.30				78.8%	4 214			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			272.54				51%	2 727			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 668.38					13 883			
	
12.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	435.75	13.13			5 721.40					18 650			
				13.13			5 721.40		42.8			18 650		
	Объем: 348.6*1.25													
	
13.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	12.51	4.05	327	326		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			21.64				70.55%	230			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	170			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					727			
	
14.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	12.51	6.53	1 904	863	194	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.86	12.51		846	26	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			75.49				90.27%	803			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			38.06				42.84%	381			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.17					3 087			
	
15.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.48	3 070.76			1 473.96					2 523			
				3 070.76			1 473.96		5 255.58			2 523		
	Объем: 0.8*0.6*1													
	
16.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.048	373.54	335.71	26.60	17.93	16.11	1.28	12.52	7.17	213	202	9	
				11.23			0.54		4.14	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			17.11				90.27%	182			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			8.63				42.84%	87			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.67					482			
	
17.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.02112	23 811.97			502.91					1 011			
				23 811.97			502.91		47 861.13			1 011		
	Объем: 0.048*0.44													
	
18.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.028	257.63	231.54	26.09	7.21	6.48	0.73	12.51	6.47	86	81	5	
					10.34			0.29	1	12.53			4	
	Накладные расходы		85%			5.75				72.25%	61			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			5.42				64%	54			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.38					202			
	
19.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов  досками обшивки, 100 м2 потолка	0.028	10 259.57	603.91	84.83	287.27	16.91	2.38	12.52	6.76	1 139	212	16	
				9 570.83	3.78		267.98	0.11	3.4	12.5		911	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			18.08				90.27%	192			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			9.11				42.84%	91			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					314.46					1 423			
	
20.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	1 316.51	347.48	6.74	36.86	9.73	0.19	12.51	7.14	186	122	1	
				962.29	0.16		26.94		2.32	12.46		63		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			9.19				80.33%	98			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			4.55				37.4%	46			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.60					330			
	
21.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	1	88.07	12.17		88.07	12.17		12.51	1	357	152		
				75.90			75.90		2.7	1		205		
	Накладные расходы		103%			12.54				87.55%	133			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.30				48%	73			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.91					563			
	
22.	ТЕРр 65-38-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	1	281.32	27.78		281.32	27.78		12.51	1	1 925	348		
				253.54			253.54		6.22	1		1 577		
	Накладные расходы		103%			28.61				87.55%	305			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.67				48%	167			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.60					2 397			
	
23.	ТЕР 12-01-023-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	3.486	9 809.79	434.32	165.99	34 196.92	1 514.04	578.63	12.52	6.6	167 565	18 956	3 819	
				9 209.48	14.91		32 104.25	51.98	4.51	12.5		144 790	650	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 691.30				91.8%	17 998			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			865.23				44.2%	8 666			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 753.45					194 229			
	
24.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	31	137.86			4 273.66					18 592			
				137.86			4 273.66		599.75			18 592		
	
25.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.5088	75.57	75.35	0.22	38.45	38.34	0.11	12.51	4.09	480	480		
									1	1				
	Объем: (18.04*2+7.4*2)													
	Накладные расходы		83%			31.82				70.55%	339			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.92				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.19					1 068			
	
26.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.68	4 972.00	72.11	75.20	3 380.96	49.03	51.14	12.51	6.29	12 319	613	322	
				4 824.69	5.48		3 280.79	3.72	3.47	12.5		11 384	47	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			56.97				91.8%	606			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			29.14				44.2%	292			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 467.07					13 217			
	
27.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.5088	2 956.30	374.76	6.66	1 504.17	190.68	3.39	12.51	6.9	5 867	2 385	23	
				2 574.88	1.03		1 310.10	0.52	2.64	12.57		3 459	7	
	Объем: (18.04*2+7.4*2)													
	Накладные расходы		83%			158.70				70.55%	1 688			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.28				52%	1 244			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 787.15					8 798			
	
28.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.5088	8 813.16	326.90	31.86	4 484.14	166.33	16.21	12.51	6.89	15 785	2 081	112	
				8 454.40	3.03		4 301.60	1.54	3.16	12.48		13 593	19	
	Объем: (18.04*2+7.4*2)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			181.30				91.8%	1 928			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			92.75				44.2%	928			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 758.19					18 641			
	
29.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.288	7 415.77	333.04	13.17	2 135.74	95.92	3.79	12.51	7.18	6 541	1 200	27	
				7 069.56			2 036.03		2.61	1		5 314		
	Объем: 7.2*4													
	Накладные расходы		83%			79.61				70.55%	847			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.35				52%	624			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 277.70					8 012			
	
30.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.51	7.18	1 542	579	5	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Накладные расходы		83%			38.40				70.55%	408			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 252			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.51	7.18	654	240	2	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				70.55%	169			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					948			
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.51	7.18	644	240	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				70.55%	169			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					938			
	
33.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.08	1 357.93	327.73	1.01	108.63	26.22	0.08	12.51	7.2	677	328	1	
				1 029.19			82.34		4.23	1		348		
	Накладные расходы		83%			21.76				70.55%	231			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.04				52%	171			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.44					1 079			
	
34.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.044	8 572.20	5 513.35	252.31	377.18	242.59	11.10	12.51	6.18	3 704	3 035	69	
				2 806.54	60.12		123.49	2.65	4.86	12.52		600	33	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			191.29				66.3%	2 034			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			154.50				50.4%	1 546			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					722.97					7 284			
	
35.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1848	3 649.31			674.39					2 547			
				3 649.31			674.39		13 782.4			2 547		
	Объем: 0.044*4200													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4-х каналов, 100 м труб	0.044	13 930.32	9 132.45	284.04	612.93	401.83	12.50	12.51	6.18	6 069	5 027	77	
				4 513.83	67.62		198.61	2.98	4.86	12.52		965	37	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			315.75				66.3%	3 357			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			255.03				50.4%	2 552			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 183.71					11 979			
	
37.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2904	3 649.31			1 059.76					4 002			
				3 649.31			1 059.76		13 782.4			4 002		
	Объем: 0.044*2200*3													
	
38.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.194	2 412.79	1 295.60	2.05	468.08	251.35	0.40	12.51	4.04	4 061	3 144	2	
				1 115.14			216.34		4.23	1		915		
	Накладные расходы		79%			198.57				67.15%	2 111			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			125.68				40%	1 258			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					792.32					7 430			
	
39.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.194	2 291.60	114.18	14.24	444.57	22.15	2.76	12.51	7.11	1 451	277	20	
				2 163.18			419.66		2.75	1		1 154		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			20.93				80.33%	223			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			10.36				37.4%	104			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					475.86					1 777			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	113 363.94	12 514.36	2 631.99			536 241	156 571	13 840	
			98 217.59	79.52				365 833	995	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	112 994.55	12 474.41	2 631.99			533 959	156 071	13 840	
			97 888.15	79.52				364 051	995	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 727.84					76 649			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-8, 13, 25, 27, 29-33; %=76.5 - по стр. 9; %=78.8 - по стр. 11; %=90.27 - по стр. 14, 16, 19; %=72.25 - по стр. 18; %=80.33 - по стр. 20, 39; %=91.8 - по стр. 23, 26, 28; %=66.3 - по стр. 34, 36; %=67.15 - по стр. 38)	11 217.75					119 299			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 9; %=52 - по стр. 2-8, 13, 25, 27, 29-33; %=51 - по стр. 11; %=42.84 - по стр. 14, 16, 19; %=64 - по стр. 18; %=37.4 - по стр. 20, 39; %=44.2 - по стр. 23, 26, 28; %=50.4 - по стр. 34, 36; %=40 - по стр. 38)	7 771.49					77 784			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	131 983.79					731 042			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	369.39	39.95				2 282	500		
			329.44					1 782		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 21, 22)	41.15					438			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21, 22)	23.97					240			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	434.51					2 960			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	132 418.30					734 002			
	Строительный контроль 2,14%	2 833.75					15 708			
	Всего со строительным контролем	135 252.05					749 710			
	Непредвиденные расходы 2%	2 705.04					14 994			
	Итог с непредвиденными	137 957.09					764 704			
	НДС	24 832.28					137 647			
	Всего с НДС	162 789.37					902 351			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 258.90					119 737			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 795.46					78 024			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
40.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	27.72	7.34		7.34	203.35		203.35		5.54	1 127		1 127	
										1				
	Объем: 0.48+13.96+13.28													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
41.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	27.72	26.50		26.50	734.58		734.58		5.54	4 070		4 070	
										1				
	Объем: 0.48+13.96+13.28													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	937.93		937.93			5 197		5 197	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	937.93		937.93			5 197		5 197	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	937.93					5 197			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	937.93					5 197			
	Строительный контроль 2,14%	20.07					111			
	Всего со строительным контролем	958.00					5 308			
	Непредвиденные расходы 2%	19.16					106			
	Итог с непредвиденными	977.16					5 414			
	НДС	175.89					975			
	Всего с НДС	1 153.05					6 389			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	114 301.87	12 514.36	3 569.92			541 438	156 571	19 037	
			98 217.59	79.52				365 833	995	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	113 932.48	12 474.41	3 569.92			539 156	156 071	19 037	
			97 888.15	79.52				364 051	995	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 727.84					76 649			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-8, 13, 25, 27, 29-33; %=76.5 - по стр. 9; %=78.8 - по стр. 11; %=90.27 - по стр. 14, 16, 19; %=72.25 - по стр. 18; %=80.33 - по стр. 20, 39; %=91.8 - по стр. 23, 26, 28; %=66.3 - по стр. 34, 36; %=67.15 - по стр. 38)	11 217.75					119 299			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 9; %=52 - по стр. 2-8, 13, 25, 27, 29-33; %=51 - по стр. 11; %=42.84 - по стр. 14, 16, 19; %=64 - по стр. 18; %=37.4 - по стр. 20, 39; %=44.2 - по стр. 23, 26, 28; %=50.4 - по стр. 34, 36; %=40 - по стр. 38)	7 771.49					77 784			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	132 921.72					736 239			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	369.39	39.95				2 282	500		
			329.44					1 782		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 21, 22)	41.15					438			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21, 22)	23.97					240			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	434.51					2 960			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	133 356.23					739 199			
	Строительный контроль 2,14%	2 853.82					15 819			
	Всего со строительным контролем	136 210.05					755 018			
	Непредвиденные расходы 2%	2 724.20					15 100			
	Итог с непредвиденными	138 934.25					770 118			
	НДС	25 008.17					138 621			
	Всего с НДС	163 942.42					908 739			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 258.90					119 737			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 795.46					78 024			

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)