«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на Капитальный ремонт крыши МКД № 27-29  по ул. Красная	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	8.56	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8.56	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	4.28	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.5	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.15	
7.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	0.55	
8.	Разборка люка выхода на кровлю	100 окон	0.01	
9.	Установка в жилых и общественных зданиях люка выхода на кровлю из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0072	
10.	Окно-люк	м2	0.7225	
11.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	14.552	
12.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	301.2264	
13.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	8.56	
14.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1070	
15.	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	8.56	
16.	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)	100 м ограждения	1.275	
17.	держатель решетки снегозащитный (4шт)	к-т	63	
18.	решетка снегозащитная - 2м	шт	63	
19.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали,  желобов	100 м труб и покрытий	1.275	
20.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.275	
21.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник)	100 м2 покрытия	1.275	
22.	Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.15	
23.	Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.15	
24.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.066	
25.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.8	
26.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
27.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
28.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
29.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.8	
30.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.145	
31.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.609	
32.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( до 4 каналов)	100 м труб	0.058	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.3828	
34.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 5 каналов)	100 м труб	0.027	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.2376	
36.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 8 каналов)	100 м труб	0.06	
37.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.924	
38.	Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим)	1 м3	0.462	
39.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.357	
40.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.357	
	Мансарда	
41.	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	64.2	
42.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	64.2	
43.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	1309.68	
44.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	4.28	
45.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	535	
	Прочее	
46.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	61.8829	
47.	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	т	61.8829	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)