«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 269 769	руб.	Смета на сумму:	4 269 769	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Теплосервис»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /И.В. Димитренко/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
	
на благоустройство дворовой территории МКД №16-22 по ул. Полоцкая г. Калининграда по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	
Сметная стоимость:	4 269.769	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.225	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	385.194	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.2889	6 900.71	2 146.35	4 754.36	1 993.62	620.08	1 373.53	17	4.74	17 052	10 541	6 511	
					473.09			136.68	1	17.03			2 328	
	Объем: 321*0.09													
	Накладные расходы		104%			787.03				88%	11 325			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			454.06				48%	6 177			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 234.71					34 554			
	
2.	ТЕРр 68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.0078	2 287.47	509.44	1 778.03	17.84	3.97	13.87	17	4.37	128	68	61	
					176.31			1.38	1	17.03			23	
	Накладные расходы		104%			5.56				88%	80			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.21				48%	44			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.61					252			
	
3.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.15	1 689.81	625.26	1 064.55	253.47	93.79	159.68	17	4.37	2 292	1 594	698	
					105.56			15.83	1	17.03			270	
	Накладные расходы		104%			114.00				88%	1 640			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.77				48%	895			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					433.25					4 827			
	
4.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	54.0486	3.71		3.13	200.31		169.17	1	9.09	1 983		1 538	
					0.36			19.46	1	14.28			278	
	Объем: 28.89*1.8+7.8*0.04*1.8+15*0.3*0.15*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			19.46				100%	278			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			11.68				60%	167			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	54.0486	16.40		16.40	886.40		886.40		8.9	7 889		7 889	
														
	Объем: 28.89*1.8+7.8*0.04*1.8+15*0.3*0.15*2.2													
	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . ТИП 3 (S=343м2 )	
	
6.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0172	4 846.79	124.86	4 711.39	83.36	2.15	81.04	17	10.04	851	37	814	
				10.54	657.79		0.18	11.31	4.81	17.03		1	193	
	Объем: 343*0.05													
	Накладные расходы		95%			12.79				81%	186			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			5.79				34%	78			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.93					1 116			
	
7.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	27.52	16.40		16.40	451.33		451.33		8.9	4 017		4 017	
														
	Объем: 17.2*1.6													
	
8.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0172	344.93	24.76	314.90	5.93	0.43	5.42	17	9.45	59	7	51	
				5.27	49.16		0.09	0.85	4.81	17.03			14	
	Накладные расходы		95%			1.22				81%	17			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.55				34%	7			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.70					83			
	
9.	ТЕР 01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	1.029	419.01	113.40	305.61	431.16	116.69	314.47	17	4.86	3 512	1 984	1 528	
					34.14			35.13	1	17.03			598	
	Объем: 343*0.3													
	Накладные расходы		95%			144.23				81%	2 091			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			65.28				34%	878			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					640.67					6 481			
	
10.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.343	61 088.01	320.44	4 324.25	20 953.19	109.91	1 483.22	17	7.13	179 521	1 868	10 575	
				56 443.32	612.47		19 360.06	210.08	8.63	17.01		167 077	3 573	
	Накладные расходы		142%			454.39				121%	6 584			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			259.19				65%	3 537			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 666.77					189 641			
	
11.	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 10см), 1000 м2 основания	-0.343	17 982.70		1 207.05	-6 168.07		-414.02	1	7.36	-52 935		-3 047	
				16 775.65	168.30		-5 754.05	-57.73	8.67	17		-49 888	-981	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			-81.98				121%	-1 187			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			-46.76				65%	-638			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					-6 296.81					-54 760			
	
12.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.2744	2 106.64		41.70	578.06		11.44	1	9	5 344		103	
				2 064.94	7.98		566.62	2.19	9.25	16.99		5 241	37	
	Объем: 343*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			3.11				121%	45			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.77				65%	24			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					582.94					5 413			
	
13.	ТЕР 27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.343	54 900.38	391.04	2 296.48	18 830.83	134.13	787.69	17	6.74	113 431	2 280	5 309	
				52 212.86	293.18		17 909.01	100.56	5.91	17		105 842	1 710	
	Накладные расходы		142%			333.26				121%	4 828			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			190.10				65%	2 594			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 354.19					120 852			
	
14.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см), 1000 м2 покрытия	0.343	13 086.58	1.84	6.32	4 488.70	0.63	2.17	17	0.98	26 525	11	2	
				13 078.42			4 485.90		5.91	1		26 512		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			0.89				121%	13			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.51				65%	7			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 490.10					26 545			
	
15.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.1029	2 106.64		41.70	216.77		4.29	1	9	2 004		39	
				2 064.94	7.98		212.48	0.82	9.25	16.99		1 965	14	
	Объем: 343*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			1.16				121%	17			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.66				65%	9			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.60					2 030			
	
16.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.343	55 822.91	391.04	2 302.93	19 147.26	134.13	789.90	17	6.75	139 001	2 280	5 332	
				53 128.94	293.64		18 223.23	100.72	7.21	17		131 389	1 712	
	Накладные расходы		142%			333.49				121%	4 830			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			190.23				65%	2 595			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 670.98					146 426			
	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия S=80м2. (Тип 4 )	
	
17.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.032	4 846.79	124.86	4 711.39	155.10	4.00	150.76	17	10.04	1 583	68	1 514	
				10.54	657.79		0.34	21.05	4.81	17.03		2	358	
	Объем: 80*0.4													
	Накладные расходы		95%			23.80				81%	345			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			10.77				34%	145			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189.67					2 073			
	
18.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	51.2	16.40		16.40	839.68		839.68		8.9	7 473		7 473	
														
	Объем: 32*1.6													
	
19.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.032	344.93	24.76	314.90	11.04	0.79	10.08	17	9.45	110	13	95	
				5.27	49.16		0.17	1.57	4.81	17.03		1	27	
	Накладные расходы		95%			2.24				81%	32			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.01				34%	14			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.30					156			
	
20.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.16	2 520.14	133.78	2 368.36	403.22	21.40	378.94	17	6.32	2 775	364	2 395	
				18.00	198.48		2.88	31.76	5.7	17.02		16	541	
	Объем: 80*0.2													
	Накладные расходы		142%			75.49				121%	1 095			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			43.06				65%	588			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					521.77					4 458			
	
21.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	17.6	104.66			1 842.02					9 093			
				104.66			1 842.02		516.66			9 093		
	Объем: 16*1.1													
	
22.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.08	61 088.01	320.44	4 324.25	4 887.04	25.64	345.94	17	7.13	41 871	436	2 467	
				56 443.32	612.47		4 515.47	49.00	8.63	17.01		38 968	833	
	Накладные расходы		142%			105.99				121%	1 535			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			60.46				65%	825			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 053.49					44 231			
	
23.	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 20см), 1000 м2 основания	0.08	17 982.70		1 207.05	1 438.62		96.56	1	7.36	12 346		711	
				16 775.65	168.30		1 342.05	13.46	8.67	17		11 636	229	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			19.11				121%	277			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			10.90				65%	149			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 468.64					12 772			
	
24.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.064	2 106.64		41.70	134.82		2.67	1	9	1 246		24	
				2 064.94	7.98		132.16	0.51	9.25	16.99		1 222	9	
	Объем: 80*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			0.72				121%	11			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.41				65%	6			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.96					1 263			
	
25.	ТЕР 27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.08	54 900.38	391.04	2 296.48	4 392.03	31.28	183.72	17	6.74	26 456	532	1 238	
				52 212.86	293.18		4 177.03	23.45	5.91	17		24 686	399	
	Накладные расходы		142%			77.72				121%	1 127			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			44.33				65%	605			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 514.08					28 188			
	
26.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см), 1000 м2 покрытия	0.08	13 086.58	1.84	6.32	1 046.93	0.15	0.51	17	0.98	6 186	3		
				13 078.42			1 046.27		5.91	1		6 183		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			0.21				121%	4			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.12				65%	2			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.26					6 192			
	
27.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.024	2 106.64		41.70	50.56		1.00	1	9	467		9	
				2 064.94	7.98		49.56	0.19	9.25	16.99		458	3	
	Объем: 80*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			0.27				121%	4			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.15				65%	2			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.98					473			
	
28.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.08	55 822.91	391.04	2 302.93	4 465.83	31.28	184.23	17	6.75	32 420	532	1 244	
				53 128.94	293.64		4 250.32	23.49	7.21	17		30 645	399	
	Накладные расходы		142%			77.77				121%	1 127			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			44.36				65%	605			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 587.97					34 152			
	
	Устройство тротуара из бетонной плитки  S=72м2    (Тип 2)	
	
29.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.018	4 846.79	124.86	4 711.39	87.24	2.25	84.81	17	10.04	891	38	851	
				10.54	657.79		0.19	11.84	4.81	17.03		1	202	
	Объем: 72*0.25													
	Накладные расходы		95%			13.39				81%	194			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.06				34%	82			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.68					1 167			
	
30.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	28.8	16.40		16.40	472.32		472.32		8.9	4 204		4 204	
														
	Объем: 18*1.6													
	
31.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.018	344.93	24.76	314.90	6.21	0.45	5.67	17	9.45	62	8	54	
				5.27	49.16		0.09	0.88	4.81	17.03			15	
	Накладные расходы		95%			1.26				81%	19			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.57				34%	8			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.05					88			
	
32.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.144	2 520.14	133.78	2 368.36	362.90	19.26	341.04	17	6.32	2 498	327	2 155	
				18.00	198.48		2.59	28.58	5.7	17.02		15	486	
	Объем: 72*0.2													
	Накладные расходы		142%			67.93				121%	984			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			38.75				65%	528			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					469.58					4 010			
	
33.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	15.84	104.66			1 657.81					8 184			
				104.66			1 657.81		516.66			8 184		
	Объем: 14.4*1.1													
	
34.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.036	540.62		540.62	19.46		19.46	1	8.67	169		169	
					59.01			2.12	4.77	17.03			36	
	Объем: 72*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			3.01				121%	44			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.72				65%	23			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.19					236			
	
35.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	3.67	280.61			1 029.84					7 785			
				280.61			1 029.84		2 121.17			7 785		
	Объем: 3.6*1.02													
	
36.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	7.2	144.06	122.25	15.86	1 037.23	880.20	114.19	17	5.41	15 797	14 963	618	
				5.95	0.73		42.84	5.26	5.03	16.89		215	89	
	Накладные расходы		142%			1 257.35				121%	18 213			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			717.22				65%	9 784			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 011.81					43 794			
	
37.	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м3	73.44	80.59			5 918.83					29 890			
				80.59			5 918.83		5.05			29 890		
	Объем: 72*1.02													
	Поправки: М: =370*1.1/5.05	
	
	Установка бортовых камней	
	
38.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.02903	4 846.79	124.86	4 711.39	140.70	3.62	136.77	17	10.04	1 436	62	1 373	
				10.54	657.79		0.31	19.10	4.81	17.03		1	325	
	Объем: 279*0.3*0.3+70*0.28*0.2													
	Накладные расходы		95%			21.58				81%	313			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			9.77				34%	132			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.05					1 881			
	
39.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	46.448	16.40		16.40	761.75		761.75		8.9	6 780		6 780	
														
	Объем: 29.03*1.6													
	
40.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.02903	344.93	24.76	314.90	10.01	0.72	9.14	17	9.45	99	12	86	
				5.27	49.16		0.15	1.43	4.81	17.03		1	24	
	Накладные расходы		95%			2.04				81%	29			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.92				34%	12			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.98					140			
	
41.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.187	2 520.14	133.78	2 368.36	471.27	25.02	442.88	17	6.32	3 243	425	2 799	
				18.00	198.48		3.37	37.12	5.7	17.02		19	632	
	Объем: 279*0.3*0.2+70*0.28*0.1													
	Накладные расходы		142%			88.24				121%	1 279			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			50.33				65%	687			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					609.84					5 209			
	
42.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	20.57	104.66			2 152.86					10 628			
				104.66			2 152.86		516.66			10 628		
	Объем: 18.7*1.1													
	
43.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	2.79	5 013.40	682.44	81.37	13 987.39	1 904.01	227.02	17	7.27	90 573	32 368	1 650	
				4 249.59	10.25		11 856.36	28.60	4.77	17.04		56 555	487	
	Накладные расходы		142%			2 744.31				121%	39 755			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 565.41				65%	21 356			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 297.11					151 683			
	
44.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	279	76.13			21 240.27					95 605			
				76.13			21 240.27		342.67			95 605		
	
45.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.7	937.76	682.44	81.37	656.43	477.71	56.96	17	7.27	9 116	8 121	414	
				173.95	10.25		121.77	7.18	4.77	17.04		581	122	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			688.54				121%	9 974			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			392.76				65%	5 358			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 737.73					24 448			
	
46.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0139	569.06			7.91					42			
				569.06			7.91		2 995.86			42		
	Объем: (0.7)*(0.06*0.33)													
	
47.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	3.55	685.00			2 431.75					11 723			
				685.00			2 431.75		3 302.36			11 723		
	Объем: (0.7)*(5.9*0.86)													
	
48.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	70	34.14			2 389.80					13 004			
				34.14			2 389.80		185.77			13 004		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	136 879.03	4 643.69	10 985.70			904 429	78 942	79 743	
			121 218.53	883.87				745 298	14 985	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	133 267.24	4 643.69	7 405.05			872 083	78 942	47 842	
			121 218.53	864.41				745 298	14 707	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	38 671.09					185 954			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 29, 31, 38, 40; %=121 - по стр. 10-16, 20, 22-28, 32, 34, 36, 41, 43, 45)	7 380.14					106 829			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=34 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 29, 31, 38, 40; %=65 - по стр. 10-16, 20, 22-28, 32, 34, 36, 41, 43, 45)	4 189.48					57 116			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	144 836.86					1 036 028			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 611.79		3 580.65			32 346		31 901	
				19.46					278	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)	19.46					278			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)	11.68					167			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 611.79					32 346			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	148 448.65					1 068 374			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 176.80					22 863			
	ИТОГО	151 625.45					1 091 237			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 032.51					21 825			
	ИТОГО	154 657.96					1 113 062			
	НДС 18%	27 838.43					200 351			
	ВСЕГО С НДС	182 496.39					1 313 413			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 380.14					106 829			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 189.48					57 116			
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Устройство тротуара из бетонной плитки   (S=985м2) Тип 1	
	
49.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.394	4 846.79	124.86	4 711.39	1 909.64	49.19	1 856.29	17	10.04	19 493	836	18 637	
				10.54	657.79		4.15	259.17	4.81	17.03		20	4 414	
	Объем: 985*0.4													
	Накладные расходы		95%			292.94				81%	4 253			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			132.59				34%	1 785			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 335.18					25 531			
	
50.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	630.4	16.40		16.40	10 338.56		10 338.56		8.9	92 013		92 013	
														
	Объем: 394*1.6													
	
51.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.394	344.93	24.76	314.90	135.90	9.76	124.07	17	9.45	1 348	166	1 172	
				5.27	49.16		2.08	19.37	4.81	17.03		10	330	
	Накладные расходы		95%			27.67				81%	402			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			12.53				34%	169			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.10					1 918			
	
52.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.97	2 520.14	133.78	2 368.36	4 964.68	263.55	4 665.67	17	6.32	34 169	4 480	29 487	
				18.00	198.48		35.46	391.01	5.7	17.02		202	6 655	
	Объем: 985*0.2													
	Накладные расходы		142%			929.48				121%	13 473			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			530.19				65%	7 238			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 424.35					54 880			
	
53.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	216.7	104.66			22 679.82					111 960			
				104.66			22 679.82		516.66			111 960		
	Объем: 197*1.1													
	
54.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.985	61 088.01	320.44	4 324.25	60 171.69	315.63	4 259.39	17	7.13	515 534	5 366	30 369	
				56 443.32	612.47		55 596.67	603.28	8.63	17.01		479 799	10 262	
	Накладные расходы		142%			1 304.85				121%	18 910			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			744.32				65%	10 158			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62 220.86					544 602			
	
55.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4925	540.62		540.62	266.26		266.26	1	8.67	2 308		2 308	
					59.01			29.06	4.77	17.03			495	
	Объем: 985*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			41.27				121%	599			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			23.54				65%	322			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.06					3 229			
	
56.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	50.24	280.61			14 097.85					106 568			
				280.61			14 097.85		2 121.17			106 568		
	Объем: 49.25*1.02													
	
57.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	98.5	144.06	122.25	15.86	14 189.91	12 041.63	1 562.21	17	5.41	216 107	204 708	8 452	
				5.95	0.73		586.08	71.91	5.03	16.89		2 948	1 214	
	Накладные расходы		142%			17 201.23				121%	249 166			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			9 811.97				65%	133 849			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41 203.10					599 122			
	
58.	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м3	1004.7	104.55			105 045.86					530 482			
				104.55			105 045.86		5.05			530 482		
	Объем: 985*1.02													
	Поправки: М: =480*1.1/5.05	
	
	Установка бортовых камней	
	
59.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01188	4 846.79	124.86	4 711.39	57.58	1.48	55.97	17	10.04	588	25	562	
				10.54	657.79		0.13	7.81	4.81	17.03		1	133	
	Объем: 132*0.3*0.3													
	Накладные расходы		95%			8.83				81%	128			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			3.99				34%	54			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.40					770			
	
60.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	19.008	16.40		16.40	311.73		311.73		8.9	2 774		2 774	
														
	Объем: 11.88*1.6													
	
61.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.01188	344.93	24.76	314.90	4.10	0.29	3.74	17	9.45	41	5	35	
				5.27	49.16		0.06	0.58	4.81	17.03			10	
	Накладные расходы		95%			0.83				81%	12			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.37				34%	5			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.30					58			
	
62.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0792	2 520.14	133.78	2 368.36	199.60	10.60	187.57	17	6.32	1 374	180	1 185	
				18.00	198.48		1.43	15.72	5.7	17.02		8	268	
	Объем: 132*0.3*0.2													
	Накладные расходы		142%			37.37				121%	542			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			21.32				65%	291			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.29					2 207			
	
63.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	8.71	104.66			911.59					4 500			
				104.66			911.59		516.66			4 500		
	Объем: 7.92*1.1													
	
64.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.32	5 013.40	682.44	81.37	6 617.69	900.82	107.41	17	7.27	42 852	15 314	781	
				4 249.59	10.25		5 609.46	13.53	4.77	17.04		26 757	231	
	Накладные расходы		142%			1 298.38				121%	18 809			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			740.62				65%	10 104			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 656.69					71 766			
	
65.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	132	76.13			10 049.16					45 232			
				76.13			10 049.16		342.67			45 232		
	
	Прочие работы	
	
66.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.35	2 168.55	337.20		2 927.54	455.22		17	1	19 408	7 739		
				1 831.35			2 472.32		4.72	1		11 669		
	Накладные расходы		115%			523.50				98%	7 584			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			350.52				61%	4 721			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 801.56					31 713			
	
67.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	5	198.53	15.09	5.07	992.65	75.45	25.35	17	9.85	8 355	1 283	250	
				178.37			891.85		7.65	1		6 823		
	Накладные расходы		104%			78.47				88%	1 129			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.27				48%	616			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 116.39					10 100			
	
68.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.1	347.22	165.14	182.08	34.72	16.51	18.21	17	8.92	443	281	162	
					8.29			0.83	6.05	17.04			14	
	Начисления: Н48= 0	
	Накладные расходы		142%			24.62				121%	357			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			14.05				65%	192			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.39					992			
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	
	Земляные работы	
	
69.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.02571	4 846.79	124.86	4 711.39	124.61	3.21	121.13	17	10.04	1 272	55	1 216	
				10.54	657.79		0.27	16.91	4.81	17.03		1	288	
	Объем: 2.59+2.59+2.59+(30*0.65*0.92)													
	Накладные расходы		95%			19.11				81%	278			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			8.65				34%	117			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.38					1 666			
	
70.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	41.136	16.40		16.40	674.63		674.63		8.9	6 004		6 004	
														
	Объем: 25.71*1.6													
	
71.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.02571	344.93	24.76	314.90	8.87	0.64	8.10	17	9.45	88	11	77	
				5.27	49.16		0.14	1.26	4.81	17.03		1	22	
	Накладные расходы		95%			1.81				81%	27			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.82				34%	11			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.49					126			
	
72.	ТЕР 01-02-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта	0.01	2 330.13		2 330.13	23.30		23.30	17.94	7.97	186		186	
									1	1				
	
	Монтаж трубопроводов	
	
73.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.15	1 275.59	88.43	35.90	191.34	13.26	5.39	17	8.15	1 122	225	44	
				1 151.26	3.93		172.69	0.59	4.94	17.03		853	10	
	Объем: 30*0.1*0.5													
	Накладные расходы		130%			18.01				111%	261			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			10.53				61%	143			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.87					1 526			
	
74.	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов	0.3	699.80	264.15	418.01	209.94	79.25	125.40	17	6.58	2 202	1 347	825	
				17.64	52.41		5.29	15.72	5.7	16.98		30	267	
	Накладные расходы		130%			123.46				111%	1 792			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			72.18				61%	985			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					405.58					4 978			
	
75.	ТССЦ 103-1331 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм, м	30	99.74			2 992.20					18 976			
				99.74			2 992.20		632.54			18 976		
	
76.	ТЕР 23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	3	272.75	163.81		818.25	491.43		17	1	9 717	8 354		
				108.94			326.82		4.17	1		1 363		
	Накладные расходы		130%			638.86				111%	9 273			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			373.49				61%	5 096			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 830.60					24 086			
	
77.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Засыпка песком  вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.1728	704.46	704.46		121.73	121.73		17	1	2 069	2 069		
									1	1				
	Объем: 30*0.65*0.92-0.66													
	Накладные расходы		80%			97.38				68%	1 407			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			46.26				31%	641			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.37					4 117			
	
78.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	19.01	104.66			1 989.59					9 822			
				104.66			1 989.59		516.66			9 822		
	Объем: 17.28*1.1													
	
	Монтаж колодцев	
	
79.	ТЕР 23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.225	25 012.56	1 567.55	3 120.94	5 627.83	352.70	702.21	17	7.19	39 580	5 996	5 049	
				20 324.07	401.13		4 572.92	90.25	6.24	17.03		28 535	1 537	
	Накладные расходы		130%			575.84				111%	8 362			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			336.64				61%	4 595			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 540.31					52 537			
	
80.	ТССЦ 101-2537 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	3	841.48			2 524.44					14 842			
				841.48			2 524.44		4 947.22			14 842		
	
81.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.031	704.46	704.46		21.84	21.84		17	1	371	371		
									1	1				
	Объем: (2.59+2.59+2.59)-4.67													
	Накладные расходы		80%			17.47				68%	252			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			8.30				31%	115			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.61					738			
	
82.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	3.41	104.66			356.89					1 762			
				104.66			356.89		516.66			1 762		
	Объем: 3.1*1.1													
	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
	
83.	ТЕР 01-02-099-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев	0.02	155.21	133.73	21.48	3.10	2.67	0.43	17	4.95	48	45	2	
									1	1				
	Накладные расходы		80%			2.14				68%	31			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			1.01				31%	14			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.25					93			
	
84.	ТЕР 01-02-101-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см, 100 деревьев	0.02	506.03	431.65	74.38	10.12	8.63	1.49	17	4.95	154	147	7	
									1	1				
	Накладные расходы		80%			6.90				68%	100			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			3.28				31%	46			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.30					300			
	
85.	ТЕР 01-02-105-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см, 100 пней	0.02	412.88		412.88	8.26		8.26	1	10.25	85		85	
					66.70			1.33	1	17.01			23	
	Накладные расходы		80%			1.06				68%	16			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			0.51				31%	7			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.83					108			
	
86.	ТЕР 47-01-110-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов от 20 до 30, 1 дерево	5	296.21	47.90	248.31	1 481.05	239.50	1 241.55	17	6.59	12 253	4 072	8 182	
					22.24			111.20	1	17.02			1 893	
	Накладные расходы		115%			403.31				98%	5 846			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			270.04				61%	3 639			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 154.39					21 737			
	
87.	ТССЦ 113-8029 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Эмаль ПФ-115 цветная, кг	0.3	33.94			10.18					26			
				33.94			10.18		87.87			26		
	Объем: (5.0)*0.06													
	
88.	ТССЦпг 01-01-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого, 1 т груза	2.45	13.30	2.25	6.17	32.58	5.51	15.12	17	6.45	393	94	98	
					0.80			1.96	1	16.49			32	
	Объем: 3.5*0.7													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			7.47				100%	126			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			4.48				60%	76			
	
89.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.45	16.40		16.40	40.18		40.18		8.9	358		358	
														
	Объем: 3.5*0.7													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	273 177.46	15 480.50	26 749.62			1 876 879	263 169	210 320	
			230 935.40	1 651.49				1 403 190	28 098	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	258 787.58	15 474.99	15 369.40			1 756 361	263 075	109 073	
			227 943.20	1 649.53				1 384 214	28 066	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	157 665.38					825 194			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 49, 51, 59, 61, 69, 71; %=121 - по стр. 52, 54, 55, 57, 62, 64, 68; %=98 - по стр. 66, 86; %=88 - по стр. 67; %=111 - по стр. 73, 74, 76, 79; %=68 - по стр. 77, 81, 83-85)	23 674.78					343 007			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 49, 51, 59, 61, 69, 71; %=65 - по стр. 52, 54, 55, 57, 62, 64, 68; %=61 - по стр. 66, 73, 74, 76, 79, 86; %=48 - по стр. 67; %=31 - по стр. 77, 81, 83-85)	13 562.98					184 912			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	296 025.34					2 284 280			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 992.20					18 976			
			2 992.20					18 976		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 992.20					18 976			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	11 397.68	5.51	11 380.22			101 542	94	101 247	
				1.96					32	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 88)	7.47					126			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 88)	4.48					76			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	11 397.68					101 542			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	310 415.22					2 404 798			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 642.89					51 463			
	ИТОГО	317 058.11					2 456 261			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 341.16					49 125			
	ИТОГО	323 399.27					2 505 386			
	НДС 18%	58 211.87					450 969			
	ВСЕГО С НДС	381 611.14					2 956 355			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23 674.78					343 007			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 562.98					184 912			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	410 056.49	20 124.19	37 735.32			2 781 308	342 111	290 063	
			352 153.93	2 535.36				2 148 488	43 083	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	392 054.82	20 118.68	22 774.45			2 628 444	342 017	156 915	
			349 161.73	2 513.94				2 129 512	42 773	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	196 336.47					1 011 148			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 67; %=81 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 29, 31, 38, 40, 49, 51, 59, 61, 69, 71; %=121 - по стр. 10-16, 20, 22-28, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 52, 54, 55, 57, 62, 64, 68; %=98 - по стр. 66, 86; %=111 - по стр. 73, 74, 76, 79; %=68 - по стр. 77, 81, 83-85)	31 054.92					449 836			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 67; %=34 - по стр. 6, 8, 9, 17, 19, 29, 31, 38, 40, 49, 51, 59, 61, 69, 71; %=65 - по стр. 10-16, 20, 22-28, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 52, 54, 55, 57, 62, 64, 68; %=61 - по стр. 66, 73, 74, 76, 79, 86; %=31 - по стр. 77, 81, 83-85)	17 752.46					242 028			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	440 862.20					3 320 308			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 992.20					18 976			
			2 992.20					18 976		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 992.20					18 976			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	15 009.47	5.51	14 960.87			133 888	94	133 148	
				21.42					310	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4, 88)	26.93					404			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 88)	16.16					243			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	15 009.47					133 888			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	458 863.87					3 473 172			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	9 819.69					74 326			
	ИТОГО	468 683.56					3 547 498			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	9 373.67					70 950			
	ИТОГО	478 057.23					3 618 448			
	НДС 18%	86 050.30					651 321			
	ВСЕГО С НДС	564 107.53					4 269 769			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	31 054.92					449 836			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 752.46					242 028			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                         Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                              Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)