«СОГЛАСОВАНО»	       «УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	400 697	руб.      	Смета на сумму:	400 697	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»	
		
________________ /Русович С.Б./	________________ /Ярмошик И.Г./	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт подвального помещения (дополнительные работы) МКД №9-11 по ул.Дунайской в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Дополнительные работы	
Сметная стоимость:	400.697	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.724	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	101.334	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ОТМОСТКА	
	
1.	ТЕР 27-03-008-05 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.0608	1 979.70	475.44	1 504.26	120.37	28.91	91.46	15.74	6.75	1 072	455	617	
					190.92			11.61	1	15.46			179	
	Накладные расходы		128%			51.87				109%	691			
										=(127.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			32.82				65%	412			
										=(80.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					205.06					2 175			
	
2.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.912	1 466.39	1 466.39		1 337.35	1 337.35		15.74	1	21 050	21 050		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			962.89				61%	12 841			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			508.19				31%	6 526			
										=(38.25* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 808.44					40 416			
	
3.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.1824	490.29	490.29		89.43	89.43		15.74	1	1 408	1 408		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			64.39				61%	859			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			33.98				31%	436			
										=(38.25* (0.80))				
	Всего с НР и СП					187.80					2 703			
	
4.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.7296	810.13	810.13		591.07	591.07		15.74	1	9 303	9 303		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			425.57				61%	5 675			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			224.61				31%	2 884			
										=(38.25* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 241.25					17 862			
	
5.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	2.55	1 615.27	301.17	30.24	4 118.94	767.98	77.11	15.74	7.26	24 859	12 088	560	
				1 283.86	5.99		3 273.84	15.27	3.73	17.05		12 211	260	
	Накладные расходы		86%			673.60				73%	9 014			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			548.28				56%	6 915			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					5 340.81					40 788			
	
6.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.5	37.19	25.77		18.60	12.89		15.76	1	232	203		
				11.42			5.71		4.98	1		28		
	Накладные расходы		86%			11.09				73%	148			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			9.02				56%	114			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					38.71					494			
	
7.	ТЕР 08-01-003-05 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	1.14	7 076.66	543.04	228.03	8 067.39	619.07	259.95	15.75	4.68	35 767	9 750	1 217	
				6 305.59			7 188.37		3.45	1		24 800		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			680.98				93%	9 068			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			420.97				54%	5 265			
										=(68.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					9 169.33					50 100			
	
8.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.08	203.51	35.93	41.45	1 237.32	218.43	252.02	15.75	4.49	8 099	3 440	1 132	
				126.13	4.21		766.87	25.61	4.6	15.74		3 528	403	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			270.88				94%	3 612			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			156.19				51%	1 960			
										=(63.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 664.39					13 671			
	
9.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.08	452.40	40.32	76.78	2 750.62	245.14	466.79	15.75	4.36	14 846	3 861	2 035	
				335.31	7.73		2 038.68	46.97	4.39	15.74		8 950	739	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			324.24				94%	4 324			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			186.95				51%	2 346			
										=(63.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 261.81					21 516			
	
10.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.08	730.22	37.46	0.38	4 439.74	227.73	2.28	15.74	5.8	22 205	3 584	13	
				692.39			4 209.73		4.42	1		18 607		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			252.78				94%	3 369			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			145.75				51%	1 828			
										=(63.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 838.27					27 402			
	
11.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.14	80.30	76.91	1.68	91.54	87.68	1.91	15.74	9	1 402	1 380	17	
				1.71	0.16		1.95	0.19	2.54	18.31		5	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			83.48				80%	1 106			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			41.30				37%	512			
										=(46.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					216.32					3 020			
	
12.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	14.82	15.82			234.45					767			
				15.82			234.45		51.78			767		
	Объем: 1000*1.14*0.013													
	
13.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.14	1 043.83	675.65	13.36	1 189.97	770.24	15.23	15.74	8.91	14 537	12 124	136	
				354.82			404.49		5.63	1		2 277		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			608.49				67%	8 123			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			385.12				40%	4 850			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 183.58					27 510			
	
14.	ТССЦ 101-3884 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм, м2	125.4	20.41			2 559.41					8 374			
				20.41			2 559.41		66.78			8 374		
	Объем: 114*1.1													
	
15.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.14	2 074.12	832.23	83.91	2 364.50	948.74	95.66	15.75	9.75	20 535	14 943	933	
				1 157.98	39.06		1 320.10	44.53	3.53	13.94		4 660	621	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			943.61				80%	12 451			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			466.84				37%	5 759			
										=(46.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 774.94					38 745			
	
	ПРИЯМКИ	
	
16.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных приямков, прим, 1 м3	2.08	218.68	77.46	141.22	454.85	161.12	293.74	15.75	4.06	3 730	2 538	1 193	
					12.93			26.89	1	15.73			423	
	Накладные расходы		99%			186.13				84%	2 487			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			112.81				48%	1 421			
										=(59.5* (0.80))				
	Всего с НР и СП					753.79					7 639			
	
17.	ТЕР 06-01-024-01 
Устройство приямков бетонных, прим, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0208	75 186.75	3 820.79	2 877.23	1 563.88	79.47	59.85	15.74	8.8	8 003	1 251	527	
				68 488.73	387.54		1 424.57	8.06	4.37	15.73		6 225	127	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			83.15				80%	1 102			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			48.14				44%	606			
										=(55.25* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 695.18					9 712			
	
18.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.06	80.30	76.91	1.68	4.82	4.61	0.10	15.74	9	74	73	1	
				1.71	0.16		0.10	0.01	2.54	18.31				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4.39				80%	58			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.17				37%	27			
										=(46.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					11.38					159			
	
19.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	0.78	15.82			12.34					40			
				15.82			12.34		51.78			40		
	Объем: 1000*0.06*0.013													
	
20.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска приямков с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	2 291.60	114.18	14.24	137.50	6.85	0.85	15.74	8.89	479	108	8	
				2 163.18			129.79		2.8	1		363		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.51				80%	86			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.22				37%	40			
										=(46.75* (0.80))				
	Всего с НР и СП					147.23					605			
	
21.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	14.688	48.13	4.41	36.66	706.87	64.77	538.46	15.74	7.47	6 674	1 020	4 022	
									1	1				
	Объем: 6.08*1.8+2.08*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			64.77				100%	1 020			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			38.86				60%	612			
	
22.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	43.872	16.40		16.40	719.50		719.50	1	7.74	5 569		5 569	
									1	1				
	Объем: 6.08*1.8+2.08*1.8+18.24*1.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	32 810.46	6 261.48	2 874.91			209 025	98 579	17 980	
			23 570.40	179.14				90 835	2 755	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	31 384.09	6 196.71	1 616.95			196 782	97 559	8 389	
			23 570.40	179.14				90 835	2 755	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 806.20					9 181			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2-4; %=73 - по стр. 5, 6; %=93 - по стр. 7; %=94 - по стр. 8-10; %=80 - по стр. 11, 15, 17, 18, 20; %=67 - по стр. 13; %=84 - по стр. 16)	5 634.03					75 016			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2-4; %=56 - по стр. 5, 6; %=54 - по стр. 7; %=51 - по стр. 8-10; %=37 - по стр. 11, 15, 18, 20; %=40 - по стр. 13; %=48 - по стр. 16; %=44 - по стр. 17)	3 326.35					41 900			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	40 344.47					313 698			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 426.37	64.77	1 257.96			12 243	1 020	9 591	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 21)	64.77					1 020			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 21)	38.86					612			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 426.37					12 243			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	41 770.84					325 941			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	893.90					6 975			
	ИТОГО	42 664.74					332 916			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	853.29					6 658			
	ИТОГО	43 518.03					339 574			
	НДС 18%	7 833.25					61 123			
	ВСЕГО С НДС	51 351.28					400 697			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 634.03					75 016			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 326.35					41 900			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)