«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 026 195	руб.	Смета на сумму:	1 026 195	руб.	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Дунайская 9-11 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	1 026.195	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.656	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	181.825	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	3.94	553.31	459.71	93.60	2 180.04	1 811.26	368.78	12.51	4.4	24 281	22 659	1 623	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 793.15				84%	19 034			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 086.76				48%	10 876			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 059.94					54 191			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.94	2 875.85	685.02	51.83	11 330.85	2 698.98	204.21	12.51	7.1	59 991	33 764	1 450	
				2 139.00			8 427.66		2.94	1		24 777		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 240.15				71%	23 972			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 754.34				52%	17 557			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 325.34					101 521			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.54	5 502.93	806.67	80.64	19 480.37	2 855.61	285.47	12.51	7.11	89 876	35 724	2 030	
				4 615.62			16 339.29		3.19	1		52 122		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 370.16				71%	25 364			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 856.15				52%	18 576			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 706.67					133 817			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.08	6 775.72	1 449.90	67.19	542.06	115.99	5.38	12.51	7.02	3 214	1 451	38	
				5 258.63			420.69		4.1	1		1 725		
	Накладные расходы		83%			96.27				71%	1 030			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.39				52%	755			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					713.73					4 999			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.81	9 291.30	1 358.31	34.61	7 525.95	1 100.23	28.03	12.51	6.98	32 897	13 764	196	
				7 898.38			6 397.69		2.96	1		18 937		
	Накладные расходы		83%			913.19				71%	9 772			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			715.15				52%	7 157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 154.29					49 827			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.53	4 519.16	360.82	36.65	2 395.15	191.23	19.42	12.51	7.07	11 486	2 392	137	
				4 121.69			2 184.50		4.1	1		8 956		
	Накладные расходы		83%			158.72				71%	1 698			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.30				52%	1 244			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 678.17					14 428			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылки (прим.), 100 м	0.18	3 176.89	1 205.91	20.22	571.84	217.06	3.64	12.51	7.02	4 160	2 715	26	
				1 950.76			351.14		4.04	1		1 419		
	Объем: 12*1.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			180.16				71%	1 928			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.09				52%	1 412			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					893.09					7 499			
	
8.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	1	162.60	38.37	35.62	162.60	38.37	35.62	12.51	7.07	1 102	480	252	
				88.61			88.61		4.18	1		370		
	Накладные расходы		83%			31.85				71%	341			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.94				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					219.39					1 692			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.638	221.62	101.80	102.69	2 357.55	1 082.93	1 092.39	12.51	3.39	17 575	13 547	3 703	
				17.13	1.45		182.23	15.43	1.78	12.56		324	194	
	Объем: 394*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			988.52				77%	10 581			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			659.02				48%	6 596			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 005.09					34 751			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	220.2066	36.04			7 936.25					33 143			
				36.04			7 936.25		150.51			33 143		
	Объем: (10.638)*20.7													
	
11.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.94	286.73	122.64	1.26	1 129.71	483.19	4.97	12.51	7.2	7 845	6 045	36	
				162.83			641.55		2.75	1		1 764		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			449.37				79%	4 776			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			309.24				51%	3 083			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 888.32					15 704			
	
12.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	492.5	13.13			6 466.53					21 079			
				13.13			6 466.53		42.8			21 079		
	Объем: 394*1.25													
	
13.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	12.51	4.05	1 307	1 305	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	927			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	679			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					2 912			
	
14.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	12.51	6.53	7 615	3 453	778	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.86	12.51		3 384	104	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 201			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 530			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.34					12 346			
	
15.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.92	3 070.76			5 895.86					10 091			
				3 070.76			5 895.86		5 255.58			10 091		
	Объем: 0.8*0.6*4													
	
16.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1292	373.54	335.71	26.60	48.26	43.37	3.44	12.52	7.17	574	543	25	
				11.23			1.45		4.14	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			45.97				90%	489			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			23.42				43%	233			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.65					1 296			
	
17.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.056848	23 811.97			1 353.66					2 721			
				23 811.97			1 353.66		47 861.13			2 721		
	Объем: 0.1292*0.44													
	
18.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на кровлю (прим.), 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	463			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
	
19.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0081	21 223.62	2 306.00	742.65	171.91	18.68	6.02	12.51	5.84	666	234	35	
				18 174.97	28.43		147.22	0.23	2.7	12.53		397	3	
	Объем: 0.54*0.75*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.04				90%	213			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.21				43%	102			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.17					981			
	
20.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу (прим.), м2	0.81	3 956.07			3 204.42			1	1	15 958			
				3 956.07			3 204.42		4.98	1		15 958		
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
21.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.94	8 171.06	405.87	165.99	32 193.96	1 599.13	653.99	12.52	6.6	161 466	20 021	4 316	
				7 599.20	14.91		29 940.85	58.76	4.58	12.5		137 129	734	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 790.52				92%	19 095			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			911.84				44%	9 132			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 896.32					189 693			
	
22.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	30	137.86			4 135.80					17 993			
				137.86			4 135.80		599.75			17 993		
	
23.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.56	75.57	75.35	0.22	42.32	42.20	0.12	12.51	4.09	528	528	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			35.03				71%	375			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.43				52%	275			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.78					1 177			
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.5	4 972.00	72.11	75.20	2 486.00	36.05	37.60	12.51	6.29	9 058	451	237	
				4 824.69	5.48		2 412.35	2.74	3.47	12.5		8 371	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			41.89				92%	446			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			21.33				44%	213			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 549.23					9 718			
	
25.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.56	2 956.30	374.76	6.66	1 655.53	209.87	3.73	12.51	6.9	6 458	2 625	26	
				2 574.88	1.03		1 441.93	0.58	2.64	12.57		3 807	7	
	Накладные расходы		83%			174.67				71%	1 869			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			136.79				52%	1 369			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 967.00					9 695			
	
26.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.56	8 813.16	326.90	31.86	4 935.37	183.06	17.84	12.51	6.89	17 374	2 290	123	
				8 454.40	3.03		4 734.46	1.69	3.16	12.48		14 961	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			199.53				92%	2 126			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			101.61				44%	1 017			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 236.51					20 517			
	
27.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.54	7 415.77	333.04	13.17	4 004.52	179.84	7.11	12.51	7.18	12 265	2 250	51	
				7 069.56			3 817.56		2.61	1		9 964		
	Накладные расходы		83%			149.27				71%	1 598			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			116.90				52%	1 170			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 270.68					15 033			
	
28.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
29.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
30.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
31.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.45	1 357.93	327.73	1.01	611.07	147.48	0.45	12.51	7.2	3 807	1 845	3	
				1 029.19			463.14		4.23	1		1 959		
	Накладные расходы		83%			122.41				71%	1 310			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			95.86				52%	959			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					829.34					6 076			
	
32.	ТЕРр 53-16-1 
(мауэрлат. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.096	1 615.27	301.17	30.24	155.07	28.91	2.90	12.51	6.11	843	362	18	
				1 283.86	5.99		123.25	0.58	3.76	12.52		463	7	
	Объем: 4*0.4*0.06													
	Накладные расходы		86%			25.36				73%	269			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			20.64				56%	207			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.07					1 319			
	
33.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.032	8 572.20	5 513.35	252.31	274.31	176.43	8.07	12.51	6.18	2 693	2 207	50	
				2 806.54	60.12		89.81	1.92	4.86	12.52		436	24	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			139.11				66%	1 472			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			112.36				50%	1 116			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					525.78					5 281			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1344	3 649.31			490.47					1 852			
				3 649.31			490.47		13 782.4			1 852		
	Объем: 0.032*4200													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
(6 каналов. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.032	23 217.20	15 220.75	473.40	742.95	487.06	15.15	12.51	6.18	7 357	6 093	94	
				7 523.05	112.70		240.74	3.61	4.86	12.52		1 170	45	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			382.72				66%	4 051			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			309.12				50%	3 069			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 434.79					14 477			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.352	3 649.31			1 284.56					4 851			
				3 649.31			1 284.56		13 782.4			4 851		
	Объем: 0.032*2200*5													
	
37.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.0942	2 412.79	1 295.60	2.05	227.28	122.05	0.19	12.51	4.04	1 972	1 527	1	
				1 115.14			105.05		4.23	1		444		
	Накладные расходы		79%			96.42				67%	1 023			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			61.03				40%	611			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					384.72					3 606			
	
38.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0942	2 291.60	114.18	14.24	215.87	10.76	1.34	12.51	7.11	704	135	10	
				2 163.18			203.77		2.75	1		560		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			10.22				80%	108			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.06				37%	50			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					231.15					862			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	129 430.93	14 439.25	2 927.59			599 718	180 652	15 275	
			112 064.10	93.84				403 792	1 173	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	129 430.93	14 439.25	2 927.59			599 718	180 652	15 275	
			112 064.10	93.84				403 792	1 173	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	30 767.55					107 688			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 13, 18, 23, 25, 27-31; %=77 - по стр. 9; %=79 - по стр. 11; %=90 - по стр. 14, 16, 19; %=92 - по стр. 21, 24, 26; %=73 - по стр. 32; %=66 - по стр. 33, 35; %=67 - по стр. 37; %=80 - по стр. 38)	12 991.38					138 659			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9; %=52 - по стр. 2-8, 13, 18, 23, 25, 27-31; %=51 - по стр. 11; %=43 - по стр. 14, 16, 19; %=44 - по стр. 21, 24, 26; %=56 - по стр. 32; %=50 - по стр. 33, 35; %=40 - по стр. 37; %=37 - по стр. 38)	9 037.78					90 402			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	151 460.09					828 779			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	151 460.09					828 779			
	Строительный контроль 2,14%	3 241.25					17 736			
	Всего со строительным контролем	154 701.34					846 515			
	Непредвиденные расходы 2%	3 094.03					16 930			
	Итог с непредвиденными	157 795.37					863 445			
	НДС	28 403.17					155 420			
	Всего с НДС	186 198.54					1 018 865			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 991.38					138 659			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 037.78					90 402			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
39.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	31.81	7.34		7.34	233.35		233.35		5.54	1 293		1 293	
										1				
	Объем: 15.76+15.29+0.76													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
40.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	31.81	26.50		26.50	842.99		842.99		5.54	4 670		4 670	
										1				
	Объем: 15.76+15.29+0.76													
	Поправки: ЭМ: =146.814/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 076.34		1 076.34			5 963		5 963	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 076.34		1 076.34			5 963		5 963	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 076.34					5 963			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 076.34					5 963			
	Строительный контроль 2,14%	23.03					128			
	Всего со строительным контролем	1 099.37					6 091			
	Непредвиденные расходы 2%	21.99					122			
	Итог с непредвиденными	1 121.36					6 213			
	НДС	201.84					1 118			
	Всего с НДС	1 323.20					7 331			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	130 507.27	14 439.25	4 003.93			605 681	180 652	21 238	
			112 064.10	93.84				403 792	1 173	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	130 507.27	14 439.25	4 003.93			605 681	180 652	21 238	
			112 064.10	93.84				403 792	1 173	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	30 767.55					107 688			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 13, 18, 23, 25, 27-31; %=77 - по стр. 9; %=79 - по стр. 11; %=90 - по стр. 14, 16, 19; %=92 - по стр. 21, 24, 26; %=73 - по стр. 32; %=66 - по стр. 33, 35; %=67 - по стр. 37; %=80 - по стр. 38)	12 991.38					138 659			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9; %=52 - по стр. 2-8, 13, 18, 23, 25, 27-31; %=51 - по стр. 11; %=43 - по стр. 14, 16, 19; %=44 - по стр. 21, 24, 26; %=56 - по стр. 32; %=50 - по стр. 33, 35; %=40 - по стр. 37; %=37 - по стр. 38)	9 037.78					90 402			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	152 536.43					834 742			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	152 536.43					834 742			
	Строительный контроль 2,14%	3 264.28					17 863			
	Всего со строительным контролем	155 800.71					852 605			
	Непредвиденные расходы 2%	3 116.01					17 052			
	Итог с непредвиденными	158 916.72					869 657			
	НДС	28 605.01					156 538			
	Всего с НДС	187 521.73					1 026 195			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 991.38					138 659			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 037.78					90 402			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)