«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	940 865	руб.	Смета на сумму:	940 865	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Чернышевского, 99-101	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Чернышевского, 99-101	
Сметная стоимость:	940.865	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.630	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	180.837	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.86	553.31	459.71	93.60	1 582.47	1 314.77	267.70	12.51	4.4	17 626	16 448	1 178	
									1	1				
	Всего с НР и СП					3 672.95					39 337			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.86	2 875.85	685.02	51.83	8 224.93	1 959.16	148.23	12.51	7.1	43 547	24 509	1 052	
				2 139.00			6 117.54		2.94	1		17 986		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					11 124.49					73 693			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.574	5 502.93	806.67	80.64	14 164.54	2 076.37	207.57	12.51	7.11	65 350	25 975	1 476	
				4 615.62			11 880.61		3.19	1		37 899		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					17 237.57					97 299			
	
4.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.16	75.57	75.35	0.22	87.66	87.41	0.26	12.51	4.09	1 094	1 093	1	
									1	1				
	Объем: 58*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					217.03					2 438			
	
5.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.56	1 615.27	301.17	30.24	2 519.82	469.83	47.17	12.51	6.11	13 696	5 878	288	
				1 283.86	5.99		2 002.82	9.34	3.76	12.52		7 531	117	
	Всего с НР и СП					3 267.33					21 430			
	
6.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
	
7.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.51	6.53	3 807	1 726	389	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.86	12.51		1 692	52	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 172			
	
8.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	2.1	1 365.61			2 867.78					5 627			
				1 365.61			2 867.78		2 679.54			5 627		
	
9.	ТЕР 20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных неподвижных односекционных ( применительно), 1 решетка	4	85.20	12.80	4.04	340.79	51.20	16.15	12.51	5.25	3 238	640	85	
				68.36			273.44		9.19	1		2 513		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					436.02					4 224			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	12.51	7.02	4 017	1 814	47	
				5 258.63			525.86		4.1	1		2 156		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					892.16					6 248			
	
11.	ТЕРр 58-5-7 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	20	162.60	38.37	35.62	3 252.00	767.40	712.40	12.51	7.07	22 045	9 600	5 037	
				88.61			1 772.20		4.18	1		7 408		
	Всего с НР и СП					4 387.75					33 853			
	
12.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.65	9 291.30	1 358.31	34.61	6 039.35	882.90	22.50	12.51	6.98	26 399	11 045	157	
				7 898.38			5 133.95		2.96	1		15 196		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					7 346.04					39 984			
	
13.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.25	4 519.16	360.82	36.65	1 129.79	90.21	9.16	12.51	7.07	5 418	1 128	65	
				4 121.69			1 030.42		4.1	1		4 225		
	Всего с НР и СП					1 263.30					6 805			
	
14.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза ( применительно), 100 м2 подшивки	0.3	257.63	231.54	26.09	77.29	69.46	7.83	12.51	6.47	920	869	51	
					10.34			3.10	1	12.53			39	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					197.01					2 155			
	
15.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карнизов (применительно), 100 м2 потолка	0.3	10 259.57	603.91	84.83	3 077.87	181.17	25.45	12.52	6.76	12 203	2 268	172	
				9 570.83	3.78		2 871.25	1.13	3.4	12.5		9 762	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					3 369.55					15 238			
	
16.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	978.00	299.35	6.74	293.40	89.80	2.02	12.51	7.14	1 670	1 123	14	
				671.92	0.16		201.58	0.05	2.64	12.46		532	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					420.99					2 985			
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	7.722	221.62	101.80	102.69	1 711.31	786.08	792.95	12.51	3.39	12 757	9 834	2 688	
				17.13	1.45		132.28	11.20	1.78	12.56		235	141	
	Объем: 286*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Всего с НР и СП					2 907.23					25 226			
	
18.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	159.8454	36.04			5 760.83					24 058			
				36.04			5 760.83		150.51			24 058		
	Объем: 7.722*20.7													
	
19.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.86	286.73	122.64	1.26	820.04	350.74	3.61	12.51	7.2	5 694	4 388	26	
				162.83			465.69		2.75	1		1 281		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 370.70					11 398			
	
20.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	357.5	13.13			4 693.98					15 301			
				13.13			4 693.98		42.8			15 301		
	Объем: 286*1.25													
	
21.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.86	8 171.06	405.87	165.99	23 369.22	1 160.79	474.72	12.52	6.6	117 207	14 533	3 133	
				7 599.20	14.91		21 733.71	42.65	4.58	12.5		99 540	533	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					25 330.83					137 697			
	
22.	Цена поставщика. 
Коньковая планка, м	33.3	39.08			1 301.52			1	1	5 831			
				39.08			1 301.52		4.48	1		5 831		
	Поправки: М: =170*1.03/4.48	
	
23.	Цена поставщика. 
Примыкания к трубам вентканалов, стенам, м	11.3	34.49			389.70			1	1	1 746			
				34.49			389.70		4.48	1		1 746		
	Поправки: М: =150*1.03/4.48	
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.58	4 972.00	72.11	75.20	2 883.76	41.82	43.62	12.51	6.29	10 508	523	274	
				4 824.69	5.48		2 798.32	3.18	3.47	12.5		9 710	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 957.11					11 274			
	
25.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.58	8 813.16	326.90	31.86	5 111.63	189.60	18.48	12.51	6.89	17 994	2 372	127	
				8 454.40	3.03		4 903.55	1.75	3.16	12.48		15 495	22	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Всего с НР и СП					5 423.53					21 250			
	
26.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.232	11 907.97	1 173.45	33.16	2 762.65	272.24	7.69	12.51	7.14	9 941	3 406	55	
				10 701.36	3.78		2 482.72	0.88	2.61	12.5		6 480	11	
	Объем: 58*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					3 207.84					14 588			
	
27.	ТЕР 10-01-008-08 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0765	219.24	204.34	14.90	16.77	15.63	1.14	12.52	7.17	204	196	8	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Всего с НР и СП					41.78					465			
	
28.	ТЕР 10-01-008-08 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0765	373.54	335.71	26.60	28.58	25.68	2.03	12.52	7.17	340	322	15	
				11.23			0.86		4.14	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					69.67					768			
	
29.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.03366	23 811.97			801.51					1 611			
				23 811.97			801.51		47 861.13			1 611		
	Объем: 0.0765*0.44													
	
30.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.5	7 415.77	333.04	13.17	3 707.89	166.52	6.59	12.51	7.18	11 356	2 083	47	
				7 069.56			3 534.78		2.61	1		9 226		
	Всего с НР и СП					3 954.34					13 918			
	
31.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	12.51	7.18	1 928	723	6	
				5 145.09			514.51		2.33	1		1 199		
	Всего с НР и СП					658.74					2 817			
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	12.51	7.18	806	301	3	
				8 231.09			411.55		1.22	1		502		
	Всего с НР и СП					471.55					1 176			
	
33.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	12.51	7.18	818	301	3	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Всего с НР и СП					265.80					1 188			
	
34.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.5	1 357.93	327.73	1.01	678.97	163.87	0.51	12.51	7.2	4 230	2 050	4	
				1 029.19			514.60		4.23	1		2 177		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					921.50					6 752			
	
35.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.1	8 572.20	5 513.35	252.31	857.22	551.34	25.23	12.51	6.18	8 417	6 897	156	
				2 806.54	60.12		280.65	6.01	4.86	12.52		1 364	75	
	Объем: 5+2+3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					1 643.08					16 505			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.294	3 649.31			1 072.90					4 052			
				3 649.31			1 072.90		13 782.4			4 052		
	Объем: 0.07*4200													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.05	23 217.20	15 220.75	473.40	1 160.86	761.04	23.67	12.51	6.18	11 495	9 521	146	
				7 523.05	112.70		376.15	5.64	4.86	12.52		1 828	71	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Всего с НР и СП					2 241.88					22 622			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.55	3 649.31			2 007.12					7 580			
				3 649.31			2 007.12		13 782.4			7 580		
	Объем: 0.05*2200*5													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.02	13 930.32	9 132.45	284.04	278.61	182.65	5.68	12.51	6.18	2 759	2 285	35	
				4 513.83	67.62		90.28	1.35	4.86	12.52		439	17	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Всего с НР и СП					538.05					5 429			
	
40.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.132	3 649.31			481.71					1 819			
				3 649.31			481.71		13 782.4			1 819		
	Объем: 0.02*2200*3													
	
41.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 канала), 100 м труб	0.03	18 573.76	12 176.60	378.72	557.21	365.30	11.36	12.51	6.18	5 518	4 570	70	
				6 018.44	90.16		180.55	2.70	4.86	12.52		877	34	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Всего с НР и СП					1 076.09					10 859			
	
42.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.264	3 649.31			963.42					3 639			
				3 649.31			963.42		13 782.4			3 639		
	Объем: 0.03*2200*4													
	
43.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство  бетонных оголовников на дымовых трубах (применительно), 1 м3	0.156	1 567.41	240.58	37.36	244.52	37.53	5.83	12.52	6.66	1 553	470	39	
				1 289.47	2.11		201.16	0.33	5.19	12.52		1 044	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Всего с НР и СП					304.72					2 179			
	
44.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.574	2 412.79	1 295.60	2.05	1 384.94	743.67	1.18	12.51	4.04	12 016	9 303	5	
				1 115.14			640.09		4.23	1		2 708		
	Всего с НР и СП					2 344.27					21 970			
	
45.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.574	2 291.60	114.18	14.24	1 315.38	65.54	8.17	12.51	7.11	4 293	820	58	
				2 163.18			1 241.67		2.75	1		3 415		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 408.45					5 252			
	
46.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	39.572	7.34		7.34	290.29		290.29		5.54	1 608		1 608	
										1				
	Объем: 37.7+0.112+1.2+0.3+0.1+0.16													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
47.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	39.572	26.50		26.50	1 048.66		1 048.66		5.54	5 810		5 810	
										1				
	Объем: 37.7+0.112+1.2+0.3+0.1+0.16													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	112 117.45	14 360.75	4 305.98			540 199	179 666	24 329	
			93 450.74	93.46				336 203	1 171	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	111 776.66	14 309.55	4 289.83			536 961	179 026	24 244	
			93 177.30	93.46				333 690	1 171	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 340.47					71 264			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 43; %=71 - по стр. 2-4, 6, 10-13, 30-34; %=73 - по стр. 5; %=90 - по стр. 7, 15, 27, 28; %=72 - по стр. 14; %=80 - по стр. 16, 45; %=77 - по стр. 17; %=79 - по стр. 19; %=92 - по стр. 21, 24-26; %=66 - по стр. 35, 37, 39, 41; %=67 - по стр. 44)	12 685.08					135 220			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 43; %=52 - по стр. 2-4, 6, 10-13, 30-34; %=56 - по стр. 5; %=43 - по стр. 7, 15, 27, 28; %=64 - по стр. 14; %=37 - по стр. 16, 45; %=51 - по стр. 19; %=44 - по стр. 21, 24-26; %=50 - по стр. 35, 37, 39, 41; %=40 - по стр. 44)	8 897.23					88 927			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	133 358.97					761 108			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	340.79	51.20	16.15			3 238	640	85	
			273.44					2 513		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 9)	58.88					627			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 9)	36.35					358			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	436.02					4 223			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	133 794.99					765 331			
	Строительный контроль 2,14%	2 863.21					16 378			
	Итого со строительным контролем	136 658.20					781 709			
	Непредвиденные расходы 2%	2 733.16					15 634			
	Итого с непредвиденными расходами	139 391.36					797 343			
	НДС	25 090.44					143 522			
	Всего с НДС	164 481.80					940 865			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 743.96					135 847			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 933.58					89 285			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)