«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 528 224	руб.	Смета на сумму:	1 528 224	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: ул.Каштановая аллея, 107-111	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли по ул.Каштановая аллея, 107-111	
Сметная стоимость:	1 528.224	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.461	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	276.488	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	4.97	553.31	459.71	93.60	2 749.95	2 284.76	465.19	12.51	4.4	30 629	28 582	2 047	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 261.91				84%	24 009			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 370.86				48%	13 719			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 382.72					68 357			
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.97	172.51	127.80	44.71	857.37	635.17	222.21	12.51	7.12	9 528	7 946	1 582	
					6.95			34.54	1	12.49			431	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			555.86				71%	5 948			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			435.31				52%	4 356			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 848.54					19 832			
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	4.97	2 713.25	179.98	29.68	13 484.85	894.50	147.51	12.51	6.93	53 772	11 190	1 022	
				2 503.59	4.13		12 442.84	20.53	3.34	12.55		41 559	258	
	Накладные расходы		83%			759.47				71%	8 128			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			594.77				52%	5 953			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 839.09					67 853			
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.47	5 502.93	806.67	80.64	24 598.10	3 605.81	360.46	12.51	7.11	113 487	45 109	2 563	
				4 615.62			20 631.82		3.19	1		65 816		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 992.82				71%	32 027			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 343.78				52%	23 457			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 934.70					168 971			
5.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя ( применительно), 1 м3 утеплителя	30	47.52	20.14	27.38	1 425.60	604.08	821.52	12.51	5.32	11 928	7 557	4 370	
					3.42			102.72	2.36	12.51			1 285	
	Объем: 200*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			763.34				92%	8 135			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			388.74				44%	3 890			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 577.68					23 953			
6.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	30	202.86	119.97	82.89	6 085.67	3 599.04	2 486.63	12.51	6.94	62 281	45 024	17 257	
									17.02	1				
	Объем: 200*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 239.14				77%	34 668			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 159.42				48%	21 612			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 484.23					118 561			
7.	Цена поставщика. 
Минвата типа  PAROC UNC 37, м3	30.6	378.57			11 584.29			1	1	51 898			
				378.57			11 584.29		4.48	1		51 898		
	Объем: 200*0.15*1.02													
	Поправки: М: =1600*1.06/4.48	
8.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2	286.73	122.64	1.26	573.46	245.27	2.53	12.51	7.2	3 982	3 068	18	
				162.83			325.66		2.75	1		896		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			228.10				79%	2 424			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			156.97				51%	1 565			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					958.53					7 970			
9.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	250	7.04			1 760.00					5 420			
				7.04			1 760.00		21.68			5 420		
	Объем: 200*1.25													
10.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.2	6 775.72	1 449.90	67.19	1 355.14	289.98	13.44	12.51	7.02	8 034	3 628	94	
				5 258.63			1 051.73		4.1	1		4 312		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			240.68				71%	2 576			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.49				52%	1 887			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 784.31					12 496			
11.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.6	9 291.30	1 358.31	34.61	5 574.78	814.99	20.77	12.51	6.98	24 368	10 195	145	
				7 898.38			4 739.03		2.96	1		14 028		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			676.44				71%	7 238			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			529.74				52%	5 301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 780.97					36 908			
12.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.15	4 519.16	360.82	36.65	677.87	54.12	5.50	12.51	7.07	3 251	677	39	
				4 121.69			618.25		4.1	1		2 535		
	Накладные расходы		83%			44.92				71%	481			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.18				52%	352			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					757.97					4 084			
13.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	1.65	1 615.27	301.17	30.24	2 665.20	496.93	49.90	12.51	6.11	14 487	6 217	305	
				1 283.86	5.99		2 118.37	9.88	3.76	12.52		7 965	124	
	Накладные расходы		86%			435.86				73%	4 629			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			354.77				56%	3 551			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 455.82					22 667			
14.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.07	2 618.75	2 607.40	11.35	183.31	182.52	0.79	12.51	4.05	2 287	2 283	3	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			151.49				71%	1 621			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			118.64				52%	1 187			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453.44					5 095			
15.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	7	576.22	69.00	29.78	4 033.51	483.00	208.43	12.51	6.53	16 962	6 042	1 361	
				477.44	2.08		3 342.08	14.53	2.86	12.51		9 558	182	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			527.38				90%	5 602			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			268.67				43%	2 676			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 829.56					25 240			
16.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	6.3	1 365.61			8 603.34					16 881			
				1 365.61			8 603.34		2 679.54			16 881		
17.	ТЕР 20-02-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм ( прим.), 1 решетка	14	85.20	12.80	4.04	1 192.76	179.19	56.53	12.51	5.25	11 334	2 242	297	
				68.36			957.04		9.19	1		8 795		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			206.07				98%	2 197			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			127.22				56%	1 256			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 526.05					14 787			
18.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.25	257.63	231.54	26.09	64.41	57.89	6.52	12.51	6.47	766	724	42	
					10.34			2.59	1	12.53			32	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			51.41				72%	544			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			48.38				64%	484			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.20					1 794			
19.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карниза ( применительно), 100 м2 потолка	0.25	10 259.57	603.91	84.83	2 564.89	150.98	21.21	12.52	6.76	10 169	1 890	143	
				9 570.83	3.78		2 392.71	0.94	3.4	12.5		8 135	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			161.04				90%	1 712			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			82.04				43%	818			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 807.96					12 699			
20.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами карниза ( применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	978.00	299.35	6.74	244.50	74.84	1.68	12.51	7.14	1 392	936	12	
				671.92	0.16		167.98	0.04	2.64	12.46		443	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			71.14				80%	750			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			35.19				37%	347			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					350.83					2 488			
21.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	13.419	221.62	101.80	102.69	2 973.86	1 366.03	1 377.96	12.51	3.39	22 169	17 089	4 671	
				17.13	1.45		229.87	19.46	1.78	12.56		409	244	
	Объем: 497*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 246.94				77%	13 346			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			831.29				48%	8 320			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 052.10					43 835			
22.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	277.7733	36.04			10 010.95					41 808			
				36.04			10 010.95		150.51			41 808		
	Объем: 13.419*20.7													
23.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.97	286.73	122.64	1.26	1 425.04	609.50	6.27	12.51	7.2	9 896	7 625	45	
				162.83			809.27		2.75	1		2 225		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			566.84				79%	6 024			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			390.08				51%	3 889			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 381.96					19 809			
24.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	621.25	13.13			8 157.01					26 590			
				13.13			8 157.01		42.8			26 590		
	Объем: 497*1.25													
25.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.97	8 171.06	405.87	165.99	40 610.15	2 017.17	824.96	12.52	6.6	203 677	25 255	5 445	
				7 599.20	14.91		37 768.02	74.12	4.58	12.5		172 978	926	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 258.59				92%	24 087			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 150.21				44%	11 520			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44 018.95					239 283			
26.	Цена поставщика. 
Коньковая планка, м	55	39.08			2 149.67			1	1	9 631			
				39.08			2 149.67		4.48	1		9 631		
	Поправки: М: =170*1.03/4.48	
27.	Цена поставщика. 
Примыкания к трубам ветканалов, стенам, м	12	34.49			413.84			1	1	1 854			
				34.49			413.84		4.48	1		1 854		
	Поправки: М: =150*1.03/4.48	
28.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (применительно), 100 м ограждения	0.8	4 972.00	72.11	75.20	3 977.60	57.68	60.16	12.51	6.29	14 493	722	378	
				4 824.69	5.48		3 859.75	4.38	3.47	12.5		13 393	55	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			67.02				92%	715			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			34.13				44%	342			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 078.76					15 550			
29.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.64	75.57	75.35	0.22	123.93	123.57	0.36	12.51	4.09	1 547	1 546	1	
									1	1				
	Объем: 82*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			102.56				71%	1 098			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.32				52%	804			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.81					3 449			
30.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.82	8 813.16	326.90	31.86	7 226.79	268.06	26.13	12.51	6.89	25 440	3 353	180	
				8 454.40	3.03		6 932.61	2.48	3.16	12.48		21 907	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			292.18				92%	3 113			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			148.80				44%	1 489			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 667.77					30 042			
31.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	0.328	11 907.97	1 173.45	33.16	3 905.81	384.89	10.88	12.51	7.14	14 054	4 815	78	
				10 701.36	3.78		3 510.05	1.24	2.61	12.5		9 161	15	
	Объем: 82*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			417.02				92%	4 444			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			212.37				44%	2 125			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 535.20					20 623			
32.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.136	219.24	204.34	14.90	29.82	27.79	2.03	12.52	7.17	362	348	15	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			29.46				90%	313			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			15.01				43%	150			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.28					825			
33.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.136	373.54	335.71	26.60	50.80	45.66	3.62	12.52	7.17	604	572	26	
				11.23			1.53		4.14	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			48.40				90%	515			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			24.66				43%	246			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.86					1 365			
34.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.05984	23 811.97			1 424.91					2 864			
				23 811.97			1 424.91		47 861.13			2 864		
	Объем: 0.136*0.44													
35.	ТЕРр 58-10-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	0.5	7 879.49	801.83	8.10	3 939.75	400.92	4.05	12.51	7.18	14 270	5 015	29	
				7 069.56			3 534.78		2.61	1		9 226		
	Накладные расходы		83%			332.76				71%	3 561			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			260.60				52%	2 608			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 533.11					20 438			
36.	ТЕРр 58-10-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.12	6 366.80	1 213.61	8.10	764.02	145.63	0.97	12.51	7.18	3 267	1 822	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			120.87				71%	1 294			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.66				52%	947			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					979.55					5 508			
37.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
38.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
39.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.6	1 357.93	327.73	1.01	814.76	196.64	0.61	12.51	7.2	5 076	2 460	4	
				1 029.19			617.51		4.23	1		2 612		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			163.21				71%	1 747			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.82				52%	1 279			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.79					8 102			
40.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	12.51	6.18	3 367	2 759	62	
				2 806.54	60.12		112.26	2.40	4.86	12.52		546	30	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			173.89				66%	1 841			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.45				50%	1 395			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.22					6 602			
41.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.168	3 649.31			613.08					2 315			
				3 649.31			613.08		13 782.4			2 315		
	Объем: 0.04*4200													
42.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 8 каналов), 100 м труб	0.04	32 504.08	21 309.05	662.76	1 300.16	852.36	26.51	12.51	6.18	12 874	10 663	164	
				10 532.27	157.78		421.29	6.31	4.86	12.52		2 047	79	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			669.76				66%	7 090			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			540.96				50%	5 371			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 510.88					25 335			
43.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.616	3 649.31			2 247.97					8 490			
				3 649.31			2 247.97		13 782.4			8 490		
	Объем: 0.04*2200*7													
44.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.156	1 567.41	240.58	37.36	244.52	37.53	5.83	12.52	6.66	1 553	470	39	
				1 289.47	2.11		201.16	0.33	5.19	12.52		1 044	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			37.48				84%	398			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.72				48%	228			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					304.72					2 179			
45.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.24	2 412.79	1 295.60	2.05	579.07	310.94	0.49	12.51	4.04	5 024	3 890	2	
				1 115.14			267.63		4.23	1		1 132		
	Накладные расходы		79%			245.64				67%	2 606			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			155.47				40%	1 556			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					980.18					9 186			
46.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.24	2 291.60	114.18	14.24	549.98	27.40	3.42	12.51	7.11	1 795	343	24	
				2 163.18			519.16		2.75	1		1 428		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			26.03				80%	274			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.88				37%	127			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					588.89					2 196			
47.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	23.68	7.34		7.34	173.71		173.71		5.54	962		962	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
48.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	23.68	26.50		26.50	627.52		627.52		5.54	3 476		3 476	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	185 756.08	21 803.03	8 057.37			892 263	272 779	46 914	
			155 895.71	296.49				572 566	3 709	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	184 563.32	21 623.84	8 000.84			880 929	270 537	46 617	
			154 938.67	296.49				563 771	3 709	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	46 965.06					167 751			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 44; %=71 - по стр. 2-4, 10-12, 14, 29, 35-39; %=92 - по стр. 5, 25, 28, 30, 31; %=77 - по стр. 6, 21; %=79 - по стр. 8, 23; %=73 - по стр. 13; %=90 - по стр. 15, 19, 32, 33; %=72 - по стр. 18; %=80 - по стр. 20, 46; %=66 - по стр. 40, 42; %=67 - по стр. 45)	20 007.53					213 468			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 21, 44; %=52 - по стр. 2-4, 10-12, 14, 29, 35-39; %=44 - по стр. 5, 25, 28, 30, 31; %=51 - по стр. 8, 23; %=56 - по стр. 13; %=43 - по стр. 15, 19, 32, 33; %=64 - по стр. 18; %=37 - по стр. 20, 46; %=50 - по стр. 40, 42; %=40 - по стр. 45)	13 390.84					133 924			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	217 961.69					1 228 321			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 192.76	179.19	56.53			11 334	2 242	297	
			957.04					8 795		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 17)	206.07					2 197			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 17)	127.22					1 256			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 526.05					14 787			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	219 487.74					1 243 108			
	Строительный контроль 2,14 %	4 697.04					26 603			
	Итого со строительным контролем	224 184.78					1 269 711			
	Непредвиденные расходы 2%	4 483.70					25 394			
	Итого с непредвиденными раходами	228 668.48					1 295 105			
	НДС	41 160.33					233 119			
	Всего с НДС	269 828.81					1 528 224			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 213.60					215 665			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 518.06					135 180			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)