«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»
С.Б. Русович	Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»
Ю.С. Королев	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-7	
(Локальный сметный расчет)
	
на капитальный ремонт многоквартирного дома во исполнении решения суда (крыша, фасад, подъезд, освещение мест общего пользования, подвал, замена канализации в подвале)  	
по адресу: г. Калининград, ул. Менделеева, 80.	

	

	
Сметная стоимость:	1 422.222	тыс. руб.	
монтажных работ:	32.562	тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость:	2.250	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	303.994	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.63	553.31	459.71	93.60	901.90	749.33	152.57	14.4	6.14	11 727	10 790	937	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			741.84				99%	10 682			
			=(110*0.9)							=(110*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			449.60				60%	6 474			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					2 093.33					28 883			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.63	172.51	127.80	44.71	281.19	208.31	72.88	14.41	7.71	3 564	3 002	562	
					6.95			11.33	1	14.38			163	
	Накладные расходы		83%			182.30				83%	2 627			
	Сметная прибыль		65%			142.77				65%	2 057			
	Всего с НР и СП					606.26					8 248			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	1.63	2 713.25	179.98	29.68	4 422.60	293.37	48.38	14.41	7.81	17 909	4 227	378	
				2 503.59	4.13		4 080.85	6.73	3.26	14.44		13 304	97	
	Накладные расходы		83%			249.08				83%	3 589			
	Сметная прибыль		65%			195.07				65%	2 811			
	Всего с НР и СП					4 866.75					24 309			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.14	5 502.93	806.67	80.64	6 273.34	919.60	91.93	14.41	8	31 351	13 251	735	
				4 615.62			5 261.81		3.3	1		17 364		
	Объем: 163*0.7													
	Накладные расходы		83%			763.27				83%	10 998			
	Сметная прибыль		65%			597.74				65%	8 613			
	Всего с НР и СП					7 634.35					50 962			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.04	6 775.72	1 449.90	67.19	271.03	58.00	2.69	14.4	7.93	1 746	835	21	
				5 258.63			210.35		4.23	1		890		
	Накладные расходы		83%			48.14				83%	693			
	Сметная прибыль		65%			37.70				65%	543			
	Всего с НР и СП					356.87					2 982			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.32	9 291.30	1 358.31	34.61	2 973.22	434.66	11.08	14.4	7.89	13 929	6 259	87	
				7 898.38			2 527.48		3	1		7 582		
	Накладные расходы		83%			360.77				83%	5 195			
	Сметная прибыль		65%			282.53				65%	4 068			
	Всего с НР и СП					3 616.52					23 192			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.12	4 519.16	360.82	36.65	542.30	43.30	4.40	14.4	7.97	2 736	623	35	
				4 121.69			494.60		4.2	1		2 077		
	Накладные расходы		83%			35.94				83%	517			
	Сметная прибыль		65%			28.15				65%	405			
	Всего с НР и СП					606.38					3 658			
	
8.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (кобылок), 1 шт.	18	162.60	38.37	35.62	2 926.80	690.66	641.16	14.4	7.97	21 818	9 946	5 110	
				88.61			1 594.98		4.24	1		6 763		
	Накладные расходы		83%			573.25				83%	8 255			
	Сметная прибыль		65%			448.93				65%	6 465			
	Всего с НР и СП					3 948.98					36 538			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.421	221.62	101.80	102.69	758.15	348.25	351.29	14.4	3.55	6 390	5 015	1 247	
				17.13	1.45		58.60	4.96	2.19	14.47		128	72	
	Объем: 163*0.7+114*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			317.89				90%	4 578			
			=(100*0.9)							=(100*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			211.93				60%	3 052			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					1 287.97					14 021			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	70.815	36.04			2 552.17					12 733			
				36.04			2 552.17		179.8			12 733		
	Объем: 3.421*20.7													
	
11.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.63	286.73	122.64	1.26	467.37	199.90	2.06	14.4	8.08	3 652	2 879	17	
				162.83			265.41		2.85	1		756		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			185.91				93%	2 677			
			=(103*0.9)							=(103*0.9)				
	Сметная прибыль		64%			127.94				64%	1 843			
			=(75*0.85)							=(75*0.85)				
	Всего с НР и СП					781.21					8 172			
	
12.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	203.75	13.13			2 675.24					8 769			
				13.13			2 675.24		43.04			8 769		
	Объем: 163*1.25													
	
13.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.49	753	751	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				83%	623			
	Сметная прибыль		65%			33.90				65%	488			
	Всего с НР и СП					129.56					1 864			
	
14.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.03	4 110	1 987	419	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.88	14.4		1 704	60	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				106%	2 170			
			=(118*0.9)							=(118*0.9)				
	Сметная прибыль		54%			76.76				54%	1 105			
			=(63*0.85)							=(63*0.85)				
	Всего с НР и СП					1 016.67					7 385			
	
15.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.8424	3 070.76			2 586.81					4 237			
				3 070.76			2 586.81		5 029.56			4 237		
	Объем: 0.54*0.78*2													
	
16.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.03	373.54	335.71	26.60	11.21	10.07	0.80	14.41	8.05	153	145	6	
				11.23			0.34		4.11	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.67				106%	154			
			=(118*0.9)							=(118*0.9)				
	Сметная прибыль		54%			5.44				54%	78			
			=(63*0.85)							=(63*0.85)				
	Всего с НР и СП					27.32					385			
	
17.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0132	23 811.97			314.32					609			
				23 811.97			314.32		46 126.25			609		
	Объем: 0.03*0.44													
	
18.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок(карниз), 100 м2 подшивки	0.21	257.63	231.54	26.09	54.10	48.62	5.48	14.4	7.36	741	700	40	
					10.34			2.17	1	14.42			31	
	Объем: 42*0.5													
	Накладные расходы		85%			43.17				85%	621			
	Сметная прибыль		80%			40.63				80%	585			
	Всего с НР и СП					137.90					1 947			
	
19.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка потолков досками обшивки (карниз), 100 м2 потолка	0.21	10 259.57	603.91	84.83	2 154.51	126.82	17.81	14.41	7.39	9 697	1 827	132	
				9 570.83	3.78		2 009.87	0.79	3.85	14.39		7 738	11	
	Объем: 42*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			135.27				106%	1 948			
			=(118*0.9)							=(118*0.9)				
	Сметная прибыль		54%			68.91				54%	993			
			=(63*0.85)							=(63*0.85)				
	Всего с НР и СП					2 358.69					12 638			
	
20.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	1 316.51	347.48	6.74	276.47	72.97	1.41	14.4	8.02	1 567	1 051	11	
				962.29	0.16		202.08	0.03	2.5	14.31		505		
	Объем: 42*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			69.35				95%	998			
			=(105*0.9)							=(105*0.9)				
	Сметная прибыль		47%			34.31				47%	494			
			=(55*0.85)							=(55*0.85)				
	Всего с НР и СП					380.13					3 059			
	
21.	ТЕР 12-01-023-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	1.63	9 809.79	434.32	165.99	15 989.95	707.94	270.56	14.41	7.09	83 124	10 201	1 918	
				9 209.48	14.91		15 011.45	24.31	4.73	14.39		71 004	350	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			790.83				108%	11 395			
			=(120*0.9)							=(120*0.9)				
	Сметная прибыль		55%			402.74				55%	5 803			
			=(65*0.85)							=(65*0.85)				
	Всего с НР и СП					17 183.52					100 322			
	
22.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	16.3	137.86			2 247.12					8 853			
				137.86			2 247.12		543.11			8 853		
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.32	4 972.00	72.11	75.20	1 591.04	23.07	24.06	14.4	6.73	6 253	332	162	
				4 824.69	5.48		1 543.90	1.75	3.73	14.38		5 759	25	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			26.81				108%	386			
			=(120*0.9)							=(120*0.9)				
	Сметная прибыль		55%			13.65				55%	196			
			=(65*0.85)							=(65*0.85)				
	Всего с НР и СП					1 631.50					6 835			
	
24.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.352	2 956.30	374.76	6.66	1 040.62	131.92	2.34	14.4	7.79	4 356	1 900	18	
				2 574.88	1.03		906.36	0.36	2.69	14.48		2 438	5	
	Накладные расходы		83%			109.79				83%	1 581			
	Сметная прибыль		65%			85.98				65%	1 238			
	Всего с НР и СП					1 236.39					7 175			
	
25.	ТЕРр 58-20-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство примыкания из листовой стали, к каменным стенам(перепад), 100 м	0.06	1 918.22	590.15	4.67	115.09	35.41	0.28	14.4	7.81	725	510	2	
				1 323.40	0.65		79.40	0.04	2.68	14.34		213	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			29.42				83%	424			
	Сметная прибыль		65%			23.04				65%	332			
	Всего с НР и СП					167.56					1 481			
	
26.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.4085	75.57	75.35	0.22	30.87	30.78	0.09	14.4	5.59	444	443	1	
									1	1				
	Объем: 9.7*2+9.62+2.72+3.96+2.95+2.2													
	Накладные расходы		83%			25.55				83%	368			
	Сметная прибыль		65%			20.01				65%	288			
	Всего с НР и СП					76.42					1 100			
	
27.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.4085	8 813.16	326.90	31.86	3 600.18	133.54	13.02	14.4	7.48	12 934	1 923	97	
				8 454.40	3.03		3 453.62	1.24	3.16	14.36		10 913	18	
	Объем: 9.7*2+9.62+2.72+3.96+2.95+2.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			145.56				108%	2 096			
			=(120*0.9)							=(120*0.9)				
	Сметная прибыль		55%			74.13				55%	1 068			
			=(65*0.85)							=(65*0.85)				
	Всего с НР и СП					3 819.87					16 098			
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.39	7 415.77	333.04	13.17	2 892.15	129.89	5.14	14.4	8.06	9 246	1 870	41	
				7 069.56			2 757.13		2.66	1		7 334		
	Объем: 6*6.5													
	Накладные расходы		83%			107.81				83%	1 552			
	Сметная прибыль		65%			84.43				65%	1 216			
	Всего с НР и СП					3 084.39					12 014			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	14.4	8.06	2 440	999	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Объем: 6*2													
	Накладные расходы		83%			57.60				83%	829			
	Сметная прибыль		65%			45.11				65%	649			
	Всего с НР и СП					790.49					3 919			
	
30.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.06	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				83%	344			
	Сметная прибыль		65%			18.74				65%	270			
	Всего с НР и СП					318.96					1 651			
	
31.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	14.4	8.06	1 036	415	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				83%	344			
	Сметная прибыль		65%			18.74				65%	270			
	Всего с НР и СП					565.85					1 650			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	14.4	8.08	2 150	1 133	2	
				1 029.19			247.01		4.11	1		1 015		
	Накладные расходы		83%			65.29				83%	940			
	Сметная прибыль		65%			51.13				65%	736			
	Всего с НР и СП					442.32					3 827			
	
33.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной ( мауэрлаты), м3 кладки	0.096	1 615.27	301.17	30.24	155.07	28.91	2.90	14.4	6.44	924	416	19	
				1 283.86	5.99		123.25	0.58	3.97	14.41		489	8	
	Объем: 1*0.4*4*0.06													
	Накладные расходы		86%			25.36				86%	365			
	Сметная прибыль		70%			20.64				70%	297			
	Всего с НР и СП					201.07					1 585			
	
34.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.028	8 572.20	5 513.35	252.31	240.02	154.37	7.06	14.4	6.63	2 664	2 223	47	
				2 806.54	60.12		78.58	1.68	5.01	14.42		394	24	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			121.72				78%	1 753			
	Сметная прибыль		63%			98.31				63%	1 416			
	Всего с НР и СП					460.05					5 832			
	
35.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1176	3 649.31			429.16					1 797			
				3 649.31			429.16		15 278.49			1 797		
	Объем: 0.028*4200													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб	0.028	23 217.20	15 220.75	473.40	650.08	426.18	13.26	14.4	6.63	7 280	6 137	88	
				7 523.05	112.70		210.65	3.16	5.01	14.41		1 055	45	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			334.89				78%	4 822			
	Сметная прибыль		63%			270.48				63%	3 895			
	Всего с НР и СП					1 255.45					15 997			
	
37.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.308	3 649.31			1 123.99					4 706			
				3 649.31			1 123.99		15 278.49			4 706		
	Объем: 0.028*2200*5													
	
38.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.064	2 412.79	1 295.60	2.05	154.42	82.92	0.13	14.4	5.48	1 493	1 194	1	
				1 115.14			71.37		4.18	1		298		
	Накладные расходы		79%			65.51				79%	943			
	Сметная прибыль		50%			41.46				50%	597			
	Всего с НР и СП					261.39					3 033			
	
39.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(прим) Устройство оголовка, 1 м3	0.108	1 567.41	240.58	37.36	169.28	25.98	4.03	14.41	7.23	1 111	374	29	
				1 289.47	2.11		139.26	0.23	5.08	14.41		707	3	
	Объем: 1.2*0.9*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			25.95				99%	373			
			=(110*0.9)							=(110*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			15.73				60%	226			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					210.95					1 710			
	
40.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(трубы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.064	2 291.60	114.18	14.24	146.66	7.31	0.91	14.4	8	503	105	7	
				2 163.18			138.44		2.82	1		390		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.94				95%	100			
			=(105*0.9)							=(105*0.9)				
	Сметная прибыль		47%			3.44				47%	49			
			=(55*0.85)							=(55*0.85)				
	Всего с НР и СП					157.04					652			
	
	РЕМОНТ ЧЕРДАЧНОГО  ПОКРЫТИЯ	
	
41.	ТЕРр 57-8-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок, 100 м2 пола	0.3063	7 090.73	532.56	86.24	2 171.89	163.12	26.42	14.41	7.93	9 042	2 351	209	
				6 471.93	6.07		1 982.35	1.86	3.27	14.43		6 482	27	
	Накладные расходы		80%			131.98				80%	1 902			
	Сметная прибыль		68%			112.19				68%	1 617			
	Всего с НР и СП					2 416.06					12 561			
	
42.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.6126	221.62	101.80	102.69	135.76	62.36	62.91	14.4	3.55	1 144	898	223	
				17.13	1.45		10.49	0.89	2.19	14.47		23	13	
	Объем: 30.63*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			56.93				90%	820			
			=(100*0.9)							=(100*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			37.95				60%	547			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					230.64					2 511			
	
43.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	12.68082	36.04			457.02					2 280			
				36.04			457.02		179.8			2 280		
	Объем: 0.6126*20.7													
	
44.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	11.5	7.56		7.56	86.96		86.96		6.07	528		528	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
45.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	11.5	27.63		27.63	317.72		317.72		6.07	1 929		1 929	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	66 842.54	6 743.43	2 303.70			326 190	97 127	15 075	
			57 795.39	66.26				213 976	953	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	66 842.54	6 743.43	2 303.70			326 190	97 127	15 075	
			57 795.39	66.26				213 976	953	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	12 385.83					43 984			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 39; %=83 - по стр. 2-8, 13, 24-26, 28-32; %=90 - по стр. 9, 42; %=93 - по стр. 11; %=106 - по стр. 14, 16, 19; %=85 - по стр. 18; %=95 - по стр. 20, 40; %=108 - по стр. 21, 23, 27; %=86 - по стр. 33; %=78 - по стр. 34, 36; %=79 - по стр. 38; %=80 - по стр. 41)	6 086.60					87 666			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 9, 39, 42; %=65 - по стр. 2-8, 13, 24-26, 28-32; %=64 - по стр. 11; %=54 - по стр. 14, 16, 19; %=80 - по стр. 18; %=47 - по стр. 20, 40; %=55 - по стр. 21, 23, 27; %=70 - по стр. 33; %=63 - по стр. 34, 36; %=50 - по стр. 38; %=68 - по стр. 41)	4 220.17					60 783			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	77 149.31					474 639			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	77 149.31					474 639			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 651.00					10 157			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	78 800.31					484 796			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	1 576.01					9 696			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	80 376.32					494 492			
	НДС	14 467.74					89 009			
	ВСЕГО С НДС	94 844.06					583 501			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 086.60					87 666			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 220.17					60 783			
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
46.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.88	1 213.62	458.23	8.86	3 495.23	1 319.70	25.52	14.41	8.06	30 080	19 017	206	
				746.53			2 150.01		5.05	1		10 858		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 451.67				110%	20 919			
			=(122*0.9)							=(122*0.9)				
	Сметная прибыль		68%			897.40				68%	12 932			
			=(80*0.85)							=(80*0.85)				
	Всего с НР и СП					5 844.30					63 930			
	
47.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.28	63.27	49.68	13.59	17.72	13.91	3.81	14.4	2.12	208	200	8	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			10.85				78%	156			
	Сметная прибыль		50%			6.96				50%	100			
	Всего с НР и СП					35.52					464			
	
48.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.28	4 688.98	197.81	4 246.36	1 312.91	55.39	1 188.98	14.41	3.72	5 508	798	4 423	
				244.81	143.10		68.55	40.07	4.18	14.41		287	577	
	Накладные расходы		78%			74.46				78%	1 073			
	Сметная прибыль		50%			47.73				50%	688			
	Всего с НР и СП					1 435.10					7 268			
	
49.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.068	5 885.40	3 188.72	2.53	400.21	216.83	0.17	14.4	5.49	3 889	3 122	1	
				2 694.15			183.20		4.18	1		766		
	Объем: 34*0.2													
	Накладные расходы		79%			171.30				79%	2 466			
	Сметная прибыль		50%			108.42				50%	1 561			
	Всего с НР и СП					679.92					7 916			
	
50.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.6	3 222.10	1 873.08	1.32	5 155.36	2 996.93	2.11	14.4	5.49	52 181	43 156	12	
				1 347.70			2 156.32		4.18	1		9 013		
	Накладные расходы		79%			2 367.57				79%	34 093			
	Сметная прибыль		50%			1 498.47				50%	21 578			
	Всего с НР и СП					9 021.40					107 852			
	
51.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.3	37.19	25.77		85.54	59.27		14.41	1	996	854		
				11.42			26.27		5.42	1		142		
	Накладные расходы		86%			50.97				86%	734			
	Сметная прибыль		70%			41.49				70%	598			
	Всего с НР и СП					178.00					2 328			
	
52.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.68	2 074.12	832.23	83.91	5 558.65	2 230.38	224.89	14.4	8.91	47 093	32 117	2 004	
				1 157.98	39.06		3 103.39	104.69	4.18	14.39		12 972	1 506	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 218.32				95%	31 942			
			=(105*0.9)							=(105*0.9)				
	Сметная прибыль		47%			1 097.48				47%	15 803			
			=(55*0.85)							=(55*0.85)				
	Всего с НР и СП					8 874.45					94 838			
	
	Козырек	
	
53.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.12	2 956.30	374.76	6.66	354.76	44.97	0.80	14.4	7.79	1 485	648	6	
				2 574.88	1.03		308.99	0.12	2.69	14.48		831	2	
	Накладные расходы		83%			37.42				83%	540			
	Сметная прибыль		65%			29.31				65%	423			
	Всего с НР и СП					421.49					2 447			
	
54.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.024	164.91	119.07	45.84	3.96	2.86	1.10	14.4	6.14	48	41	7	
									1	1				
	Объем: 2*1.2													
	Накладные расходы		99%			2.83				99%	41			
			=(110*0.9)							=(110*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			1.72				60%	25			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					8.51					113			
	
55.	ТЕРр 58-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2, 100 мест	0.05	708.74	426.76	33.33	35.44	21.34	1.67	14.4	4.61	382	307	8	
				248.65	3.60		12.43	0.18	5.43	14.38		68	3	
	Накладные расходы		83%			17.86				83%	257			
	Сметная прибыль		65%			13.99				65%	202			
	Всего с НР и СП					67.29					841			
	
56.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.024	1 471.85	286.74	271.15	35.32	6.88	6.51	14.41	5.75	254	99	37	
				913.96	30.53		21.94	0.73	5.35	14.4		117	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			8.22				108%	119			
			=(120*0.9)							=(120*0.9)				
	Сметная прибыль		55%			4.19				55%	61			
			=(65*0.85)							=(65*0.85)				
	Всего с НР и СП					47.72					433			
	
57.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.024	180.53	29.88	5.06	4.33	0.72	0.12	14.4	8.06	33	10	1	
				145.59			3.49		6.29	1		22		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			0.78				108%	11			
			=(120*0.9)							=(120*0.9)				
	Сметная прибыль		55%			0.40				55%	6			
			=(65*0.85)							=(65*0.85)				
	Всего с НР и СП					5.50					49			
	
58.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0.024	478.96	164.81	58.46	11.50	3.96	1.40	14.4	5.68	96	57	8	
				255.69	3.78		6.14	0.09	5.04	14.39		31	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4.37				108%	63			
			=(120*0.9)							=(120*0.9)				
	Сметная прибыль		55%			2.23				55%	32			
			=(65*0.85)							=(65*0.85)				
	Всего с НР и СП					18.10					191			
	
59.	ТССЦ 101-6061 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Биполь ЭПП, м2	2.784	22.92			63.81					279			
				22.92			63.81		100.37			279		
	Объем: 2.4*1.16													
	
60.	ТССЦ 101-6062 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Биполь ЭКП, м2	2.736	25.67			70.23					309			
				25.67			70.23		112.98			309		
	Объем: 2.4*1.14													
	
61.	ТЕР 12-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.02	6 995.33	292.34	264.75	139.91	5.85	5.30	14.41	3.57	514	84	19	
				6 438.24	4.53		128.76	0.09	3.19	14.4		411	1	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1746:[ М-(1693.44=6.72*252) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			6.42				108%	92			
			=(120*0.9)							=(120*0.9)				
	Сметная прибыль		55%			3.27				55%	47			
			=(65*0.85)							=(65*0.85)				
	Всего с НР и СП					149.59					653			
	
62.	ТССЦ 101-6062 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Биполь ЭКП, м2	5.04	25.67			129.38					569			
				25.67			129.38		112.98			569		
	Объем: 2.*2.52													
	
63.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных(низ козырька), 100 м2	0.024	188.95	188.95		4.53	4.53		14.4	1	65	65		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			4.48				99%	64			
			=(110*0.9)							=(110*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			2.72				60%	39			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					11.73					168			
	
64.	ТЕР 15-02-036-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг(низ козырька), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.024	15 695.16	4 484.39	164.26	376.68	107.63	3.94	14.4	6.6	3 055	1 550	26	
				11 046.51	50.01		265.12	1.20	5.58	14.42		1 479	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			103.39				95%	1 489			
			=(105*0.9)							=(105*0.9)				
	Сметная прибыль		47%			51.15				47%	736			
			=(55*0.85)							=(55*0.85)				
	Всего с НР и СП					531.22					5 280			
	
65.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.68	2 291.60	114.18	14.24	6 141.49	306.01	38.16	14.4	8	21 060	4 407	305	
				2 163.18			5 797.32		2.82	1		16 348		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			290.71				95%	4 187			
			=(105*0.9)							=(105*0.9)				
	Сметная прибыль		47%			143.82				47%	2 071			
			=(55*0.85)							=(55*0.85)				
	Всего с НР и СП					6 576.02					27 318			
	
	Отмостка	
	
66.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций	0.014	2 714.76	666.84	2 047.92	38.01	9.34	28.67	14.41	6.11	310	135	175	
					258.98			3.63	1	14.39			52	
	Объем: 14*1*0.1													
	Накладные расходы		104%			13.49				104%	194			
	Сметная прибыль		60%			7.78				60%	112			
	Всего с НР и СП					59.28					617			
	
67.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.028	1 466.39	1 466.39		41.06	41.06		14.4	1	591	591		
									1	1				
	Объем: 14*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			29.56				72%	426			
			=(80*0.9)							=(80*0.9)				
	Сметная прибыль		38%			15.60				38%	225			
			=(45*0.85)							=(45*0.85)				
	Всего с НР и СП					86.23					1 241			
	
68.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	1.4	452.40	40.32	76.78	633.37	56.45	107.49	14.41	4.53	3 788	813	487	
				335.31	7.73		469.43	10.82	5.3	14.39		2 488	156	
	Объем: 14*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			74.67				111%	1 076			
			=(123*0.9)							=(123*0.9)				
	Сметная прибыль		64%			43.05				64%	620			
			=(75*0.85)							=(75*0.85)				
	Всего с НР и СП					751.09					5 484			
	
69.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	1.4	203.51	35.93	41.45	284.91	50.30	58.03	14.41	4.58	2 218	725	266	
				126.13	4.21		176.58	5.90	6.95	14.4		1 227	85	
	Объем: 14*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			62.38				111%	899			
			=(123*0.9)							=(123*0.9)				
	Сметная прибыль		64%			35.97				64%	518			
			=(75*0.85)							=(75*0.85)				
	Всего с НР и СП					383.26					3 636			
	
70.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя	1.4	730.22	37.46	0.38	1 022.31	52.44	0.53	14.4	5.17	5 498	755	3	
				692.39			969.35		4.89	1		4 740		
	Объем: 14*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			58.21				111%	838			
			=(123*0.9)							=(123*0.9)				
	Сметная прибыль		64%			33.56				64%	483			
			=(75*0.85)							=(75*0.85)				
	Всего с НР и СП					1 114.08					6 819			
	
71.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	18.12	7.56		7.56	137.02		137.02		6.07	832		832	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
72.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	18.12	27.63		27.63	500.61		500.61		6.07	3 039		3 039	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	26 054.25	7 606.75	2 336.83			184 380	109 551	11 873	
			16 110.71	167.52				62 957	2 411	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	26 054.25	7 606.75	2 336.83			184 380	109 551	11 873	
			16 110.71	167.52				62 957	2 411	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	263.42					1 157			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 46; %=78 - по стр. 47, 48; %=79 - по стр. 49, 50; %=86 - по стр. 51; %=95 - по стр. 52, 64, 65; %=83 - по стр. 53, 55; %=99 - по стр. 54, 63; %=108 - по стр. 56-58, 61; %=104 - по стр. 66; %=72 - по стр. 67; %=111 - по стр. 68-70)	7 059.94					101 677			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 46; %=50 - по стр. 47-50; %=70 - по стр. 51; %=47 - по стр. 52, 64, 65; %=65 - по стр. 53, 55; %=60 - по стр. 54, 63, 66; %=55 - по стр. 56-58, 61; %=38 - по стр. 67; %=64 - по стр. 68-70)	4 086.68					58 857			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	37 200.87					344 914			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	37 200.87					344 914			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	796.10					7 381			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	37 996.97					352 295			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	759.94					7 046			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	38 756.91					359 341			
	НДС	6 976.24					64 681			
	ВСЕГО С НДС	45 733.15					424 022			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 059.94					101 677			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 086.68					58 857			
	
	Раздел 3.  ПОДЪЕЗД	
	
73.	ТЕРр 61-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.15	3 228.83	1 908.86	21.85	484.32	286.33	3.28	14.4	7.36	5 039	4 123	24	
				1 298.12	8.66		194.72	1.30	4.58	14.42		892	19	
	Накладные расходы		79%			227.23				79%	3 272			
	Сметная прибыль		50%			143.82				50%	2 071			
	Всего с НР и СП					855.36					10 382			
	
74.	ТЕРр 61-26-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности	0.6	281.22	257.12	3.26	168.73	154.27	1.96	14.41	7.37	2 290	2 223	14	
				20.84	1.29		12.50	0.77	4.18	14.45		52	11	
	Накладные расходы		79%			122.48				79%	1 765			
	Сметная прибыль		50%			77.52				50%	1 117			
	Всего с НР и СП					368.73					5 172			
	
75.	ТЕР 13-03-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм, 100 м2 шпатлюемой поверхности	0.45	4 275.07	804.36	170.24	1 923.78	361.96	76.61	14.41	9.49	9 804	5 216	727	
				3 300.47	51.09		1 485.21	22.99	2.6	14.39		3 862	331	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			311.81				81%	4 493			
			=(90*0.9)							=(90*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			230.97				60%	3 328			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					2 466.56					17 625			
	
76.	ТЕР 15-04-005-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.48	1 049.38	199.22	12.65	503.70	95.62	6.07	14.41	8.03	2 866	1 378	49	
				837.52	0.20		402.01	0.09	3.58	14.31		1 439	1	
	Объем: 45+30*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			90.92				95%	1 310			
			=(105*0.9)							=(105*0.9)				
	Сметная прибыль		47%			44.98				47%	648			
			=(55*0.85)							=(55*0.85)				
	Всего с НР и СП					639.61					4 824			
	
77.	ТЕРр 62-7-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	1 187.23	468.90	9.34	534.25	211.01	4.20	14.41	7.81	4 018	3 041	33	
				708.99	1.29		319.05	0.58	2.96	14.45		944	8	
	Накладные расходы		80%			169.27				80%	2 439			
	Сметная прибыль		50%			105.80				50%	1 525			
	Всего с НР и СП					809.32					7 982			
	
78.	ТЕРр 61-5-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Ремонт штукатурки потолков  по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.1	5 399.98	2 430.09	23.48	540.00	243.01	2.35	14.41	7.36	5 060	3 502	17	
				2 946.41	9.30		294.64	0.93	5.23	14.43		1 541	13	
	Накладные расходы		79%			192.71				79%	2 777			
	Сметная прибыль		50%			121.97				50%	1 758			
	Всего с НР и СП					854.68					9 594			
	
79.	ТЕР 15-04-005-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	1 154.69	222.32	14.16	173.20	33.35	2.12	14.41	8.03	991	481	17	
				918.21	0.20		137.73	0.03	3.58	14.31		493		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			31.71				95%	457			
			=(105*0.9)							=(105*0.9)				
	Сметная прибыль		47%			15.69				47%	226			
			=(55*0.85)							=(55*0.85)				
	Всего с НР и СП					220.60					1 674			
	
80.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.03	6 374.88	3 642.90	37.83	191.25	109.29	1.13	14.41	7.36	1 921	1 575	8	
				2 694.15	14.99		80.82	0.45	4.18	14.43		338	6	
	Объем: 30*0.1													
	Накладные расходы		79%			86.69				79%	1 249			
	Сметная прибыль		50%			54.87				50%	791			
	Всего с НР и СП					332.81					3 960			
	
	лестница	
	
81.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.06	6 788.55	2 883.33	60.42	407.31	173.00	3.63	14.4	7.83	3 258	2 491	28	
				3 844.80	7.88		230.69	0.47	3.2	14.43		738	7	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		76%			131.84				76%	1 898			
	Сметная прибыль		60%			104.08				60%	1 499			
	Всего с НР и СП					643.23					6 655			
	
82.	ТЕРр 62-6-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.24	717.63	192.09	7.31	172.23	46.10	1.75	14.41	7.75	1 134	664	14	
				518.23	1.29		124.38	0.31	3.67	14.45		456	4	
	Накладные расходы		80%			37.13				80%	534			
	Сметная прибыль		50%			23.21				50%	334			
	Всего с НР и СП					232.56					2 002			
	
83.	ТЕРр 61-5-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Ремонт штукатурки потолков (лестница) по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.08	5 399.98	2 430.09	23.48	432.00	194.41	1.88	14.41	7.36	4 048	2 801	14	
				2 946.41	9.30		235.71	0.74	5.23	14.43		1 233	11	
	Накладные расходы		79%			154.17				79%	2 221			
	Сметная прибыль		50%			97.58				50%	1 406			
	Всего с НР и СП					683.74					7 675			
	
84.	ТЕРр 62-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска масляными составами торцов лестничных маршей, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	826.50	377.70	9.34	33.06	15.11	0.37	14.4	7.81	280	218	3	
				439.46	1.29		17.58	0.05	3.4	14.45		60	1	
	Накладные расходы		80%			12.13				80%	175			
	Сметная прибыль		50%			7.58				50%	110			
	Всего с НР и СП					52.77					565			
	
85.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.054	1 143.95	891.55	252.40	61.77	48.14	13.63	14.41	7.36	794	694	100	
					100.00			5.40	1	14.43			78	
	Объем: 0.9*2*3													
	Накладные расходы		99%			53.00				99%	764			
			=(110*0.9)							=(110*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			32.12				60%	463			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					146.90					2 021			
	
86.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	5.4	102.34	34.85	32.75	552.64	188.16	176.82	14.4	7.27	4 744	2 710	1 286	
				34.75			187.65		3.99	1		749		
	Объем: 0.9*2*3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			152.41				81%	2 195			
			=(90*0.9)							=(90*0.9)				
	Сметная прибыль		72%			135.48				72%	1 951			
			=(85*0.85)							=(85*0.85)				
	Всего с НР и СП					840.52					8 890			
	
87.	Цена поставщика. 
Дверной блок стальной, м2	5.4	1 189.24			6 421.88			1	1	28 642			
				1 189.24			6 421.88		4.46	1		28 642		
	Объем: 0.9*2*3													
	Поправки: М: =5100/4.46*1.04	
	
88.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	8	7.56		7.56	60.49		60.49		6.07	367		367	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
89.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	8	27.63		27.63	221.02		221.02		6.07	1 342		1 342	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	12 881.63	2 159.76	577.31			76 598	31 117	4 043	
			10 144.57	34.11				41 439	490	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 328.99	1 971.60	400.49			71 854	28 407	2 757	
			9 956.92	34.11				40 690	490	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 421.88					28 642			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 73, 74, 78, 80, 83; %=81 - по стр. 75; %=95 - по стр. 76, 79; %=80 - по стр. 77, 82, 84; %=76 - по стр. 81; %=99 - по стр. 85)	1 621.10					23 356			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 73, 74, 77, 78, 80, 82-84; %=60 - по стр. 75, 81, 85; %=47 - по стр. 76, 79)	1 060.18					15 274			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 010.27					110 484			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	552.64	188.16	176.82			4 744	2 710	1 286	
			187.65					749		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 86)	152.41					2 195			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 86)	135.48					1 951			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	840.53					8 890			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	15 850.80					119 374			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	339.21					2 555			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	16 190.01					121 929			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	323.80					2 439			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	16 513.81					124 368			
	НДС	2 972.49					22 386			
	ВСЕГО С НДС	19 486.30					146 754			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 773.51					25 551			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 195.66					17 225			
	
	Раздел 4.  Сети электроснабжения	
	
	ВРУ	
	
90.	ТЕРм 08-03-572-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж блока  управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.	1	17.32	7.32	9.99	17.32	7.32	9.99	14.4	5.94	165	105	59	
					0.45			0.45	5.43	14.38			7	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			7.38				95%	106			
	Сметная прибыль		65%			5.05				65%	73			
	Всего с НР и СП					29.75					344			
	
91.	ТЕРм 08-03-572-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт.	1	319.79	28.07	41.64	319.79	28.07	41.64	14.4	5.94	2 009	404	247	
				250.08	1.89		250.08	1.89	5.43	14.38		1 358	27	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			28.46				95%	409			
	Сметная прибыль		65%			19.47				65%	280			
	Всего с НР и СП					367.73					2 699			
	
92.	Цена поставщика. 
Ящик наружный RH883 400х400х300, шт.	1	1 221.78			1 221.78			1	1	4 692			
				1 221.78			1 221.78		3.84	1		4 692		
	Поправки: М: =4555/3.84*1.03	
	
93.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (32 А), 1 шт.	1	127.84	23.41	4.25	127.84	23.41	4.25	14.41	5.53	792	337	24	
				100.18	0.15		100.18	0.15	4.3	14.47		431	2	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-0038:[ М-(5.80=0.95*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			22.38				95%	322			
	Сметная прибыль		65%			15.31				65%	220			
	Всего с НР и СП					165.54					1 334			
	
94.	Цена поставщика. 
Автомат, устанавливаемый на конструкции (ток 32А), шт.	1	104.61			104.61			1	1	402			
				104.61			104.61		3.84	1		402		
	Поправки: М: =390/3.84*1.03	
	
95.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (25А- 2 шт. 6А-1 шт), 1 шт.	3	100.43	18.10	1.60	301.29	54.30	4.80	14.41	4.73	1 808	783	23	
				80.73			242.19		4.14	1		1 003		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			51.59				95%	744			
	Сметная прибыль		65%			35.30				65%	509			
	Всего с НР и СП					388.17					3 061			
	
96.	Цена поставщика. 
Автомат, устанавливаемый на конструкции (ток 25 А), шт.	2	83.15			166.30			1	1	639			
				83.15			166.30		3.84	1		639		
	Поправки: М: =310/3.84*1.03	
	
97.	Цена поставщика. 
Автомат, устанавливаемый на конструкции (ток 6 А), шт.	1	69.74			69.74			1	1	268			
				69.74			69.74		3.84	1		268		
	Поправки: М: =260/3.84*1.03	
	
98.	ТЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.04	1 811.91	212.09	2.68	72.48	8.48	0.11	14.41	6.18	310	122	1	
				1 597.14	0.15		63.89	0.01	2.93	14.47		187		
	Объем: 1+3													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.07				95%	116			
	Сметная прибыль		65%			5.52				65%	79			
	Всего с НР и СП					86.06					505			
	
	Электромонтажные работы	
	
99.	ТЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Короб монтажный, длиной 2 м   ( ПВХ) прим, 100 м	0.3	1 205.33	122.81	149.94	361.60	36.84	44.98	14.4	5.71	1 616	531	257	
				932.58	6.23		279.77	1.87	2.96	14.4		828	27	
	Объем: 60/2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			36.77				95%	530			
	Сметная прибыль		65%			25.16				65%	363			
	Всего с НР и СП					423.54					2 509			
	
100.	Цена поставщика. 
Короб кабельный 20х20, м.п.	60	3.89			233.36			1	1	896			
				3.89			233.36		3.84	1		896		
	Поправки: М: =14.50/3.84*1.03	
	
101.	ТЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0.6	126.10	40.40	3.35	75.66	24.24	2.01	14.4	6.18	676	349	12	
				82.35	0.19		49.41	0.11	6.36	14.47		314	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			23.13				95%	333			
	Сметная прибыль		65%			15.83				65%	228			
	Всего с НР и СП					114.62					1 238			
	
102.	ТССЦ 501-8185 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2, 1000 м	0.06	4 806.57			288.39					288			
				4 806.57			288.39		1			288		
	
103.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.1	5 486.97	1 068.26	2 413.46	548.70	106.83	241.35	14.41	6.71	3 738	1 539	1 619	
				2 005.25	710.55		200.53	71.06	2.89	14.43		580	1 025	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			169.00				95%	2 436			
	Сметная прибыль		65%			115.63				65%	1 667			
	Всего с НР и СП					833.32					7 840			
	
104.	Цена поставщика. 
Светильник НПБ1 301, шт	10	85.57			855.65			1	1	3 286			
				85.57			855.65		3.84	1		3 286		
	Поправки: М: =319/3.84*1.03	
	
105.	Цена поставщика. 
Лампа накаливания 60 Вт IP 44, шт	10	2.42			24.17			1	1	108			
				2.42			24.17		4.46	1		108		
	Поправки: М: =9.01/3.84*1.03	
	
106.	ТЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.08	910.20	477.87	45.58	72.82	38.23	3.65	14.41	4.08	645	551	15	
				386.75	0.56		30.94	0.05	2.55	14.49		79	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			36.37				95%	524			
	Сметная прибыль		65%			24.88				65%	359			
	Всего с НР и СП					134.07					1 528			
	
107.	Цена поставщика. 
Выключатель одноклавешный открытой установки однополюсный 220В IP44, 10А, шт	8	9.66			77.25			1	1	297			
				9.66			77.25		3.84	1		297		
	Поправки: М: =36/3.84*1.03	
	
108.	Цена поставщика. 
Коробка ответвительная для открытой установки, шт	10	16.36			163.62			1	1	628			
				16.36			163.62		3.84	1		628		
	Поправки: М: =61/3.84*1.03	
	
	Прочие работы	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	5 102.37	327.72	352.78			23 263	4 721	2 257	
			4 421.86	75.59				16 284	1 091	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 102.37	327.72	352.78			23 263	4 721	2 257	
			4 421.86	75.59				16 284	1 091	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 332.71					12 296			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 90, 91, 93, 95, 98, 99, 101, 103, 106)	383.14					5 521			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 90, 91, 93, 95, 98, 99, 101, 103, 106)	262.15					3 778			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 747.66					32 562			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	5 747.66					32 562			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	123.00					697			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	5 870.66					33 259			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	117.41					665			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	5 988.07					33 924			
	НДС	1 077.85					6 106			
	ВСЕГО С НДС	7 065.92					40 030			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	383.14					5 521			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	262.15					3 778			
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП	5.62					81			
			5.62					81		
	
	Раздел 5.  ПОДВАЛ	
	
109.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.073	188.95	188.95		202.74	202.74		14.4	1	2 920	2 920		
									1	1				
	Объем: 58*1.85													
	Накладные расходы		99%			200.71				99%	2 891			
			=(110*0.9)							=(110*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			121.64				60%	1 752			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					525.10					7 563			
	
110.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.064	6 374.88	3 642.90	37.83	407.99	233.15	2.42	14.41	7.36	4 098	3 360	18	
				2 694.15	14.99		172.43	0.96	4.18	14.43		721	14	
	Накладные расходы		79%			184.95				79%	2 665			
	Сметная прибыль		50%			117.06				50%	1 687			
	Всего с НР и СП					709.99					8 450			
	
111.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	4.6	37.19	25.77		171.07	118.54		14.41	1	1 993	1 708		
				11.42			52.53		5.42	1		285		
	Накладные расходы		86%			101.94				86%	1 469			
	Сметная прибыль		70%			82.98				70%	1 196			
	Всего с НР и СП					355.99					4 657			
	
112.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
(прим)Протравка цементной кладки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.073	57.10	31.22		61.27	33.50		14.4	1	594	482		
				25.88			27.77		4.03	1		112		
	Объем: 58*1.85													
	Накладные расходы		80%			26.80				80%	386			
	Сметная прибыль		50%			16.75				50%	241			
	Всего с НР и СП					104.82					1 221			
	
113.	ТЕР 13-03-001-11 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей "Пенетроном" первый слой, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.66	100.40	84.79	15.62	66.27	55.96	10.31	14.4	2.66	833	806	27	
					0.17			0.11	2.56	14.73			2	
	Объем: (9.7*2+9.6+2.75+3.9)*1.85													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2467:[ М-(49.96=14737.00*0.00339) ];  ТССЦ 113-0122:[ М-(107.92=74944.00*0.00144) ];  ТССЦ 113-0194:[ М-(815.29=48242.00*0.0169) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			45.42				81%	654			
			=(90*0.9)							=(90*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			33.64				60%	485			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					145.33					1 972			
	
114.	Цена поставщика. 
Пенетрон (расход 1.0 кг/м2), кг	66	55.14			3 639.17			1	1	16 231			
				55.14			3 639.17		4.46	1		16 231		
	Объем: 66*1													
	Поправки: М: =232*1.06/4.46	
	
115.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей  цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.073	2 203.33	1 002.02	180.42	2 364.17	1 075.17	193.59	14.4	10.16	22 214	15 482	1 967	
				1 020.89	103.89		1 095.41	111.47	4.35	14.4		4 765	1 605	
	Объем: 58*1.85													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 127.31				95%	16 233			
			=(105*0.9)							=(105*0.9)				
	Сметная прибыль		47%			557.72				47%	8 031			
			=(55*0.85)							=(55*0.85)				
	Всего с НР и СП					4 049.20					46 478			
	
116.	ТЕРр 61-26-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности	0.41	281.22	257.12	3.26	115.30	105.42	1.34	14.41	7.37	1 565	1 519	10	
				20.84	1.29		8.54	0.53	4.18	14.45		36	8	
	Накладные расходы		79%			83.70				79%	1 206			
	Сметная прибыль		50%			52.98				50%	764			
	Всего с НР и СП					251.98					3 535			
	
117.	ТЕРр 61-4-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.4	4 198.98	2 760.47	23.48	1 679.59	1 104.19	9.39	14.41	7.36	18 346	15 911	69	
				1 415.03	9.30		566.01	3.72	4.18	14.43		2 366	54	
	Накладные расходы		79%			875.25				79%	12 612			
	Сметная прибыль		50%			553.96				50%	7 983			
	Всего с НР и СП					3 108.79					38 941			
	
118.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2	0.0192	1 143.95	891.55	252.40	21.96	17.12	4.85	14.41	7.36	282	247	36	
					100.00			1.92	1	14.43			28	
	Объем: 0.96*2													
	Накладные расходы		99%			18.85				99%	272			
			=(110*0.9)							=(110*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			11.42				60%	165			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					52.23					719			
	
119.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.92	102.34	34.85	32.75	196.49	66.90	62.87	14.4	7.27	1 687	963	457	
				34.75			66.72		3.99	1		266		
	Объем: 0.96*2.0													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			54.19				81%	780			
			=(90*0.9)							=(90*0.9)				
	Сметная прибыль		72%			48.17				72%	693			
			=(85*0.85)							=(85*0.85)				
	Всего с НР и СП					298.85					3 160			
	
120.	Цена поставщика. 
Дверной блок стальной, м2	1.92	923.41			1 772.94			1	1	7 907			
				923.41			1 772.94		4.46	1		7 907		
	Объем: 0.96*2.0													
	Поправки: М: =3960/4.46*1.04	
	
121.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	6	7.56		7.56	45.37		45.37		6.07	275		275	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
122.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	6	27.63		27.63	165.77		165.77		6.07	1 006		1 006	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	10 910.10	3 012.69	495.91			79 951	43 398	3 865	
			7 401.52	118.71				32 689	1 711	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 713.61	2 945.79	433.04			78 264	42 435	3 408	
			7 334.80	118.71				32 423	1 711	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 109, 118; %=79 - по стр. 110, 116, 117; %=86 - по стр. 111; %=80 - по стр. 112; %=81 - по стр. 113; %=95 - по стр. 115)	2 664.93					38 389			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 109, 113, 118; %=50 - по стр. 110, 112, 116, 117; %=70 - по стр. 111; %=47 - по стр. 115)	1 548.14					22 302			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 926.68					138 955			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	196.49	66.90	62.87			1 687	963	457	
			66.72					266		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 119)	54.19					780			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 119)	48.17					693			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	298.85					3 160			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	15 225.53					142 115			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	325.83					3 041			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	15 551.36					145 156			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	311.03					2 903			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	15 862.39					148 059			
	НДС	2 855.23					26 651			
	ВСЕГО С НДС	18 717.62					174 710			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 719.12					39 169			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 596.31					22 995			
	
	Раздел 6.  ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ в подвале	
	
123.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.088	775.58	765.14	10.44	68.25	67.33	0.92	14.41	7.36	977	970	7	
					4.13			0.36	1	14.44			5	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			50.09				74%	722			
	Сметная прибыль		50%			33.85				50%	488			
	Всего с НР и СП					152.19					2 186			
	
124.	ТЕР 46-03-010-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм(200мм) отверстий площадью до 500 см2  Т.Ч. п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 Кзпм=1,75, 100 отверстий	0.02	8 523.13	1 953.63	6 569.50	170.46	39.07	131.39	14.41	4.42	1 144	563	581	
					601.32			12.03	1	14.39			173	
	Начисления: Н3= 1.0*1.75, Н4= 1.0*1.75, Н5= 1.0*1.75	
	Накладные расходы		99%			50.59				99%	729			
			=(110*0.9)							=(110*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			30.66				60%	442			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					251.71					2 314			
	
125.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.088	12 984.16	894.28	10.83	1 142.61	78.70	0.95	14.41	7.31	3 033	1 134	7	
				12 079.05	1.14		1 062.96	0.10	1.78	14.29		1 892	1	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			90.62				115%	1 305			
			=(128*0.9)							=(128*0.9)				
	Сметная прибыль		71%			55.95				71%	806			
			=(83*0.85)							=(83*0.85)				
	Всего с НР и СП					1 289.18					5 144			
	
126.	ТЕР 16-07-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, 1 врезка	1	162.52	88.04	1.52	162.52	88.04	1.52	14.4	8.08	1 642	1 268	12	
				72.96			72.96		4.96	1		362		
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			101.25				115%	1 458			
			=(128*0.9)							=(128*0.9)				
	Сметная прибыль		71%			62.51				71%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85)				
	Всего с НР и СП					326.27					4 000			
	
127.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	2	293.00	111.66	1.52	586.00	223.31	3.03	14.4	8.08	5 071	3 216	24	
				179.83			359.66		5.09	1		1 831		
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			256.81				115%	3 698			
			=(128*0.9)							=(128*0.9)				
	Сметная прибыль		71%			158.55				71%	2 283			
			=(83*0.85)							=(83*0.85)				
	Всего с НР и СП					1 001.36					11 053			
	
128.	ТЕР 22-03-002-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов (прим.), 10 фасонных частей	1.1	462.35	63.78	398.57	508.58	70.16	438.42	14.4	5.81	3 558	1 010	2 547	
					59.12			65.03	1	14.39			936	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			158.17				117%	2 277			
			=(130*0.9)							=(130*0.9)				
	Сметная прибыль		76%			102.74				76%	1 479			
			=(89*0.85)							=(89*0.85)				
	Всего с НР и СП					769.50					7 314			
	
129.	Цена поставщика. 
Колено ПХВ канализационное ф=110мм 22гр., шт	2	16.09			32.18			1	1	144			
				16.09			32.18		4.46	1		144		
	Поправки: М: =69/4.46*1.04	
	
130.	Цена поставщика. 
Переход ПХВ ф=110/160мм, шт	2	30.08			60.16			1	1	268			
				30.08			60.16		4.46	1		268		
	Поправки: М: =129/4.46*1.04	
	
131.	Цена поставщика. 
Колено ПХВ канализационное ф=110мм 45гр., шт	1	20.75			20.75			1	1	93			
				20.75			20.75		4.46	1		93		
	Поправки: М: =89/4.46*1.04	
	
132.	Цена поставщика. 
Колено ПХВ канализационное ф=160мм 45гр., шт	1	69.26			69.26			1	1	309			
				69.26			69.26		4.46	1		309		
	Поправки: М: =297/4.46*1.04	
	
133.	Цена поставщика. 
Ревизия ПХВ канализационный ф=160мм, шт	1	167.43			167.43			1	1	747			
				167.43			167.43		4.46	1		747		
	Поправки: М: =718/4.46*1.04	
	
134.	Цена поставщика. 
Редукция ПХВ канализационный ф=110/75 мм, шт	1	27.28			27.28			1	1	122			
				27.28			27.28		4.46	1		122		
	Поправки: М: =117/4.46*1.04	
	
135.	Цена поставщика. 
Колено ПХВ канализационный ф=75 мм, шт	1	23.09			23.09			1	1	103			
				23.09			23.09		4.46	1		103		
	Поправки: М: =99/4.46*1.04	
	
136.	Цена поставщика. 
Ревизия канализационная ф=110мм, шт	2	55.03			110.06			1	1	491			
				55.03			110.06		4.46	1		491		
	Поправки: М: =236/4.46*1.04	
	
137.	ТЕР 22-03-002-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (прим.), 10 фасонных частей	0.4	681.34	94.23	587.12	272.54	37.69	234.85	14.4	5.81	1 907	543	1 364	
					86.97			34.79	1	14.39			501	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			84.80				117%	1 221			
			=(130*0.9)							=(130*0.9)				
	Сметная прибыль		76%			55.08				76%	793			
			=(89*0.85)							=(89*0.85)				
	Всего с НР и СП					412.43					3 922			
	
138.	Цена поставщика. 
Тройник канализационная ф=110мм 45гр., шт	2	41.95			83.90			1	1	374			
				41.95			83.90		4.46	1		374		
	Поправки: М: =179.9/4.46*1.04	
	
139.	Цена поставщика. 
Тройник канализационная ф=110мм 90гр., шт	2	44.30			88.61			1	1	395			
				44.30			88.61		4.46	1		395		
	Поправки: М: =190/4.46*1.04	
	
140.	ТЕР 46-03-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.2	1 688.93	383.18	25.23	337.79	76.64	5.05	14.41	7.96	2 438	1 104	40	
				1 280.52			256.10		5.05	1		1 293		
	Накладные расходы		99%			75.87				99%	1 093			
			=(110*0.9)							=(110*0.9)				
	Сметная прибыль		60%			45.98				60%	662			
			=(70*0.85)							=(70*0.85)				
	Всего с НР и СП					459.65					4 193			
	
141.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.5	7.56		7.56	3.78		3.78		6.07	23		23	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
142.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.5	27.63		27.63	13.81		13.81		6.07	84		84	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	3 949.06	680.94	833.72			22 923	9 808	4 689	
			2 434.40	112.31				8 424	1 616	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 306.96	223.56	827.30			9 154	3 220	4 639	
			256.10	111.85				1 293	1 610	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 124, 140; %=117 - по стр. 128, 137)	369.44					5 320			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 124, 140; %=76 - по стр. 128, 137)	234.47					3 376			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 910.87					17 850			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 642.10	457.38	6.42			13 769	6 588	50	
			2 178.30	0.46				7 131	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 123; %=115 - по стр. 125-127)	498.76					7 183			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 123; %=71 - по стр. 125-127)	310.85					4 477			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 451.71					25 429			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	5 362.58					43 279			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	114.76					926			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	5 477.34					44 205			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	109.55					884			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	5 586.89					45 089			
	НДС	1 005.64					8 116			
	ВСЕГО С НДС	6 592.53					53 205			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	868.20					12 503			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	545.32					7 853			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	125 739.95	20 531.29	6 900.25			713 305	295 722	41 802	
			98 308.45	574.50				375 769	8 272	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 102.37	327.72	352.78			23 263	4 721	2 257	
			4 421.86	75.59				16 284	1 091	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 332.71					12 296			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 90, 91, 93, 95, 98, 99, 101, 103, 106)	383.14					5 521			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 90, 91, 93, 95, 98, 99, 101, 103, 106)	262.15					3 778			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 747.66					32 562			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	117 246.35	19 491.13	6 301.36			669 842	280 740	37 752	
			91 453.92	498.45				351 339	7 175	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	19 071.13					73 783			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 39, 54, 63, 85, 109, 118, 124, 140; %=83 - по стр. 2-8, 13, 24-26, 28-32, 53, 55; %=90 - по стр. 9, 42; %=93 - по стр. 11; %=106 - по стр. 14, 16, 19; %=85 - по стр. 18; %=95 - по стр. 20, 40, 52, 64, 65, 76, 79, 115; %=108 - по стр. 21, 23, 27, 56-58, 61; %=86 - по стр. 33, 51, 111; %=78 - по стр. 34, 36, 47, 48; %=79 - по стр. 38, 49, 50, 73, 74, 78, 80, 83, 110, 116, 117; %=80 - по стр. 41, 77, 82, 84, 112; %=110 - по стр. 46; %=104 - по стр. 66; %=72 - по стр. 67; %=111 - по стр. 68-70; %=81 - по стр. 75, 113; %=76 - по стр. 81; %=117 - по стр. 128, 137)	17 802.01					256 408			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 9, 39, 42, 54, 63, 66, 75, 81, 85, 109, 113, 118, 124, 140; %=65 - по стр. 2-8, 13, 24-26, 28-32, 53, 55; %=64 - по стр. 11, 68-70; %=54 - по стр. 14, 16, 19; %=80 - по стр. 18; %=47 - по стр. 20, 40, 52, 64, 65, 76, 79, 115; %=55 - по стр. 21, 23, 27, 56-58, 61; %=70 - по стр. 33, 51, 111; %=63 - по стр. 34, 36; %=50 - по стр. 38, 47-50, 73, 74, 77, 78, 80, 82-84, 110, 112, 116, 117; %=68 - по стр. 41, 46; %=38 - по стр. 67; %=76 - по стр. 128, 137)	11 149.64					160 592			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	146 198.00					1 086 842			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	749.13	255.06	239.69			6 431	3 673	1 743	
			254.37					1 015		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 86, 119)	206.60					2 975			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 86, 119)	183.65					2 644			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 139.38					12 050			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 642.10	457.38	6.42			13 769	6 588	50	
			2 178.30	0.46				7 131	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 123; %=115 - по стр. 125-127)	498.76					7 183			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 123; %=71 - по стр. 125-127)	310.85					4 477			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 451.71					25 429			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	156 536.75					1 156 883			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	3 349.89					24 757			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	159 886.64					1 181 640			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	3 197.73					23 633			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	163 084.37					1 205 273			
	НДС	29 355.19					216 949			
	ВСЕГО С НДС	192 439.56					1 422 222			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 890.51					272 087			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 906.29					171 491			
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП	5.62					81			
			5.62					81		

Составил:	Гл. инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»                             Т.Н. Щемелинина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»                          С.А. Яровикова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)