«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	555 434	руб.	Смета на сумму:	555 434	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ / С.Б. Русович/	________________ /Емельянова О.Ю. /	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г. Калининград, просп.Московский,92-96	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)
	
Капитальный ремонт  дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, пр. Московский, 92-96.
	
Сметная стоимость:	555.434	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.485	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	79.888	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.0236	6 900.71	2 146.35	4 754.36	162.86	50.65	112.20	16.9	5.36	1 457	856	601	
					473.09			11.16	1	16.9			189	
	Объем: 59*0.04													
	Накладные расходы		104%			64.28				88%	920			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.09				48%	502			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					264.23					2 878			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.49	1 689.81	625.26	1 064.55	828.01	306.38	521.63	16.91	5.04	7 810	5 181	2 629	
					105.56			51.72	1	16.9			874	
	Накладные расходы		104%			372.42				88%	5 328			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			214.86				48%	2 906			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 415.29					16 045			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	6.92	3.71		3.13	25.64		21.66	1	8.62	243		187	
					0.36			2.49	1	14.17			35	
	Объем: (2.36*2.2)+(49*0.2*0.08)*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.49				100%	35			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.49				60%	21			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	6.92	10.52		10.52	72.80		72.80		9.24	673		673	

	Мощение территории плиткой толщ.60 мм	
	
5.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0463	4 846.79	124.86	4 711.39	224.41	5.78	218.14	16.9	9.04	2 072	98	1 972	
				10.54	657.79		0.49	30.46	4.59	16.91		2	515	
	Объем: 185*0.25													
	Накладные расходы		86%			31.17				73%	447			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			15.58				34%	208			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.16					2 728			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	74.08	10.52		10.52	779.32		779.32		9.24	7 201		7 201	
														
	Объем: 46.3*1.6													
	
7.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0463	344.93	24.76	314.90	15.97	1.15	14.58	16.9	9	152	19	131	
				5.27	49.16		0.24	2.28	4.59	16.91		1	38	
	Накладные расходы		86%			2.95				73%	42			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.47				34%	19			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.39					213			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.37	2 520.14	133.78	2 368.36	932.45	49.50	876.29	16.9	5.91	6 045	837	5 179	
				18.00	198.48		6.66	73.44	4.43	16.91		30	1 242	
	Объем: 185*0.2													
	Накладные расходы		128%			157.36				109%	2 266			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			99.58				65%	1 351			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 189.39					9 662			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	40.7	104.66			4 259.66					20 003			
				104.66			4 259.66		491.47			20 003		
	Объем: 37*1.10													
	
10.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0925	540.62		540.62	50.01		50.01	1	8.46	423		423	
					59.01			5.46	4.83	16.91			92	
	Объем: 185*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		128%			6.99				109%	100			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			4.42				65%	60			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.42					583			
	
11.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	9.44	280.61			2 648.96					19 710			
				280.61			2 648.96		2 087.9			19 710		
	Объем: 9.25*1.02													
	
12.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	18.5	144.06	122.25	15.86	2 665.11	2 261.63	293.41	16.91	5.48	40 366	38 244	1 608	
				5.95	0.73		110.08	13.51	4.67	16.79		514	227	
	Накладные расходы		128%			2 912.18				109%	41 933			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 842.86				65%	25 006			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 420.15					107 306			
	
13.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (М400), толщина 60 мм, серая, м2	188.7	105.64			19 933.65			1	1	95 482			
				105.64			19 933.65		4.79	1		95 482		
	Поправки: М: =460*1.1/4.79	
	
	Установка бортовых камней	
	
14.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0112	4 846.79	124.86	4 711.39	54.28	1.40	52.77	16.9	9.04	501	24	477	
				10.54	657.79		0.12	7.37	4.59	16.91		1	125	
	Объем: 200*0.28*0.2													
	Накладные расходы		86%			7.54				73%	109			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			3.77				34%	51			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.59					660			
	
15.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	17.92	10.52		10.52	188.52		188.52		9.24	1 742		1 742	
														
	Объем: 11.2*1.6													
	
16.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0112	344.93	24.76	314.90	3.86	0.28	3.53	16.9	9	37	5	32	
				5.27	49.16		0.06	0.55	4.59	16.91			9	
	Накладные расходы		86%			0.71				73%	10			
			=(95*0.9)							=(95*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.36				34%	5			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.93					52			
	
17.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.056	2 520.14	133.78	2 368.36	141.13	7.49	132.63	16.9	5.91	915	127	784	
				18.00	198.48		1.01	11.11	4.43	16.91		4	188	
	Объем: 200*0.28*0.1													
	Накладные расходы		128%			23.81				109%	343			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			15.07				65%	205			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.00					1 463			
	
18.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	6.16	104.66			644.71					3 027			
				104.66			644.71		491.47			3 027		
	Объем: 5.6*1.10													
	
19.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Прил.27.3 п. 3.1;  Кзтр=1,2 Кэм=1,2, 100 м бортового камня	2	1 090.52	818.93	97.64	2 181.04	1 637.86	195.29	16.91	7.66	30 855	27 696	1 496	
				173.95	12.30		347.90	24.60	4.78	16.91		1 663	416	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		128%			2 127.95				109%	30 642			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 346.59				65%	18 273			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 655.58					79 770			
	
20.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0396	569.06			22.53					119			
				569.06			22.53		3 009.69			119		
	Объем: (2.0)*(0.06*0.33)													
	
21.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	10.15	685.00			6 952.75					33 795			
				685.00			6 952.75		3 329.55			33 795		
	Объем: (2.0)*(5.9*0.86)													
	
22.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	200	34.14			6 828.00					37 124			
				34.14			6 828.00		185.62			37 124		
	
	Прочие работы	
	
23.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.5	2 168.55	337.20		1 084.28	168.60		16.91	1	7 081	2 851		
				1 831.35			915.68		4.62	1		4 230		
	Накладные расходы		104%			175.34				88%	2 509			
			=(115*0.9)							=(115*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			129.82				61%	1 739			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 389.45					11 329			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	50 699.95	4 490.72	3 532.78			316 833	75 938	25 135	
			42 672.50	234.15				215 705	3 950	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	49 633.67	4 490.72	2 470.48			306 974	75 938	15 332	
			42 672.50	231.66				215 705	3 915	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	41 290.26					209 260			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 23; %=73 - по стр. 5, 7, 14, 16; %=109 - по стр. 8, 10, 12, 17, 19)	5 882.71					84 650			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7, 14, 16; %=65 - по стр. 8, 10, 12, 17, 19; %=61 - по стр. 23)	3 711.48					50 325			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	59 227.86					441 949			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 066.28		1 062.30			9 859		9 803	
				2.49					35	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	2.49					35			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	1.49					21			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 066.28					9 859			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	60 294.14					451 808			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 290.29					9 669			
	ИТОГО	61 584.43					461 477			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 231.69					9 230			
	ИТОГО	62 816.12					470 707			
	НДС 18%	11 306.90					84 727			
	ВСЕГО С НДС	74 123.02					555 434			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)