«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	68 921	руб.	Смета на сумму:	68 921	руб.	
		
Директор МКУ ГО «Город Калининград»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ №13»	
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»		
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Гадаева С.С. /	

«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	капитальный ремонт многоквартирного дома №2-2а по ул.Молочинского	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала	
Сметная стоимость:	68.921	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.113	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	13.291	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.3	188.95	188.95		56.69	56.69		12.51	1	709	709		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			56.12				84%	596			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.01				48%	340			
										=(59.5* (0.8))				
	
2.	ТЕРр 62-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.023	567.84	154.53	1.20	13.06	3.55	0.03	12.52	6.68	74	44		
				412.11			9.48		3.11	1		29		
	Накладные расходы		80%			2.84				68%	30			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.78				40%	18			
										=(50* (0.8))				
	
3.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	2.35	363.53	86.00	277.53	854.30	202.10	652.20	12.51	4.41	5 404	2 528	2 876	
					25.40			59.69	1	12.5			746	
	Накладные расходы		99%			259.17				84%	2 750			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			157.07				48%	1 572			
										=(59.5* (0.8))				
	
4.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	2.35	737.79	44.95	0.45	1 733.80	105.62	1.06	12.51	4	9 412	1 321	4	
				692.39			1 627.12		4.97	1		8 087		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			117.24				94%	1 242			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			67.60				51%	674			
										=(63.75* (0.8))				
	
5.	ТЕР 15-07-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д), 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.3	338.31	49.60	38.07	101.49	14.88	11.42	12.52	2.76	468	186	32	
				250.64	0.20		75.19	0.06	3.33	12.46		250	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			14.19				80%	150			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7.02				37%	69			
										=(46.75* (0.8))				
	
6.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3	2 203.33	1 002.02	180.42	661.00	300.61	54.13	12.51	9.01	5 593	3 761	488	
				1 020.89	103.89		306.27	31.17	4.39	12.51		1 345	390	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			315.19				80%	3 321			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			155.94				37%	1 536			
										=(46.75* (0.8))				
	
7.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.035	1 466.39	1 466.39		51.32	51.32		12.51	1	642	642		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			36.95				61%	392			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			19.50				31%	199			
										=(38.25* (0.8))				
	
8.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	1.95	203.51	35.93	41.45	396.84	70.06	80.83	12.52	4.37	2 937	877	353	
				126.13	4.21		245.95	8.21	6.94	12.51		1 707	103	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			86.88				94%	921			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			50.09				51%	500			
										=(63.75* (0.8))				
	
9.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	1.95	372.02	36.11	76.78	725.43	70.41	149.71	12.51	4.37	4 754	881	654	
				259.13	7.73		505.30	15.06	6.37	12.5		3 219	188	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			94.87				94%	1 005			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			54.70				51%	545			
										=(63.75* (0.8))				
	
10.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	1.95	730.22	37.46	0.38	1 423.93	73.04	0.73	12.51	4	7 627	914	3	
				692.39			1 350.16		4.97	1		6 710		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			81.07				94%	859			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			46.75				51%	466			
										=(63.75* (0.8))				
	
11.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	6.72	7.34		7.34	49.30		49.30		5.54	273		273	
										1				
	Объем: 30*0.02*1.8+2.35*2.4													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
12.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	6.72	26.50		26.50	178.08		178.08		5.54	987		987	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	6 245.24	948.28	1 177.49			38 880	11 863	5 670	
			4 119.47	114.19				21 347	1 428	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 245.24	948.28	1 177.49			38 880	11 863	5 670	
			4 119.47	114.19				21 347	1 428	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3; %=68 - по стр. 2; %=94 - по стр. 4, 8-10; %=80 - по стр. 5, 6; %=61 - по стр. 7)	1 064.53					11 265			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3; %=40 - по стр. 2; %=51 - по стр. 4, 8-10; %=37 - по стр. 5, 6; %=31 - по стр. 7)	594.46					5 918			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 904.23					56 063			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	7 904.23					56 063			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	169.15					1 200			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	8 073.38					57 263			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	161.47					1 145			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	8 234.85					58 408			
	НДС	1 482.27					10 513			
	Всего с НДС	9 717.12					68 921			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)