«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	743 710	руб.	Смета на сумму:	743 710	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор   ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.Я. Шешеловская /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Каштановая аллея,д.32	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, водоотведения и отопления	
Сметная стоимость:	743.710	тыс. руб.	
монтажных работ:	33.202	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.324	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	190.118	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
	Смена ввода	
	
1.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	0.1	363.53	86.00	277.53	36.35	8.60	27.75	14.4	4.41	246	124	122	
					25.40			2.54	1	14.39			37	
	Объем: 1*1*0.1													
	Накладные расходы		99%			11.03				84%	135			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.68				48%	77			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.06					459			
	
2.	ТЕР 01-02-055-02 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.007	2 321.30	2 321.30		16.25	16.25		14.4	1	234	234		
									1	1				
	Объем: 1*1*0.7													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			11.70				61%	143			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			6.18				31%	73			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.13					449			
	
3.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.01	1 327.14	122.03	53.85	13.27	1.22	0.54	14.4	5.23	78	18	3	
				1 151.26	5.90		11.51	0.06	5.03	14.4		58	1	
	Объем: 1*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			1.50				99%	19			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			0.97				61%	12			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.74					108			
	
4.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.007	972.15	972.15		6.81	6.81		14.4	1	98	98		
									1	1				
	Объем: 1*1*0.7													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			4.90				61%	60			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			2.59				31%	30			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.30					188			
	
5.	ТССЦ 408-0141 
Песок природный для строительных растворов средний, м3	0.77	107.87			83.06					426			
				107.87			83.06		552.82			426		
	Объем: 0.007*110													
	
6.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.001	2 016.93	464.48	66.50	2.02	0.46	0.07	14.4	8.33	14	7	1	
				1 485.95	24.62		1.49	0.02	4.55	16.81		7		
	Объем: 1*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			0.53				94%	7			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			0.31				51%	4			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.86					24			
	
7.	ТЕРр 52-15-1 
Герметизация вводов в подвальное помещение, 100 шт.	0.01	2 158.12	598.10	1.01	21.58	5.98	0.01	14.4	8.27	221	86		
				1 559.01			15.59		8.64	1		135		
	Накладные расходы		93%			5.56				79%	68			
										=(93.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			4.49				60%	52			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.63					341			
	
8.	ТЕРр 65-3-8 
Снятие водомеров диаметром до 50 мм, 100 шт. арматуры	0.01	272.55	251.59	20.96	2.73	2.52	0.21	14.4	6.44	38	36	1	
					3.10			0.03	1	14.43				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			1.89				63%	23			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.28				40%	14			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.89					75			
	
9.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	457.04	90.60	11.46	457.04	90.60	11.46	14.4	5.49	2 716	1 305	63	
				354.98	0.23		354.98	0.23	3.8	14.47		1 349	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 282			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	732			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					625.98					4 730			
	
10.	ТЕР 16-06-001-01 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	1	2 887.20	126.52	22.17	2 887.20	126.52	22.17	14.4	6.44	10 618	1 822	143	
				2 738.51	0.90		2 738.51	0.90	3.16	14.48		8 654	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			146.53				98%	1 798			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			90.47				56%	1 028			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 124.20					13 444			
	
	Демонтажные рабботы	
	
11.	ТЕРр 66-24-2 
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.0416	168.46	168.46		7.01	7.01		14.4	1	101	101		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			5.19				63%	64			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.51				40%	40			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.70					205			
	
12.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.2	391.23	305.70	8.28	78.25	61.14	1.66	14.4	4.98	939	880	8	
				77.25	1.29		15.45	0.26	3.28	16.84		51	4	
	Объем: 11+9													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			45.44				63%	557			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			30.70				40%	354			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.39					1 850			
	
13.	ТССЦ 509-9899 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.044												
									3.28					
	Объем: (0.2)*0.22													
	
14.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.25	673.19	525.85	14.21	168.30	131.46	3.55	14.4	4.96	2 020	1 893	18	
				133.13	2.20		33.28	0.55	3.28	16.79		109	9	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			97.69				63%	1 198			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			66.01				40%	761			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.99					3 979			
	
15.	ТССЦ 509-9899 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.085												
									3.28					
	Объем: (0.25)*0.34													
	
	Монтажные работы	
	
16.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.25	3 432.88	2 357.66	944.60	858.22	589.42	236.15	14.41	5.99	10 046	8 493	1 415	
				130.62	133.64		32.66	33.41	4.24	14.39		138	481	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			716.25				98%	8 795			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			442.21				56%	5 025			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 016.68					23 866			
	
17.	С.Цена поставщик 
Труба fusiothermR - Rohr SDR 11 Ду.40 x 3,7 mm, м	23.425	44.34			1 038.68					4 435			
				44.34			1 038.68		4.27			4 435		
	Объем: 25*0.937													
	Поправки: М: =3.9*46.68*1.04/4.27	
	
18.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	24	5.67			136.08					507			
				5.67			136.08		21.13			507		
	Объем: 25/1.05													
	
19.	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.	3									67			
									22.26			67		
	
20.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	9									191			
									21.18			191		
	
21.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	6									68			
									11.36			68		
	
22.	С.Цена поставщик 
PP-R Переходник Дн-40/32, шт.	3	8.48			25.44					109			
				8.48			25.44		4.27			109		
	Поправки: М: =34.82*1.04/4.27	
	
23.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.11	2 591.15	1 768.25	751.38	285.03	194.51	82.65	14.41	5.97	3 328	2 803	493	
				71.52	106.91		7.87	11.76	4.05	14.39		32	169	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			237.21				98%	2 913			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			146.45				56%	1 664			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					668.69					7 905			
	
24.	С.Цена поставщик 
Труба fusiothermR - Rohr SDR 11 Ду.32 x 2,9 mm, м	10.318	31.38			323.77					1 383			
				31.38			323.77		4.27			1 383		
	Объем: 11*0.938													
	Поправки: М: =2.76*46.68*1.04/4.27	
	
25.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	12	4.90			58.80					219			
				4.90			58.80		18.28			219		
	Объем: 11/0.9													
	
26.	С507-3298 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х20 мм, шт.	3									44			
									14.54			44		
	
27.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	3									24			
									8.11			24		
	
28.	С302-0070 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н, шт.	3									1 223			
									407.71			1 223		
	
29.	ТССЦ 302-1238 
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, шт.	6	14.51			87.06					523			
				14.51			87.06		87.12			523		
	
30.	С.Цена поставщик 
PP-R Муфта с НР Дн-15*10 МПа, шт.	6	8.50			51.00					218			
				8.50			51.00		4.27			218		
	Поправки: М: =34.90*1.04/4.27	
	
31.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.09	3 534.19	2 172.41	1 280.52	318.08	195.52	115.25	14.41	5.92	3 529	2 817	682	
				81.26	185.73		7.31	16.72	4.02	14.39		29	241	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			244.08				98%	2 997			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			150.69				56%	1 712			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					712.85					8 238			
	
32.	С.Цена поставщик 
Труба fusiothermR - Rohr SDR 11 Ду.25 x 2,3 mm, м	8.361	16.83			140.69					601			
				16.83			140.69		4.27			601		
	Объем: 9*0.929													
	Поправки: М: =1.48*46.68*1.04/4.27	
	
33.	ТССЦ 302-1236 
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, шт.	4	8.73			34.92					172			
				8.73			34.92		43.07			172		
	
34.	С.Цена поставщик 
PP-R Муфта с НР Дн-25*10 МПа, шт.	4	17.97			71.90					307			
				17.97			71.90		4.27			307		
	Поправки: М: =73.80*1.04/4.27	
	
35.	С302-0062 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	4									567			
									141.73			567		
	
36.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	2.65	231.31	51.10	39.33	612.98	135.42	104.22	14.41	8.04	4 021	1 951	838	
				140.88			373.33		3.3	1		1 232		
	Объем: 25+1.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			121.88				77%	1 502			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			81.25				48%	936			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					816.11					6 460			
	
37.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	29.15	8.63			251.56					1 162			
				8.63			251.56		39.85			1 162		
	Объем: (2.65)*11													
	
38.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.14	687.25	153.07	534.18	96.22	21.43	74.79	14.41	4.41	639	309	330	
					48.89			6.84	1	14.39			98	
	Объем: 7+6+1													
	Накладные расходы		99%			27.99				84%	342			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.96				48%	195			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					141.17					1 176			
	
39.	ТССЦ 103-0006 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм, м	3.78	33.94			128.29					399			
				33.94			128.29		105.51			399		
	Объем: 0.27*14													
	
40.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.154	2 646.84	648.48	43.99	407.61	99.87	6.77	14.41	8.22	2 783	1 439	56	
				1 954.37			300.97		4.28	1		1 288		
	Объем: 0.011*14													
	Накладные расходы		99%			98.87				84%	1 209			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.92				48%	691			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					566.40					4 682			
	
41.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	0.369	66.71		66.71	24.62		24.62	1	6.28	155		155	
									1	1				
	Объем: 0.129+0.1*2.4													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
42.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	0.369	18.71		18.71	6.90		6.90		6.28	43		43	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	8 737.72	1 694.74	718.77			54 512	24 416	4 371	
			6 324.20	73.32				25 727	1 056	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						394			
								394		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						394			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						394			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 237.72	303.05	245.67			17 274	4 367	1 548	
			2 688.99	9.46				11 361	136	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	334.62					1 588			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 38, 40; %=61 - по стр. 2, 4; %=99 - по стр. 3; %=94 - по стр. 6; %=79 - по стр. 7; %=63 - по стр. 11; %=77 - по стр. 36)	289.15					3 548			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36, 38, 40; %=31 - по стр. 2, 4; %=61 - по стр. 3; %=51 - по стр. 6; %=60 - по стр. 7; %=40 - по стр. 11)	182.85					2 110			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 709.72					22 932			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 500.00	1 391.69	473.10			36 844	20 049	2 823	
			3 635.21	63.86				13 972	920	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 8, 12, 14; %=98 - по стр. 9, 10, 16, 23, 31)	1 593.54					19 562			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 8, 12, 14; %=56 - по стр. 9, 10, 16, 23, 31)	992.29					11 291			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 085.83					67 697			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	11 795.55					91 023			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	252.42					1 948			
	 . ИТОГО	12 047.97					92 971			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	240.96					1 859			
	 . ИТОГО	12 288.93					94 830			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	645.45					3 315			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	322.32					3 956			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	176.27					2 010			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	1 344.28					6 301			
	 . ВСЕГО С НДС	13 633.21					101 131			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 882.69					23 110			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 175.14					13 401			
	
	Раздел 2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
	Демонтажные работы	
	
43.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.58	775.58	765.14	10.44	449.84	443.78	6.06	14.41	8.53	6 447	6 395	52	
					4.13			2.40	1	16.83			40	
	Объем: 17+16+25													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			330.17				63%	4 054			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			223.09				40%	2 574			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 003.10					13 075			
	
44.	ТЕРр 65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.09	622.36	617.14	5.22	56.01	55.54	0.47	14.41	8.53	804	800	4	
					2.07			0.19	1	16.79			3	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			41.24				63%	506			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			27.87				40%	321			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.12					1 631			
	
45.	ТЕР 46-03-010-04 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.08	919.09	206.85	712.24	73.53	16.55	56.98	14.41	4.41	490	238	251	
					65.19			5.22	1	14.39			75	
	Накладные расходы		99%			21.55				84%	263			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.06				48%	150			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108.14					903			
	
	Монтажные работы	
	
46.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	293.00	111.66	1.52	293.00	111.66	1.52	14.4	8.27	2 489	1 608	13	
				179.83			179.83		4.83	1		869		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.69					4 965			
	
47.	ТЕР 16-04-004-02 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.21	4 520.60	768.91	69.66	949.33	161.47	14.63	14.4	7.14	5 731	2 325	104	
				3 682.03	5.76		773.23	1.21	4.27	14.4		3 302	17	
	Объем: 17+4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			187.08				98%	2 295			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			115.50				56%	1 312			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 251.91					9 338			
	
48.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	11	12.58			138.38					507			
				12.58			138.38		46.05			507		
	Объем: 21/2													
	
49.	ТЕРр 65-6-12 
Смена унитазов типа <Компакт>, 100 приборов	0.04	7 494.35	3 974.30	100.44	299.77	158.97	4.02	14.4	8.31	3 002	2 289	33	
				3 419.61	9.69		136.78	0.39	4.97	16.81		680	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1521:[ М-(40951.00=409.51*100) ]	
	Накладные расходы		103%			164.14				88%	2 020			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			95.62				48%	1 102			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					559.53					6 125			
	
50.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	2.45	363.53	86.00	277.53	890.65	210.70	679.95	14.4	4.41	6 033	3 034	2 999	
					25.40			62.23	1	14.39			895	
	Объем: 35*0.7*0.1													
	Накладные расходы		99%			270.20				84%	3 300			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			163.76				48%	1 886			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 324.61					11 219			
	
51.	ТЕР 01-02-055-02 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1715	2 321.30	2 321.30		398.10	398.10		14.4	1	5 733	5 733		
									1	1				
	Объем: 35*0.7*0.7													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			286.63				61%	3 497			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			151.28				31%	1 777			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					836.01					11 007			
	
52.	ТЕР 16-04-001-03 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160 мм, 100 м трубопровода	0.5	2 107.74	809.74	15.51	1 053.87	404.87	7.76	14.4	7.5	9 903	5 830	58	
				1 282.49	1.59		641.25	0.80	6.26	14.35		4 014	11	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9009	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			466.52				98%	5 724			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			288.03				56%	3 271			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 808.42					18 898			
	
53.	С507-9033-001 
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, тип SN 8, с раструбом и уплотнительным кольцом, наружным диаметром 160 мм, м	49.9									14 685			
									294.28			14 685		
	Объем: (0.5)*99.8													
	
54.	С.Цена поставщик 
Тройник полиэтиленовый для труб  диаметром 160 мм, шт.	4	29.81			119.23					509			
				29.81			119.23		4.27			509		
	Поправки: М: =122.38*1.04/4.27	
	
55.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.1715	972.15	972.15		166.72	166.72		14.4	1	2 401	2 401		
									1	1				
	Объем: 35*0.7*0.7													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			120.04				61%	1 465			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			63.35				31%	744			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					350.11					4 610			
	
56.	ТССЦ 408-0141 
Песок природный для строительных растворов средний, м3	18.865	107.87			2 034.97					10 429			
				107.87			2 034.97		552.82			10 429		
	Объем: 0.1715*110													
	
57.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.245	2 016.93	464.48	66.50	494.15	113.80	16.29	14.4	8.33	3 431	1 639	136	
				1 485.95	24.62		364.06	6.03	4.55	16.81		1 656	101	
	Объем: 35*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			133.01				94%	1 636			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			76.69				51%	887			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					703.85					5 954			
	
58.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	0.245	6 183.81	91.41	198.96	1 515.03	22.40	48.75	14.4	7.99	7 296	322	389	
				5 893.44	65.04		1 443.89	15.93	4.56	16.83		6 584	268	
	Объем: 35*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*16, Н4= 1.25*1.2*16, Н5= 1.15*1.2*16, Н48= 16	
	Накладные расходы		111%			42.55				94%	555			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			24.53				51%	301			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 582.11					8 152			
	
59.	ТЕР 01-02-055-02 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.15	1 934.42	1 934.42		290.16	290.16		14.4	1	4 178	4 178		
									1	1				
	Объем: 15*1*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			208.92				61%	2 549			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			110.26				31%	1 295			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					609.34					8 022			
	
60.	ТЕРр 66-2-3 
Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм, 100 м	0.15	1 464.40	1 464.40		219.66	219.66		14.4	1	3 163	3 163		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		74%			162.55				63%	1 993			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			109.83				40%	1 265			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.04					6 421			
	
61.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.5925	1 297.83	101.69	44.88	768.96	60.25	26.59	14.4	5.23	4 438	868	139	
				1 151.26	4.91		682.12	2.91	5.03	14.4		3 431	42	
	Объем: (35*0.7+15*1)*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			73.90				99%	901			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			48.00				61%	555			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					890.86					5 894			
	
62.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.15	810.13	810.13		121.52	121.52		14.4	1	1 750	1 750		
									1	1				
	Объем: 15*1*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			87.49				61%	1 068			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			46.18				31%	543			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.19					3 360			
	
63.	ТССЦ 408-0141 
Песок природный для строительных растворов средний, м3	16.5	107.87			1 779.86					9 122			
				107.87			1 779.86		552.82			9 122		
	Объем: 0.15*110													
	
64.	ТЕРр 52-15-1 
Герметизация вводов в подвальное помещение, 100 шт.	0.01	2 158.12	598.10	1.01	21.58	5.98	0.01	14.4	8.27	221	86		
				1 559.01			15.59		8.64	1		135		
	Накладные расходы		93%			5.56				79%	68			
										=(93.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		75%			4.49				60%	52			
										=(75.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.63					341			
	
65.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.04	1 461.46	357.49	1 103.97	58.46	14.30	44.16	14.41	4.41	401	206	195	
					101.05			4.04	1	14.39			58	
	Накладные расходы		99%			18.16				84%	222			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.00				48%	127			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.62					749			
	
66.	ТССЦ 103-0181 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4 мм, м	1.08	126.42			136.53					463			
				126.42			136.53		428.33			463		
	Объем: 0.27*4													
	
67.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.044	2 646.84	648.48	43.99	116.46	28.53	1.94	14.41	8.22	795	411	16	
				1 954.37			85.99		4.28	1		368		
	Объем: 0.011*4													
	Накладные расходы		99%			28.24				84%	345			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.12				48%	197			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.82					1 338			
	
68.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	4	88.07	12.17		352.28	48.68		14.41	1	1 527	701		
				75.90			303.60		2.72	1		826		
	Накладные расходы		103%			50.14				88%	617			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.21				48%	336			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.63					2 480			
	
69.	С.Цена поставщик 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт.	4	803.75			3 214.99					13 728			
				803.75			3 214.99		4.27			13 728		
	Поправки: М: =3300.00*1.04/4.27	
	
70.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	6.71	66.71		66.71	447.63		447.63	1	6.28	2 811		2 811	
									1	1				
	Объем: 0.83+2.45*2.4													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
71.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	6.71	18.71		18.71	125.52		125.52		6.28	788		788	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	16 586.19	3 053.64	1 482.28			123 275	43 977	7 988	
			12 050.30	101.35				71 308	1 517	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						14 685			
								14 685		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						14 685			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						14 685			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 857.18	1 668.67	1 447.82			77 717	24 029	7 724	
			9 740.70	96.36				45 962	1 439	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 814.83					19 551			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 45, 50, 65, 67; %=61 - по стр. 51, 55, 59, 62; %=94 - по стр. 57, 58; %=63 - по стр. 60; %=99 - по стр. 61; %=79 - по стр. 64)	1 458.80					17 860			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 45, 50, 65, 67; %=31 - по стр. 51, 55, 59, 62; %=51 - по стр. 57, 58; %=40 - по стр. 60; %=61 - по стр. 61; %=60 - по стр. 64)	839.55					9 780			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 155.53					105 357			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 729.01	1 384.97	34.46			30 873	19 948	264	
			2 309.60	4.99				10 661	78	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 43, 44; %=98 - по стр. 46, 47, 52; %=88 - по стр. 49, 68)	1 367.71					16 792			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 43, 44; %=56 - по стр. 46, 47, 52; %=48 - по стр. 49, 68)	858.59					9 817			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 955.31					57 482			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	21 110.84					177 524			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	451.77					3 799			
	 . ИТОГО	21 562.61					181 323			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	431.25					3 626			
	 . ИТОГО	21 993.86					184 949			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	1 380.93					6 471			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	483.90					5 932			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	254.72					2 940			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	2 550.57					15 597			
	 . ВСЕГО С НДС	24 544.43					200 546			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 826.51					34 652			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 698.14					19 597			
	
	Раздел 3.  ОТОПЛЕНИЕ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
72.	ТЕРр 66-24-3 
Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.165	170.23	170.23		28.09	28.09		14.4	1	404	404		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			20.79				63%	255			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			14.05				40%	162			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.92					820			
	
73.	ТЕРр 65-14-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.5	431.57	394.58	8.28	215.79	197.29	4.14	14.4	2.67	2 899	2 841	11	
				28.71			14.36		3.28	1		47		
	Накладные расходы		74%			145.99				63%	1 790			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			98.65				40%	1 136			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.43					5 825			
	
74.	ТЕРр 65-14-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.95	342.09	342.09		667.08	667.08		14.4	1	9 606	9 606		
									1	1				
	Объем: 13+182													
	Накладные расходы		74%			493.64				63%	6 052			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			333.54				40%	3 842			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 494.26					19 500			
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
75.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.13	4 943.67	2 761.82	2 074.25	642.68	359.04	269.65	14.41	5.89	6 821	5 174	1 588	
				107.60	303.96		13.99	39.51	4.19	14.39		59	569	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			458.33				98%	5 628			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			282.97				56%	3 216			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 383.98					15 665			
	
76.	ТССЦ 507-3354 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	11.687	13.97			163.27					294			
				13.97			163.27		25.14			294		
	Объем: 13*0.899													
	
77.	С507-3295 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм, шт.	52									391			
									7.51			391		
	
78.	С.Цена поставщик 
Соединение разборное ниппельное оцинкованное 3/4" (Контуртерм), шт.	52	22.29			1 158.86					4 948			
				22.29			1 158.86		4.27			4 948		
	Поправки: М: =91.50*1.04/4.27	
	
79.	С302-0062 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	52									7 370			
									141.73			7 370		
	
80.	С507-5001 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	52									258			
									4.97			258		
	
81.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	1.82	3 534.19	2 172.41	1 280.52	6 432.23	3 953.79	2 330.55	14.41	5.92	71 365	56 974	13 797	
				81.26	185.73		147.89	338.03	4.02	14.39		595	4 864	
	Объем: 7*26													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			4 935.59				98%	60 601			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 047.19				56%	34 629			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 415.02					166 596			
	
82.	ТССЦ 507-3355 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	169.078	22.08			3 733.24					6 964			
				22.08			3 733.24		41.19			6 964		
	Объем: 182*0.929													
	
83.	ТССЦ 301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	182	4.39			798.98					3 061			
				4.39			798.98		16.82			3 061		
	Объем: 182/1													
	
84.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	45									199			
									4.43			199		
	
85.	С507-3296 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	52									394			
									7.57			394		
	
86.	С.Цена поставщик 
Соединение разборное ниппельное оцинкованное 3/4" (Контуртерм), шт.	104	22.29			2 317.71					9 897			
				22.29			2 317.71		4.27			9 897		
	Поправки: М: =91.50*1.04/4.27	
	
87.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.5	3 432.88	2 357.66	944.60	1 716.44	1 178.83	472.30	14.41	5.99	20 093	16 987	2 829	
				130.62	133.64		65.31	66.82	4.24	14.39		277	962	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 432.50				98%	17 590			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			884.41				56%	10 051			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 033.35					47 734			
	
88.	ТССЦ 507-3369 
Труба из полипропилена PN 25/40, м	46.85	84.05			3 937.74					8 743			
				84.05			3 937.74		186.61			8 743		
	Объем: 50*0.937													
	
89.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	67	5.67			379.89					1 416			
				5.67			379.89		21.13			1 416		
	Объем: 50/0.75													
	
90.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	12									136			
									11.36			136		
	
91.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	12									254			
									21.18			254		
	
92.	С507-3302 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.	26									490			
									18.86			490		
	
93.	С.Цена поставщик 
Соединение разборное ниппельное оцинкованное 1" (Контуртерм), шт.	78	32.27			2 517.19					10 748			
				32.27			2 517.19		4.27			10 748		
	Объем: 13*6													
	Поправки: М: =132.5*1.04/4.27	
	
94.	С302-0064 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт.	26									9 051			
									348.13			9 051		
	
95.	С.Цена поставщик 
Клапан балансировочный муфтовый ДУ 25*2,5 МПа, шт.	13	377.52			4 907.73					20 956			
				377.52			4 907.73		4.27			20 956		
	Поправки: М: =1550*1.04/4.27	
	
96.	ТЕР 18-07-001-05 
Установка кранов воздушных, 1 компл.	26	34.03	1.79		884.88	46.64		14.41	1	1 418	672		
				32.24			838.24		0.89	1		746		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			53.64				98%	659			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			33.11				56%	376			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					971.63					2 453			
	
97.	ТЕРр 65-22-5 
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания, 100 приборов	0.26	4 048.24	3 402.02	163.05	1 052.54	884.53	42.39	14.41	8.54	13 417	12 746	362	
				483.17	64.60		125.62	16.80	2.46	16.81		309	282	
	Накладные расходы		74%			666.98				63%	8 208			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			450.67				40%	5 211			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 170.19					26 836			
	
98.	ТССЦ 301-1308 
Пробки радиаторные, шт.	52	7.05			366.60					1 200			
				7.05			366.60		23.08			1 200		
	Объем: 26*2													
	
99.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	6.6	231.31	51.10	39.33	1 526.66	337.27	259.58	14.41	8.04	10 015	4 860	2 087	
				140.88			929.81		3.3	1		3 068		
	Объем: 50+16													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			303.54				77%	3 742			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			202.36				48%	2 333			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 032.57					16 090			
	
100.	ТССЦ 104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	17.6	10.06			177.06					774			
				10.06			177.06		43.98			774		
	Объем: 16*1.1													
	
101.	ТССЦ 104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	55	14.84			816.20					3 505			
				14.84			816.20		63.73			3 505		
	Объем: 50*1.1													
	
102.	ТЕРр 65-23-3 
Слив воды из системы, 1000 м3 объема здания	4.849	1.70	1.70		8.24	8.24		14.39	1	119	119		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			6.10				63%	75			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.12				40%	48			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.46					242			
	
103.	ТЕР 46-03-010-01 
Пробивка в железобетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.26	687.25	153.07	534.18	178.69	39.80	138.89	14.41	4.41	1 186	573	612	
					48.89			12.71	1	14.39			183	
	Объем: 13*2													
	Накладные расходы		99%			51.98				84%	635			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.51				48%	363			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.18					2 184			
	
104.	ТССЦ 103-0006 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм, м	7.02	33.94			238.26					741			
				33.94			238.26		105.51			741		
	Объем: 0.27*26													
	
105.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.143	2 646.84	648.48	43.99	378.50	92.73	6.29	14.41	8.22	2 584	1 336	52	
				1 954.37			279.47		4.28	1		1 196		
	Объем: 0.011*13													
	Накладные расходы		99%			91.80				84%	1 122			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			55.64				48%	641			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					525.94					4 348			

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	35 244.55	7 793.33	3 523.79			231 717	112 292	21 338	
			23 927.42	473.87				98 087	6 860	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 834.25					18 123			
			7 834.25					18 123		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 834.25					18 123			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 834.25					18 123			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 006.69	497.89	404.76			65 017	7 173	2 751	
			13 104.03	12.71				55 092	183	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	993.26					4 279			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 72; %=77 - по стр. 99; %=84 - по стр. 103, 105)	468.12					5 754			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 72; %=48 - по стр. 99, 103, 105)	303.55					3 499			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 778.36					74 270			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 403.61	7 295.44	3 119.03			148 577	105 119	18 587	
			2 989.14	461.16				24 872	6 677	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 73, 74, 97, 102; %=98 - по стр. 75, 81, 87, 96)	8 192.77					100 602			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 73, 74, 97, 102; %=56 - по стр. 75, 81, 87, 96)	5 134.66					58 511			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	26 731.04					307 690			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	49 343.65					400 083			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 055.95					8 562			
	 . ИТОГО	50 399.60					408 645			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 007.99					8 173			
	 . ИТОГО	51 407.59					416 818			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	3 049.92					14 478			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	1 482.74					18 208			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	815.73					9 302			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	5 269.65					25 214			
	 . ВСЕГО С НДС	56 677.24					442 032			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 660.89					106 356			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 438.21					62 010			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	60 568.46	12 541.71	5 724.84			409 504	180 685	33 697	
			42 301.92	648.54				195 122	9 433	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 834.25					33 202			
			7 834.25					33 202		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 834.25					33 202			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 834.25					33 202			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	30 101.59	2 469.61	2 098.25			160 008	35 569	12 023	
			25 533.72	118.53				112 415	1 758	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 142.71					25 418			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 38, 40, 45, 50, 65, 67, 103, 105; %=61 - по стр. 2, 4, 51, 55, 59, 62; %=99 - по стр. 3, 61; %=94 - по стр. 6, 57, 58; %=79 - по стр. 7, 64; %=63 - по стр. 11, 60, 72; %=77 - по стр. 36, 99)	2 216.07					27 162			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36, 38, 40, 45, 50, 65, 67, 99, 103, 105; %=31 - по стр. 2, 4, 51, 55, 59, 62; %=61 - по стр. 3, 61; %=51 - по стр. 6, 57, 58; %=60 - по стр. 7, 64; %=40 - по стр. 11, 60, 72)	1 325.95					15 389			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	33 643.61					202 559			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	22 632.62	10 072.10	3 626.59			216 294	145 116	21 674	
			8 933.95	530.01				49 505	7 675	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 8, 12, 14, 43, 44, 73, 74, 97, 102; %=98 - по стр. 9, 10, 16, 23, 31, 46, 47, 52, 75, 81, 87, 96; %=88 - по стр. 49, 68)	11 154.02					136 956			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 8, 12, 14, 43, 44, 73, 74, 97, 102; %=56 - по стр. 9, 10, 16, 23, 31, 46, 47, 52, 75, 81, 87, 96; %=48 - по стр. 49, 68)	6 985.54					79 619			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	40 772.18					432 869			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	82 250.04					668 630			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 760.15					14 309			
	 . ИТОГО	84 010.19					682 939			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 680.20					13 659			
	 . ИТОГО	85 690.39					696 598			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	5 076.30					24 264			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	2 288.96					28 097			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	1 246.72					14 251			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	9 164.50					47 112			
	 . ВСЕГО С НДС	94 854.89					743 710			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 370.09					164 118			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 311.49					95 008			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)