«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 568 012	руб.	Смета на сумму:	3 568 012	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «КРУО «АСЖ»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.Р. Кулумбегова /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
Объект:	МКД № 13-17 ул.Эльблонгская	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт внутридомовых сетей отопления, ливневой канализации 	
Сметная стоимость:	3 568.012	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.753	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	863.276	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	
	
1.	ТЕРр 65-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	17.96	342.09	342.09		6 143.94	6 143.94		14.4	1	88 473	88 473		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			4 546.52				63%	55 738			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3 071.97				40%	35 389			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 762.43					179 600			
	
2.	ТЕРр 65-14-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	3.14	495.04	495.04		1 554.43	1 554.43		14.4	1	22 384	22 384		
									1	1				
	Объем: 79+161+72+2													
	Накладные расходы		74%			1 150.28				63%	14 102			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			777.22				40%	8 954			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 481.92					45 440			
	
3.	ТЕРр 65-14-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	1.2	680.82	590.97	20.67	816.98	709.16	24.80	14.4	2.67	10 550	10 212	66	
				69.18			83.02		3.28	1		272		
	Объем: 45+60+15													
	Накладные расходы		74%			524.78				63%	6 434			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			354.58				40%	4 085			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 696.34					21 068			
	
4.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.14	1 461.46	357.49	1 103.97	204.60	50.05	154.56	14.41	4.41	1 403	721	682	
					101.05			14.15	1	14.39			204	
	Накладные расходы		99%			63.56				84%	777			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.52				48%	444			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.68					2 624			
	
	Стояки по квартирам	
	
5.	ТССЦ 302-1831 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	520	17.28			8 985.60					38 314			
				17.28			8 985.60		73.68			38 314		
	
6.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов отопления наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.5	4 137.66	2 301.52	1 728.54	6 206.48	3 452.28	2 592.81	14.41	5.89	65 695	49 747	15 272	
				107.60	253.30		161.40	379.95	4.19	14.39		676	5 467	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			4 407.06				98%	54 110			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 720.88				56%	30 920			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 334.43					150 725			
	
7.	ТССЦ 507-3354 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	134.85	13.97			1 883.85					3 390			
				13.97			1 883.85		25.14			3 390		
	Объем: 1.5*89.9													
	
8.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	300	3.74			1 122.00					3 909			
				3.74			1 122.00		13.03			3 909		
	Объем: 150/0.5													
	
9.	С507-3286 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.	90	1.11			99.48					425			
				1.11			99.48		4.27			425		
	Поправки: М: =4.72/4.27	
	
10.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	90	0.87			78.41					335			
				0.87			78.41		4.27			335		
	Поправки: М: =3.72/4.27	
	
11.	С507-5016 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2", шт.	90	7.44			669.20					2 858			
				7.44			669.20		4.27			2 858		
	Поправки: М: =31.75/4.27	
	
12.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	12.5	3 534.19	2 172.41	1 280.52	44 177.37	27 155.12	16 006.50	14.41	5.92	490 147	391 305	94 758	
				81.26	185.73		1 015.75	2 321.63	4.02	14.39		4 083	33 408	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			33 898.26				98%	416 219			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			20 928.49				56%	237 839			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99 004.13					1 144 205			
	
13.	ТССЦ 507-3355 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	1161.25	22.08			25 640.40					47 832			
				22.08			25 640.40		41.19			47 832		
	Объем: 12.50*92.9													
	
14.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	2083	3.74			7 790.42					27 141			
				3.74			7 790.42		13.03			27 141		
	Объем: 1250/0.6													
	
15.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	440	1.73			759.44					3 243			
				1.73			759.44		4.27			3 243		
	Поправки: М: =7.37/4.27	
	
16.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	440	1.44			634.75					2 710			
				1.44			634.75		4.27			2 710		
	Поправки: М: =6.16/4.27	
	
17.	С507-5019 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2", шт.	440	8.96			3 940.42					16 826			
				8.96			3 940.42		4.27			16 826		
	Поправки: М: =38.24/4.27	
	
18.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	220	1.04			228.24					975			
				1.04			228.24		4.27			975		
	Поправки: М: =4.43/4.27	
	
	Отопление по подвалу, стояки лестничных клеток	
	
19.	ТССЦ 302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	9	27.16			244.44					939			
				27.16			244.44		104.38			939		
	
20.	ТССЦ 302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	32	36.62			1 171.84					5 380			
				36.62			1 171.84		168.14			5 380		
	
21.	С Цена постав-ка. 
Клапан балансировочный муфтовый  ДУ 20*2,5МПа, шт.	9	353.16			3 178.45					13 572			
				353.16			3 178.45		4.27			13 572		
	Поправки: М: =1450*1.04/4.27	
	
22.	С Цена постав-ка. 
Клапан балансировочный муфтовый  ДУ 25*2,5МПа, шт.	32	377.52			12 080.56					51 584			
				377.52			12 080.56		4.27			51 584		
	Поправки: М: =1550*1.04/4.27	
	
23.	ТЕР 18-07-001-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка кранов воздушных, 1 компл.	54	34.03	1.79		1 837.84	96.88		14.41	1	2 945	1 396		
				32.24			1 740.96		0.89	1		1 549		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			111.41				98%	1 368			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			68.78				56%	782			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 018.04					5 095			
	
24.	ТССЦ 302-1836 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм, шт.	6	207.77			1 246.62					3 831			
				207.77			1 246.62		638.49			3 831		
	
25.	С Цена постав-ка. 
Клапан балансировочный муфтовый  ДУ 50*2,5МПа, шт.	4	840.28			3 361.12					14 352			
				840.28			3 361.12		4.27			14 352		
	Поправки: М: =3450*1.04/4.27	
	
26.	С Цена постав-ка. 
Кран шаровый стальной муфтовый ДУ 80х2,5 МПа, шт.	2	702.91			1 405.83					6 003			
				702.91			1 405.83		4.27			6 003		
	Поправки: М: =2886*1.04/4.27	
	
27.	С Цена постав-ка. 
Клапан балансировочный фланцевый ДУ- 80х1,6МПа, шт.	2	2 788.76			5 577.52					23 816			
				2 788.76			5 577.52		4.27			23 816		
	Поправки: М: =11450*1.04/4.27	
	
28.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.79	2 591.15	1 768.25	751.38	2 047.01	1 396.92	593.59	14.41	5.97	23 902	20 130	3 544	
				71.52	106.91		56.50	84.45	4.05	14.39		229	1 215	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 703.58				98%	20 918			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 051.77				56%	11 953			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 802.36					56 773			
	
29.	ТССЦ 507-3356 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	74.102	35.59			2 637.29					5 121			
				35.59			2 637.29		69.11			5 121		
	Объем: 0.79*93.8													
	
30.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	113	4.90			553.70					2 066			
				4.90			553.70		18.28			2 066		
	Объем: 79/0.7													
	
31.	С Цена постав-ка. 
PP-R Переходник  Дн- 63х25, шт.	2	5.41			10.81					46			
				5.41			10.81		4.27			46		
	Поправки: М: =22.2*1.04/4.27	
	
32.	С507-5058 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	10	1.46			14.57					62			
				1.46			14.57		4.27			62		
	Поправки: М: =6.22/4.27	
	
33.	С507-3326 
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2", шт.	50	9.45			472.48					2 018			
				9.45			472.48		4.27			2 018		
	Поправки: М: =40.35/4.27	
	
34.	С507-5033 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1", шт.	50	35.39			1 769.44					7 556			
				35.39			1 769.44		4.27			7 556		
	Поправки: М: =151.11/4.27	
	
35.	С507-5029 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4", шт.	12	14.14			169.69					725			
				14.14			169.69		4.27			725		
	Поправки: М: =60.38/4.27	
	
36.	С507-5032 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4", шт.	12	13.85			166.17					710			
				13.85			166.17		4.27			710		
	Поправки: М: =59.13/4.27	
	
37.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	1.61	4 280.81	2 054.53	2 098.82	6 892.10	3 307.79	3 379.09	14.41	5.91	68 391	47 665	19 970	
				127.46	304.88		205.21	490.85	3.68	14.39		755	7 063	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			4 368.44				98%	53 633			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 697.03				56%	30 648			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 957.57					152 672			
	
38.	ТССЦ 507-3358 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/50, м	152.31	73.95			11 263.32					26 817			
				73.95			11 263.32		176.07			26 817		
	Объем: 1.61*94.6													
	
39.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	169	5.79			978.51					3 765			
				5.79			978.51		22.28			3 765		
	Объем: 161/0.95													
	
40.	С Цена постав-ка. 
PP-R Переходник  Дн- 63х50, шт.	14	7.21			100.93					431			
				7.21			100.93		4.27			431		
	Поправки: М: =29.6*1.04/4.27	
	
41.	С507-3305 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм, шт.	12	7.97			95.66					408			
				7.97			95.66		4.27			408		
	Поправки: М: =34.04/4.27	
	
42.	С507-3306 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм, шт.	28	9.21			257.97					1 102			
				9.21			257.97		4.27			1 102		
	Поправки: М: =39.34/4.27	
	
43.	С507-3313 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм, шт.	1	20.55			20.55					88			
				20.55			20.55		4.27			88		
	Поправки: М: =87.74/4.27	
	
44.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.72	4 203.09	1 970.56	2 098.82	3 026.23	1 418.80	1 511.15	14.41	5.91	29 731	20 445	8 931	
				133.72	304.88		96.28	219.51	3.69	14.39		355	3 159	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 884.06				98%	23 132			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 163.20				56%	13 218			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 073.49					66 081			
	
45.	ТССЦ 507-3359 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/63, м	68.112	121.78			8 294.68					20 575			
				121.78			8 294.68		302.07			20 575		
	Объем: 0.72*94.6													
	
46.	ТССЦ 301-5606 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	63	6.81			429.03					1 688			
				6.81			429.03		26.79			1 688		
	Объем: 72/1.15													
	
47.	С507-3310 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм, шт.	14	14.61			204.56					873			
				14.61			204.56		4.27			873		
	Поправки: М: =62.39/4.27	
	
48.	С Цена постав-ка. 
PP-R Переходник  Дн- 75х63, шт.	6	11.90			71.37					305			
				11.90			71.37		4.27			305		
	Поправки: М: =48.84*1.04/4.27	
	
49.	ТЕР 16-04-002-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.45	4 986.32	2 261.30	2 640.44	2 243.84	1 017.58	1 188.20	14.41	5.91	21 860	14 663	7 022	
				84.59	384.38		38.07	172.97	4.58	14.39		174	2 489	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 369.13				98%	16 809			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			845.29				56%	9 605			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 458.26					48 274			
	
50.	ТССЦ 507-3360 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/75, м	43.83	202.54			8 877.33					21 243			
				202.54			8 877.33		484.67			21 243		
	Объем: 0.45*97.4													
	
51.	ТССЦ 301-5607 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	39	9.29			362.31					1 360			
				9.29			362.31		34.87			1 360		
	Объем: 45/1.15													
	
52.	С Цена постав-ка. 
Тройник- переходник 75х20х75, шт.	12	54.07			648.84					2 771			
				54.07			648.84		4.27			2 771		
	Поправки: М: =222*1.04/4.27	
	
53.	ТЕР 16-04-002-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм, 100 м трубопровода	0.6	4 372.65	2 019.01	2 267.76	2 623.59	1 211.41	1 360.66	14.41	5.93	25 755	17 456	8 069	
				85.88	327.06		51.53	196.24	4.47	14.39		230	2 824	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 618.80				98%	19 874			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			999.43				56%	11 357			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 241.82					56 986			
	
54.	ТССЦ 507-3361 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 20/90, м	58.44	252.08			14 731.56					34 430			
				252.08			14 731.56		589.15			34 430		
	Объем: (0.6)*97.4													
	
55.	ТССЦ 301-5608 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, шт.	48	9.95			477.60					1 851			
				9.95			477.60		38.57			1 851		
	Объем: 60/1.25													
	
56.	ТЕР 16-04-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.15	4 152.07	1 792.88	2 278.53	622.81	268.93	341.78	14.41	5.94	5 957	3 875	2 030	
				80.66	327.53		12.10	49.13	4.22	14.39		51	707	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			365.77				98%	4 490			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			225.82				56%	2 566			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 214.40					13 013			
	
57.	ТССЦ 507-3362 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 20/110, м	14.94	374.50			5 595.03					13 185			
				374.50			5 595.03		882.51			13 185		
	Объем: 0.15*99.6													
	
58.	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	12	12.58			150.96					553			
				12.58			150.96		46.05			553		
	Объем: 15/1.25													
	
59.	ТЕР 16-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода	0.62	3 278.67	464.54	79.41	2 032.77	288.01	49.23	14.4	7.72	10 394	4 147	380	
				2 734.72	3.41		1 695.53	2.11	3.46	14.36		5 867	30	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			333.64				98%	4 093			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			205.99				56%	2 339			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 572.39					16 827			
	
60.	ТЕР 16-02-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	2.24	3 979.36	464.54	79.41	8 913.76	1 040.56	177.88	14.4	7.72	38 597	14 984	1 373	
				3 435.41	3.41		7 695.32	7.63	2.89	14.36		22 239	110	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 205.42				98%	14 792			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			744.21				56%	8 453			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 863.39					61 842			
	
61.	ТЕР 16-02-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	1.1	4 280.26	464.54	79.41	4 708.28	510.99	87.35	14.4	7.72	20 198	7 358	674	
				3 736.31	3.41		4 109.94	3.75	2.96	14.36		12 165	54	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			591.95				98%	7 264			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			365.47				56%	4 151			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 665.70					31 612			
	
62.	ТЕР 16-02-005-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.02	8 407.28	1 031.66	245.87	168.15	20.63	4.92	14.41	6.82	888	297	34	
				7 129.75	5.21		142.60	0.10	3.91	14.4		558	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			23.84				98%	292			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			14.72				56%	167			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206.71					1 347			
	
63.	ТЕР 16-07-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	3.98	165.61	85.38	74.73	659.13	339.81	297.43	14.41	1.96	5 553	4 897	583	
				5.50			21.89		3.34	1		73		
	Объем: 62+224+110+2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			390.78				98%	4 799			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			241.27				56%	2 742			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 291.18					13 094			
	
64.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	54.2	231.31	51.10	39.33	12 537.08	2 769.70	2 131.69	14.41	8.04	82 248	39 911	17 139	
				140.88			7 635.70		3.3	1		25 198		
	Объем: 110+79+161+72+45+60+15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			2 492.73				77%	30 731			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 661.82				48%	19 157			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 691.63					132 137			
	
65.	ТССЦ 104-0854 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	121	10.06			1 217.26					5 322			
				10.06			1 217.26		43.98			5 322		
	Объем: 110*1.1													
	
66.	ТССЦ 104-0855 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	86.9	12.37			1 074.95					4 592			
				12.37			1 074.95		52.84			4 592		
	Объем: 79*1.1													
	
67.	ТССЦ 104-0858 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	177.1	18.05			3 196.66					14 953			
				18.05			3 196.66		84.43			14 953		
	Объем: 161*1.1													
	
68.	ТССЦ 104-0867 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм, м	79.2	21.70			1 718.64					6 470			
				21.70			1 718.64		81.69			6 470		
	Объем: 72*1.1													
	
69.	ТССЦ 104-0861 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	49.5	25.87			1 280.57					6 478			
				25.87			1 280.57		130.86			6 478		
	Объем: 45*1.1													
	
70.	ТССЦ 104-0862 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	66	29.68			1 958.88					10 604			
				29.68			1 958.88		160.66			10 604		
	Объем: 60*1.1													
	
71.	ТССЦ 104-0863 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м	16.5	39.81			656.87					3 604			
				39.81			656.87		218.44			3 604		
	Объем: 15*1.1													
	
72.	ТЕРр 65-19-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0.27	991.55	918.50	73.05	267.72	248.00	19.72	14.41	8.54	3 742	3 574	168	
					28.94			7.81	1	16.81			131	
	Накладные расходы		74%			189.30				63%	2 334			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			127.91				40%	1 482			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					584.92					7 558			
	
73.	ТЕР 18-03-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов	0.2	35 803.12	993.48	659.04	7 160.62	198.70	131.81	14.41	8.21	54 147	2 863	1 082	
				34 150.60	53.16		6 830.12	10.63	7.35	16.67		50 201	177	
	Объем: 25*5*0.16													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			240.73				98%	2 979			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			148.62				56%	1 702			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 549.97					58 829			
	
74.	ТССЦ 301-1489 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм, шт.	44	74.60			3 282.40					11 598			
				74.60			3 282.40		263.59			11 598		
	
	Тепловые сети по подвалу	
	
75.	ТЕР 16-02-005-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0.28	12 085.56	1 140.17	348.78	3 383.96	319.25	97.66	14.41	6.85	16 574	4 600	669	
				10 596.61	8.39		2 967.05	2.35	3.81	14.38		11 304	34	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			369.84				98%	4 541			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			228.34				56%	2 595			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 982.14					23 710			
	
76.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	2.8	231.31	51.10	39.33	647.67	143.08	110.12	14.41	8.04	4 249	2 062	885	
				140.88			394.46		3.3	1		1 302		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			128.77				77%	1 588			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.85				48%	990			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					862.29					6 827			
	
77.	ТССЦ 104-1339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL), м	30.8	94.34			2 905.67					11 168			
				94.34			2 905.67		362.59			11 168		
	Объем: 28*1.1													
	
78.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.046	374.88	82.80	15.62	17.24	3.81	0.72	14.4	2.65	94	55	2	
				276.46	0.17		12.72	0.01	2.89	14.73		37		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3.09				69%	38			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.29				48%	26			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.63					158			
	
79.	ТЕР 13-03-004-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.046	287.17	38.27	20.27	13.21	1.76	0.93	14.4	2.92	80	25	3	
				228.64	0.17		10.52	0.01	4.96	14.73		52		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			1.43				69%	17			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.06				48%	12			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.71					109			
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	274 651.66	53 667.59	30 262.60			1 585 930	773 245	183 336	
			190 721.52	3 963.28				629 343	57 073	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	88 504.49					213 507			
			88 504.49					213 507		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	88 504.49					213 507			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	88 504.49					213 507			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 429.30	2 968.40	2 398.02			151 265	42 774	18 711	
			22 062.90	14.17				89 780	204	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	14 009.50					63 191			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 4; %=77 - по стр. 64, 76; %=69 - по стр. 78, 79)	2 689.59					33 151			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4, 64, 76, 78, 79)	1 789.54					20 629			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	31 908.43					205 045			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	158 717.87	50 699.19	27 864.58			1 221 158	730 471	164 625	
			80 154.13	3 949.11				326 056	56 869	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3, 72; %=98 - по стр. 6, 12, 23, 28, 37, 44, 49, 53, 56, 59-63, 73, 75)	59 293.58					727 922			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3, 72; %=56 - по стр. 6, 12, 23, 28, 37, 44, 49, 53, 56, 59-63, 73, 75)	36 980.99					420 947			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	254 992.44					2 370 027			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	375 405.36					2 788 579			
	Строительный контроль 2,14%	8 033.67					59 676			
	Всего со строительным контролем	383 439.03					2 848 255			
	Непредвиденные работы 2%	7 668.78					56 965			
	Всего с непредвиденными работами	391 107.81					2 905 220			
	НДС	70 399.41					522 940			
	Всего с НДС	461 507.22					3 428 160			
	
	Раздел 2.  Ливневая канализация	
	
80.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.93	775.58	765.14	10.44	721.29	711.58	9.71	14.41	8.53	10 337	10 254	83	
					4.13			3.84	1	16.83			65	
	Накладные расходы		74%			529.41				63%	6 501			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			357.71				40%	4 128			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 608.41					20 966			
	
81.	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.03	5 105.93	4 732.18	73.66	153.18	141.97	2.21	14.4	8.31	2 098	2 044	18	
				300.09	7.11		9.00	0.21	3.9	16.8		35	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			146.45				88%	1 802			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.31				48%	983			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					384.93					4 883			
	
82.	ТССЦ 301-3302 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт.	3	225.00			675.00					1 650			
				225.00			675.00		549.91			1 650		
	
83.	ТЕРр 58-7-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев, 100 м2 покрытия	0.06	6 271.53	399.41	79.77	376.29	23.96	4.79	14.4	4.65	1 368	345	22	
				5 792.35	3.49		347.54	0.21	2.88	16.81		1 001	4	
	Накладные расходы		83%			20.06				71%	248			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.71				52%	181			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					412.06					1 797			
	
84.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	6.99	30.20			211.10					852			
				30.20			211.10		121.94			852		
	Объем: 6*2.33/2													
	
85.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	6.99	45.18			315.81					840			
				45.18			315.81		120.17			840		
	Объем: 6*2.33/2													
	
86.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.93	12 984.16	894.28	10.83	12 075.27	831.68	10.07	14.41	7.52	32 730	11 985	76	
				12 079.05	1.14		11 233.52	1.06	1.84	14.29		20 670	15	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			957.65				98%	11 760			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			591.25				56%	6 720			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 624.17					51 210			
	
87.	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	60	12.58			754.80					2 763			
				12.58			754.80		46.05			2 763		
	
88.	С Цена постав-ка. 
Муфта ПВХ/ПП  Д 110 мм, шт.	24	14.61			350.73					1 498			
				14.61			350.73		4.27			1 498		
	Поправки: М: =60*1.04/4.27	
	
89.	С Цена постав-ка. 
Ревизия ПВХ Д110 мм, шт.	12	15.81			189.68					810			
				15.81			189.68		4.27			810		
	Поправки: М: =64.9*1.04/4.27	
	
90.	С Цена постав-ка. 
Колено 45гр. ДУ 110 мм, шт.	18	8.04			144.67					618			
				8.04			144.67		4.27			618		
	Поправки: М: =33*1.04/4.27	
	
91.	С Цена постав-ка. 
Переход чугун-пластик Д110-100, шт.	3	29.74			89.22					381			
				29.74			89.22		4.27			381		
	Поправки: М: =122.1*1.04/4.27	
	
92.	ТЕР 46-03-010-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий	0.3	4 870.36	1 116.36	3 754.00	1 461.11	334.91	1 126.20	14.41	4.41	9 793	4 826	4 967	
					343.61			103.08	1	14.39			1 483	
	Накладные расходы		99%			433.61				84%	5 300			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			262.79				48%	3 028			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 157.51					18 121			
	
93.	ТЕР 46-03-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.35	1 688.93	383.18	25.23	591.13	134.11	8.83	14.41	8.15	4 107	1 933	72	
				1 280.52			448.18		4.69	1		2 102		
	Накладные расходы		99%			132.77				84%	1 624			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			80.47				48%	928			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					804.36					6 659			
	
95.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	1.3302	66.71		66.71	88.74		88.74	1	6.28	557		557	
									1	1				
	Объем: 1.2462+0.039+0.045													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
96.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	1.3302	18.71		18.71	24.88		24.88		6.28	156		156	
														
	Объем: 1.2462+0.039+0.045													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	18 222.90	2 178.21	1 275.43			70 558	31 387	5 951	
			14 769.25	108.40				33 220	1 571	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 069.06	492.98	1 253.44			17 673	7 104	5 774	
			1 322.63	103.29				4 795	1 487	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	526.91					1 692			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 83; %=84 - по стр. 92, 93)	586.44					7 171			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 83; %=48 - по стр. 92, 93)	358.97					4 138			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 014.47					28 982			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 153.84	1 685.23	21.99			52 885	24 283	177	
			13 446.62	5.11				28 425	84	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 80; %=88 - по стр. 81; %=98 - по стр. 86)	1 633.51					20 063			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 80; %=48 - по стр. 81; %=56 - по стр. 86)	1 034.26					11 831			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	17 821.61					84 779			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	21 836.08					113 761			
	Строительный контроль 2,14%	467.29					2 434			
	Всего со строительным контролем	22 303.37					116 195			
	Непредвиденные работы 2%	446.07					2 324			
	Всего с непредвиденными работами	22 749.44					118 519			
	НДС	4 094.90					21 333			
	Всего с НДС	26 844.34					139 852			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	292 874.56	55 845.80	31 538.03			1 656 488	804 632	189 287	
			205 490.77	4 071.68				662 563	58 644	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	88 504.49					213 507			
			88 504.49					213 507		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	88 504.49					213 507			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	88 504.49					213 507			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	30 498.36	3 461.38	3 651.46			168 938	49 878	24 485	
			23 385.53	117.46				94 575	1 691	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	14 536.41					64 883			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 4, 92, 93; %=77 - по стр. 64, 76; %=69 - по стр. 78, 79; %=71 - по стр. 83)	3 276.03					40 322			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4, 64, 76, 78, 79, 92, 93; %=52 - по стр. 83)	2 148.51					24 767			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	35 922.90					234 027			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	173 871.71	52 384.42	27 886.57			1 274 043	754 754	164 802	
			93 600.75	3 954.22				354 481	56 953	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1-3, 72, 80; %=98 - по стр. 6, 12, 23, 28, 37, 44, 49, 53, 56, 59-63, 73, 75, 86; %=88 - по стр. 81)	60 927.09					747 985			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1-3, 72, 80; %=56 - по стр. 6, 12, 23, 28, 37, 44, 49, 53, 56, 59-63, 73, 75, 86; %=48 - по стр. 81)	38 015.25					432 778			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	272 814.05					2 454 806			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	397 241.44					2 902 340			
	Строительный контроль 2,14%	8 500.97					62 110			
	Всего со строительным контролем	405 742.41					2 964 450			
	Непредвиденные работы 2%	8 114.85					59 289			
	Всего с непредвиденными работами	413 857.26					3 023 739			
	НДС	74 494.31					544 273			
	Всего с НДС	488 351.57					3 568 012			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)