«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 912 326	руб.	Смета на сумму:	2 912 326	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.Я. Шешеловская /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

             Объект: г. Калининград, пр. Мира, 49-51	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, пр. Мира, 49-51	
Сметная стоимость:	2 912.326	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.468	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	359.737	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.5621	6 900.71	2 146.35	4 754.36	3 878.89	1 206.46	2 672.43	14.4	4.64	29 773	17 373	12 400	
					473.50			266.15	1	14.39			3 830	
	Объем: 802.93*0.07													
	Накладные расходы		104%			1 531.51				88%	18 659			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			883.57				48%	10 177			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 293.97					58 609			
	
2.	ТЕРр 68-12-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня, 100 м3 конструкций	0.257	3 293.49	2 359.71	933.78	846.43	606.45	239.98	14.41	8.07	10 676	8 739	1 937	
					16.67			4.28	1	14.43			62	
	Объем: 214.48*0.12													
	Накладные расходы		104%			635.16				88%	7 745			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			366.44				48%	4 224			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 848.03					22 645			
	
3.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	3.74	110.49	97.80	12.69	413.23	365.77	47.45	14.41	4.83	5 500	5 271	229	
					0.58			2.15	4.89	14.51			31	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		142%			522.45				121%	6 415			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			298.02				65%	3 446			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 233.69					15 362			
	
4.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.7	1 689.81	625.26	1 064.55	1 182.87	437.68	745.18	14.41	4.51	9 668	6 307	3 361	
					105.66			73.96	1	14.39			1 064	
	Накладные расходы		104%			532.11				88%	6 486			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			306.98				48%	3 538			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 021.96					19 693			
	
5.	ТЕР 09-01-005-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демотаж металлических столбиков, 1 т конструкций	0.1	372.71	145.17	227.54	37.27	14.52	22.75	14.4	7.2	373	209	164	
					19.87			1.99	3.82	14.39			29	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		90%			14.86				77%	183			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			11.89				58%	138			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.02					694			
	
6.	Т01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3, т	172.702	4.22		4.22	728.76		728.76	1	6.28	4 577		4 577	
									1	1				
	Объем: 51.21*2.2+25.73*2+0.75*2.2+70*0.3*0.15*2.2													
	Поправки: ЭМ: =26.5/6.28	
	
7.	Т03-21-01-007 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1), т	172.702	12.00		12.00	2 071.60		2 071.60	1	6.28	13 010		13 010	
									1	1				
	Объем: 51.21*2.2+25.73*2+0.75*2.2+70*0.3*0.15*2.2													
	Поправки: ЭМ: =75.33/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	9 159.05	2 630.88	6 528.15			73 577	37 899	35 678	
				348.53					5 016	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 121.78	2 616.36	6 505.40			73 204	37 690	35 514	
				346.54					4 987	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 4; %=121 - по стр. 3)	3 221.23					39 305			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 4; %=65 - по стр. 3)	1 855.00					21 386			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 198.01					133 895			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	37.27	14.52	22.75			373	209	164	
				1.99					29	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 5)	14.86					183			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 5)	11.89					138			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	64.02					694			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	14 262.03					134 589			
	Строительный контроль 2,14%	305.21					2 880			
	Всего со строительным контролем	14 567.24					137 469			
	Непредвиденные расходы	291.34					2 749			
	Итого с непредвиденными затратами	14 858.58					140 218			
	НДС	2 674.54					25 239			
	Всего с НДС	17 533.12					165 457			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 236.09					39 488			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 866.89					21 524			
	
	Раздел 2.  Проезжая часть	
	
8.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.3901	6 043.37	143.59	5 889.24	2 357.52	56.01	2 297.39	14.4	6.6	15 988	807	15 163	
				10.54	836.41		4.11	326.28	4.5	14.16		19	4 620	
	Объем: 373.06*0.4+204.98*0.28+37.4*0.45+215.38*0.4+171.37*0.47													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			363.18				81%	4 396			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			164.38				34%	1 845			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 885.08					22 229			
	
9.	Т03-21-01-007 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1), т	624.16	12.00		12.00	7 486.94		7 486.94	1	6.28	47 018		47 018	
									1	1				
	Объем: 390.1*1.6													
	Поправки: ЭМ: =75.33/6.28	
	
10.	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.39013	523.82	34.75	478.53	204.36	13.56	186.69	14.4	7.51	1 616	195	1 402	
				10.54	79.95		4.11	31.19	4.5	13.48		19	420	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			42.51				81%	498			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			19.24				34%	209			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					266.12					2 323			
	
11.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.177	3 132.30	153.85	2 960.45	6 819.01	334.92	6 444.90	14.4	4.96	36 940	4 823	31 967	
				18.00	248.28		39.19	540.49	3.83	14.4		150	7 783	
	Объем: 1088.68*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 243.08				121%	15 253			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			709.08				65%	8 194			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 771.17					60 387			
	
12.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	239.47	104.66			25 062.93					126 182			
				104.66			25 062.93		526.92			126 182		
	Объем: 217.7*1.1													
	
13.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	1.08868	62 217.14	368.51	5 405.31	67 734.55	401.19	5 884.66	14.4	5.91	354 558	5 777	34 778	
				56 443.32	768.74		61 448.71	836.91	5.11	14.35		314 003	12 010	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 758.10				121%	21 522			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 002.86				65%	11 562			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70 495.51					387 642			
	
14.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси (прим), 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4355	675.78		675.78	294.30		294.30	1	5.59	1 645		1 645	
					73.83			32.15	4.84	14.39			463	
	Объем: 1088.68*0.04													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			45.65				121%	560			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			26.04				65%	301			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					365.99					2 506			
	
15.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	44.42	280.61			12 464.70					81 759			
				280.61			12 464.70		1 840.58			81 759		
	Объем: 43.55*1.02													
	
16.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	107.8	166.36	140.59	19.83	17 933.88	15 155.33	2 137.14	14.41	4.83	231 847	218 388	10 322	
				5.95	0.90		641.41	97.02	4.89	14.51		3 136	1 408	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			21 658.34				121%	265 953			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			12 354.40				65%	142 867			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51 946.62					640 668			
	
17.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщ.80мм, серая М-400, м3	1099.56	98.81			108 649.35			1	1	484 576			
				98.81			108 649.35		4.46	1		484 576		
	Объем: 1078*1.02													
	Поправки: М: =390*1.13/4.46	
	
18.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.78	5 136.11	784.81	101.71	9 142.27	1 396.95	181.05	14.41	6.28	55 533	20 130	1 137	
				4 249.59	12.84		7 564.27	22.85	4.53	14.38		34 266	329	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 016.12				121%	24 755			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 150.04				65%	13 298			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 308.42					93 587			
	
19.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	178	76.13			13 551.14					80 378			
				76.13			13 551.14		451.56			80 378		
	
20.	ТЕР 27-02-007-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах, 1 м3 водосброса	0.27	2 110.99	222.59	467.01	569.97	60.10	126.09	14.41	6.12	3 430	866	772	
				1 421.38	58.25		383.77	15.73	4.67	14.39		1 792	226	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			107.68				121%	1 321			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			61.42				65%	710			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					739.07					5 461			
	
21.	ТССЦ 403-0059 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, м3	0.27	1 178.78			318.27					2 194			
				1 178.78			318.27		8 125.51			2 194		
	
22.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	4	198.53	15.09	5.07	794.12	60.36	20.28	14.4	8.23	5 981	869	167	
				178.37			713.48		6.93	1		4 944		
	Накладные расходы		104%			62.77				88%	765			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36.22				48%	417			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					893.11					7 163			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	273 383.31	17 478.42	25 059.44			1 529 645	251 855	144 371	
			230 845.44	1 902.62				1 133 418	27 259	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	273 383.31	17 478.42	25 059.44			1 529 645	251 855	144 371	
			230 845.44	1 902.62				1 133 418	27 259	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	160 046.39					775 089			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8, 10; %=121 - по стр. 11, 13, 14, 16, 18, 20; %=88 - по стр. 22)	27 297.43					335 024			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 8, 10; %=65 - по стр. 11, 13, 14, 16, 18, 20; %=48 - по стр. 22)	15 523.69					179 403			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	316 204.43					2 044 072			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	316 204.43					2 044 072			
	Строительный контроль 2,14%	6 766.77					43 743			
	Всего со строительным контролем	322 971.20					2 087 815			
	Непредвиденные расходы	6 459.42					41 756			
	Итого с непредвиденными затратами	329 430.62					2 129 571			
	НДС	59 297.51					383 323			
	Всего с НДС	388 728.13					2 512 894			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	27 297.43					335 024			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15 523.69					179 403			
	
	Раздел 3.  Устройство пешеходной зоне	
	
23.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.1053	6 900.71	2 146.35	4 754.36	726.64	226.01	500.63	14.4	4.64	5 577	3 255	2 323	
					473.50			49.86	1	14.39			717	
	Объем: 150.48*0.07													
	Накладные расходы		104%			286.90				88%	3 495			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			165.52				48%	1 907			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 179.07					10 979			
	
24.	Т01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3, т	23.17	4.22		4.22	97.77		97.77	1	6.28	614		614	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =26.5/6.28	
	
25.	Т03-21-01-007 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1), т	23.17	12.00		12.00	277.93		277.93	1	6.28	1 745		1 745	
									1	1				
	Объем: 10.53*2.2													
	Поправки: ЭМ: =75.33/6.28	
	
26.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0602	6 043.37	143.59	5 889.24	363.81	8.64	354.53	14.4	6.6	2 467	124	2 340	
				10.54	836.41		0.63	50.35	4.5	14.16		3	713	
	Объем: 150.48*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			56.04				81%	678			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			25.37				34%	285			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					445.22					3 430			
	
27.	Т03-21-01-007 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1), т	96.3	12.00		12.00	1 155.14		1 155.14	1	6.28	7 254		7 254	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =75.33/6.28	
	
28.	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.06019	523.82	34.75	478.53	31.53	2.09	28.80	14.4	7.51	249	30	216	
				10.54	79.95		0.63	4.81	4.5	13.48		3	65	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.56				81%	77			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.97				34%	32			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.05					358			
	
29.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.301	3 132.30	153.85	2 960.45	942.82	46.31	891.10	14.4	4.96	5 107	667	4 420	
				18.00	248.28		5.42	74.73	3.83	14.4		21	1 076	
	Объем: 150.5*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			171.88				121%	2 109			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			98.04				65%	1 133			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 212.74					8 349			
	
30.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	33.11	104.66			3 465.29					17 446			
				104.66			3 465.29		526.92			17 446		
	Объем: 30.1*1.1													
	
31.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.21	5 136.11	784.81	101.71	1 078.58	164.81	21.36	14.41	6.28	6 552	2 375	134	
				4 249.59	12.84		892.41	2.70	4.53	14.38		4 043	39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			237.86				121%	2 921			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			135.68				65%	1 569			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 452.13					11 042			
	
32.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	21	76.13			1 598.73					9 483			
				76.13			1 598.73		451.56			9 483		
	
33.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.22	1 060.47	784.81	101.71	233.30	172.66	22.38	14.41	6.28	2 802	2 488	141	
				173.95	12.84		38.27	2.82	4.53	14.38		173	41	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			249.18				121%	3 060			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			142.14				65%	1 644			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					624.62					7 506			
	
34.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.004356	569.06			2.48					13			
				569.06			2.48		2 881.83			13		
	Объем: (0.22)*(0.06*0.33)													
	
35.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.12	685.00			767.20					3 534			
				685.00			767.20		3 155.54			3 534		
	Объем: (0.22)*(5.9*0.86)													
	
36.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	22	34.14			751.08					5 122			
				34.14			751.08		232.83			5 122		
	
37.	ТЕР 27-02-007-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах, 1 м3 водосброса	0.27	2 110.99	222.59	467.01	569.97	60.10	126.09	14.41	6.12	3 430	866	772	
				1 421.38	58.25		383.77	15.73	4.67	14.39		1 792	226	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			107.68				121%	1 321			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			61.42				65%	710			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					739.07					5 461			
	
38.	ТССЦ 403-0059 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, м3	0.27	1 178.78			318.27					2 194			
				1 178.78			318.27		8 125.51			2 194		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	12 380.54	680.62	3 475.73			73 589	9 805	19 959	
			8 224.18	201.00				43 827	2 877	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 380.54	680.62	3 475.73			73 589	9 805	19 959	
			8 224.18	201.00				43 827	2 877	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 903.05					37 792			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 23; %=81 - по стр. 26, 28; %=121 - по стр. 29, 31, 33, 37)	1 116.10					13 662			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 23; %=34 - по стр. 26, 28; %=65 - по стр. 29, 31, 33, 37)	631.14					7 279			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 127.78					94 530			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	14 127.78					94 530			
	Строительный контроль 2,14%	302.33					2 023			
	Всего со строительным контролем	14 430.11					96 553			
	Непредвиденные расходы	288.60					1 931			
	Итого с непредвиденными затратами	14 718.71					98 484			
	НДС	2 649.37					17 727			
	Всего с НДС	17 368.08					116 211			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 116.10					13 662			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	631.14					7 279			
	
	Раздел 4.  Озеленение	
	
39.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.5	2 219.13	387.78		3 328.70	581.67		14.41	1	20 359	8 382		
				1 831.35			2 747.03		4.36	1		11 977		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			668.92				98%	8 214			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			447.89				61%	5 113			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 445.51					33 686			
	
40.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	1.5	891.77	61.79	456.93	1 337.66	92.68	685.39	14.41	5.16	6 971	1 336	3 537	
				373.06	44.25		559.59	66.38	3.75	14.43		2 098	958	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			182.92				98%	2 248			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			122.48				61%	1 399			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 643.06					10 618			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	4 666.36	674.35	685.39			27 330	9 718	3 537	
			3 306.62	66.38				14 075	958	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 666.36	674.35	685.39			27 330	9 718	3 537	
			3 306.62	66.38				14 075	958	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98)	851.84					10 462			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61)	570.36					6 512			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 088.56					44 304			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	6 088.56					44 304			
	Строительный контроль 2,14%	130.30					948			
	Всего со строительным контролем	6 218.86					45 252			
	Непредвиденные расходы	124.38					905			
	Итого с непредвиденными затратами	6 343.24					46 157			
	НДС	1 141.78					8 308			
	Всего с НДС	7 485.02					54 465			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	851.84					10 462			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	570.36					6 512			
	
	Раздел 5.  Ремонт дождевой канализации	
	
41.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.079	1 466.39	1 466.39		115.84	115.84		14.4	1	1 668	1 668		
									1	1				
	Объем: 46*0.43*0.4													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			92.67				68%	1 134			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			44.02				31%	517			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					252.53					3 319			
	
42.	ТЕР 01-02-068-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта	0.0237	2 912.66		2 912.66	69.03		69.03	1	1	69		69	
					1 365.80			32.37	1	1			32	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		80%			25.90				68%	22			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			12.30				31%	10			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.23					101			
	
43.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.184	1 297.83	101.69	44.88	238.80	18.71	8.26	14.4	5.23	1 378	269	43	
				1 151.26	4.91		211.83	0.90	5.03	14.4		1 066	13	
	Объем: 46*0.1*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			25.49				111%	313			
										=(130.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			14.90				61%	172			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					279.20					1 863			
	
44.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (прим), 100 м трубопровода	0.46	12 833.31	745.23	9.03	5 903.32	342.81	4.15	14.41	7.52	15 195	4 940	31	
				12 079.05	0.95		5 556.36	0.44	1.84	14.29		10 224	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			439.36				109%	5 391			
										=(128.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			243.71				56%	2 770			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 586.39					23 356			
	
45.	ТЕР 01-02-061-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0564	889.77	889.77		50.18	50.18		14.4	1	723	723		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			40.14				68%	492			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			19.07				31%	224			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.39					1 439			
	
46.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм(прим), 1 врезка	5	274.14	93.05	1.26	1 370.70	465.23	6.31	14.4	8.27	11 094	6 699	52	
				179.83			899.15		4.83	1		4 343		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			535.01				98%	6 565			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			330.31				56%	3 751			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 236.03					21 410			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	7 747.87	992.77	87.75			30 127	14 299	195	
			6 667.34	33.71				15 633	51	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	473.85	184.73	77.29			3 838	2 660	112	
			211.83	33.27				1 066	45	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 41, 42, 45; %=111 - по стр. 43)	184.21					1 961			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 41, 42, 45; %=61 - по стр. 43)	90.29					923			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	748.35					6 722			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 274.02	808.04	10.46			26 289	11 639	83	
			6 455.51	0.44				14 567	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 44; %=98 - по стр. 46)	974.37					11 956			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 44, 46)	574.02					6 521			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 822.41					44 766			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	9 570.76					51 488			
	Строительный контроль 2,14%	204.81					1 102			
	Всего со строительным контролем	9 775.57					52 590			
	Непредвиденные расходы	195.51					1 052			
	Итого с непредвиденными затратами	9 971.08					53 642			
	НДС	1 794.79					9 656			
	Всего с НДС	11 765.87					63 298			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 158.58					13 917			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	664.31					7 444			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	307 337.13	22 457.04	35 836.46			1 734 268	323 576	203 740	
			249 043.58	2 552.24				1 206 953	36 161	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	300 025.84	21 634.48	35 803.25			1 707 606	311 728	203 493	
			242 588.07	2 549.81				1 192 386	36 126	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	166 949.44					812 881			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 4, 22, 23; %=121 - по стр. 3, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 29, 31, 33, 37; %=81 - по стр. 8, 10, 26, 28; %=98 - по стр. 39, 40; %=68 - по стр. 41, 42, 45; %=111 - по стр. 43)	32 670.81					400 414			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 4, 22, 23; %=65 - по стр. 3, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 29, 31, 33, 37; %=34 - по стр. 8, 10, 26, 28; %=61 - по стр. 39, 40, 43; %=31 - по стр. 41, 42, 45)	18 670.48					215 503			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	351 367.13					2 323 523			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	37.27	14.52	22.75			373	209	164	
				1.99					29	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 5)	14.86					183			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 5)	11.89					138			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	64.02					694			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	7 274.02	808.04	10.46			26 289	11 639	83	
			6 455.51	0.44				14 567	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 44; %=98 - по стр. 46)	974.37					11 956			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 44, 46)	574.02					6 521			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	8 822.41					44 766			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	360 253.56					2 368 983			
	Строительный контроль 2,14%	7 709.43					50 696			
	Всего со строительным контролем	367 962.99					2 419 679			
	Непредвиденные расходы	7 359.26					48 394			
	Итого с непредвиденными затратами	375 322.25					2 468 073			
	НДС	67 558.01					444 253			
	Всего с НДС	442 880.26					2 912 326			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	33 660.04					412 553			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	19 256.39					222 162			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)