крыша «УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:    2 439 244 руб.
Директор МКУ «КР МКД»	
		
________________ /С.Б. Русович /	
		
 «______»____________________ 2015г.	

	
	
Объект:	многоквартирного дом по ул.Артиллерийская,29 г.Калининград 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт крыши, подвальных помещений	
Сметная стоимость:	2 439.244	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.575	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	388.288	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	9.36	164.91	119.07	45.84	1 543.56	1 114.50	429.06	16.11	6.86	20 898	17 955	2 943	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 103.36				84%	15 082			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			668.70				48%	8 618			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 315.62					44 599			
	
2.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	9.36	1 471.85	286.74	271.15	13 776.53	2 683.90	2 537.96	16.12	7.05	103 930	43 264	17 893	
				913.96	30.53		8 554.67	285.71	5	16.1		42 773	4 600	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 207.18				92%	44 035			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 633.29				44%	21 060			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 616.99					169 025			
	
3.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	9.36	4 702.69	684.71	245.38	44 017.13	6 408.89	2 296.71	16.12	7.3	298 754	103 311	16 766	
				3 772.60	30.88		35 311.54	288.99	5.06	15.92		178 676	4 601	
	Начисления: Н3= 1.25*65, Н4= 1.25*65, Н5= 1.15*65, Н48= 65	
	Накладные расходы		108%			7 233.71				92%	99 279			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 683.83				44%	47 481			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54 934.67					445 514			
	
4.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	9.36	180.53	29.88	5.06	1 689.76	279.65	47.39	16.11	9.14	13 728	4 505	433	
				145.59			1 362.72		6.45	1		8 790		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			302.02				92%	4 145			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			153.81				44%	1 982			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 145.59					19 855			
	
5.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	9.36	478.96	164.81	58.46	4 483.06	1 542.59	547.21	16.11	6.33	39 276	24 851	3 464	
				255.69	3.78		2 393.26	35.33	4.58	16.09		10 961	569	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 704.15				92%	23 386			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			867.86				44%	11 185			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 055.07					73 847			
	
6.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	1067.04	56.83			60 639.88					164 484			
				56.83			60 639.88		154.15			164 484		
	Объем: (9.36)*114													
	
7.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	1085.76	41.26			44 798.46					151 398			
				41.26			44 798.46		139.44			151 398		
	Объем: (9.36)*116													
	
8.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	2.81	1 097.50	397.64	132.18	3 083.98	1 117.36	371.41	16.12	7.82	28 621	18 012	2 904	
				567.69	13.40		1 595.21	37.65	4.83	16.1		7 705	606	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 247.41				92%	17 129			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			635.26				44%	8 192			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 966.65					53 941			
	
9.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	354.06	56.83			20 121.23					54 578			
				56.83			20 121.23		154.15			54 578		
	Объем: (2.81)*252/2													
	
10.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	354.06	41.26			14 608.52					49 370			
				41.26			14 608.52		139.44			49 370		
	Объем: (2.81)*252/2													
	
11.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0324	1 143.95	891.55	252.40	37.06	28.89	8.18	16.12	9.34	542	466	76	
					100.00			3.24	1	18.81			61	
	Накладные расходы		99%			31.81				84%	443			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.28				48%	253			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.15					1 238			
	
12.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	3.24	91.08	29.04	27.29	295.08	94.08	88.41	16.11	8.1	2 673	1 516	716	
				34.75			112.59		3.92	1		441		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			76.20				69%	1 046			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			67.74				58%	879			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					439.02					4 598			
	
13.	С Цена поставщик. 
Блок дверной металлический, м2	3.24	1 144.73			3 708.93					15 837			
				1 144.73			3 708.93		4.27			15 837		
	Поправки: М: =4700*1.04/4.27	
	
14.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	1.85	6 350.32	635.76	12.96	11 748.09	1 176.16	23.98	16.11	9.23	48 071	18 948	221	
				5 701.60	2.33		10 547.96	4.31	2.74	18.77		28 901	81	
	Накладные расходы		83%			979.79				71%	13 511			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			767.31				52%	9 895			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 495.19					71 477			
	
15.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.9102												
									2.74					
	Объем: (1.85)*0.492													
	
16.	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.03	5 105.93	4 732.18	73.66	153.18	141.97	2.21	16.11	9.18	2 382	2 287	20	
				300.09	7.11		9.00	0.21	8.31	18.8		75	4	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ]	
	Накладные расходы		103%			146.45				88%	2 016			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.31				48%	1 100			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					384.93					5 498			
	
17.	ТССЦ 301-3302 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт.	3	225.00			675.00					1 833			
				225.00			675.00		611.07			1 833		
	
18.	ТЕРр 58-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Смена колпаков на мусопроводе, 10 шт.	0.5	1 123.87	161.26	3.04	561.93	80.63	1.52	16.11	9.13	2 599	1 299	14	
				959.57			479.79		2.68	1		1 286		
	Накладные расходы		83%			66.92				71%	922			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.41				52%	675			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					681.26					4 197			
	
19.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.026												
									2.68					
	Объем: (0.5)*0.052													
	
	Вентиляционные трубы, выходы на кровлю	
	
20.	ТЕР 07-05-030-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка плит покрытия вентиляционных труб массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций	0.22	1 440.75	360.69	1 080.06	316.97	79.35	237.61	16.12	9.26	3 479	1 279	2 200	
					152.94			33.65	4.89	16.09			541	
	Объем: 11*2													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			158.20				119%	2 166			
										=(139.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			96.05				68%	1 238			
										=(85.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					571.22					6 882			
	
21.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, вентиляционные трубы, 1 т конструкций	0.11	780.04	411.07	368.97	85.80	45.22	40.59	16.11	8.06	1 056	728	327	
					40.51			4.46	3.73	16.1			72	
	Объем: 10*11/1000													
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			40.24				69%	552			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			35.77				58%	464			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.81					2 072			
	
22.	ТЕРр 60-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.022	1 555.74	1 425.95	129.79	34.23	31.37	2.86	16.11	9.34	532	505	27	
					51.42			1.13	1	18.81			21	
	Объем: 0.2*11													
	Накладные расходы		78%			25.35				66%	347			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			20.48				50%	263			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.06					1 142			
	
23.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.6842												
									1					
	Объем: (0.022)*31.1													
	
24.	ТЕРр 60-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1, 100 м	0.008	9 659.54	9 006.69	652.85	77.28	72.05	5.22	16.11	9.34	1 210	1 161	49	
					258.61			2.07	1	18.81			39	
	Объем: 0.2*4													
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			57.81				66%	792			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			46.70				50%	600			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.79					2 602			
	
25.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	1.75032												
									1					
	Объем: (0.008)*19.89													
	Начисления: Н48= 11	
	
26.	ТЕРр 60-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1, 100 м	0.014	4 390.70	4 093.95	296.75	61.47	57.32	4.15	16.11	9.34	962	923	39	
					117.55			1.65	1	18.81			31	
	Объем: 0.2*7													
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			46.00				66%	630			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			37.15				50%	477			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144.62					2 069			
	
27.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	1.3923												
									1					
	Объем: (0.014)*19.89													
	Начисления: Н48= 5	
	
28.	ТЕР 08-02-003-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Кладка из кирпича труб прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	1.9776	271.28	91.01	51.03	536.48	179.98	100.91	16.11	9.68	4 863	2 900	977	
				129.24	7.93		255.59	15.67	3.86	16.1		987	252	
	Объем: (0.6+3)*2*0.2*0.12*7+(1+3)*2*0.2*0.12*4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(1141.14=2824.60*0.404) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			215.22				93%	2 931			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			133.04				54%	1 702			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					884.74					9 496			
	
29.	ТССЦ 404-0162 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.	0.7989504	1 460.82			1 167.12					5 881			
				1 460.82			1 167.12		7 360.81			5 881		
	Объем: (1.9776)*404													
	
30.	ТЕР 12-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак	11	536.67	20.09	1.26	5 903.40	221.00	13.89	16.11	9.16	18 879	3 560	127	
				515.32			5 668.52		2.68	1		15 192		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			238.68				92%	3 275			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			121.55				44%	1 566			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 263.63					23 721			
	
31.	ТЕР 12-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01, 1 колпак	7	539.80	20.19	2.53	3 778.59	141.36	17.68	16.11	9.16	12 176	2 277	162	
				517.08			3 619.56		2.69	1		9 737		
	Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		108%			152.67				92%	2 095			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			77.75				44%	1 002			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 009.01					15 273			
	
32.	ТЕР 12-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01, 1 колпак	4	1 349.50	50.49	6.31	5 397.99	201.94	25.25	16.11	9.16	17 394	3 253	231	
				1 292.70			5 170.80		2.69	1		13 909		
	Начисления: Н3= 1.25*5, Н4= 1.25*5, Н5= 1.15*5, Н48= 5	
	Накладные расходы		108%			218.10				92%	2 993			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			111.07				44%	1 431			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 727.15					21 818			
	
33.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.0613	164.91	119.07	45.84	10.11	7.30	2.81	16.11	6.86	137	118	19	
									1	1				
	Объем: 1.75*1.75*2													
	Накладные расходы		99%			7.23				84%	99			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.38				48%	57			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.72					293			
	
34.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.0613	1 471.85	286.74	271.15	90.22	17.58	16.62	16.12	7.05	681	283	117	
				913.96	30.53		56.03	1.87	5	16.1		280	30	
	Объем: 1.75*1.75*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			21.01				92%	288			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.70				44%	138			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.92					1 107			
	
35.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.0613	180.53	29.88	5.06	11.07	1.83	0.31	16.11	9.14	90	30	3	
				145.59			8.92		6.45	1		58		
	Объем: 1.75*1.75*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1.98				92%	28			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.01				44%	13			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.05					131			
	
36.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.0613	256.78	96.86	31.65	15.74	5.94	1.94	16.11	6.39	144	96	12	
				128.27	2.08		7.86	0.13	4.58	16.1		36	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			6.56				92%	90			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.34				44%	43			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.63					277			
	
37.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	7.1108	56.83			404.11					1 096			
				56.83			404.11		154.15			1 096		
	Объем: (0.0613)*116													
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.042	11 907.97	1 173.45	33.16	500.13	49.28	1.39	16.11	9.53	2 025	794	13	
				10 701.36	3.78		449.46	0.16	2.71	16.09		1 218	3	
	Объем: 10.5*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			53.40				92%	733			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.19				44%	351			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					580.72					3 109			
	
39.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Улучшенная штукатурка вентил.труб и выходов на кровлю цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3144	2 074.12	832.23	83.91	652.10	261.65	26.38	16.11	9.97	5 767	4 215	263	
				1 157.98	39.06		364.07	12.28	3.54	14.27		1 289	175	
	Объем: (0.6+3)*2*0.2*7+(1+3)*2*0.2*4+(1.75+1.75)*2*1.3*2-3.24													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			260.23				80%	3 512			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			128.75				37%	1 624			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 041.08					10 903			
	
40.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска вентил.труб и выходов на кровлю с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3144	2 512.50	159.37	15.75	789.93	50.10	4.95	16.11	9.04	3 167	807	45	
				2 337.38			734.87		3.15	1		2 315		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			47.60				80%	646			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.55				37%	299			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					861.07					4 111			
	
41.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.75	775.58	765.14	10.44	581.68	573.86	7.83	16.12	9.34	9 324	9 251	73	
					4.13			3.10	1	18.83			58	
	Накладные расходы		74%			426.95				63%	5 865			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			288.48				40%	3 724			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 297.11					18 912			
	
42.	ТССЦ 509-9899 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	1.005												
									1					
	Объем: (0.75)*1.34													
	
43.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.75	12 833.31	745.23	9.03	9 624.98	558.93	6.77	16.12	8.58	23 835	9 010	58	
				12 079.05	0.95		9 059.29	0.71	1.63	15.99		14 767	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			643.59				98%	8 841			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			397.34				56%	5 052			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 665.91					37 727			
	
44.	С Цена поставщик. 
Отвод 45 град.ПВХ диам.110мм, шт	18	17.29			311.27					1 329			
				17.29			311.27		4.27			1 329		
	Поправки: М: =71*1.04/4.27	
	
	Козырьки над входами в подъезды	
	
45.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.24	164.91	119.07	45.84	39.58	28.58	11.00	16.11	6.86	536	460	75	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			28.29				84%	386			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.15				48%	221			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.02					1 143			
	
46.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.24	1 471.85	286.74	271.15	353.24	68.82	65.08	16.12	7.05	2 665	1 109	459	
				913.96	30.53		219.35	7.33	5	16.1		1 097	118	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			82.24				92%	1 129			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			41.88				44%	540			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					477.36					4 334			
	
47.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.24	180.53	29.88	5.06	43.33	7.17	1.22	16.11	9.14	352	116	11	
				145.59			34.94		6.45	1		225		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			7.74				92%	107			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.94				44%	51			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.02					510			
	
48.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.24	256.78	96.86	31.65	61.63	23.25	7.60	16.11	6.39	564	375	49	
				128.27	2.08		30.78	0.50	4.58	16.1		141	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			25.65				92%	352			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.06				44%	169			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.34					1 085			
	
49.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	27.84	56.83			1 582.15					4 292			
				56.83			1 582.15		154.15			4 292		
	Объем: (0.24)*116													
	
50.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	10.959	48.13	4.41	36.66	527.42	48.33	401.76	16.1	7.59	5 072	778	3 049	
									1	1				
	Объем: 5.742+(936+6.13+24)*5.4/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			48.33				100%	778			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			29.00				60%	467			
	
51.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	10.959	16.40		16.40	179.73		179.73	1	7.87	1 414		1 414	
									1	1				
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ОТМОСТКА)	
	
52.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований отмостки, 1 м3	18.9	303.52	75.11	228.41	5 736.53	1 419.58	4 316.95	16.11	4.18	40 914	22 869	18 045	
					20.91			395.20	1	16.1			6 363	
	Накладные расходы		99%			1 796.63				84%	24 555			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 088.87				48%	14 031			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 622.03					79 500			
	
53.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	34.02	48.13	4.41	36.66	1 637.25	150.03	1 247.17	16.1	7.59	15 745	2 415	9 466	
									1	1				
	Объем: 18.9*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			150.03				100%	2 415			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			90.02				60%	1 449			
	
54.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	34.02	16.40		16.40	557.93		557.93	1	7.87	4 391		4 391	
									1	1				
	
55.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.378	1 466.39	1 466.39		554.29	554.29		16.11	1	8 930	8 930		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			399.09				61%	5 447			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			210.63				31%	2 768			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 164.01					17 146			
	
56.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.555	3 001.78	246.00	111.59	1 665.99	136.53	61.93	16.12	4.34	7 210	2 201	269	
				2 644.20			1 467.53		3.23	1		4 740		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			150.18				93%	2 047			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			92.84				54%	1 189			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 909.01					10 445			
	
57.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	18.9	203.51	35.93	41.45	3 846.26	679.00	783.41	16.12	4.78	25 751	10 946	3 745	
				126.13	4.21		2 383.86	79.62	4.64	16.11		11 061	1 283	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			842.07				94%	11 495			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			485.52				51%	6 237			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 173.85					43 483			
	
58.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	18.9	452.40	40.32	76.78	8 550.44	762.03	1 451.05	16.11	4.6	46 899	12 276	6 675	
				335.31	7.73		6 337.36	146.00	4.41	16.1		27 948	2 351	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 007.91				94%	13 749			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			581.14				51%	7 460			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 139.49					68 108			
	
59.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	18.9	730.22	37.46	0.38	13 801.17	707.91	7.09	16.11	5.8	69 417	11 404	41	
				692.39			13 086.17		4.43	1		57 972		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			785.78				94%	10 720			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			453.06				51%	5 816			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 040.01					85 953			
	
	Раздел 3.  ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ПРОЕМЫ)	
	
60.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.16	1 734.68	1 482.28	252.40	277.55	237.16	40.38	16.12	9.34	4 200	3 823	377	
					100.00			16.00	1	18.81			301	
	Объем: 0.5*0.8*40													
	Накладные расходы		99%			250.63				84%	3 464			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			151.90				48%	1 980			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					680.07					9 644			
	
61.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.16	21 223.62	2 306.00	742.65	3 395.78	368.96	118.82	16.11	7.17	14 880	5 944	852	
				18 174.97	28.43		2 908.00	4.55	2.78	18.81		8 084	86	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			395.92				90%	5 427			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			201.70				43%	2 593			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 993.40					22 900			
	
62.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	16	3 070.76			49 132.16					83 982			
				3 070.76			49 132.16		5 248.9			83 982		
	
63.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0185	1 143.95	891.55	252.40	21.16	16.49	4.67	16.12	9.34	309	266	44	
					100.00			1.85	1	18.81			35	
	Объем: 0.9*2.05													
	Накладные расходы		99%			18.16				84%	253			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.00				48%	144			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.32					706			
	
64.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.85	91.08	29.04	27.29	168.49	53.72	50.48	16.11	8.1	1 526	865	409	
				34.75			64.29		3.92	1		252		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			43.51				69%	597			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			38.68				58%	502			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					250.68					2 625			
	
65.	ТССЦ 203-8116 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм, шт.	1	2 900.82			2 900.82					10 032			
				2 900.82			2 900.82		10 031.55			10 032		
	
66.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.218	2 074.12	832.23	83.91	452.16	181.43	18.29	16.11	9.97	3 999	2 923	182	
				1 157.98	39.06		252.44	8.52	3.54	14.27		894	122	
	Объем: (0.5+0.8)*2*0.2*40+(2.05*2+0.9)*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			180.45				80%	2 436			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			89.28				37%	1 127			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					721.89					7 562			
	
67.	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.218	2 512.50	159.37	15.75	547.72	34.74	3.43	16.11	9.04	2 196	560	31	
				2 337.38			509.55		3.15	1		1 605		
	Объем: (0.5+0.8)*2*0.2*40+(2.05*2+0.9)*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			33.00				80%	448			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.33				37%	207			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					597.05					2 851			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	352 324.83	22 702.70	16 199.19			1 468 277	365 864	99 776	
			313 105.63	1 391.89				997 527	22 424	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	337 838.29	21 036.56	13 616.31			1 399 026	339 014	79 853	
			303 185.46	1 383.41				980 159	22 279	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	199 374.65					542 279			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 11, 33, 45, 52, 60, 63; %=92 - по стр. 2-5, 8, 30-32, 34-36, 38, 46-48; %=71 - по стр. 14, 18; %=119 - по стр. 20; %=66 - по стр. 22, 24, 26; %=93 - по стр. 28, 56; %=80 - по стр. 39, 40, 66, 67; %=61 - по стр. 55; %=94 - по стр. 57-59; %=90 - по стр. 61)	23 390.12					320 572			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 33, 45, 52, 60, 63; %=44 - по стр. 2-5, 8, 30-32, 34-36, 38, 46-48; %=52 - по стр. 14, 18; %=68 - по стр. 20; %=50 - по стр. 22, 24, 26; %=54 - по стр. 28, 56; %=37 - по стр. 39, 40, 66, 67; %=31 - по стр. 55; %=51 - по стр. 57-59; %=43 - по стр. 61)	12 782.72					164 678			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	374 011.13					1 884 276			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	549.37	193.02	179.48			5 255	3 109	1 452	
			176.88	4.46				693	72	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 12, 21, 64)	159.96					2 195			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 12, 21, 64)	142.19					1 845			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	851.52					9 295			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	11 034.84	1 274.76	16.81			37 374	20 548	151	
			9 743.29	4.02				16 675	73	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 16; %=63 - по стр. 41; %=98 - по стр. 43)	1 216.98					16 721			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16; %=40 - по стр. 41; %=56 - по стр. 43)	771.13					9 875			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 022.95					63 970			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 902.33	198.36	2 386.59			26 622	3 193	18 320	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50, 53)	198.36					3 193			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50, 53)	119.02					1 916			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 902.33					26 622			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	390 787.93					1 984 163			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 362.86					42 461			
	ИТОГО	399 150.79					2 026 624			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 983.02					40 532			
	ИТОГО	407 133.81					2 067 156			
	НДС 18%	73 284.09					372 088			
	ВСЕГО С НДС	480 417.90					2 439 244			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	24 767.06					339 488			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 696.04					176 398			

Составил:	ведущий инженер СО                                                                                                   И.А.Лучинович 	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО                                                                                                       Г.В. Дубина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)