«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	539 942	руб.	Смета на сумму:	539 942	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	
Директор ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	

на Капитальный ремонт крыши МКД № 8  по ул. Донской г. Калининграда   	

Сметная стоимость:	539.942	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.777	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	100.204	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.37	553.31	459.71	93.60	1 311.34	1 089.51	221.83	14.4	6.44	17 118	15 689	1 429	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 078.61				84%	13 179			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			653.71				48%	7 531			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 043.66					37 827			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.37	172.51	127.80	44.71	408.85	302.89	105.96	14.41	8.08	5 221	4 365	856	
					6.95			16.47	1	14.38			237	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			265.07				71%	3 267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			207.58				52%	2 393			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					881.50					10 881			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим), 100 м2	2.37	2 713.25	179.98	29.68	6 430.40	426.55	70.34	14.41	8.35	25 306	6 147	587	
				2 503.59	4.13		5 933.51	9.79	3.13	16.83		18 572	165	
	Накладные расходы		83%			362.16				71%	4 482			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			283.62				52%	3 282			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 076.18					33 070			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (мансарда), 100 м2 сменяемой обрешетки	0.38	5 502.93	806.67	80.64	2 091.11	306.53	30.64	14.41	8.19	10 228	4 417	251	
				4 615.62			1 753.94		3.17	1		5 560		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			254.42				71%	3 136			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			199.24				52%	2 297			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 544.77					15 661			
	
5.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали- желобов,, 100 м труб и покрытий	0.44	75.57	75.35	0.22	33.25	33.15	0.10	14.4	5.82	478	477	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			27.51				71%	339			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.55				52%	248			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.31					1 065			
	
6.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.22	1 615.27	301.17	30.24	355.36	66.26	6.65	14.4	6.76	2 081	954	45	
				1 283.86	5.99		282.45	1.32	3.83	15.59		1 082	21	
	Накладные расходы		86%			58.12				73%	712			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			47.31				56%	546			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.78					3 339			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.04	6 775.72	1 449.90	67.19	271.03	58.00	2.69	14.4	8.12	1 703	835	22	
				5 258.63			210.35		4.02	1		846		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			48.14				71%	593			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.70				52%	434			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					356.87					2 730			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.045	9 291.30	1 358.31	34.61	418.11	61.12	1.56	14.4	8.08	1 931	880	13	
				7 898.38			355.43		2.92	1		1 038		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			50.73				71%	625			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.73				52%	458			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.57					3 013			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.08	4 519.16	360.82	36.65	361.53	28.87	2.93	14.4	8.16	1 567	416	24	
				4 121.69			329.74		3.42	1		1 128		
	Накладные расходы		83%			23.96				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.77				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.26					2 079			
	
10.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног  из досок  (кобылки)  (прим.), 100 м	0.276	3 176.89	1 205.91	20.22	876.82	332.83	5.58	14.4	8.12	6 663	4 793	45	
				1 950.76			538.41		3.39	1		1 825		
	Объем: 23*1.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			276.25				71%	3 403			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			216.34				52%	2 492			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 369.41					12 558			
	
11.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных и мансардных окон, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	14.41	5.73	2 258	2 254	4	
									1	1				
	Объем: 4+2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 600			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 172			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.66					5 030			
	
12.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых,   б/у., 100 м2 проемов	0.015288	21 223.62	2 306.00	742.65	324.47	35.25	11.35	14.4	6.6	1 355	508	75	
				18 174.97	28.43		277.86	0.43	2.78	16.81		772	7	
	Объем: 0.78*0.98*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			37.82				90%	464			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			19.27				43%	221			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					381.56					2 040			
	
13.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен слухового окна    кровельной сталью оцинкованной (прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2448	373.54	335.71	26.60	91.44	82.18	6.51	14.41	8.24	1 249	1 184	54	
				11.23			2.75		4.11	1		11		
	Объем: 2.8*1.7/2*8+1.7*4*0.2*4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			87.11				90%	1 066			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			44.38				43%	509			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					222.93					2 824			
	
14.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.107712	23 811.97			2 564.83					4 953			
				23 811.97			2 564.83		45 984.42			4 953		
	Объем: 0.2448*0.44													
	
15.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.018	8 572.20	5 513.35	252.31	154.30	99.24	4.54	14.4	7.12	1 693	1 429	32	
				2 806.54	60.12		50.52	1.08	4.58	16.01		231	17	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			78.25				66%	954			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			63.20				50%	723			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295.75					3 370			
	
16.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0756	3 086.00			233.30					981			
				3 086.00			233.30		12 970.32			981		
	Объем: 0.018*4200													
	
17.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(10-ти  канальный), 100 м труб	0.018	41 790.96	27 397.35	852.12	752.24	493.15	15.34	14.4	7.12	8 327	7 101	109	
				13 541.49	202.86		243.75	3.65	4.58	16		1 116	58	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			387.50				66%	4 725			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			312.98				50%	3 580			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 452.73					16 631			
	
18.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.3564	3 086.00			1 099.85					4 623			
				3 086.00			1 099.85		12 970.32			4 623		
	Объем: 0.018*2200*9													
	
19.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.1063	2 412.79	1 295.60	2.05	256.48	137.72	0.22	14.4	5.73	2 422	1 983	1	
				1 115.14			118.54		3.69	1		437		
	Накладные расходы		79%			108.80				67%	1 329			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			68.86				40%	793			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					434.14					4 544			
	
20.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников (прим.), 1 м3	0.015	2 168.88	240.58	37.36	32.53	3.61	0.56	14.41	7.35	189	52	4	
				1 890.94	2.11		28.36	0.03	4.7	14.41		133		
	Накладные расходы		99%			3.60				84%	44			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.18				48%	25			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.32					258			
	
21.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1063	2 291.60	114.18	14.24	243.60	12.14	1.51	14.4	8.19	833	175	12	
				2 163.18			229.95		2.81	1		646		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			11.53				80%	140			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.71				37%	65			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.84					1 038			
	
22.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.419	221.62	101.80	102.69	536.09	246.25	248.40	14.4	3.56	4 526	3 546	884	
				17.13	1.45		41.44	3.51	2.32	14.47		96	51	
	Объем: 237*0.7+38*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			224.78				77%	2 770			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			149.86				48%	1 727			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					910.73					9 022			
	
23.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС > (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	50.0733	36.04			1 804.64					9 700			
				36.04			1 804.64		193.71			9 700		
	Объем: 2.419*20.7													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	20 808.70	3 971.69	737.39			115 405	57 205	4 448	
			16 099.62	36.28				53 750	556	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	20 808.70	3 971.69	737.39			115 405	57 205	4 448	
			16 099.62	36.28				53 750	556	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 702.62					20 257			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 20; %=71 - по стр. 2-5, 7-11; %=73 - по стр. 6; %=90 - по стр. 12, 13; %=66 - по стр. 15, 17; %=67 - по стр. 19; %=80 - по стр. 21; %=77 - по стр. 22)	3 514.23					43 121			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20, 22; %=52 - по стр. 2-5, 7-11; %=56 - по стр. 6; %=43 - по стр. 12, 13; %=50 - по стр. 15, 17; %=40 - по стр. 19; %=37 - по стр. 21)	2 493.66					28 712			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	26 816.59					187 238			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	26 816.59					187 238			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	573.88					4 007			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	27 390.47					191 245			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ    2%	547.81					3 825			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	27 938.28					195 070			
	НДС  18%	5 028.89					35 113			
	Всего с НДС	32 967.17					230 183			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 514.23					43 121			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 493.66					28 712			
	
	Раздел 2.  Мансарда	
	
24.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя (прим.), 1 м3 утеплителя	7.05	47.52	20.14	27.38	335.02	141.96	193.06	14.4	6.2	3 241	2 044	1 197	
					3.42			24.14	2.08	14.4			348	
	Объем: 47*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 406-0013:[ М-(555.70=539.51*1.03) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			179.39				92%	2 201			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			91.36				44%	1 052			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					605.76					6 494			
	
25.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель   (прим.), 100 м2 покрытия	0.47	865.92	122.64	1.26	406.98	57.64	0.59	14.4	8.27	1 867	830	5	
				742.02			348.75		2.96	1		1 032		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			53.61				79%	656			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			36.89				51%	423			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					497.47					2 946			
	
26.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	58.75	7.04			413.60					1 315			
				7.04			413.60		22.38			1 315		
	Объем: 47*1.25													
	
27.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция скосов мансарды изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (прим.), 1 м3 изоляции	7.05	202.86	119.97	82.89	1 430.13	845.77	584.36	14.4	8.09	16 907	12 179	4 727	
									17.69	1				
	Объем: 47*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			761.19				77%	9 378			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			507.46				48%	5 846			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 698.79					32 131			
	
28.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	143.82	26.54			3 816.98					12 462			
				26.54			3 816.98		86.65			12 462		
	Объем: 47*3*1.02													
	
29.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия	2.37	286.73	122.64	1.26	679.55	290.65	2.99	14.4	8.27	5 352	4 185	25	
				162.83			385.91		2.96	1		1 142		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			270.30				79%	3 306			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			186.02				51%	2 134			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 135.87					10 793			
	
30.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	296.25	13.13			3 889.76					12 579			
				13.13			3 889.76		42.46			12 579		
	Объем: 237*1.25													
	
31.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.37	8 171.06	405.87	165.99	19 365.41	961.91	393.39	14.41	7.28	102 093	13 861	2 864	
				7 599.20	14.91		18 010.10	35.34	4.74	14.39		85 368	509	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 077.03				92%	13 220			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			548.49				44%	6 323			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 990.93					121 636			
	
32.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	10.3	137.86			1 419.96					5 588			
				137.86			1 419.96		542.56			5 588		
	
33.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка ветровой доски из строганных досок(прим.), 100 м2 подшивки	0.0528	257.63	231.54	26.09	13.60	12.23	1.38	14.4	8.54	188	176	12	
					10.34			0.55	1	16.81			9	
	Объем: (2.8*8+1*4)*0.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			10.86				72%	133			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			10.22				64%	118			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.69					440			
	
34.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ветровой доски (прим.), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0528	3 104.61	230.44	94.03	163.92	12.17	4.96	14.4	8.23	671	175	41	
				2 780.15			146.79		3.1	1		455		
	Объем: (2.8*8+1*4)*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			12.90				90%	158			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.57				43%	75			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.39					904			
	
35.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.44	2 956.30	374.76	6.66	1 300.77	164.89	2.93	14.4	8.36	5 424	2 374	24	
				2 574.88	1.03		1 132.95	0.45	2.67	16.87		3 025	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			137.23				71%	1 691			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			107.47				52%	1 239			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 545.47					8 354			
	
36.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.44	8 813.16	326.90	31.86	3 877.79	143.84	14.02	14.4	7.72	13 860	2 071	108	
				8 454.40	3.03		3 719.94	1.33	3.14	14.36		11 681	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			156.78				92%	1 923			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			79.84				44%	920			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 114.42					16 702			
	
37.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.207	7 415.77	333.04	13.17	1 535.06	68.94	2.73	14.4	8.24	4 893	993	22	
				7 069.56			1 463.40		2.65	1		3 878		
	Накладные расходы		83%			57.22				71%	705			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			44.81				52%	516			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 637.09					6 114			
	
38.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.09	5 731.49	578.30	8.10	515.83	52.05	0.73	14.4	8.25	1 830	749	6	
				5 145.09			463.06		2.32	1		1 074		
	Накладные расходы		83%			43.20				71%	532			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.83				52%	389			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					592.86					2 751			
	
39.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	14.4	8.25	1 382	554	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 063			
	
40.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.25	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
41.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.2	1 357.93	327.73	1.01	271.59	65.55	0.20	14.4	8.27	1 787	944	2	
				1 029.19			205.84		4.09	1		842		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			54.41				71%	670			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.61				52%	491			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.60					2 948			
	
42.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	7.835	66.71		66.71	522.67		522.67	1	6.28	3 282		3 282	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
43.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	7.835	18.71		18.71	146.57		146.57	1	6.28	920		920	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	41 079.06	2 884.87	1 871.72			196 678	41 550	13 244	
			36 322.50	61.81				141 881	893	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	41 079.06	2 884.87	1 871.72			196 678	41 550	13 244	
			36 322.50	61.81				141 881	893	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	9 540.30					31 944			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 24, 31, 36; %=79 - по стр. 25, 29; %=77 - по стр. 27; %=72 - по стр. 33; %=90 - по стр. 34; %=71 - по стр. 35, 37-41)	2 869.96					35 260			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 24, 31, 36; %=51 - по стр. 25, 29; %=48 - по стр. 27; %=64 - по стр. 33; %=43 - по стр. 34; %=52 - по стр. 35, 37-41)	1 739.30					20 031			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	45 688.32					251 969			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	45 688.32					251 969			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	977.73					5 392			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	46 666.05					257 361			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ    2%	933.32					5 147			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ  ЗАТРАТАМИ	47 599.37					262 508			
	НДС  18%	8 567.89					47 251			
	Всего с НДС	56 167.26					309 759			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 869.96					35 260			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 739.30					20 031			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	61 887.76	6 856.56	2 609.11			312 083	98 755	17 692	
			52 422.12	98.09				195 631	1 449	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	61 887.76	6 856.56	2 609.11			312 083	98 755	17 692	
			52 422.12	98.09				195 631	1 449	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	15 242.92					52 201			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 20; %=71 - по стр. 2-5, 7-11, 35, 37-41; %=73 - по стр. 6; %=90 - по стр. 12, 13, 34; %=66 - по стр. 15, 17; %=67 - по стр. 19; %=80 - по стр. 21; %=77 - по стр. 22, 27; %=92 - по стр. 24, 31, 36; %=79 - по стр. 25, 29; %=72 - по стр. 33)	6 384.19					78 381			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 20, 22, 27; %=52 - по стр. 2-5, 7-11, 35, 37-41; %=56 - по стр. 6; %=43 - по стр. 12, 13, 34; %=50 - по стр. 15, 1
7; %=40 - по стр. 19; %=37 - по стр. 21; %=44 - по стр. 24, 31, 36; %=51 - по стр. 25, 29; %=64 - по стр. 33)	4 232.96					48 743			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	72 504.91					439 207			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	72 504.91					439 207			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 551.61					9 399			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	74 056.52					448 606			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ    2%	1 481.13					8 972			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ  ЗАТРАТАМИ	75 537.65					457 578			
	НДС  18%	13 596.78					82 364			
	Всего с НДС	89 134.43					539 942			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 384.19					78 381			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 232.96					48 743			

Составил:	инженер  ООО "ЖЭУ-18"                                           Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)