«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
853 741	руб.	Смета на сумму:	853 741	руб.	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ Борисово	
________________ /_____Русович С.Б___ /	________________ /_Михалишин Н.Н.__ /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт подвала многоквартирного жилого дома по ул. Подполковника Емельянова, 258-268, в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	853.741	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.037	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	127.217	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Окна	
	
1.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0539	1 734.68	1 482.28	252.40	93.50	79.89	13.60	12.52	6.47	1 088	1 000	88	
					100.00			5.39	1	12.53			68	
	Объем: (0.6*0.4*2)+(0.6*0.45*7)+(0.6*0.5*7)+(0.7*0.6)+(1.0*0.5)													
	Накладные расходы		99%			84.43				84%	897			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			51.17				48%	513			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229.10					2 498			
	
2.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0539	21 833.35	2 767.20	891.18	1 176.82	149.15	48.03	12.51	5.84	4 791	1 866	281	
				18 174.97	34.11		979.63	1.84	2.7	12.53		2 645	23	
	Объем: (0.6*0.4*2)+(0.6*0.45*7)+(0.6*0.5*7)+(0.7*0.6)+(1.0*0.5)													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			160.05				90%	1 700			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			81.53				43%	812			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 418.40					7 303			
	
3.	С203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	5.39	3 070.76			16 551.40					28 328			
				3 070.76			16 551.40		5 255.58			28 328		
	
4.	Е61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0794	6 374.88	3 642.90	37.83	506.17	289.25	3.00	12.52	6.47	4 546	3 621	19	
				2 694.15	14.99		213.92	1.19	4.23	12.53		905	15	
	Накладные расходы		79%			229.45				67%	2 436			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			145.22				40%	1 454			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					880.84					8 437			
	
5.	Е62-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.0794	178.09	123.98	6.30	14.14	9.84	0.50	12.51	6.81	145	123	3	
				47.81	1.29		3.80	0.10	4.73	12.55		18	1	
	Накладные расходы		80%			7.95				68%	84			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			4.97				40%	50			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.06					279			
	
6.	Е09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж  решеток оконных, 1 т конструкций	0.238	424.24	321.76	102.48	100.97	76.58	24.39	12.51	5.89	1 102	958	144	
					1.27			0.30	3.77	12.51			4	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			62.27				69%	664			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			55.35				58%	558			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.60					2 324			
	
7.	Е09-06-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж  решеток оконных, 1 т конструкций	0.238	839.68	528.60	183.00	199.84	125.81	43.55	12.51	5.89	1 945	1 574	257	
				128.08	2.26		30.48	0.54	3.77	12.51		115	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			102.34				69%	1 091			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			90.97				58%	917			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					393.16					3 953			
	
8.	С201-0843 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т, т	0.238	16 244.00			3 866.07					19 012			
				16 244.00			3 866.07		79 881.04			19 012		
	
	Двери	
	
9.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.02	1 143.95	891.55	252.40	22.88	17.83	5.05	12.52	6.47	256	223	33	
					100.00			2.00	1	12.53			25	
	Объем: (1.35*0.61)+(1.48*0.79)													
	Накладные расходы		99%			19.63				84%	208			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.90				48%	119			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.41					583			
	
10.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2	102.34	34.85	32.75	204.68	69.69	65.49	12.51	6.57	1 591	872	430	
				34.75			69.50		4.15	1		288		
	Объем: (1.35*0.61)+(1.48*0.79)													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			56.45				69%	602			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			50.18				58%	506			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					311.31					2 698			
	
11.	С Цена поставщик. 
Дверной блок металлический, м2	2	1 638.95			3 277.90					14 685			
				1 638.95			3 277.90		4.48			14 685		
	Объем: (1.35*0.61)+(1.48*0.79)													
	Поправки: М: =7060,1*1.04/4.48	
	
	Полы	
	
12.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных (толщ. 10см.), 1 м3 подстилающего слоя	43.51	218.98	43.11	49.74	9 527.87	1 875.77	2 164.19	12.52	4.37	71 028	23 485	9 457	
				126.13	5.06		5 487.92	219.94	6.94	12.51		38 086	2 751	
	Объем: 435.1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 326.24				94%	24 662			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 341.25				51%	13 380			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 195.36					109 070			
	
13.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (толщ. 80 мм.), 1 м3 подстилающего слоя	34.808	737.79	44.95	0.45	25 680.88	1 564.50	15.66	12.51	4	139 415	19 572	63	
				692.39			24 100.71		4.97	1		119 781		
	Объем: 435.1*0.08													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 736.60				94%	18 398			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 001.28				51%	9 982			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 418.76					167 794			
	
14.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	4.351	4 044.31	762.19	548.76	17 596.78	3 316.28	2 387.65	12.52	3.71	118 167	41 520	8 858	
				2 733.36	7.56		11 892.85	32.89	5.7	12.53		67 789	412	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			3 717.58				94%	39 416			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 143.47				51%	21 385			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 457.83					178 968			
	
15.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.79182	224.69	163.97	60.72	177.92	129.84	48.08	12.51	6.64	1 943	1 624	319	
					3.63			2.87	5.65	12.48			36	
	Вычт.ресурсы:  С101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  С204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			126.07				80%	1 328			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			72.99				44%	730			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					376.99					4 001			
	
16.	С204-0084 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка из проволоки холоднотянутой, т	0.79182	11 326.00			8 968.15					32 517			
				11 326.00			8 968.15		41 066.32			32 517		
	
17.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	4.351	1 809.82	459.64	70.56	7 874.51	1 999.88	307.01	12.51	6.18	56 202	25 018	1 897	
				1 279.62	24.62		5 567.63	107.10	5.26	12.53		29 286	1 342	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 338.75				94%	24 778			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 348.47				51%	13 444			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 561.73					94 424			
	
18.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	4.351	670.04	11.65	24.87	2 915.33	50.68	108.21	12.5	6.04	15 841	633	654	
				633.52	8.13		2 756.45	35.37	5.28	12.55		14 554	444	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*2, Н4= 1.25*1.2*2, Н5= 1.15*1.2*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			95.52				94%	1 012			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			55.07				51%	549			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 065.92					17 403			
	
	Потолки, стены	
	
19.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	0.981	7.34		7.34	7.20		7.20		5.54	40		40	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
20.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	0.981	26.50		26.50	26.00		26.00		5.54	144		144	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	98 789.01	9 754.99	5 267.61			512 786	122 089	22 687	
			83 766.41	409.53				368 009	5 128	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	94 417.45	9 482.91	5 134.18			489 136	118 685	21 856	
			79 800.36	408.69				348 594	5 117	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	25 519.55					60 845			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9; %=90 - по стр. 2; %=67 - по стр. 4; %=68 - по стр. 5; %=94 - по стр. 12-14, 17, 18; %=80 - по стр. 15)	10 842.26					114 920			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9; %=43 - по стр. 2; %=40 - по стр. 4, 5; %=51 - по стр. 12-14, 17, 18; %=44 - по стр. 15)	6 257.32					62 419			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	111 517.03					666 475			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 371.56	272.08	133.43			23 650	3 404	831	
			3 966.05	0.84				19 415	11	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 6, 7, 10)	221.07					2 356			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 6, 7, 10)	196.50					1 981			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 789.13					27 987			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	116 306.16					694 462			
	Строительный контроль 2,14%	2 488.95					14 861			
	Итого со строительным контролем	118 795.11					709 323			
	Непредвиденные работы 2%	2 375.90					14 186			
	Итого с непредвиденными расходами	121 171.01					723 509			
	НДС	21 810.78					130 232			
	Всего с НДС	142 981.79					853 741			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 063.33					117 276			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 453.82					64 400			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)