«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	244 249	руб.	
	     И.о.директора МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / Ю.Г. Поломошнов /	
	«______»____________________ 2015г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома № 11-13 по ул. Октябрьская площадь г.Калининграда	
Сметная стоимость:	244.249	тыс. руб.	
монтажных работ:	186.615	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.191	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	30.828	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.15	53.31	52.33	0.98	8.00	7.85	0.15	16.1	9.24	128	126	1	
					0.45			0.07	1	16.2			1	
	Накладные расходы		85%			6.73				72%	91			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.15				52%	66			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.88					285			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.09	48.36	48.36		4.35	4.35		16.1	1	70	70		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			3.70				72%	50			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.83				52%	36			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.88					157			
	
3.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.7	80.15	79.82	0.33	56.11	55.87	0.23	16.1	9.15	902	900	2	
					0.15			0.11	1	16.2			2	
	Накладные расходы		85%			47.58				72%	649			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.39				52%	469			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.08					2 020			
	
4.	ТЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 1 шт.	4	21.02	7.48	13.54	84.06	29.92	54.14	16.11	5.84	798	482	316	
					1.06			4.24	5.24	16.09			68	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			32.45				81%	446			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.20				52%	286			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.72					1 530			
	
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
5.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25, 100 отверстий	0.1	1 651.75	446.86	1 204.89	165.18	44.69	120.49	16.11	4.81	1 299	720	580	
					126.20			12.62	1	16.1			203	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		99%			56.74				84%	775			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.39				48%	443			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.30					2 517			
	
6.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.07	1 530.34	460.28	1 070.06	107.12	32.22	74.90	16.11	4.81	879	519	360	
					112.08			7.85	1	16.1			126	
	Объем: (0.5*0.35)*4													
	Накладные расходы		99%			39.67				84%	542			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.04				48%	310			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.83					1 730			
	
7.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.03	1 944.70	473.27	25.13	58.34	14.20	0.75	16.11	9.15	446	229	7	
				1 446.30			43.39		4.84	1		210		
	Накладные расходы		99%			14.06				84%	192			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.52				48%	110			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.92					748			
	
8.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.576	48.13	4.41	36.66	27.72	2.54	21.12	16.1	7.6	267	41	160	
									1	1				
	Объем: 0.32*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.54				100%	41			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.52				60%	25			
	
9.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.576	16.40		16.40	9.45		9.45		7.88	74		74	
														
	Объем: 0.32*1.8													
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Вводно распределительное устройство (ВРУ )	
	
10.	ТЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	1	88.30	29.92	54.14	88.30	29.92	54.14	16.11	5.84	820	482	316	
				4.24	4.24		4.24	4.24	5.24	16.09		22	68	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			32.45				81%	446			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.20				52%	286			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.96					1 552			
	
11.	С.Цена поставщик 
Шит  распределительный наружного исп  для электрооборудования,   типа  NP 311, шт	1	798.13			798.13					3 528			
				798.13			798.13		4.42			3 528		
	Поправки: М: =3425*1.03/4.42	
	
12.	ТЕРм 08-03-521-15 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	62.72	38.10	0.98	62.72	38.10	0.98	16.11	3.16	690	614	3	
				23.64			23.64		3.1	1		73		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			36.20				81%	497			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.77				52%	319			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.68					1 507			
	
13.	С.Цена поставщик 
Рубильник  типа ВР 3231  160А , внутренняя ручка, шт	1	272.65			272.65					1 205			
				272.65			272.65		4.42			1 205		
	Поправки: М: =1170*1.03/4.42	
	
14.	ТЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	12.38	8.83	2.96	12.38	8.83	2.96	16.12	7.13	169	142	21	
				0.58	0.18		0.58	0.18	8.79	16.2		5	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.56				81%	117			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.86				52%	75			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.80					362			
	
15.	С.Цена поставщик 
Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 10-100А (380В), шт	1	438.16			438.16					1 937			
				438.16			438.16		4.42			1 937		
	Поправки: М: =1880.25*1.03/4.42	
	
16.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	4	90.76	28.09	4.84	363.03	112.37	19.34	16.11	6.1	3 284	1 810	118	
				57.83	0.18		231.32	0.72	5.86	16.2		1 356	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			107.44				81%	1 476			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73.51				52%	947			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.97					5 707			
	
17.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В50/3 (В) 50A 3-pol. 6 кА, шт	2	388.00			776.00					3 430			
				388.00			776.00		4.42			3 430		
	Поправки: М: =1665*1.03/4.42	
	
18.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В63/3 (В) 63A 3-pol. 6 кА, шт	2	449.75			899.50					3 976			
				449.75			899.50		4.42			3 976		
	Поправки: М: =1930*1.03/4.42	
	
19.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	52.94	18.89	1.54	105.89	37.78	3.07	16.11	4.77	1 058	609	15	
				32.52			65.04		6.69	1		435		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.89				81%	493			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.56				52%	317			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.34					1 868			
	
20.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В10/2 (В) 10A 2-pol. 6 кА, шт	2	153.80			307.60					1 360			
				153.80			307.60		4.42			1 360		
	Поправки: М: =660*1.03/4.42	
	
21.	ТЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.2	1 713.08	212.09	2.96	342.62	42.42	0.59	16.11	7.13	1 583	683	4	
				1 498.03	0.18		299.61	0.04	2.99	16.2		896	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			40.34				81%	554			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.60				52%	356			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					410.56					2 493			
	
22.	ТССЦ 502-0499 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 1000 м	0.0204	2 670.90			54.49					353			
				2 670.90			54.49		17 284.47			353		
	Объем: 20*1.02													
	
	распределительные устройства (щиты этажные)	
	
23.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	4	235.54	29.29	35.20	942.15	117.17	140.78	16.1	6.8	6 641	1 886	957	
				171.05	1.81		684.20	7.25	5.55	16.09		3 797	117	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			118.20				81%	1 622			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.87				52%	1 042			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 141.22					9 305			
	
24.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый тип  RP36   IP44, шт	4	657.62			2 630.46					11 627			
				657.62			2 630.46		4.42			11 627		
	Поправки: М: =2822*1.03/4.42	
	
25.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	4	90.76	28.09	4.84	363.03	112.37	19.34	16.11	6.1	3 284	1 810	118	
				57.83	0.18		231.32	0.72	5.86	16.2		1 356	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			107.44				81%	1 476			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73.51				52%	947			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.97					5 707			
	
26.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В32/3 (В) 32A 3-pol. 6 кА, шт	4	188.99			755.95					3 341			
				188.99			755.95		4.42			3 341		
	Поправки: М: =811*1.03/4.42	
	
27.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	12	52.94	18.89	1.54	635.33	226.66	18.43	16.11	4.77	6 350	3 651	88	
				32.52			390.24		6.69	1		2 611		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			215.33				81%	2 957			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			147.33				52%	1 899			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					997.99					11 206			
	
28.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2 (В) 25A 2-pol. 6 кА, шт	12	157.53			1 890.35					8 355			
				157.53			1 890.35		4.42			8 355		
	Поправки: М: =676*1.03/4.42	
	
29.	ТЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (подключение квартир), 100 шт.	0.12	151.46	148.98		18.18	17.88		16.1	1	293	288		
				2.48			0.30		16.12	1		5		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.99				81%	233			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.62				52%	150			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.79					676			
	
30.	ТССЦ 509-1264 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	12	3.07			36.84					225			
				3.07			36.84		18.79			225		
	
	Электроснабжение подъездов МОП  (стояки, подвал)	
	
31.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.8	314.15	228.02	61.33	251.32	182.42	49.07	16.11	5.27	3 311	2 939	259	
				24.79	1.63		19.83	1.31	5.73	16.07		114	21	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			174.54				81%	2 398			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			119.42				52%	1 539			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					545.29					7 248			
	
32.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	81.6	4.58			373.73					1 267			
				4.58			373.73		15.53			1 267		
	Объем: 80*1.02													
	
33.	ТССЦ 507-5007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, 10 шт.	3.2	0.84			2.69					96			
				0.84			2.69		30.07			96		
	
34.	ТССЦ 301-5804 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм, 10 шт.	8	3.99			31.92					1 435			
				3.99			31.92		179.38			1 435		
	
35.	ТЕРм 08-02-396-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	0.55	605.49	360.24	49.70	333.02	198.13	27.34	16.11	6.27	3 720	3 192	171	
				195.55	1.81		107.55	1.00	3.32	16.09		357	16	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			189.17				81%	2 598			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			129.43				52%	1 668			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					651.63					7 987			
	
36.	С.Цена поставщик 
Короб металлический перфорированный ( 60х80) с  замковой крышкой  и креплением, м	56.65	136.14			7 712.40					34 089			
				136.14			7 712.40		4.42			34 089		
	Объем: 55*1.03													
	Поправки: М: =578.60*1.04/4.42	
	
37.	ТЕРм 08-02-410-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм, 100 м	0.4	358.29	182.99	35.33	143.31	73.20	14.13	16.11	6.73	1 841	1 179	95	
				139.97	1.99		55.99	0.80	10.12	16.1		567	13	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			70.30				81%	966			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.10				52%	620			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					261.71					3 426			
	
38.	С.Цена поставщик 
Труба гибкая гофрированная  двухслойная д-50 мм, KOPOFLEX, м	40.8	17.46			712.32					3 148			
				17.46			712.32		4.42			3 148		
	Объем: 40*1.02													
	Поправки: М: =74.20*1.04/4.42	
	
39.	ТССЦ 301-5808 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, 10 шт.	4	6.10			24.40					1 076			
				6.10			24.40		268.91			1 076		
	
40.	ТЕРм 08-02-399-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 70 мм2, 100 м	0.3	93.20	56.29	2.96	27.96	16.89	0.89	16.1	7.13	308	272	6	
				33.94	0.18		10.18	0.05	2.97	16.2		30	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.09				81%	221			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.01				52%	142			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.06					671			
	
41.	ТЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0.2	67.86	33.77	2.96	13.57	6.75	0.59	16.11	7.13	130	109	4	
				31.13	0.18		6.23	0.04	2.8	16.2		17	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6.45				81%	89			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.41				52%	57			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.43					276			
	
42.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.25	80.53	45.02	2.96	20.13	11.26	0.74	16.11	7.13	210	181	5	
				32.54	0.18		8.14	0.05	2.89	16.2		24	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			10.74				81%	147			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.35				52%	95			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.23					452			
	
43.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.9	103.59	64.55	5.93	93.23	58.09	5.34	16.11	7.13	1 057	936	38	
				33.11	0.36		29.80	0.32	2.79	16.2		83	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			55.49				81%	762			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.97				52%	489			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.69					2 309			
	
44.	ТЕРм 08-02-412-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.3	265.65	139.88	32.58	79.70	41.97	9.77	16.1	7.14	832	676	70	
				93.19	1.99		27.96	0.60	3.11	16.1		87	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			40.44				81%	556			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.67				52%	357			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.81					1 744			
	
45.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.1122	3 697.14			414.82					2 564			
				3 697.14			414.82		22 848.04			2 564		
	Объем: 110*1.02													
	
46.	ТССЦ 501-8484 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.0255	7 877.29			200.87					1 426			
				7 877.29			200.87		55 909.84			1 426		
	Объем: 25*1.02													
	
47.	ТССЦ 501-8510 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.0612	34 391.89			2 104.78					13 465			
				34 391.89			2 104.78		220 021.36			13 465		
	Объем: 60*1.02													
	
48.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  для открытой проводки  ip44, шт	12	18.18			218.12					964			
				18.18			218.12		4.42			964		
	Поправки: М: =78*1.03/4.42	
	
49.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.15	2 495.42	891.76	346.73	374.31	133.76	52.01	16.11	6.22	3 048	2 155	323	
				1 256.94	15.92		188.54	2.39	3.02	16.11		569	38	
	Объем: 2+13													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			129.34				81%	1 776			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.50				52%	1 140			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					592.15					5 965			
	
50.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	2	88.17			176.34					779			
				88.17			176.34		4.42			779		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.42	
	
51.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	13	69.49			903.37					3 993			
				69.49			903.37		4.42			3 993		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.42	
	
52.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие 11 Вт  для светильников, шт	15	28.24			423.53					1 872			
				28.24			423.53		4.42			1 872		
	Поправки: М: =120*1.04/4.42	
	
53.	ТЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.09	672.68	398.92	29.52	60.54	35.90	2.66	16.11	4.38	635	578	12	
				244.24	0.54		21.98	0.05	2.05	16.2		45	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.15				81%	469			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.37				52%	301			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.06					1 405			
	
54.	С Цена поставщик. 
Выключатель кнопочного типа для скрытой проводки 1-кл IP44, шт.	6	55.93			335.57					1 483			
				55.93			335.57		4.42			1 483		
	Поправки: М: =240*1.03/4.42	
	
55.	С Цена поставщик. 
Выключательнаружной установки  1-кл IP54, шт.	3	20.51			61.52					272			
				20.51			61.52		4.42			272		
	Поправки: М: =88*1.03/4.42	
	
56.	ТЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.02	706.49	443.48	29.52	14.13	8.87	0.59	16.11	4.38	155	143	3	
				233.49	0.54		4.67	0.01	2.1	16.2		10		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.44				81%	116			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.77				52%	74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.34					345			
	
57.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02, шт	2	26.80			53.60					237			
				26.80			53.60		4.42			237		
	Поправки: М: =115*1.03/4.42	
	
	устройство контура заземления	
	
58.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.018	1 759.67	1 759.67		31.67	31.67		16.1	1	510	510		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			22.80				61%	311			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			12.03				31%	158			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.51					979			
	
59.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.018	972.15	972.15		17.50	17.50		16.1	1	282	282		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			12.60				61%	172			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			6.65				31%	87			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.75					541			
	
60.	ТЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	280.21	128.15	74.03	84.06	38.44	22.21	16.1	6.62	852	619	147	
				78.03	3.44		23.41	1.03	3.69	16.08		86	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			37.50				81%	515			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.66				52%	331			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.21					1 698			
	
61.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					988			
				5 326.70			181.11		29 060.92			988		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
62.	ТЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	435.03	198.80	96.91	43.50	19.88	9.69	16.11	6.43	433	320	62	
				139.31	3.98		13.93	0.40	3.62	16.1		50	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			19.27				81%	264			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.18				52%	170			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.95					867			
	
63.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					441			
				7 160.12			114.56		27 571.49			441		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
64.	ТЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.15	927.46	385.15	77.09	139.12	57.77	11.56	16.11	3.94	1 101	931	46	
				465.22	0.54		69.78	0.08	1.79	16.2		125	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			54.96				81%	755			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.60				52%	485			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					231.68					2 341			
	
65.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.0153	21 635.60			331.02					1 783			
				21 635.60			331.02		116 548.31			1 783		
	Объем: 15*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	28 417.83	1 867.64	747.45			158 175	30 084	4 381	
			25 798.67	46.17				123 645	744	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	27 275.13	1 724.82	520.74			149 211	27 783	3 200	
			25 029.56	25.70				118 228	415	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	22 511.08					105 508			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 4, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 40-44, 49, 53, 56, 60, 62, 64)	1 656.17					22 741			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 40-44, 49, 53, 56, 60, 62, 64)	1 137.84					14 663			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	30 069.14					186 615			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	675.48	140.28	196.14			4 845	2 260	947	
			339.06	20.47				1 639	329	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 429			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5-7; %=61 - по стр. 58, 59)	145.87					1 993			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5-7; %=31 - по стр. 58, 59)	85.63					1 108			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	906.98					7 946			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	430.05					3 778			
			430.05					3 778		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	430.05					3 778			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	37.17	2.54	30.57			341	41	234	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 8)	2.54					41			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 8)	1.52					25			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	37.17					341			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	31 443.34					198 680			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	672.89					4 252			
	ИТОГО	32 116.23					202 932			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	642.32					4 059			
	ИТОГО	32 758.55					206 991			
	НДС 18%	5 896.54					37 258			
	ВСЕГО С НДС	38 655.09					244 249			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 802.04					24 734			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 223.47					15 771			

Составил:	Ведуший инженер СО МКУ «КР МКД»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник  СО МКУ «КР МКД»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)