«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 899 830	руб.	Смета на сумму:	4 899 830	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

        Объект: МКД № 202 по ул. Советский пр-т, г. Калининград	
   	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей МКД	
Сметная стоимость:	4 899.830	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.932	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	857.738	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Ц08-03-572-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Демонтаж ВРУ, 1 шт.	1	37.25	11.01	26.23	37.25	11.01	26.23	13.67	5.75	301	151	151	
					1.31			1.31	5.3	13.65			18	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			11.70				81%	137			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.01				52%	88			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.96					526			
	
2.	Ц08-03-572-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Демонтаж щитов этажных, 1 шт.	30	20.66	7.32	13.34	619.74	219.69	400.05	13.67	5.7	5 283	3 003	2 280	
					0.63			18.99	5.3	13.68			260	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			226.75				81%	2 643			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			155.14				52%	1 697			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 001.63					9 623			
	
3.	Е67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	6.7	80.15	79.82	0.33	537.01	534.79	2.21	13.67	6.94	7 326	7 311	15	
					0.13			0.87	1	13.62			12	
	Объем: 764.0-94													
	Накладные расходы		85%			455.31				72%	5 273			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			348.18				52%	3 808			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 340.50					16 407			
	
4.	Е67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.89	53.31	52.33	0.98	47.45	46.57	0.87	13.67	7.01	643	637	6	
					0.39			0.35	1	13.62			5	
	Объем: 97.0-8													
	Накладные расходы		85%			39.88				72%	462			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.50				52%	334			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.83					1 439			
	
5.	Е67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.21	48.36	48.36		10.16	10.16		13.67	1	139	139		
									1	1				
	Объем: 24.0-3													
	Накладные расходы		85%			8.64				72%	100			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.60				52%	72			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.40					311			
	
6.	Е46-03-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд	2.72	962.69	235.71	726.98	2 618.52	641.13	1 977.39	13.68	4.28	17 234	8 771	8 463	
					66.54			180.99	1	13.66			2 472	
	Объем: 339.0-67													
	Накладные расходы		99%			813.90				84%	9 444			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			493.27				48%	5 397			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 925.69					32 075			
	
7.	Е46-03-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	8.76	1 935.05	460.22	1 474.83	16 951.04	4 031.53	12 919.51	13.68	4.28	110 447	55 151	55 296	
					134.99			1 182.51	1	13.66			16 153	
	Объем: 1086.0-210													
	Накладные расходы		99%			5 161.90				84%	59 895			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 128.42				48%	34 226			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 241.36					204 568			
	
8.	Е46-03-012-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд	7.49	3 311.80	818.96	2 492.84	24 805.38	6 134.01	18 671.37	13.67	4.28	163 765	83 852	79 913	
					228.17			1 708.99	1	13.66			23 345	
	Объем: 764.0-15													
	Накладные расходы		99%			7 764.57				84%	90 045			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4 705.80				48%	51 455			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37 275.75					305 265			
	
9.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	2.6825	1 944.70	473.27	25.13	5 216.66	1 269.55	67.41	13.68	7.75	38 181	17 367	522	
				1 446.30			3 879.70		5.23	1		20 291		
	Объем: 2.84-0.1575													
	Накладные расходы		99%			1 256.85				84%	14 588			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			761.73				48%	8 336			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 235.24					61 105			
	
10.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	4	14.81	10.98	3.22	59.22	43.92	12.86	13.68	5.85	697	601	75	
				0.61	0.18		2.44	0.72	8.57	13.73		21	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			42.41				81%	495			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.02				52%	318			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.64					1 510			
	
11.	СЦена поставщика. 
Счетчик активный Альфа А 1140, шт.	2	1 787.02			3 574.03			1	1	16 047			
				1 787.02			3 574.03		4.49	1		16 047		
	Поправки: М: =7790*1.03/4.49	
	
12.	СЦена поставщика. 
Модем GSM для счетчика  Альфа А 1140, шт.	2	1 649.38			3 298.75			1	1	14 811			
				1 649.38			3 298.75		4.49	1		14 811		
	Поправки: М: =7190*1.03/4.49	
	
13.	Ц08-01-053-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.	6	64.17	29.77	16.36	385.01	178.63	98.14	13.67	5.48	4 192	2 442	538	
				18.04	1.03		108.24	6.19	11.2	13.71		1 212	85	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			175.58				81%	2 047			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			120.13				52%	1 314			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					680.72					7 553			
	
14.	СЦена поставщика. 
(Электроцентр) Трансформатор Т-0,66М кл 0,5 400/5, шт.	6	78.00			467.97			1	1	2 101			
				78.00			467.97		4.49	1		2 101		
	Поправки: М: =340*1.03/4.49	
	
15.	СЦена поставщика. 
(Электроцентр) Монтажная панель на DIN-рейку для DPX 125 26208, шт.	2	45.88			91.76			1	1	412			
				45.88			91.76		4.49	1		412		
	Поправки: М: =200*1.03/4.49	
	
16.	СЦена поставщика. 
Испытательная коробка, шт	2	73.41			146.82			1	1	659			
				73.41			146.82		4.49	1		659		
	Поправки: М: =320*1.03/4.49	
	
17.	Ц08-03-572-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм, 1 шт.	1	660.82	44.05	119.21	660.82	44.05	119.21	13.67	5.75	3 920	602	685	
				497.56	5.98		497.56	5.98	5.29	13.66		2 632	82	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.53				81%	554			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.52				52%	356			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					740.87					4 830			
	
18.	СЦена поставщика. 
Щит ЩМП-7 (IP54) 1400x650x285, шт	1	1 673.69			1 673.69			1	1	7 515			
				1 673.69			1 673.69		4.49	1		7 515		
	Поправки: М: =7296*1.03/4.49	
	
19.	Ц08-03-521-17 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Прим) 
Рубильник  трехполюсный на ток до 630 А, 1 шт.	2	638.51	102.78	5.56	1 277.01	205.56	11.11	13.67	4.67	3 286	2 810	52	
				530.17	0.18		1 060.34	0.36	0.4	13.73		424	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			195.62				81%	2 280			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			133.85				52%	1 464			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 606.48					7 030			
	
20.	СЦена поставщика. 
Выключатель нагрузки LN3--630-I, шт.	2	3 060.87			6 121.73			1	1	27 487			
				3 060.87			6 121.73		4.49	1		27 487		
	Поправки: М: =13343*1.03/4.49	
	
21.	Ц08-03-526-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А, 1 шт.	1	338.16	47.60	5.30	338.16	47.60	5.30	13.67	5.23	1 200	651	28	
				285.25	0.18		285.25	0.18	1.83	13.73		522	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			45.39				81%	529			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.06				52%	340			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					414.61					2 068			
	
22.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический трехполюсный LZМ N3-A400-I, шт.	1	3 691.71			3 691.71			1	1	16 576			
				3 691.71			3 691.71		4.49	1		16 576		
	Поправки: М: =16093*1.03/4.49	
	
23.	Ц08-03-526-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт.	4	319.95	36.40	5.15	1 279.82	145.58	20.59	13.67	5.29	4 092	1 990	109	
				278.41	0.18		1 113.64	0.72	1.79	13.73		1 993	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			138.99				81%	1 620			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			95.10				52%	1 040			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 513.90					6 752			
	
24.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический трехполюсный LZМ C2-A160-I, шт	4	1 383.50			5 534.01			1	1	24 848			
				1 383.50			5 534.01		4.49	1		24 848		
	Поправки: М: =6031/4.49*1.03	
	
25.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	1	293.71	28.09	5.10	293.71	28.09	5.10	13.68	5.31	818	384	27	
				260.52	0.18		260.52	0.18	1.56	13.73		406	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			26.86				81%	313			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.38				52%	201			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					338.94					1 331			
	
26.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический трехполюсный LZМ C1-A100-I, шт	1	664.80			664.80			1	1	2 985			
				664.80			664.80		4.49	1		2 985		
	Поправки: М: =2898/4.49*1.03	
	
27.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	14.81	10.98	3.22	14.81	10.98	3.22	13.68	5.85	174	150	19	
				0.61	0.18		0.61	0.18	8.57	13.73		5	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			10.60				81%	123			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.25				52%	79			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.67					376			
	
28.	СЦена поставщика. 
Счетчик активный ЦЭ 6803В, шт	1	362.91			362.91			1	1	1 629			
				362.91			362.91		4.49	1		1 629		
	Поправки: М: =1582/4.49*1.03	
	
29.	Ц08-01-053-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.	3	64.17	29.77	16.36	192.50	89.32	49.07	13.67	5.48	2 096	1 221	269	
				18.04	1.03		54.12	3.10	11.2	13.71		606	42	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			87.80				81%	1 023			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.07				52%	657			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					340.37					3 776			
	
30.	СЦена поставщика. 
(Электроцентр) Трансформатор Т-0,66М кл 0,5 400/5, шт.	3	78.00			233.99			1	1	1 051			
				78.00			233.99		4.49	1		1 051		
	Поправки: М: =340*1.03/4.49	
	
31.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	7	97.20	18.89	1.54	680.43	132.22	10.75	13.68	4.73	2 515	1 809	51	
				76.78			537.46		1.22	1		656		
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			125.61				81%	1 465			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.94				52%	941			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					891.98					4 921			
	
32.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический трехполюсный CLS6-B25/3, шт	1	74.78			74.78			1	1	336			
				74.78			74.78		4.49	1		336		
	Поправки: М: =326/4.49*1.03	
	
33.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический трехполюсный CLS6-B20/1N, шт	3	43.93			131.79			1	1	592			
				43.93			131.79		4.49	1		592		
	Поправки: М: =191.5/4.49*1.03	
	
34.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический трехполюсный CLS6-B10/1N, шт	2	44.96			89.92			1	1	404			
				44.96			89.92		4.49	1		404		
	Поправки: М: =196/4.49*1.03	
	
35.	СЦена поставщика. 
Дифференциальный автоматический выключатель CKN6-10/1N/B/003, шт	1	191.32			191.32			1	1	859			
				191.32			191.32		4.49	1		859		
	Поправки: М: =834/4.49*1.03	
	
36.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	14.81	10.98	3.22	14.81	10.98	3.22	13.68	5.85	174	150	19	
				0.61	0.18		0.61	0.18	8.57	13.73		5	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			10.60				81%	123			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.25				52%	79			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.67					376			
	
37.	СЦена поставщика. 
Счетчик активный ЦЭ 6803В, шт	1	362.91			362.91			1	1	1 629			
				362.91			362.91		4.49	1		1 629		
	Поправки: М: =1582/4.49*1.03	
	
38.	Ц08-03-600-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.	1	8.01	4.30	3.22	8.01	4.30	3.22	13.66	5.85	81	59	19	
				0.50	0.18		0.50	0.18	7.42	13.73		4	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			4.26				81%	49			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.91				52%	32			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.18					162			
	
39.	СЦена поставщика. 
Счетчик активный СЕ 6807, шт	1	120.43			120.43			1	1	541			
				120.43			120.43		4.49	1		541		
	Поправки: М: =525/4.49*1.03	
	
40.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	2	293.71	28.09	5.10	587.42	56.18	10.20	13.68	5.31	1 636	769	54	
				260.52	0.18		521.04	0.36	1.56	13.73		813	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			53.71				81%	627			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.75				52%	402			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					677.88					2 665			
	
41.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический трехполюсный LZM C1-A40-I, шт	2	601.25			1 202.51			1	1	5 399			
				601.25			1 202.51		4.49	1		5 399		
	Поправки: М: =2621/4.49*1.03	
	
42.	Ц08-01-105-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Модуль автоматики АВР, 1 шт.	1	701.41	226.67		701.41	226.67		13.67	1	3 630	3 099		
				474.74			474.74		1.12	1		532		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			215.34				81%	2 510			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			147.34				52%	1 611			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 064.08					7 752			
	
43.	СЦена поставщика. 
Модуль автоматики АВР МА-ОА, шт	1	4 093.62			4 093.62			1	1	18 380			
				4 093.62			4 093.62		4.49	1		18 380		
	Поправки: М: =17845/4.49*1.03	
	
44.	Ц08-03-529-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А, 1 шт.	4	442.12	49.99	5.78	1 768.46	199.97	23.14	13.67	5.12	7 488	2 734	118	
				386.34	0.18		1 545.36	0.72	3	13.73		4 636	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			190.66				81%	2 223			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			130.45				52%	1 427			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 089.56					11 138			
	
45.	СЦена поставщика. 
Вспомогательные контакторы DILM150-XHI11, шт	2	22.71			45.42			1	1	204			
				22.71			45.42		4.49	1		204		
	Поправки: М: =99/4.49*1.03	
	
46.	СЦена поставщика. 
Силовые контакторы DILM40(230V 50Hz), шт	2	318.86			637.73			1	1	2 863			
				318.86			637.73		4.49	1		2 863		
	Поправки: М: =1390/4.49*1.03	
	
47.	СЦена поставщика. 
Механическая блокировка MVDILM, шт	1	266.10			266.10			1	1	1 195			
				266.10			266.10		4.49	1		1 195		
	Поправки: М: =1160/4.49*1.03	
	
48.	Ц08-01-068-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.0039	1 009.67	643.24	208.57	3.94	2.51	0.81	13.67	8.23	43	34	7	
				157.86	80.71		0.62	0.31	3.94	13.66		2	4	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.68				81%	31			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.83				52%	20			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.45					94			
	
49.	СЦена поставщика. 
Шина (полоса медная 30х7), шт	1	86.71			86.71			1	1	389			
				86.71			86.71		4.49	1		389		
	Поправки: М: =378/4.49*1.03	
	
50.	Ц08-03-572-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм, 1 шт.	1	660.82	44.05	119.21	660.82	44.05	119.21	13.67	5.75	3 920	602	685	
				497.56	5.98		497.56	5.98	5.29	13.66		2 632	82	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.53				81%	554			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.52				52%	356			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					740.87					4 830			
	
51.	СЦена поставщика. 
Щит ЩМП-7 (IP54) 1400x650x285, шт	1	1 673.69			1 673.69			1	1	7 515			
				1 673.69			1 673.69		4.49	1		7 515		
	Поправки: М: =7296*1.03/4.49	
	
52.	Ц08-03-521-15 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	223.62	38.10	0.98	223.62	38.10	0.98	13.67	3.16	624	521	3	
				184.54			184.54		0.54	1		100		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			36.20				81%	422			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.77				52%	271			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.58					1 317			
	
53.	Цена поставщика. 
Рубильник трехполюсный LN3-63-I, шт	1	84.05			84.05			1	1	377			
				84.05			84.05		4.49	1		377		
	Поправки: М: =366.39/4.49*1.03	
	
54.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	14.81	10.98	3.22	14.81	10.98	3.22	13.68	5.85	174	150	19	
				0.61	0.18		0.61	0.18	8.57	13.73		5	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			10.60				81%	123			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.25				52%	79			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.67					376			
	
55.	СЦена поставщика. 
Счетчик активный ЦЭ 6803В, шт	1	362.91			362.91			1	1	1 629			
				362.91			362.91		4.49	1		1 629		
	Поправки: М: =1582/4.49*1.03	
	
56.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	6	97.20	18.89	1.54	583.22	113.33	9.22	13.68	4.73	2 156	1 550	44	
				76.78			460.68		1.22	1		562		
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			107.66				81%	1 256			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73.66				52%	806			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					764.55					4 218			
	
57.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический FAZ-C20/3, шт	2	127.75			255.51			1	1	1 147			
				127.75			255.51		4.49	1		1 147		
	Поправки: М: =556.91/4.49*1.03	
	
58.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический СLS6-B20/1N, шт	1	44.96			44.96			1	1	202			
				44.96			44.96		4.49	1		202		
	Поправки: М: =196/4.49*1.03	
	
59.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический СLS6-B10/1N, шт	1	44.96			44.96			1	1	202			
				44.96			44.96		4.49	1		202		
	Поправки: М: =196/4.49*1.03	
	
60.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический СLS6-B6/1N, шт	1	52.53			52.53			1	1	236			
				52.53			52.53		4.49	1		236		
	Поправки: М: =229/4.49*1.03	
	
61.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический СLS6-B16/1N, шт	1	44.96			44.96			1	1	202			
				44.96			44.96		4.49	1		202		
	Поправки: М: =196/4.49*1.03	
	
62.	Ц08-03-572-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм, 1 шт.	24	660.82	44.05	119.21	15 859.68	1 057.25	2 860.99	13.67	5.75	94 074	14 453	16 451	
				497.56	5.98		11 941.44	143.42	5.29	13.66		63 170	1 959	
	Объем: 26.0-2													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 140.64				81%	13 294			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			780.44				52%	8 534			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 780.75					115 902			
	
63.	СЦена поставщика. 
Щит ЩМП-7 (IP54) 1400x650x285, шт	24	1 673.69			40 168.62			1	1	180 357			
				1 673.69			40 168.62		4.49	1		180 357		
	Поправки: М: =7296*1.03/4.49	
	
64.	Ц08-03-526-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А, 1 шт.	4	319.95	36.40	5.15	1 279.82	145.58	20.59	13.67	5.29	4 092	1 990	109	
				278.41	0.18		1 113.64	0.72	1.79	13.73		1 993	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			138.99				81%	1 620			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			95.10				52%	1 040			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 513.90					6 752			
	
65.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический трехполюсный LZM C1-A160-I, шт	4	1 321.80			5 287.18			1	1	23 739			
				1 321.80			5 287.18		4.49	1		23 739		
	Поправки: М: =5762/4.49*1.03	
	
66.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	273	293.71	28.09	5.10	80 183.38	7 669.12	1 392.30	13.68	5.31	223 257	104 914	7 393	
				260.52	0.18		71 121.96	49.14	1.56	13.73		110 950	675	
	Объем: 287.0-14													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7 332.35				81%	85 527			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 016.87				52%	54 906			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92 532.60					363 690			
	
67.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический трехполюсный LZM C1-A100-I, шт	1	664.80			664.80			1	1	2 985			
				664.80			664.80		4.49	1		2 985		
	Поправки: М: =2898/4.49*1.03	
	
68.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический трехполюсный СLS6-C50, шт	272	136.95			37 250.67			1	1	167 256			
				136.95			37 250.67		4.49	1		167 256		
	Объем: 286-14													
	Поправки: М: =597/4.49*1.03	
	
69.	Ц08-03-600-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.	143	8.01	4.30	3.22	1 145.72	614.33	459.89	13.66	5.85	11 613	8 392	2 690	
				0.50	0.18		71.50	25.74	7.42	13.73		531	353	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			608.07				81%	7 083			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			416.05				52%	4 547			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 169.83					23 244			
	
70.	СЦена поставщика. 
Счетчик активный СЕ 6807, шт	143	120.43			17 222.10			1	1	77 327			
				120.43			17 222.10		4.49	1		77 327		
	Поправки: М: =525/4.49*1.03	
	
71.	Ц08-03-572-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене, 1 шт.	4	331.98	29.29	53.34	1 327.93	117.17	213.36	13.67	5.7	8 104	1 602	1 216	
				249.35	2.53		997.40	10.13	5.3	13.68		5 286	139	
	Объем: 5.0-1													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			120.94				81%	1 410			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.75				52%	905			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 531.61					10 420			
	
72.	СЦена поставщика. 
Щит ЩМП-5 (IP54) 1000x650x285, шт	4	1 270.64			5 082.56			1	1	22 821			
				1 270.64			5 082.56		4.49	1		22 821		
	Поправки: М: =5539*1.03/4.49	
	
73.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	8	97.20	18.89	1.54	777.63	151.10	12.29	13.68	4.73	2 875	2 067	58	
				76.78			614.24		1.22	1		749		
	Объем: 12.0-4													
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			143.55				81%	1 674			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98.22				52%	1 075			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 019.39					5 624			
	
74.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-B16/1N, шт	4	44.96			179.85			1	1	808			
				44.96			179.85		4.49	1		808		
	Объем: 5-1													
	Поправки: М: =196/4.49*1.03	
	
75.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-10/1N, шт	4	44.96			179.85			1	1	808			
				44.96			179.85		4.49	1		808		
	Объем: 5-1													
	Поправки: М: =196/4.49*1.03	
	
76.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-B6/1N, шт	8	52.53			420.26			1	1	1 887			
				52.53			420.26		4.49	1		1 887		
	Объем: 10-2													
	Поправки: М: =229/4.49*1.03	
	
77.	Ц08-03-572-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене, 1 шт.	5	331.98	29.29	53.34	1 659.91	146.46	266.70	13.67	5.7	10 130	2 002	1 520	
				249.35	2.53		1 246.75	12.66	5.3	13.68		6 608	173	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			151.16				81%	1 762			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103.43				52%	1 131			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 914.50					13 023			
	
78.	СЦена поставщика. 
Щит ЩМП-4 (IP54) 800x650x285, шт	5	981.14			4 905.69			1	1	22 027			
				981.14			4 905.69		4.49	1		22 027		
	Поправки: М: =4277*1.03/4.49	
	
79.	Ц08-03-572-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене, 1 шт.	1	331.98	29.29	53.34	331.98	29.29	53.34	13.67	5.7	2 026	400	304	
				249.35	2.53		249.35	2.53	5.3	13.68		1 322	35	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.23				81%	352			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.68				52%	226			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					382.89					2 605			
	
80.	СЦена поставщика. 
Щит ЩМП-5 (IP54) 1000x650x285, шт	1	1 270.64			1 270.64			1	1	5 705			
				1 270.64			1 270.64		4.49	1		5 705		
	Поправки: М: =5539*1.03/4.49	
	
81.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	3	97.20	18.89	1.54	291.61	56.66	4.61	13.68	4.73	1 078	775	22	
				76.78			230.34		1.22	1		281		
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			53.83				81%	628			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.83				52%	403			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					382.27					2 109			
	
82.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-С16/3, шт	1	80.98			80.98			1	1	364			
				80.98			80.98		4.49	1		364		
	Поправки: М: =353/4.49*1.03	
	
83.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-С10/3, шт	1	84.65			84.65			1	1	380			
				84.65			84.65		4.49	1		380		
	Поправки: М: =369/4.49*1.03	
	
84.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-B6/2, шт	1	57.58			57.58			1	1	259			
				57.58			57.58		4.49	1		259		
	Поправки: М: =251/4.49*1.03	
	
85.	Ц08-03-600-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	14.81	10.98	3.22	14.81	10.98	3.22	13.68	5.85	174	150	19	
				0.61	0.18		0.61	0.18	8.57	13.73		5	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			10.60				81%	123			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.25				52%	79			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.67					376			
	
86.	СЦена поставщика. 
Счетчик активный ЦЭ 6803В, шт	1	362.91			362.91			1	1	1 629			
				362.91			362.91		4.49	1		1 629		
	Поправки: М: =1582/4.49*1.03	
	
87.	Ц08-03-572-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене, 1 шт.	1	331.98	29.29	53.34	331.98	29.29	53.34	13.67	5.7	2 026	400	304	
				249.35	2.53		249.35	2.53	5.3	13.68		1 322	35	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.23				81%	352			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.68				52%	226			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					382.89					2 605			
	
88.	СЦена поставщика. 
Щит ЩМП-3 (IP54) 650x650x285, шт	1	683.15			683.15			1	1	3 067			
				683.15			683.15		4.49	1		3 067		
	Поправки: М: =2978*1.03/4.49	
	
89.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	97.20	18.89	1.54	194.41	37.78	3.07	13.68	4.73	719	517	15	
				76.78			153.56		1.22	1		187		
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.89				81%	419			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.56				52%	269			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.86					1 407			
	
90.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-B10/1N, шт	1	44.96			44.96			1	1	202			
				44.96			44.96		4.49	1		202		
	Поправки: М: =196/4.49*1.03	
	
91.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-B6/1N, шт	1	51.33			51.33			1	1	230			
				51.33			51.33		4.49	1		230		
	Поправки: М: =223.74/4.49*1.03	
	
92.	Ц08-03-572-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене, 1 шт.	1	331.98	29.29	53.34	331.98	29.29	53.34	13.67	5.7	2 026	400	304	
				249.35	2.53		249.35	2.53	5.3	13.68		1 322	35	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.23				81%	352			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.68				52%	226			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					382.89					2 605			
	
93.	СЦена поставщика. 
Щит ЩМП-3 (IP54) 650x650x285, шт	1	683.15			683.15			1	1	3 067			
				683.15			683.15		4.49	1		3 067		
	Поправки: М: =2978*1.03/4.49	
	
94.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	6	97.20	18.89	1.54	583.22	113.33	9.22	13.68	4.73	2 156	1 550	44	
				76.78			460.68		1.22	1		562		
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			107.66				81%	1 256			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73.66				52%	806			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					764.55					4 218			
	
95.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический FAZ-C16/3, шт	1	130.76			130.76			1	1	587			
				130.76			130.76		4.49	1		587		
	Поправки: М: =570/4.49*1.03	
	
96.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-C10/3, шт	3	84.65			253.94			1	1	1 140			
				84.65			253.94		4.49	1		1 140		
	Поправки: М: =369/4.49*1.03	
	
97.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-C4/1N, шт	1	80.52			80.52			1	1	362			
				80.52			80.52		4.49	1		362		
	Поправки: М: =351/4.49*1.03	
	
98.	СЦена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-B6/1N, шт	1	52.53			52.53			1	1	236			
				52.53			52.53		4.49	1		236		
	Поправки: М: =229/4.49*1.03	
	
99.	Ц101-09-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Датчик бесконтактный с числом <вход-выход> до 3, 1 шт.	49	136.42	136.42		6 684.38	6 684.38		13.67	1	91 376	91 376		
									1	1				
	Объем: 56-5-2													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		65%			4 344.85				55%	50 257			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			2 673.75				32%	29 240			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 702.98					170 873			
	
100.	СЦена поставщика. 
Светочувствительный выключатель с датчиком Z-LMS, шт	14	458.57			6 419.95			1	1	28 826			
				458.57			6 419.95		4.49	1		28 826		
	Объем: 16-2													
	Поправки: М: =1999/4.49*1.03	
	
101.	СЦена поставщика. 
Датчик движения для Z-LMS, шт	35	104.38			3 653.17			1	1	16 403			
				104.38			3 653.17		4.49	1		16 403		
	Объем: 40-5													
	Поправки: М: =455/4.49*1.03	
	
102.	Ц08-01-068-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.222	1 009.67	643.24	208.57	224.15	142.80	46.30	13.67	8.23	2 471	1 952	381	
				157.86	80.71		35.04	17.92	3.94	13.66		138	245	
	Объем: 23.2-1													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			152.68				81%	1 780			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			104.47				52%	1 142			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					481.30					5 393			
	
103.	Цена поставщика. 
Шина, шт	23	86.71			1 994.39			1	1	8 955			
				86.71			1 994.39		4.49	1		8 955		
	Объем: 24-1													
	Поправки: М: =378/4.49*1.03	
	
104.	Ц08-03-594-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.	0.89	4 454.30	1 110.91	1 793.51	3 964.33	988.71	1 596.22	13.67	6.51	27 880	13 516	10 391	
				1 549.88	516.37		1 379.39	459.57	2.88	13.7		3 973	6 296	
	Объем: 97.0-4-4													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 375.87				81%	16 048			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			941.38				52%	10 302			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 281.58					54 230			
	
105.	СЦена поставщика. 
Светильник LUNA Е-27 100W, шт	34	37.62			1 279.13			1	1	5 743			
				37.62			1 279.13		4.49	1		5 743		
	Объем: 38-4													
	Поправки: М: =164/4.49*1.03	
	
106.	Цена поставщика. 
Светильник НБ009, шт	31	78.45			2 432.08			1	1	10 920			
				78.45			2 432.08		4.49	1		10 920		
	Поправки: М: =342/4.49*1.03	
	
107.	СЦена поставщика. 
Светильник WPL 1021 IP 54, шт	5	43.36			216.78			1	1	973			
				43.36			216.78		4.49	1		973		
	Поправки: М: =189/4.49*1.03	
	
108.	СЦена поставщика. 
Светильник COSMO 1 2*36WEVGIP65, шт	19	236.51			4 493.69			1	1	20 177			
				236.51			4 493.69		4.49	1		20 177		
	Объем: 23-4													
	Поправки: М: =1031/4.49*1.03	
	
109.	СЦена поставщика. 
Блок аварийного питания ZL-60-24, шт	18	442.97			7 973.44			1	1	35 801			
				442.97			7 973.44		4.49	1		35 801		
	Поправки: М: =1931/4.49*1.03	
	
110.	Ц08-03-591-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.09	929.15	498.65	43.75	83.62	44.88	3.94	13.67	4.1	720	613	16	
				386.75	0.54		34.81	0.05	2.61	13.76		91	1	
	Объем: 12.0-3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			42.68				81%	497			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.20				52%	319			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.51					1 537			
	
111.	СЦена поставщика. 
(Электроцентр) Выключатель одноклавишный для открытой установки ИЭК, шт	9	9.41			84.65			1	1	380			
				9.41			84.65		4.49	1		380		
	Поправки: М: =41/4.49*1.03	
	
112.	Ц08-02-409-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм, 100 м	6.48	1 651.06	326.94	150.86	10 698.89	2 118.57	977.60	13.67	5.28	60 732	28 961	5 162	
				1 173.26	5.98		7 602.72	38.72	3.5	13.66		26 610	529	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2 049.43				81%	23 887			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 402.24				52%	15 335			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 150.55					99 954			
	
113.	С103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	660.96	4.58			3 027.20					10 099			
				4.58			3 027.20		15.28			10 099		
	Объем: 648*1.02													
	
114.	Ц08-02-409-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	32.61	1 743.13	411.97	156.48	56 843.53	13 434.41	5 102.81	13.67	5.18	344 536	183 648	26 433	
				1 174.68	5.98		38 306.31	194.88	3.51	13.66		134 455	2 662	
	Объем: 3143+118													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			12 947.83				81%	150 911			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8 859.04				52%	96 881			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78 650.39					592 328			
	
115.	С103-1397 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м	120.36	15.70			1 889.65					6 672			
				15.70			1 889.65		55.43			6 672		
	Объем: 118*1.02													
	
116.	С103-1395 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм, м	3205.86	8.50			27 249.81					90 854			
				8.50			27 249.81		28.34			90 854		
	Объем: (3143)*1.02													
	
117.	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	13.19	221.26	80.72	6.43	2 918.37	1 064.75	84.84	13.67	5.85	22 639	14 555	496	
				134.10	0.36		1 768.78	4.75	4.29	13.73		7 588	65	
	Объем: 1419.0-100													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 016.03				81%	11 842			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			695.18				52%	7 602			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 629.57					42 084			
	
118.	Ц08-02-412-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	3.19	266.15	94.13	12.86	849.02	300.27	41.04	13.67	5.85	6 350	4 105	240	
				159.16	0.72		507.72	2.30	3.95	13.75		2 005	32	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			287.44				81%	3 351			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			196.67				52%	2 151			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 333.13					11 852			
	
119.	Ц08-02-412-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	22.43	336.08	134.14	25.73	7 538.36	3 008.67	577.08	13.67	5.85	60 078	41 129	3 376	
				176.22	1.45		3 952.61	32.57	3.94	13.64		15 573	444	
	Объем: 2401.0-158													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2 889.18				81%	33 674			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 976.81				52%	21 618			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 404.34					115 370			
	
120.	Ц08-02-412-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.03	413.84	174.85	45.02	12.42	5.25	1.35	13.67	5.85	102	72	8	
				193.96	2.53		5.82	0.08	3.88	13.68		23	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.06				81%	59			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.46				52%	38			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.95					199			
	
121.	Ц08-02-412-06 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.2	542.70	215.57	80.40	108.54	43.11	16.08	13.67	5.85	874	589	94	
				246.73	4.54		49.35	0.91	3.86	13.64		190	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			41.82				81%	487			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.61				52%	313			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					178.97					1 673			
	
122.	Ц08-02-412-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2, 100 м	0.2	699.39	322.15	96.48	139.88	64.43	19.30	13.67	5.85	1 209	881	113	
				280.76	5.44		56.15	1.09	3.83	13.66		215	15	
	Объем: 45.0-25													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			62.24				81%	726			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.59				52%	466			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					244.71					2 401			
	
123.	Ц08-02-412-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2, 100 м	0.98	955.51	470.65	128.64	936.40	461.24	126.07	13.67	5.85	8 436	6 305	737	
				356.22	7.25		349.10	7.10	3.99	13.66		1 393	97	
	Объем: 248.0-150													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			444.92				81%	5 186			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			304.42				52%	3 329			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 685.74					16 951			
	
124.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.6681	4 662.84			3 115.24					13 987			
				4 662.84			3 115.24		4.49			13 987		
	Объем: (655*1.02)													
	Поправки: М: =20936.16/4.49	
	
125.	С501-8483 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.1071	7 158.37			766.66					3 442			
				7 158.37			766.66		4.49			3 442		
	Объем: 105*1.02													
	Поправки: М: =32141.08/4.49	
	
126.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.19278	10 689.10			2 060.64					9 252			
				10 689.10			2 060.64		4.49			9 252		
	Объем: 214*1.02-25*1.02													
	Поправки: М: =47994.06/4.49	
	
127.	Сцена поставщика. 
Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5  мм2, м	678.26	11.46			7 772.04			1	1	34 896			
				11.46			7 772.04		4.49	1		34 896		
	Объем: (764*1.02-100-1.02)													
	Поправки: М: =49/4.49*1.05	
	
128.	Сцена поставщика. 
Кабель ВВГнг-FRLS 3х6  мм2, м	1.02	20.81			21.23			1	1	95			
				20.81			21.23		4.49	1		95		
	Объем: 1*1.02													
	Поправки: М: =89/4.49*1.05	
	
129.	Сцена поставщика. 
Кабель ВВГнг-FRLS 3х10  мм2, м	2388.84	33.21			79 326.51			1	1	356 176			
				33.21			79 326.51		4.49	1		356 176		
	Объем: 2500*1.02-158*1.02													
	Поправки: М: =142/4.49*1.05	
	
130.	Сцена поставщика. 
Кабель ВВГнг-FRLS 5Х4  мм2, м	20.4	34.38			701.28			1	1	3 149			
				34.38			701.28		4.49	1		3 149		
	Объем: 20*1.02													
	Поправки: М: =147/4.49*1.05	
	
131.	Сцена поставщика. 
Кабель ВВГнг-LS 5Х10 мм2, м	3.06	50.28			153.85			1	1	691			
				50.28			153.85		4.49	1		691		
	Объем: 3*1.02													
	Поправки: М: =215/4.49*1.05	
	
132.	Сцена поставщика. 
Кабель ВВГнг-LS 5Х16 мм2, м	20.4	59.87			1 221.27			1	1	5 484			
				59.87			1 221.27		4.49	1		5 484		
	Объем: 20*1.02													
	Поправки: М: =256/4.49*1.05	
	
133.	Сцена поставщика. 
Кабель ВВГнг-LS 5Х25 мм2, м	20.4	125.11			2 552.27			1	1	11 460			
				125.11			2 552.27		4.49	1		11 460		
	Объем: 45*1.02-25*1.02													
	Поправки: М: =535/4.49*1.05	
	
134.	Сцена поставщика. 
Кабель ВВГнг-LS 5Х35 мм2, м	99.96	179.83			17 976.10			1	1	80 713			
				179.83			17 976.10		4.49	1		80 713		
	Объем: 98*1.02													
	Поправки: М: =769/4.49*1.05	
	
135.	СЦена поставщика. 
Кабель ВВГ нг 1*25 мм2, м	30.6	25.02			765.68			1	1	3 438			
				25.02			765.68		4.49	1		3 438		
	Объем: 30*1.02													
	Поправки: М: =107/4.49*1.05	
	
136.	СЦена поставщика. 
Кабель ВВГ нг сеч. 1*50 мм2, м	30.6	46.30			1 416.87			1	1	6 362			
				46.30			1 416.87		4.49	1		6 362		
	Объем: 30*1.02													
	Поправки: М: =198/4.49*1.05	
	
137.	СЦена поставщика. 
Кабель ВВГ нг сеч. 1*95 мм2, м	1.02	93.31			95.17			1	1	427			
				93.31			95.17		4.49	1		427		
	Объем: 1*1.02													
	Поправки: М: =399/4.49*1.05	
	
138.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.35	1 461.46	357.49	1 103.97	511.51	125.12	386.39	13.68	4.28	3 365	1 712	1 654	
					101.05			35.37	1	13.66			483	
	Накладные расходы		99%			158.89				84%	1 844			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			96.29				48%	1 054			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					766.69					6 262			
	
139.	Е46-03-010-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий	0.05	4 870.36	1 116.36	3 754.00	243.52	55.82	187.70	13.68	4.28	1 567	764	803	
					343.61			17.18	1	13.66			235	
	Накладные расходы		99%			72.27				84%	839			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.80				48%	480			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					359.59					2 886			
	
140.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	1.9	1 944.70	473.27	25.13	3 694.93	899.21	47.75	13.68	7.75	27 043	12 301	370	
				1 446.30			2 747.97		5.23	1		14 372		
	Накладные расходы		99%			890.22				84%	10 333			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			539.53				48%	5 904			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 124.67					43 280			
	
141.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.018	1 466.39	1 466.39		26.39	26.39		13.67	1	361	361		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			19.00				61%	220			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.03				31%	112			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.42					693			
	
142.	Ц08-02-471-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	868.43	106.79	65.71	260.53	32.04	19.71	13.67	5.64	1 570	438	111	
				695.93	2.87		208.78	0.86	4.89	13.65		1 021	12	
	Накладные расходы		95%			31.26				81%	365			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.39				52%	234			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.17					2 169			
	
143.	Ц08-02-472-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.14	1 236.26	165.67	85.41	173.08	23.19	11.96	13.67	5.56	916	317	66	
				985.18	3.32		137.93	0.46	3.86	13.66		532	6	
	Накладные расходы		95%			22.47				81%	262			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.37				52%	168			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.92					1 346			
	
144.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.018	810.13	810.13		14.58	14.58		13.67	1	199	199		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			10.50				61%	121			
										=(72* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.54				31%	62			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.62					382			
	
145.	Ц101-12-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ, 1 испытание	1	73.00	73.00		73.00	73.00		13.67	1	998	998		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			47.45				55%	549			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			29.20				32%	319			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.65					1 866			
	
146.	Ц101-11-028-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	138	5.44	5.44		750.72	750.72		13.66	1	10 255	10 255		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			487.97				55%	5 640			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			300.29				32%	3 282			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 538.98					19 177			
	
147.	Ц101-11-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	27.18	27.18		27.18	27.18		13.67	1	372	372		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			17.67				55%	205			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			10.87				32%	119			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.72					696			
	
148.	Ц101-11-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	1.38	217.44	217.44		300.07	300.07		13.67	1	4 102	4 102		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			195.05				55%	2 256			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			120.03				32%	1 313			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					615.14					7 671			
	
149.	Ц101-11-013-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	58	20.39	20.39		1 182.62	1 182.62		13.67	1	16 166	16 166		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			768.70				55%	8 891			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			473.05				32%	5 173			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 424.37					30 230			
	
150.	Ц101-11-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте, 1 точка прикосновения	8	217.44	217.44		1 739.52	1 739.52		13.67	1	23 779	23 779		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			1 130.69				55%	13 078			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			695.81				32%	7 609			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 566.02					44 467			
	
151.	Ц101-11-024-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ, 1 фазировка	15	13.59	13.59		203.85	203.85		13.67	1	2 787	2 787		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			132.50				55%	1 533			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			81.54				32%	892			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.89					5 212			
	
152.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	12.2	7.60		7.60	92.72		92.72		5.78	536		536	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
153.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	12.2	27.76		27.76	338.62		338.62		5.78	1 957		1 957	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	595 126.42	58 553.87	49 657.35			2 917 001	800 575	232 860	
			486 915.20	4 182.92				1 883 566	57 163	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	496 889.93	33 803.67	14 965.41			2 286 778	462 175	83 325	
			448 120.87	1 056.66				1 741 278	14 458	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	297 419.75					1 335 415			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 92, 94, 102, 104, 110, 112, 114, 117-123, 142, 143)	33 117.31					386 073			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 92, 94, 102, 104, 110, 112, 114, 117-123, 142, 143)	22 659.21					247 849			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	552 666.45					2 920 700			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	55 108.49	13 788.86	34 691.94			372 763	188 565	149 535	
			6 627.67	3 126.26				34 663	42 705	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 3-5; %=84 - по стр. 6-9, 138-140; %=61 - по стр. 141, 144)	16 651.92					193 166			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3-5; %=48 - по стр. 6-9, 138-140; %=31 - по стр. 141, 144)	10 169.70					111 239			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	81 930.11					677 168			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	32 166.66					107 625			
			32 166.66					107 625		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	32 166.66					107 625			
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	10 961.34	10 961.34				149 835	149 835		
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 99, 145-151)	7 124.87					82 409			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 99, 145-151)	4 384.54					47 947			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	22 470.75					280 191			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	689 233.97					3 985 684			
	Строительный контроль 2,14%	14 749.61					85 294			
	Всего со стороительным контролем	703 983.58					4 070 978			
	Непредвиденные расходы 2%	14 079.67					81 420			
	Всего с непредвиденными расходами	718 063.25					4 152 398			
	НДС	129 251.39					747 432			
	Всего с НДС	847 314.64					4 899 830			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	56 894.10					661 648			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	37 213.45					407 035			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)