«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 627 155	руб.	Смета на сумму:	1 627 155	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б.Русович/	________________ /О.Б.Манойло /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт лестниц, подвала, фасада без утепления многоквартирного дома №62-64 по ул.Беговая г.Калининграда 	
Сметная стоимость:	1 627.155	тыс. руб.	
монтажных работ:	9.501	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.484	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	398.730	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.41	1 152.08	398.46	7.09	7 384.83	2 554.13	45.45	16.9	10	73 336	43 165	454	
				746.53			4 785.26		6.21	1		29 716		
	Накладные расходы		110%			2 809.54				93%	40 143			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 736.81				54%	23 309			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 931.18					136 789			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.64	63.27	49.68	13.59	40.49	31.80	8.70	16.9	1.82	553	537	16	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			24.80				66%	354			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.90				40%	215			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.19					1 122			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.64	4 688.98	197.81	4 246.36	3 000.95	126.60	2 717.67	16.9	5.01	16 275	2 140	13 616	
				244.81	134.04		156.68	85.79	3.32	16.91		520	1 451	
	Накладные расходы		78%			165.66				66%	2 370			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			106.20				40%	1 436			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 272.81					20 081			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	6.02	188.95	188.95		1 137.48	1 137.48		16.9	1	19 223	19 223		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 126.11				84%	16 147			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			682.49				48%	9 227			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 946.07					44 597			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.5	37.19	25.77		55.79	38.66		16.9	1	743	653		
				11.42			17.13		5.23	1		90		
	Накладные расходы		86%			33.25				73%	477			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			27.06				56%	366			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.10					1 585			
	
6.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.03	19 716.98	3 507.27	113.70	591.51	105.22	3.41	16.9	7.67	3 982	1 778	26	
				16 096.01	15.08		482.88	0.45	4.51	16.91		2 178	8	
	Накладные расходы		86%			90.88				73%	1 304			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			73.97				56%	1 000			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					756.36					6 286			
	
7.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	6.02	69.93	66.88	1.34	420.98	402.62	8.07	16.9	9.85	6 915	6 804	79	
				1.71	0.15		10.29	0.90	3.01	17		31	15	
	Накладные расходы		95%			383.34				80%	5 455			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			189.65				37%	2 523			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					993.98					14 893			
	
8.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	79	15.82			1 249.78					4 395			
				15.82			1 249.78		55.63			4 395		
	Объем: 602*0.013/100*1010													
	
9.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6.02	1 948.79	723.68	67.13	11 731.72	4 356.55	404.12	16.9	10.72	101 172	73 626	4 332	
				1 157.98	27.69		6 971.04	166.69	3.33	16.89		23 214	2 815	
	Накладные расходы		95%			4 297.08				80%	61 153			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 125.92				37%	28 283			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 154.72					190 608			
	
10.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Нанесение клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	6.02	689.65	675.65	13.36	4 151.69	4 067.41	80.43	16.9	9.95	69 563	68 739	800	
				0.64			3.85		6.16	1		24		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			3 213.25				67%	46 055			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 033.71				40%	27 496			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 398.65					143 114			
	
11.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	662.2	12.74			8 436.43					23 243			
				12.74			8 436.43		35.1			23 243		
	Объем: 602*1.1													
	
12.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	1505	9.39			14 131.95					25 856			
				9.39			14 131.95		17.18			25 856		
	Объем: 602*2.5													
	
13.	ТЕРр 61-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (декоративные эл-ты карниза), 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.015	8 972.85	5 418.56	3.31	134.59	81.28	0.05	16.9	6.76	1 551	1 374		
				3 550.98			53.26		3.32	1		177		
	Накладные расходы		79%			64.21				67%	921			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			40.64				40%	550			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.44					3 021			
	
14.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	6.02	2 613.04	685.89	50.07	15 730.50	4 129.06	301.42	16.9	8.95	116 775	69 781	2 698	
				1 877.08			11 300.02		3.92	1		44 296		
	Накладные расходы		95%			3 922.61				80%	55 825			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 940.66				37%	25 819			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 593.77					198 419			
	
15.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	6.02	369.05	103.29	45.63	2 221.68	621.81	274.69	16.9	4.22	17 366	10 509	1 159	
				220.13			1 325.18		4.3	1		5 698		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]	
	Накладные расходы		95%			590.72				80%	8 407			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			292.25				37%	3 888			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 104.65					29 662			
	
16.	С1 Цена поставщи. 
Акриловая краска типа MARSHALL akrikor, кг	228.76	40.29			9 217.49					45 442			
				40.29			9 217.49		4.93			45 442		
	Объем: 602*0.38													
	Поправки: М: =192.86*1.03/4.93	
	
17.	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.47	338.42	205.13	47.33	159.06	96.41	22.25	16.9	3.56	1 886	1 629	79	
				85.96	0.15		40.40	0.07	4.4	17		178	1	
	Накладные расходы		95%			91.66				81%	1 320			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.71				52%	848			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.43					4 054			
	
18.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.47	72.53	37.52	2.47	34.09	17.63	1.16	16.9	7.9	365	298	9	
				32.54	0.15		15.29	0.07	3.76	17		58	1	
	Накладные расходы		95%			16.82				81%	242			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.51				52%	155			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.41					763			
	
19.	С509-1837 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм, 100 м	0.47	2 021.82			950.26					4 685			
				2 021.82			950.26		4.93			4 685		
	Поправки: М: =9967.57/4.93	
	
20.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.56	2 956.30	374.76	6.66	1 655.53	209.87	3.73	16.9	9.77	9 120	3 547	36	
				2 574.88	1.21		1 441.93	0.68	3.84	16.85		5 537	11	
	Накладные расходы		83%			174.76				71%	2 526			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			136.86				52%	1 850			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 967.14					13 496			
	
	Оконные проемы (места общего пользования,подвал)	
	
21.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезд), 100 м2	0.036	1 870.07	1 617.67	252.40	67.32	58.24	9.09	16.9	9.43	1 070	984	86	
					116.72			4.20	1	16.91			71	
	Накладные расходы		99%			61.82				84%	886			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.46				48%	506			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.60					2 463			
	
22.	ТЕР 10-01-034-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.036	17 667.74	2 088.55	682.93	636.04	75.19	24.59	16.9	8.14	2 710	1 271	200	
				14 896.26	31.85		536.27	1.15	2.31	16.91		1 239	19	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			80.92				90%	1 161			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			41.22				43%	555			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					758.18					4 426			
	
23.	ТССЦ 203-0991 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	3.6	2 223.50			8 004.60					13 942			
				2 223.50			8 004.60		3 872.77			13 942		
	
24.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.025	5 834.62	230.12	19.80	145.87	5.75	0.50	16.9	9.95	499	97	5	
				5 584.70	0.72		139.62	0.02	2.84	17		397		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			6.12				90%	87			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.12				43%	42			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.10					628			
	
25.	ТССЦ 101-2907 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	2.5	76.10			190.25					1 075			
				76.10			190.25		430.05			1 075		
	
26.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.025	6 257.10	1 929.65	109.46	156.43	48.24	2.74	16.9	11.2	1 250	815	31	
				4 217.99	32.15		105.45	0.80	3.83	16.91		404	14	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			46.59				80%	663			
	Сметная прибыль		47%			23.05				37%	307			
	Всего с НР и СП					226.07					2 220			
	
27.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025	555.04	145.18	4.04	13.88	3.63	0.10	16.9	9.93	106	61	1	
				405.82	0.18		10.15		4.29	17		44		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.45				80%	49			
	Сметная прибыль		47%			1.71				37%	23			
	Всего с НР и СП					19.03					177			
	
28.	ТЕР 11-01-018-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
(прим.) Обрамление откосов перфоуголком, 100 м	0.025	1 140.49	223.68	1.21	28.51	5.59	0.03	16.9	10.03	169	95		
				915.60			22.89		3.25	1		74		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			6.20				94%	89			
	Сметная прибыль		64%			3.58				51%	48			
	Всего с НР и СП					38.29					307			
	
29.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025	1 346.10	289.98	12.55	33.65	7.25	0.31	16.9	9.97	251	123	3	
				1 043.57	0.18		26.09		4.79	17		125		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6.89				80%	98			
	Сметная прибыль		47%			3.41				37%	46			
	Всего с НР и СП					43.95					395			
	
30.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь+чердак), 100 м2	0.0687	1 734.68	1 482.28	252.40	119.17	101.83	17.34	16.9	9.43	1 884	1 721	164	
					116.72			8.02	1	16.91			136	
	Объем: 0.31*0.78*16+3													
	Накладные расходы		99%			108.75				84%	1 560			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.91				48%	891			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					293.83					4 335			
	
31.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0687	21 294.18	2 406.26	712.94	1 462.91	165.31	48.98	16.9	7.93	6 029	2 794	388	
				18 174.97	31.85		1 248.62	2.19	2.28	16.91		2 847	37	
	Объем: 0.31*0.78*16+3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			177.55				90%	2 548			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			90.45				43%	1 217			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 730.91					9 794			
	
32.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	3.87	3 070.76			11 883.84					29 070			
				3 070.76			11 883.84		7 511.51			29 070		
	Объем: 0.31*0.78*16													
	
33.	ТССЦ 203-0991 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	3	2 223.50			6 670.50					11 618			
				2 223.50			6 670.50		3 872.77			11 618		
	
34.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.125	5 091.02	2 414.44	80.62	636.38	301.80	10.08	16.9	9.43	6 503	5 100	95	
				2 595.97	37.27		324.50	4.66	4.03	16.91		1 308	79	
	Объем: 11+1.5													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			291.14				80%	4 143			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			144.04				37%	1 916			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 071.55					12 562			
	
35.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.125	193.63	106.22	2.82	24.20	13.28	0.35	16.9	9.93	284	224	4	
				84.59	0.18		10.57	0.02	5.26	17		56		
	Объем: 11+1.5													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			12.64				80%	179			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.25				37%	83			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.09					546			
	
36.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.021	1 143.95	891.55	252.40	24.02	18.72	5.30	16.9	9.43	366	316	50	
					116.72			2.45	1	16.91			41	
	Накладные расходы		99%			20.96				84%	300			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.70				48%	171			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.68					837			
	
37.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.1	91.25	30.30	26.20	191.62	63.63	55.01	16.9	8.72	1 936	1 075	480	
				34.75			72.97		5.22	1		381		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			51.54				69%	742			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			45.81				58%	624			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					288.97					3 301			
	
38.	ТССЦ 203-8119 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 800х2100 мм, шт.	1	2 714.56			2 714.56					12 005			
				2 714.56			2 714.56		12 004.95			12 005		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	115 440.55	18 844.99	4 045.57			633 213	318 479	24 811	
			92 550.00	278.16				289 923	4 699	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 143.41	114.04	23.41			6 936	1 927	88	
			1 005.95	0.14				4 921	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	950.26					4 685			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 18)	108.47					1 562			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17, 18)	74.22					1 003			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 326.10					9 501			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	114 105.52	18 667.32	3 967.15			624 341	315 477	24 243	
			91 471.08	278.02				284 621	4 697	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	62 499.40					166 646			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 21, 30, 36; %=73 - по стр. 5, 6; %=80 - по стр. 7, 9, 14, 15, 26, 27, 29, 34, 35; %=67 - по стр. 10, 13; %=71 - по стр. 20; %=90 - по стр. 22, 24, 31; %=94 - по стр. 28)	17 719.22					252 902			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 13; %=48 - по стр. 4, 21, 30, 36; %=56 - по стр. 5, 6; %=37 - по стр. 7, 9, 14, 15, 26, 27, 29, 34, 35; %=52 - по стр. 20; %=43 - по стр. 22, 24, 31; %=51 - по стр. 28)	9 835.00					131 767			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	141 659.74					1 009 010			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	191.62	63.63	55.01			1 936	1 075	480	
			72.97					381		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 37)	51.54					742			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37)	45.81					624			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	288.97					3 302			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	143 274.81					1 021 813			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 066.08					21 867			
	ИТОГО	146 340.89					1 043 680			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 926.82					20 874			
	ИТОГО	149 267.71					1 064 554			
	НДС 18%	26 868.19					191 620			
	ВСЕГО С НДС	176 135.90					1 256 174			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 879.23					255 206			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 955.03					133 394			
	
	Раздел 2.  Спуски в подвал	
	
39.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	2	200.76	77.46	123.30	401.52	154.92	246.60	16.9	4.99	3 849	2 618	1 231	
					12.91			25.82	1	16.91			437	
	Накладные расходы		99%			178.93				84%	2 566			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			108.44				48%	1 466			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					688.90					7 882			
	
40.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, 100 м3 кладки	0.02	22 876.63	5 010.70	3 790.41	457.53	100.21	75.81	16.9	11.74	3 853	1 694	890	
				14 075.52	588.12		281.51	11.76	4.51	16.91		1 270	199	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(110724.32=2824.60*39.2) ]	
	Накладные расходы		86%			96.29				73%	1 382			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			78.38				56%	1 060			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					632.20					6 295			
	
41.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.784	3 086.00			2 419.42					12 227			
				3 086.00			2 419.42		15 595.73			12 227		
	
42.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.1	69.93	66.88	1.34	6.99	6.69	0.13	16.9	9.85	115	113	1	
				1.71	0.15		0.17	0.02	3.01	17		1		
	Накладные расходы		95%			6.37				80%	90			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.15				37%	42			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.52					247			
	
43.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	1.3	15.82			20.57					72			
				15.82			20.57		55.63			72		
	Объем: 10*0.013/100*1010													
	
44.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1	1 948.79	723.68	67.13	194.88	72.37	6.71	16.9	10.72	1 681	1 223	72	
				1 157.98	27.69		115.80	2.77	3.33	16.89		386	47	
	Накладные расходы		95%			71.38				80%	1 016			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			35.32				37%	470			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.58					3 167			
	
45.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	10	11.15			111.50					559			
				11.15			111.50		55.89			559		
	
46.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	369.05	103.29	45.63	36.91	10.33	4.56	16.9	4.22	288	175	19	
				220.13			22.01		4.3	1		95		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]	
	Накладные расходы		95%			9.81				80%	140			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.86				37%	65			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.58					493			
	
47.	С1 Цена поставщи. 
Акриловая краска типа MARSHALL akrikor, кг	3.8	40.29			153.11					755			
				40.29			153.11		4.93			755		
	Объем: 10*0.38													
	Поправки: М: =192.86*1.03/4.93	
	
48.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонного оголовника (прим), 1 м3	0.15	1 567.41	240.58	37.36	235.11	36.09	5.60	16.9	8.99	1 738	610	50	
				1 289.47	2.11		193.42	0.32	5.57	16.91		1 077	5	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			36.05				84%	517			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.85				48%	295			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					293.00					2 550			
	
49.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.04	1 679.51	942.47	24.65	67.18	37.70	0.99	16.9	9.78	794	637	10	
				712.39	4.37		28.50	0.17	5.15	16.92		147	3	
	Накладные расходы		76%			28.78				65%	416			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.72				48%	307			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.68					1 517			
	
50.	ТЕР 11-01-018-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлического уголка (прим), 100 м жилок	0.06	1 103.01	186.40	1.01	66.18	11.18	0.06	16.9	10.03	368	189	1	
				915.60			54.94		3.25	1		179		
	Накладные расходы		111%			12.41				94%	178			
	Сметная прибыль		64%			7.16				51%	96			
	Всего с НР и СП					85.75					642			
	
51.	ТЕРр 57-10-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2, 100 мест	0.06	1 285.49	627.62	68.81	77.13	37.66	4.13	16.9	5.18	844	636	21	
				589.06	7.64		35.34	0.46	5.28	16.9		187	8	
	Накладные расходы		80%			30.50				68%	438			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			25.92				54%	348			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133.55					1 630			
	
52.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.01	1 866.86	336.58	44.33	18.67	3.37	0.44	16.9	9.19	131	57	4	
				1 485.95	19.15		14.86	0.19	4.74	16.91		70	3	
	Накладные расходы		111%			3.95				94%	56			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2.28				51%	31			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.90					218			
	
53.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	0.01	2 284.62	24.84	49.74	22.85	0.25	0.50	16.9	8.81	114	4	4	
				2 210.04	19.02		22.10	0.19	4.75	16.89		105	3	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			0.49				94%	7			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			0.28				51%	4			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.62					124			
	
54.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.3	725.26	32.57	0.30	217.58	9.77	0.09	16.9	5.83	1 142	165	1	
				692.39			207.72		4.7	1		976		
	Накладные расходы		111%			10.84				94%	155			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.25				51%	84			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					234.68					1 381			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	4 507.13	480.54	345.62			28 530	8 121	2 304	
			3 680.97	41.70				18 106	705	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 507.13	480.54	345.62			28 530	8 121	2 304	
			3 680.97	41.70				18 106	705	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 704.60					13 613			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 39, 48; %=73 - по стр. 40; %=80 - по стр. 42, 44, 46; %=65 - по стр. 49; %=94 - по стр. 50, 52-54; %=68 - по стр. 51)	485.82					6 961			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 39, 48, 49; %=56 - по стр. 40; %=37 - по стр. 42, 44, 46; %=51 - по стр. 50, 52-54; %=54 - по стр. 51)	316.61					4 268			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 309.56					39 759			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	5 309.56					39 759			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	113.62					851			
	ИТОГО	5 423.18					40 610			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	108.46					812			
	ИТОГО	5 531.64					41 422			
	НДС 18%	995.70					7 456			
	ВСЕГО С НДС	6 527.34					48 878			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	485.82					6 961			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	316.61					4 268			
	
	Раздел 3.  Ремонт ступеней и дощатого пола лестничных клеток	
	
55.	ТЕР 46-04-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.28	371.82	252.79	119.03	104.11	70.78	33.33	16.9	9.43	1 510	1 196	314	
					55.04			15.41	1	16.91			261	
	Накладные расходы		99%			85.33				84%	1 224			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			51.71				48%	699			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					241.15					3 433			
	
56.	ТЕР 11-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия	0.28	13 799.48	603.73	143.60	3 863.85	169.04	40.21	16.9	9.79	20 208	2 857	394	
				13 052.15	11.46		3 654.60	3.21	4.64	16.91		16 957	54	
	Накладные расходы		111%			191.20				94%	2 736			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			110.24				51%	1 485			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 165.29					24 429			
	
57.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.56	2 975.86	2 883.33	60.42	1 666.48	1 614.66	33.84	16.9	9.81	27 684	27 288	332	
				32.11	9.20		17.98	5.15	3.6	16.9		65	87	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0112:[ М-(689.33=1868.10*0.369) ];  ТССЦ 102-0116:[ М-(3123.36=1952.10*1.6) ]	
	Накладные расходы		76%			1 231.06				65%	17 794			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			971.89				48%	13 140			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 869.42					58 618			
	
58.	ТССЦ 102-0115 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3	0.896	2 375.74			2 128.66					7 479			
				2 375.74			2 128.66		8 347.6			7 479		
	
59.	ТССЦ 102-0111 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта, м3	0.207	2 270.78			470.05					1 829			
				2 270.78			470.05		8 833.39			1 829		
	
60.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.458	187.80	88.52	82.15	273.81	129.06	119.77	16.9	4.43	2 787	2 181	531	
				17.13	1.16		24.98	1.69	3.01	16.97		75	29	
	Накладные расходы		90%			117.68				77%	1 702			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			78.45				48%	1 061			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					469.94					5 550			
	
61.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	30.18	36.04			1 087.69					7 988			
				36.04			1 087.69		264.67			7 988		
	Объем: 1.458*20.7													
	
62.	ТЕР 11-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	0.45	693.59	69.23	8.10	312.12	31.15	3.65	16.9	10	2 554	526	36	
				616.26			277.32		7.18	1		1 991		
	Накладные расходы		111%			34.58				94%	494			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			19.94				51%	268			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.63					3 317			
	
63.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.563	1 536.08	494.69	11.80	864.81	278.51	6.64	16.9	9.96	7 370	4 707	66	
				1 029.59	0.30		579.66	0.17	4.48	17		2 597	3	
	Объем: 54+2.3													
	Накладные расходы		95%			264.75				80%	3 768			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			130.98				37%	1 743			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 260.54					12 881			
	
	Отмостка	
	
64.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.083	2 714.76	666.84	2 047.92	225.33	55.35	169.98	16.9	9.02	2 469	935	1 533	
					254.10			21.09	1	16.91			357	
	Объем: 83*0.1													
	Накладные расходы		104%			79.50				88%	1 137			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.86				48%	620			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					350.69					4 226			
	
65.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.166	1 466.39	1 466.39		243.42	243.42		16.9	1	4 114	4 114		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			175.26				61%	2 510			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			92.50				31%	1 275			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					511.18					7 899			
	
66.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.166	426.34	426.34		70.77	70.77		16.9	1	1 196	1 196		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			50.95				61%	730			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			26.89				31%	371			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.62					2 296			
	
67.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	26.56	16.40		16.40	435.58		435.58	1	9.28	4 042		4 042	
									1	1				
	Объем: 16.6*1.6													
	
68.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.276	2 947.38	213.91	89.27	813.48	59.04	24.64	16.9	5.04	3 735	998	124	
				2 644.20			729.80		3.58	1		2 613		
	Накладные расходы		110%			64.94				93%	928			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			40.15				54%	539			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					918.57					5 202			
	
69.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	8.29	199.22	35.93	37.16	1 651.52	297.83	308.08	16.9	6.06	11 930	5 033	1 867	
				126.13	4.21		1 045.62	34.92	4.81	16.9		5 029	590	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			369.35				94%	5 286			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			212.96				51%	2 868			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 233.83					20 083			
	
70.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	8.29	403.35	40.32	67.81	3 343.78	334.24	562.17	16.9	5.79	22 511	5 649	3 255	
				295.22	7.73		2 447.37	64.04	5.56	16.89		13 607	1 082	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			442.09				94%	6 327			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			254.90				51%	3 433			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 040.77					32 271			
	
71.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8.29	730.22	37.46	0.38	6 053.53	310.51	3.11	16.9	5.83	32 243	5 248	18	
				692.39			5 739.91		4.7	1		26 978		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			344.67				94%	4 933			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			198.73				51%	2 676			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 596.92					39 853			
	
	вывоз мусора	
	
72.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	31.333	48.13	4.41	36.66	1 507.94	138.18	1 148.67	16.9	8.51	15 846	2 335	9 775	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			138.18				100%	2 335			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			82.91				60%	1 401			
	
73.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	31.333	16.40		16.40	513.86		513.86	1	9.28	4 769		4 769	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	25 630.79	3 802.54	3 403.53			182 264	64 263	27 056	
			18 203.64	145.68				87 208	2 463	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 173.41	3 664.36	1 305.42			157 607	61 928	8 470	
			18 203.64	145.68				87 208	2 463	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 686.40					17 296			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 55; %=94 - по стр. 56, 62, 69-71; %=65 - по стр. 57; %=77 - по стр. 60; %=80 - по стр. 63; %=88 - по стр. 64; %=61 - по стр. 65, 66; %=93 - по стр. 68)	3 451.35					49 568			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 55, 57, 60, 64; %=51 - по стр. 56, 62, 69-71; %=37 - по стр. 63; %=31 - по стр. 65, 66; %=54 - по стр. 68)	2 235.19					30 178			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	28 859.95					237 353			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 457.38	138.18	2 098.11			24 657	2 335	18 586	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 72)	138.18					2 335			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 72)	82.91					1 401			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 457.38					24 657			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	31 317.33					262 010			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	670.19					5 607			
	ИТОГО	31 987.52					267 617			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	639.75					5 352			
	ИТОГО	32 627.27					272 969			
	НДС 18%	5 872.91					49 134			
	ВСЕГО С НДС	38 500.18					322 103			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 451.35					49 568			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 235.19					30 178			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	145 578.47	23 128.07	7 794.72			844 007	390 863	54 171	
			114 434.61	465.54				395 237	7 867	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 143.41	114.04	23.41			6 936	1 927	88	
			1 005.95	0.14				4 921	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	950.26					4 685			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 17, 18)	108.47					1 562			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17, 18)	74.22					1 003			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 326.10					9 501			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	141 786.06	22 812.22	5 618.19			810 478	385 526	35 017	
			113 355.69	465.40				389 935	7 865	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	68 890.40					197 555			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 68; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 21, 30, 36, 39, 48, 55; %=73 - по стр. 5, 6, 40; %=80 - по стр. 7, 9, 14, 15, 26, 27, 29, 34, 35, 42, 44, 46, 63; %=67 - по стр. 10, 13; %=71 - по стр. 20; %=90 - по стр. 22, 24, 31; %=94 - по стр. 28, 50, 52-54, 56, 62, 69-71; %=65 - по стр. 49, 57; %=68 - по стр. 51; %=77 - по стр. 60; %=88 - по стр. 64; %=61 - по стр. 65, 66)	21 656.39					309 431			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 51, 68; %=40 - по стр. 2, 3, 10, 13; %=48 - по стр. 4, 21, 30, 36, 39, 48, 49, 55, 57, 60, 64; %=56 - по стр. 5, 6, 40; %=37 - по стр. 7, 9, 14, 15, 26, 27, 29, 34, 35, 42, 44, 46, 63; %=52 - по стр. 20; %=43 - по стр. 22, 24, 31; %=51 - по стр. 28, 50, 52-54, 56, 62, 69-71; %=31 - по стр. 65, 66)	12 386.80					166 213			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	175 829.25					1 286 122			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	191.62	63.63	55.01			1 936	1 075	480	
			72.97					381		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 37)	51.54					742			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37)	45.81					624			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	288.97					3 302			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 457.38	138.18	2 098.11			24 657	2 335	18 586	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 72)	138.18					2 335			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 72)	82.91					1 401			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 457.38					24 657			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	179 901.70					1 323 582			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 849.90					28 325			
	ИТОГО	183 751.60					1 351 907			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 675.03					27 038			
	ИТОГО	187 426.63					1 378 945			
	НДС 18%	33 736.79					248 210			
	ВСЕГО С НДС	221 163.42					1 627 155			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 816.40					311 735			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 506.83					167 840			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»:                                              Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»:                                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)