«УТВЕРЖДАЮ»	

                                                                                           Директор МКУ «КР МКД»	

	

                                                                            _____________________ /С.Б. Русович /	

	

                                                                            «______»____________________ 2015 г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т		
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД №141-145 по ул. Киевской        г. Калининграда		

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.3	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.18	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	1.8	
4.	Е67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	0.4	
	общестроительные работы	
5.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.09	
6.	Е46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.9	
7.	Е46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см	10 м2 ниш	0.216	
8.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим)	1 м3 заделки	0.859	
9.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.272	
10.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.272	
11.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5.314	
12.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.314	
	монтажные работы	
	Вводно распределительное устройство (ВРУ)	
13.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1	
14.	С.Цена поставщик	Шит  распределительный наружного исп  для электрооборудования,   типа  NRP 563,  IP44	шт	1	
15.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	4	
16.	С.Цена поставщик	Автомат С80/3 PLHT-C80/3 6к A	шт	1	
17.	С.Цена поставщик	Автомат С50 А  CLS6-C50/3 6к A	шт	3	
18.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	6	
19.	С.Цена поставщик	Автомат С10А  CLS6-C10/2 6к A	шт	6	
20.	Ц08-03-574-01;	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0.2	
21.	С502-0499	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.02	
22.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.004	
23.	С.Цена поставщик	Главная заземляющая шина М1Т 4х40х400 (медь)	шт	1	
24.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ  6х9мм 10-Д-С крепление по краям	шт	1	
	Щиты этажные	
25.	Ц08-03-572-08;	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	9	
26.	С.Цена поставщик	Шит встраиваемый  распределительный для электрооборудования,  типа RP 24 Z	шт	9	
27.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	18	
28.	С.Цена поставщик	Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА	шт	18	
29.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	9	
30.	С.Цена поставщик	Автомат С 32А   CLS6-C32/3 6 кА	шт	9	
31.	С509-1263	Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.	36	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
32.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	2.05	
33.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	209.1	
34.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	120	
35.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	25	
36.	Ц08-02-409-02;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0.4	
37.	С103-1395	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм	м	40.8	
38.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	27	
39.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	4	
40.	Ц08-02-410-02;	Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX)	100 м	0.54	
41.	С.Цена поставщик	Труба гибкая д-50 мм, KOPOFLEX	м	55.08	
42.	С301-5605	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	54	
43.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.9	
44.	Ц08-02-412-09;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1.2	
45.	Ц08-02-412-03;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.36	
46.	Ц08-02-412-06;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0.8	
47.	Ц08-02-412-12;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0.5	
48.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.214	
49.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.037	
50.	С501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	1000 м	0.133	
51.	С.Цена поставщик	Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40	шт	22	
52.	Ц08-02-144-03;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир)	100 шт.	0.18	
53.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.3	
54.	С.Цена поставщик	Светильник  настенный 6 W  IP54	шт	6	
55.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный 6W  IP44	шт	24	
56.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	30	
57.	Ц08-03-591-02;	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.21	
58.	С Цена поставщик.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44	шт.	12	
59.	С509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	9	
60.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.06	
61.	С Цена поставщик.	Выключатель наружной установки 1-кл IP54	шт.	6	
62.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.06	
63.	С.Цена поставщик	Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02	шт	6	
	устройство контура заземления	
64.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
65.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.015	
66.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
67.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
68.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
69.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
70.	Ц08-02-146-02;	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0.15	
71.	С501-8216	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 25 мм2	1000 м	0.0153	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                 Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                          Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)