«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
___________________________ /С.Б. Русович /	____________________ /О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение дополнительных работ по решению суда -  замены утеплителя  чердачного перекрытия многоквартирного дома № 44 по ул.А.Невского г.Калининграда
 	
Сметная стоимость:	1 353.950	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.177	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	298.916	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕРр 58-17-2 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
прим.) 
Разборка теплоизоляции  из ваты минеральной, 100 м2 покрытия кровли	8.8	107.88	105.82	2.06	949.34	931.22	18.13	14.4	5.5	13 509	13 410	100	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			772.91				71%	9 521			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			605.29				52%	6 973			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 327.55					30 003			

2.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя	63	47.52	20.14	27.38	2 993.76	1 268.57	1 725.19	14.4	5.91	28 463	18 267	10 196	
					3.42			215.71	2.44	14.4			3 106	
	Объем: 140*3*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			1 603.02				92%	19 663			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			816.35				44%	9 404			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 413.14					57 530			
	
3.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Разборка ходовых досок, 100 м ходов	0.982	37.58	27.06	10.52	36.90	26.57	10.33	14.4	6.73	452	383	70	
					0.97			0.95	3.26	14.36			14	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			29.17				90%	357			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.86				43%	171			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.93					980			
	
4.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	8.8	286.73	122.64	1.26	2 523.21	1 079.20	11.11	14.4	8.08	19 714	15 540	90	
				162.83			1 432.90		2.85	1		4 084		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 003.66				79%	12 277			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			690.69				51%	7 925			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 217.55					39 916			
	
5.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	1100	7.04			7 744.00					25 311			
				7.04			7 744.00		23.01			25 311		
	Объем: 8.8*125													
	
6.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	132	202.86	119.97	82.89	26 776.93	15 835.78	10 941.15	14.4	7.9	314 470	228 035	86 435	
									17.72	1				
	Объем: 880*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			14 252.20				77%	175 587			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9 501.47				48%	109 457			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50 530.60					599 514			
	
7.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	2692.8	26.54			71 466.91					237 720			
				26.54			71 466.91		88.28			237 720		
	Объем: 880*3*1.02													
	
8.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	8.8	286.73	122.64	1.26	2 523.21	1 079.20	11.11	14.4	8.08	19 714	15 540	90	
				162.83			1 432.90		2.85	1		4 084		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 003.66				79%	12 277			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			690.69				51%	7 925			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 217.55					39 916			
	
9.	С Цена поставщик. 
Мембрана паропропускная типа Rayve Strotex 1300v, м2	1100	9.82			10 797.26					48 156			
				9.82			10 797.26		4.46			48 156		
	Объем: 880*1.25													
	Поправки: М: =41.3*1.06/4.46	
	
10.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.982	1 688.64	38.89	16.44	1 658.24	38.19	16.14	14.4	6.73	5 887	550	109	
				1 633.31	1.51		1 603.91	1.49	3.26	14.36		5 229	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			42.06				90%	514			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			21.43				43%	246			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 721.73					6 646			
	
11.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.7856	221.62	101.80	102.69	174.10	79.97	80.67	14.4	3.55	1 467	1 152	286	
				17.13	1.45		13.46	1.14	2.19	14.47		29	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			73.00				77%	899			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			48.67				48%	561			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295.77					2 927			
	
12.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	16.26192	36.04			586.08					2 924			
				36.04			586.08		179.8			2 924		
	Объем: (0.7856)*20.7													
	
13.	ТЕР 17-01-007-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж баков металлических для воды массой до 0,5 т, 10 баков	0.2	1 258.96	978.71	280.25	251.79	195.74	56.05	14.4	7.33	3 230	2 819	411	
					21.78			4.36	5	14.38			63	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			230.12				98%	2 824			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			142.07				56%	1 614			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					623.98					7 668			
14.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	10	7.56		7.56	75.62		75.62		6.07	459		459	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
15.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	10	27.63		27.63	276.28		276.28		6.07	1 677		1 677	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	128 833.63	20 534.44	13 221.78			723 153	295 696	99 923	
			95 077.42	223.65				327 537	3 220	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	128 581.84	20 338.70	13 165.73			719 923	292 877	99 512	
			95 077.42	219.29				327 537	3 157	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	90 594.25					314 111			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2; %=90 - по стр. 3, 10; %=79 - по стр. 4, 8; %=77 - по стр. 6, 11)	18 779.68					231 095			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2; %=43 - по стр. 3, 10; %=51 - по стр. 4, 8; %=48 - по стр. 6, 11)	12 389.45					142 662			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	159 750.97					1 093 680			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	251.79	195.74	56.05			3 230	2 819	411	
				4.36					63	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 13)	230.12					2 824			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 13)	142.07					1 614			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	623.98					7 668			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	160 374.95					1 101 348			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 432.02					23 569			
	ИТОГО	163 806.97					1 124 917			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 276.14					22 498			
	ИТОГО	167 083.11					1 147 415			
	НДС 18%	30 074.96					206 535			
	ВСЕГО С НДС	197 158.07					1 353 950			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)