«УТВЕРЖДАЮ»	

		Смета на сумму:	2 131 163	руб.	
	________________ /______________________ /	
		
.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт крыши, подвального помещения, фасада с утеплением
многоквартирного дома №72 по ул. Киевской г. Калининграда	
	
Сметная стоимость:	2 131.163	тыс. руб.	
монтажных работ:	8.519	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.025	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	457.037	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	1.993	553.31	459.71	93.60	1 102.75	916.20	186.54	16.11	6.86	16 040	14 760	1 280	
									1	1				
	Объем: 291-91.7													
	Накладные расходы		99%			907.04				84%	12 398			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			549.72				48%	7 085			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 559.51					35 523			
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.917	165.55	131.65	33.90	151.81	120.72	31.09	16.11	6.86	2 158	1 945	213	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			119.51				84%	1 634			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			72.43				48%	934			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					343.75					4 725			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.91	172.51	127.80	44.71	502.00	371.90	130.11	16.11	9.68	7 251	5 991	1 259	
					6.95			20.22	1	16.08			325	
	Накладные расходы		83%			325.46				71%	4 484			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			254.88				52%	3 284			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 082.34					15 020			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	2.91	172.51	127.80	44.71	502.00	371.90	130.11	16.11	9.68	7 251	5 991	1 259	
					6.95			20.22	1	16.08			325	
	Накладные расходы		83%			325.46				71%	4 484			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			254.88				52%	3 284			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 082.34					15 020			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.37	4 519.16	360.82	36.65	1 672.09	133.50	13.56	16.11	9.04	7 504	2 151	123	
				4 121.69			1 525.03		3.43	1		5 231		
	Накладные расходы		83%			110.81				71%	1 527			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.78				52%	1 119			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 869.67					10 150			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.12	9 291.30	1 358.31	34.61	10 406.26	1 521.31	38.76	16.11	8.96	51 217	24 508	347	
				7 898.38			8 846.19		2.98	1		26 362		
	Накладные расходы		83%			1 262.69				71%	17 401			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			988.85				52%	12 744			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 657.80					81 362			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.176	6 775.72	1 449.90	67.19	1 192.53	255.18	11.83	16.11	9	7 966	4 111	106	
				5 258.63			925.52		4.05	1		3 748		
	Накладные расходы		83%			211.80				71%	2 919			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			165.87				52%	2 138			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 570.20					13 023			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м	0.15	9 291.30	1 358.31	34.61	1 393.70	203.75	5.19	16.11	8.96	6 859	3 282	47	
				7 898.38			1 184.76		2.98	1		3 531		
	Накладные расходы		83%			169.11				71%	2 330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.44				52%	1 707			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 695.25					10 896			
	
9.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	2	111.23	12.64	28.30	222.46	25.28	56.60	16.1	9.04	1 513	407	512	
				70.29			140.58		4.23	1		595		
	Накладные расходы		83%			20.98				71%	289			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.43				52%	212			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.87					2 014			
	
10.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3	0.2	218.68	77.46	141.22	43.74	15.49	28.24	16.11	4.18	368	250	118	
					12.93			2.59	1	16.09			42	
	Накладные расходы		99%			17.90				84%	245			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.85				48%	140			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.49					753			
	
11.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.002	136 578.60	5 963.00	3 790.41	273.16	11.93	7.58	16.11	9.68	1 247	192	73	
				126 825.19	588.90		253.65	1.18	3.87	16.09		982	19	
	Накладные расходы		86%			11.27				73%	154			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			9.18				56%	118			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					293.61					1 519			
	
12.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	2.91	2 713.25	179.98	29.68	7 895.56	523.74	86.37	16.12	9.21	31 896	8 443	795	
				2 503.59	4.13		7 285.45	12.02	3.11	18.83		22 658	226	
	Накладные расходы		83%			444.68				71%	6 155			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			348.24				52%	4 508			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 688.48					42 559			
	
13.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	16.12	6.42	421	420	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	298			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	218			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					938			
	
14.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0063	21 223.62	2 306.00	742.65	133.71	14.53	4.68	16.11	7.17	586	234	34	
				18 174.97	28.43		114.50	0.18	2.78	18.81		318	3	
	Объем: 0.7*0.9													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			15.59				90%	213			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.94				43%	102			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.25					901			
	
15.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.63	2 460.30			1 549.99					2 651			
				2 460.30			1 549.99		4 208.2			2 651		
	Объем: 0.7*0.9													
	
16.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.91	286.73	122.64	1.26	834.38	356.87	3.67	16.11	9.16	7 328	5 749	34	
				162.83			473.84		3.26	1		1 545		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			331.89				79%	4 542			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			228.40				51%	2 932			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 394.67					14 802			
	
17.	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	363.75	13.13			4 776.04					15 394			
				13.13			4 776.04		42.32			15 394		
	Объем: 2.91*125													
	
18.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.91	8 171.06	405.87	165.99	23 777.78	1 181.08	483.02	16.12	8.26	134 703	19 039	3 990	
				7 599.20	14.91		22 113.67	43.40	5.05	16.09		111 674	698	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 322.44				92%	18 158			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			673.46				44%	8 684			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 773.68					161 545			
	
19.	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	26.592	137.86			3 665.97					14 909			
				137.86			3 665.97		560.66			14 909		
	Объем: (7.8*4+17.64*2)*0.4													
	
20.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.697	221.62	101.80	102.69	1 927.39	885.34	893.07	16.11	3.72	17 978	14 263	3 322	
				17.13	1.45		148.98	12.61	2.64	16.18		393	204	
	Объем: 785.7+84													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			808.16				77%	11 140			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			538.77				48%	6 944			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 274.32					36 062			
	
21.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	180.028	36.04			6 488.21					33 953			
				36.04			6 488.21		188.6			33 953		
	Объем: 8.697*20.7													
	
22.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен мансарды, 100 м2 стен	0.706	1 138.82	680.90	457.92	804.01	480.72	323.29	16.11	6.63	9 888	7 744	2 143	
					59.65			42.11	1	16.09			678	
	Накладные расходы		86%			449.63				73%	6 148			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			365.98				56%	4 716			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 619.62					20 752			
	
23.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен мансарды (прим), 1 м3 изоляции	10.59	811.20	235.30	124.98	8 590.57	2 491.84	1 323.49	16.11	7.47	70 898	40 144	9 886	
				450.92			4 775.24		4.37	1		20 868		
	Объем: 70.6*0.15													
	Вычт.ресурсы:  104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			2 242.66				77%	30 911			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 495.10				48%	19 269			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 328.33					121 078			
	
24.	104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	205.446	26.54			5 452.54					17 709			
				26.54			5 452.54		86.2			17 709		
	Объем: 70.6*3*0.97													
	
25.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.706	286.73	122.64	1.26	202.43	86.58	0.89	16.11	9.16	1 778	1 395	8	
				162.83			114.96		3.26	1		375		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			80.52				79%	1 102			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			55.41				51%	711			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					338.36					3 592			
	
26.	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	88.25	13.13			1 158.72					3 735			
				13.13			1 158.72		42.32			3 735		
	Объем: 70.6*1.25													
	
27.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	16.11	7.76	3 104	2 665	59	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	4.52	17.91		381	32	
	Объем: 1*3													
	Накладные расходы		78%			130.42				66%	1 780			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50%	1 349			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.92					6 233			
	
28.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.126	3 086.00			388.84					1 694			
				3 086.00			388.84		13 441.57			1 694		
	Объем: 4200*0.03													
	
29.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал до 3 каналов, 100 м труб	0.03	9 286.88	6 088.30	189.36	278.61	182.65	5.68	16.11	7.75	3 395	2 942	44	
				3 009.22	45.08		90.28	1.35	4.52	17.9		408	24	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 958			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 483			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					6 836			
	
30.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.132	3 086.00			407.35					1 774			
				3 086.00			407.35		13 441.57			1 774		
	Объем: 2200*0.03*2													
	
31.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности	0.07	2 412.79	1 295.60	2.05	168.90	90.69	0.14	16.11	6.41	1 738	1 461	1	
				1 115.14			78.06		3.54	1		276		
	Накладные расходы		79%			71.65				67%	979			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			45.35				40%	584			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.89					3 301			
	
32.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ( окраска вентканалов над крышей ), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	2 291.60	114.18	14.24	160.41	7.99	1.00	16.11	9.07	563	129	9	
				2 163.18			151.42		2.81	1		425		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.59				80%	103			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.76				37%	48			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.76					714			
	
33.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт бетонных оголовников  (прим), 1 м3	0.1	2 168.88	240.58	37.36	216.89	24.06	3.74	16.12	8.08	1 305	388	30	
				1 890.94	2.11		189.09	0.21	4.69	16.12		887	3	
	Накладные расходы		99%			24.03				84%	328			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.56				48%	188			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.48					1 821			
	
34.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовники.) из листовой оцинкованной стали 9прим), 100 м2 покрытия	0.02	11 907.97	1 173.45	33.16	238.16	23.47	0.66	16.11	9.53	964	378	6	
				10 701.36	3.78		214.03	0.08	2.71	16.09		580	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			25.43				92%	349			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.95				44%	167			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.55					1 479			
	
35.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	0.44	75.57	75.35	0.22	33.25	33.15	0.10	16.11	6.5	535	534	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			27.51				71%	379			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.55				52%	278			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.31					1 192			
	
36.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.44	8 813.16	326.90	31.86	3 877.79	143.84	14.02	16.11	8.82	14 307	2 317	124	
				8 454.40	3.03		3 719.94	1.33	3.19	16.07		11 867	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			156.78				92%	2 151			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			79.84				44%	1 029			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 114.42					17 487			
	
37.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.44	2 956.30	374.76	6.66	1 300.77	164.89	2.93	16.11	9.22	5 799	2 656	27	
				2 574.88	1.03		1 132.95	0.45	2.75	18.87		3 116	9	
	Накладные расходы		83%			137.23				71%	1 892			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			107.47				52%	1 386			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 545.47					9 077			
	
38.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.38	7 415.77	333.04	13.17	2 817.99	126.56	5.00	16.11	9.13	9 714	2 039	46	
				7 069.56			2 686.43		2.84	1		7 629		
	Накладные расходы		83%			105.04				71%	1 448			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.26				52%	1 060			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 005.30					12 222			
	
39.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.22	5 731.49	578.30	8.10	1 260.93	127.23	1.78	16.11	9.14	4 941	2 050	16	
				5 145.09			1 131.92		2.54	1		2 875		
	Накладные расходы		83%			105.60				71%	1 456			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.70				52%	1 066			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 449.23					7 463			
	
40.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	16.11	9.14	1 192	542	5	
				8 231.09			576.18		1.12	1		645		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	385			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	282			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.17					1 859			
	
41.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.32	1 357.93	327.73	1.01	434.54	104.87	0.32	16.11	9.16	3 039	1 690	3	
				1 029.19			329.34		4.09	1		1 347		
	Накладные расходы		83%			87.04				71%	1 200			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			68.17				52%	879			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					589.75					5 118			
	
42.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	16.11	9.14	1 267	542	5	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Накладные расходы		83%			27.92				71%	385			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	282			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					372.12					1 934			
	
43.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ветровой доски (прим), 100 м досок	0.31	1 013.25	295.48	18.24	314.11	91.60	5.65	16.11	9.13	2 249	1 476	52	
				699.53			216.85		3.33	1		722		
	Накладные расходы		86%			78.78				73%	1 077			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			64.12				56%	827			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					457.01					4 153			
	
44.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.126	1 316.51	347.48	6.74	165.88	43.78	0.85	16.11	9.15	1 028	705	8	
				962.29	0.16		121.25	0.02	2.6	18.69		315		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			41.61				80%	564			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.59				37%	261			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.08					1 853			
	
45.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегодержателей, 100 м ограждения	0.32	4 972.00	72.11	75.20	1 591.04	23.07	24.06	16.11	7.68	7 643	372	185	
				4 824.69	5.48		1 543.90	1.75	4.59	16.09		7 087	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			26.81				92%	368			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.65				44%	176			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 631.50					8 187			
	
46.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых  труб кирпичных, 100 м2	0.133	188.95	188.95		25.13	25.13		16.11	1	405	405		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			24.88				84%	340			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.08				48%	194			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.09					940			
	
47.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под крышей, 100 м2 поверхности	0.133	2 412.79	1 295.60	2.05	320.90	172.31	0.27	16.11	6.41	3 303	2 776	2	
				1 115.14			148.31		3.54	1		525		
	Накладные расходы		79%			136.12				67%	1 860			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			86.16				40%	1 110			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.18					6 273			
	
48.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.133	189.33	101.80	2.94	25.18	13.54	0.39	16.11	9.17	269	218	4	
				84.59	0.16		11.25	0.02	4.2	18.69		47		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			12.88				80%	174			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.37				37%	81			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.44					524			
	
49.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	775.58	765.14	10.44	116.34	114.77	1.57	16.12	9.34	1 865	1 850	15	
					4.13			0.62	1	18.83			12	
	Накладные расходы		74%			85.39				63%	1 173			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			57.70				40%	745			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.42					3 783			
	
50.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.15	12 728.65	648.03	7.22	1 909.30	97.20	1.08	16.12	8.58	4 528	1 567	9	
				12 073.40	0.76		1 811.01	0.11	1.63	15.99		2 952	2	
	Вычт.ресурсы:  411-0001:[ М-(5.65=3.60*1.57) ]	
	Накладные расходы		115%			111.91				98%	1 538			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			69.09				56%	879			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 090.30					6 944			
	
51.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	3	88.07	12.17		264.21	36.51		16.12	1	1 226	589		
				75.90			227.70		2.8	1		638		
	Накладные расходы		103%			37.61				88%	518			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.91				48%	283			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.72					2 027			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	102 252.39	11 873.92	3 836.15			551 048	191 310	26 201	
			86 542.27	162.27				333 541	2 652	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	99 962.54	11 625.44	3 833.50			543 429	187 304	26 177	
			84 503.56	161.54				329 951	2 638	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	23 887.66					91 819			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 10, 33, 46; %=71 - по стр. 3-9, 12, 13, 35, 37-42; %=73 - по стр. 11, 22, 43; %=90 - по стр. 14; %=79 - по стр. 16, 25; %=92 - по стр. 18, 34, 36, 45; %=77 - по стр. 20, 23; %=66 - по стр. 27, 29; %=67 - по стр. 31, 47; %=80 - по стр. 32, 44, 48)	10 598.00					145 709			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 10, 20, 23, 33, 46; %=52 - по стр. 3-9, 12, 13, 35, 37-42; %=56 - по стр. 11, 22, 43; %=43 - по стр. 14; %=51 - по стр. 16, 25; %=44 - по стр. 18, 34, 36, 45; %=50 - по стр. 27, 29; %=40 - по стр. 31, 47; %=37 - по стр. 32, 44, 48)	7 262.11					93 577			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	117 822.65					782 715			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 289.85	248.48	2.65			7 619	4 006	24	
			2 038.71	0.73				3 590	14	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 49; %=98 - по стр. 50; %=88 - по стр. 51)	234.90					3 229			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 49; %=56 - по стр. 50; %=48 - по стр. 51)	148.69					1 906			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 673.44					12 754			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	120 496.09					795 469			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 578.62					17 023			
	ИТОГО	123 074.71					812 492			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 461.49					16 250			
	ИТОГО	125 536.20					828 742			
	НДС 18%	22 596.52					149 174			
	ВСЕГО С НДС	148 132.72					977 916			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 832.90					148 938			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 410.80					95 483			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
52.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.15	1 454.57	549.87	8.86	6 036.48	2 281.98	36.78	16.12	9.13	55 896	36 786	336	
				895.84			3 717.72		5.05	1		18 774		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1.38, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			2 510.18				93%	34 211			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 551.75				54%	19 864			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 098.40					109 971			
	
53.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.41	63.27	49.68	13.59	25.94	20.37	5.57	16.11	1.78	338	328	10	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			15.89				66%	216			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.19				40%	131			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.01					686			
	
54.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.41	4 688.98	197.81	4 246.36	1 922.48	81.10	1 741.01	16.12	4.06	8 731	1 307	7 068	
				244.81	143.10		100.37	58.67	3.54	15.1		355	886	
	Накладные расходы		78%			109.02				66%	1 447			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			69.89				40%	877			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 101.39					11 056			
	
55.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных + откосов +цоколь, 100 м2	3.334	188.95	188.95		629.96	629.96		16.11	1	10 149	10 149		
									1	1				
	Объем: 243+(41.85-2.46)+51													
	Накладные расходы		99%			623.66				84%	8 525			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			377.98				48%	4 872			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 631.60					23 546			
	
56.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.6	37.19	25.77		96.69	67.00		16.12	1	1 230	1 080		
				11.42			29.69		5.06	1		150		
	Накладные расходы		86%			57.62				73%	788			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			46.90				56%	605			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.21					2 623			
	
57.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.02	19 716.98	3 507.27	113.70	394.34	70.15	2.27	16.11	6.69	2 385	1 130	15	
				16 096.01	15.10		321.92	0.30	3.85	16.09		1 239	5	
	Накладные расходы		86%			60.59				73%	829			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			49.32				56%	636			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					504.24					3 849			
	
58.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	3.334	80.30	76.91	1.68	267.71	256.42	5.58	16.11	9.18	4 197	4 131	51	
				1.71	0.16		5.70	0.54	2.64	18.69		15	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			244.11				80%	3 313			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			120.77				37%	1 532			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					632.59					9 042			
	
59.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	43.8	15.82			692.92					2 272			
				15.82			692.92		51.87			2 272		
	Объем: 333.4*0.013/100*1010													
	
60.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
прим.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	24.3	811.20	235.30	124.98	19 712.07	5 717.83	3 036.89	16.11	7.47	162 683	92 114	22 686	
				450.92			10 957.36		4.37	1		47 884		
	Объем: 243.0*0.1													
	Вычт.ресурсы:  104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			5 146.05				77%	70 928			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3 430.70				48%	44 215			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 288.82					277 826			
	
61.	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	23.571	671.40			15 825.57					85 860			
				671.40			15 825.57		3 642.62			85 860		
	Объем: 243*0.1*0.97													
	
62.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	2.43	1 043.83	675.65	13.36	2 536.51	1 641.83	32.46	16.11	9.09	31 625	26 450	295	
				354.82			862.21		5.66	1		4 880		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			1 297.05				67%	17 722			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			820.92				40%	10 580			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 654.47					59 927			
	
63.	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	267.3	12.74			3 405.40					6 821			
				12.74			3 405.40		25.52			6 821		
	Объем: 243*1.1													
	
64.	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
прим.Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (по сетке), 100 м2 поверхности	2.43	1 938.46	448.56	18.91	4 710.46	1 090.00	45.95	16.11	9.34	30 929	17 560	429	
				1 470.99	7.49		3 574.51	18.20	3.62	18.82		12 940	343	
	Накладные расходы		79%			875.48				67%	11 995			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			554.10				40%	7 161			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 140.04					50 085			
	
65.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.43	915.24	118.78	57.04	2 224.04	288.64	138.60	16.12	3.94	10 931	4 653	546	
				739.42			1 796.79		3.19	1		5 732		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			274.21				80%	3 722			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			135.66				37%	1 722			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 633.91					16 375			
	
66.	ФЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 747 от 21.12.2010 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 8; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.4	325.68	193.34	39.07	130.27	77.34	15.63	17.1	3.17	1 507	1 322	50	
				93.27	0.12		37.31	0.05	3.62	17.36		135	1	
	Накладные расходы		95%			73.52				81%	1 072			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.30				52%	688			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.09					3 267			
	
67.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м	40	4.30			172.01					4 644			
				4.30			172.01		27			4 644		
	Поправки: М: =116.11/27	
	
68.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.4	51.16	35.34	2.22	20.46	14.14	0.89	17.11	7.84	286	242	7	
				13.60	0.14		5.44	0.06	6.81	17.36		37	1	
	Накладные расходы		95%			13.49				81%	197			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.23				52%	126			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.18					609			
	
69.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколя+откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.929	2 074.12	832.23	83.91	1 926.86	773.14	77.95	16.11	9.97	17 041	12 455	777	
				1 157.98	39.06		1 075.76	36.29	3.54	14.27		3 808	518	
	Объем: 51+41.85													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			768.96				80%	10 378			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			380.43				37%	4 800			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 076.25					32 219			
	
70.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности(цоколя+откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.929	947.32	136.60	71.30	880.06	126.90	66.23	16.12	3.94	4 498	2 046	261	
				739.42			686.92		3.19	1		2 191		
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		95%			120.56				80%	1 637			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			59.64				37%	757			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 060.26					6 892			
	
71.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.019	1 870.07	1 617.67	252.40	35.53	30.74	4.80	16.12	9.34	540	495	45	
					100.00			1.90	1	18.81			36	
	Накладные расходы		99%			32.31				84%	446			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.58				48%	255			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.43					1 241			
	
72.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, цокольные +окно во фронтоне, 100 м2	0.012	1 734.68	1 482.28	252.40	20.82	17.79	3.03	16.12	9.34	315	287	28	
					100.00			1.20	1	18.81			23	
	Объем: 0.8*0.5+0.9*0.9													
	Накладные расходы		99%			18.80				84%	260			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.39				48%	149			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.01					724			
	
73.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.031	21 833.35	2 767.20	891.18	676.83	85.78	27.63	16.11	7.17	3 146	1 382	198	
				18 174.97	34.11		563.42	1.06	2.78	18.81		1 566	20	
	Объем: 0.8*1.2*2+0.8*0.5+0.9*0.9													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			92.05				90%	1 262			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			46.89				43%	603			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					815.77					5 011			
	
74.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.73	2 460.30			6 716.62					11 488			
				2 460.30			6 716.62		4 208.2			11 488		
	Объем: 0.8*1.2*2+0.9*0.9													
	
75.	203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.4	3 070.76			1 228.30					2 100			
				3 070.76			1 228.30		5 248.9			2 100		
	Объем: 0.8*0.5													
	
76.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.023	5 874.09	264.64	24.75	135.10	6.09	0.57	16.11	9.15	332	98	5	
				5 584.70	0.78		128.45	0.02	1.78	18.69		229		
	Объем: 1.15*2													
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			6.48				90%	88			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.30				43%	42			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144.88					462			
	
77.	101-2904 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм, м	2.3	42.22			97.11					391			
				42.22			97.11		170.07			391		
	Объем: 1.15*2													
	
78.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.019	6 573.92	2 219.10	136.83	124.90	42.16	2.60	16.11	10.46	978	679	27	
				4 217.99	39.23		80.14	0.75	3.39	16.51		272	12	
	Объем: (0.8+1.2+1.2)*2*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			40.76				80%	553			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.17				37%	256			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					185.83					1 786			
	
79.	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	571.08	160.00	5.27	10.85	3.04	0.10	16.12	9.14	77	49	1	
				405.82	0.20		7.71		3.52	18.69		27		
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		95%			2.89				80%	39			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.43				37%	18			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.17					134			
	
80.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.019	1 392.74	333.48	15.69	26.46	6.34	0.30	16.12	9.13	172	102	3	
				1 043.57	0.20		19.83		3.37	18.69		67		
	Объем: 6.4*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			6.02				80%	82			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.98				37%	38			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.46					291			
	
81.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.32	2 956.30	374.76	6.66	946.02	119.92	2.13	16.11	9.22	4 218	1 932	20	
				2 574.88	1.03		823.96	0.33	2.75	18.87		2 266	6	
	Накладные расходы		83%			99.81				71%	1 376			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.16				52%	1 008			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 123.99					6 602			
	
82.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.021	1 143.95	891.55	252.40	24.02	18.72	5.30	16.12	9.34	351	302	50	
					100.00			2.10	1	18.81			40	
	Накладные расходы		99%			20.61				84%	287			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.49				48%	164			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.12					802			
	
83.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.1	102.34	34.85	32.75	214.91	73.17	68.76	16.11	8.1	2 022	1 179	557	
				34.75			72.97		3.92	1		286		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			59.27				69%	814			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			52.68				58%	684			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.86					3 519			
	
84.	203-8118 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	1	3 168.09			3 168.09					10 960			
				3 168.09			3 168.09		10 960.11			10 960		
	
	отмостка	
	
85.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.056	2 714.76	666.84	2 047.92	152.03	37.34	114.68	16.12	7.26	1 435	602	833	
					258.98			14.50	1	15.81			229	
	Объем: 28*2*1*0.1													
	Накладные расходы		104%			53.91				88%	731			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.10				48%	399			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.05					2 565			
	
86.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.112	1 466.39	1 466.39		164.24	164.24		16.11	1	2 646	2 646		
									1	1				
	Объем: (28)*2*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		72%			118.25				61%	1 614			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			62.41				31%	820			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					344.90					5 080			
	
87.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.168	3 001.78	246.00	111.59	504.30	41.33	18.75	16.12	4.34	2 182	666	81	
				2 644.20			444.23		3.23	1		1 435		
	Объем: (28)*2*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			45.46				93%	619			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			28.10				54%	360			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					577.87					3 161			
	
88.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	5.6	203.51	35.93	41.45	1 139.63	201.19	232.12	16.12	4.78	7 630	3 243	1 110	
				126.13	4.21		706.33	23.59	4.64	16.11		3 277	380	
	Объем: (28)*2*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		111%			249.51				94%	3 406			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			143.86				51%	1 848			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 533.00					12 883			
	
89.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	5.6	452.40	40.32	76.78	2 533.46	225.79	429.94	16.11	4.6	13 896	3 637	1 978	
				335.31	7.73		1 877.74	43.26	4.41	16.1		8 281	696	
	Объем: (28)*2*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			298.65				94%	4 073			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			172.19				51%	2 210			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 004.30					20 179			
	
90.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	5.6	730.22	37.46	0.38	4 089.23	209.75	2.10	16.11	5.8	20 568	3 379	12	
				692.39			3 877.38		4.43	1		17 177		
	Объем: (28)*2*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		111%			232.82				94%	3 176			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			134.24				51%	1 723			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 456.29					25 468			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	83 618.68	14 420.19	6 118.62			527 470	232 431	37 479	
			63 079.88	202.82				257 559	3 206	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	322.74	91.48	16.52			6 437	1 564	57	
			214.76	0.11				4 816	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	172.01					4 644			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 66, 68)	87.01					1 268			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 66, 68)	59.53					814			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	469.28					8 519			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	83 081.03	14 255.54	6 033.34			519 011	229 688	36 865	
			62 792.15	202.71				252 457	3 204	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	31 134.01					119 892			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 52, 87; %=66 - по стр. 53, 54; %=84 - по стр. 55, 71, 72, 82; %=73 - по стр. 56, 57; %=80 - по стр. 58, 65, 69, 70, 78-80; %=77 - по стр. 60; %=67 - по стр. 62, 64; %=90 - по стр. 73, 76; %=71 - по стр. 81; %=88 - по стр. 85; %=61 - по стр. 86; %=94 - по стр. 88-90)	13 421.70					183 725			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 52, 87; %=40 - по стр. 53, 54, 62, 64; %=48 - по стр. 55, 60, 71, 72, 82, 85; %=56 - по стр. 56, 57; %=37 - по стр. 58, 65, 69, 70, 78-80; %=43 - по стр. 73, 76; %=52 - по стр. 81; %=31 - по стр. 86; %=51 - по стр. 88-90)	8 376.54					107 643			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	104 879.27					810 379			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	214.91	73.17	68.76			2 022	1 179	557	
			72.97					286		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 83)	59.27					814			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 83)	52.68					684			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	326.86					3 520			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	105 675.41					822 418			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 261.45					17 600			
	ИТОГО	107 936.86					840 018			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 158.74					16 800			
	ИТОГО	110 095.60					856 818			
	НДС 18%	19 817.21					154 227			
	ВСЕГО С НДС	129 912.81					1 011 045			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 567.98					185 807			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 488.75					109 141			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
91.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок (прим), 100 м2 расчищенной поверхности	0.484	172.22	172.22		83.35	83.35		16.11	1	1 343	1 343		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			66.68				68%	913			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			41.68				40%	537			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.71					2 793			
	
92.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка  потолков нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	0.484	57.10	31.22		27.64	15.11		16.11	1	294	243		
				25.88			12.53		4.02	1		50		
	Накладные расходы		80%			12.09				68%	165			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.56				40%	97			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.28					556			
	
93.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия (прим), 1 м2 очищаемой поверхности	5.5	11.25	11.25		61.86	61.86		16.1	1	996	996		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1*1,15*1.2	
	Накладные расходы		81%			50.11				69%	687			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.12				48%	478			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					149.08					2 161			
	
94.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.055	374.88	82.80	15.62	20.62	4.55	0.86	16.11	2.72	119	73	2	
				276.46	0.17		15.21	0.01	2.88	16.45		44		
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3.69				69%	50			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.74				48%	35			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.05					204			
	
95.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.055	634.96	50.89	10.37	34.92	2.80	0.57	16.11	3.33	120	45	2	
				573.70	0.17		31.55	0.01	2.3	16.45		73		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2.28				69%	31			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.69				48%	22			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.88					173			
	
96.	ТЕР 15-02-036-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (армокирпичное перекрытие), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1	7 498.05	1 944.13	85.13	749.80	194.41	8.51	16.12	8.54	6 039	3 134	73	
				5 468.79	27.56		546.88	2.76	5.18	18.58		2 833	51	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			187.31				80%	2 548			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			92.67				37%	1 178			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 029.78					9 765			
	
97.	ТЕРр 62-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.404	178.09	123.98	6.30	71.95	50.09	2.55	16.11	9.24	933	807	24	
				47.81	1.29		19.32	0.52	5.33	18.84		103	10	
	Накладные расходы		80%			40.49				68%	556			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.31				40%	327			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					137.74					1 815			
	
	полы	
	
98.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(угубление уровня пола), 100 м3 грунта	0.097	1 466.39	1 466.39		142.24	142.24		16.11	1	2 291	2 291		
									1	1				
	Объем: 48.4*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			102.41				61%	1 398			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			54.05				31%	710			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.70					4 399			
	
99.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.097	490.29	490.29		47.56	47.56		16.11	1	766	766		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			34.24				61%	467			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			18.07				31%	237			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.88					1 471			
	
100.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	15.52	16.40		16.40	254.53		254.53	1	7.87	2 003		2 003	
									1	1				
	Объем: 9.7*1.6													
	
101.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	2.42	394.59	43.33	92.13	954.91	104.86	222.95	16.11	4.6	5 926	1 689	1 026	
				259.13	9.27		627.09	22.43	5.12	16.1		3 211	361	
	Объем: 48.4*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			141.29				94%	1 927			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			81.47				51%	1 046			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 177.67					8 899			
	
102.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	4.84	63.60	44.95	0.45	307.81	217.54	2.18	16.11	5.8	3 907	3 505	13	
				18.20			88.09		4.43	1		390		
	Объем: 48.4*0.1													
	Вычт.ресурсы:  401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			241.47				94%	3 295			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			139.23				51%	1 788			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					688.51					8 989			
	
103.	401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	4.937	685.00			3 381.85					15 613			
				685.00			3 381.85		3 162.38			15 613		
	Объем: (4.84)*1.02													
	
104.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.484	3 221.87	762.19	548.76	1 559.38	368.90	265.60	16.12	4.15	12 237	5 947	1 102	
				1 910.92	7.56		924.89	3.66	5.61	18.81		5 189	69	
	Вычт.ресурсы:  101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			413.54				94%	5 655			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			238.44				51%	3 068			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 211.36					20 960			
	
105.	101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	56.144	33.27			1 867.91					3 577			
				33.27			1 867.91		63.72			3 577		
	Объем: 0.484*116													
	
106.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.484	1 809.82	459.64	70.56	875.95	222.46	34.15	16.12	8.92	7 006	3 586	305	
				1 279.62	24.62		619.34	11.91	5.03	18.81		3 115	224	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			260.15				94%	3 581			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			150.00				51%	1 943			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 286.10					12 531			
	
107.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.484	670.04	11.65	24.87	324.30	5.64	12.04	16.1	8.73	1 741	91	105	
				633.52	8.13		306.62	3.93	5.04	18.83		1 545	74	
	Начисления: Н3= 1.25*2*1.2, Н4= 1.25*2*1.2, Н5= 1.15*2*1.2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			10.62				94%	155			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.12				51%	84			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					341.05					1 980			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	10 766.58	1 521.37	803.94			64 911	24 516	4 655	
			8 441.28	45.23				35 743	789	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 512.05	1 521.37	549.41			62 908	24 516	2 652	
			8 441.28	45.23				35 743	789	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 249.76					19 190			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 91, 92, 97; %=69 - по стр. 93-95; %=80 - по стр. 96; %=61 - по стр. 98, 99; %=94 - по стр. 101, 102, 104, 106, 107)	1 566.38					21 429			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 91, 92, 97; %=48 - по стр. 93-95; %=37 - по стр. 96; %=31 - по стр. 98, 99; %=51 - по стр. 101, 102, 104, 106, 107)	896.12					11 551			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 974.55					95 888			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	254.53		254.53			2 003		2 003	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	254.53					2 003			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	13 229.08					97 891			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	283.10					2 095			
	ИТОГО	13 512.18					99 986			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	270.24					2 000			
	ИТОГО	13 782.42					101 986			
	НДС 18%	2 480.84					18 357			
	ВСЕГО С НДС	16 263.26					120 343			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 566.38					21 429			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	896.12					11 551			
	Раздел 5.  мусор	
	
108.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	30.04	48.13	4.41	36.66	1 445.71	132.48	1 101.27	16.1	7.59	13 904	2 133	8 359	
									1	1				
	Объем: 13.9+11.64+1.5+3													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			132.48				100%	2 133			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			79.49				60%	1 280			
	
109.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	30.04	16.40		16.40	492.66		492.66	1	7.87	3 877		3 877	
									1	1				
	Объем: 13.9+11.64+1.5+3													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	1 938.37	132.48	1 593.93			17 781	2 133	12 236	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 938.37	132.48	1 593.93			17 781	2 133	12 236	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 108)	132.48					2 133			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 108)	79.49					1 280			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 938.37					17 781			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	1 938.37					17 781			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	41.48					381			
	ИТОГО	1 979.85					18 162			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	39.60					363			
	ИТОГО	2 019.45					18 525			
	НДС 18%	363.50					3 335			
	ВСЕГО С НДС	2 382.95					21 860			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	198 576.02	27 947.96	12 352.64			1 161 210	450 390	80 571	
			158 063.43	410.32				626 843	6 647	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	322.74	91.48	16.52			6 437	1 564	57	
			214.76	0.11				4 816	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	172.01					4 644			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 66, 68)	87.01					1 268			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 66, 68)	59.53					814			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	469.28					8 519			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	193 555.62	27 402.35	10 416.25			1 125 348	441 508	65 694	
			155 736.99	409.48				618 151	6 631	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	60 271.43					230 901			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 10, 33, 46, 55, 71, 72, 82; %=71 - по стр. 3-9, 12, 13, 35, 37-42, 81; %=73 - по стр. 11, 22, 43, 56, 57; %=90 - по стр. 14, 73, 76; %=79 - по стр. 16, 25; %=92 - по стр. 18, 34, 36, 45; %=77 - по стр. 20, 23, 60; %=66 - по стр. 27, 29, 53, 54; %=67 - по стр. 31, 47, 62, 64; %=80 - по стр. 32, 44, 48, 58, 65, 69, 70, 78-80, 96; %=93 - по стр. 52, 87; %=88 - по стр. 85; %=61 - по стр. 86, 98, 99; %=94 - по стр. 88-90, 101, 102, 104, 106, 107; %=68 - по стр. 91, 92, 97; %=69 - по стр. 93-95)	25 586.08					350 863			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 10, 20, 23, 33, 46, 55, 60, 71, 72, 82, 85, 93-95; %=52 - по стр. 3-9, 12, 13, 35, 37-42, 81; %=56 - по стр. 11, 22, 43, 56, 57; %=43 - по стр. 14, 73, 76; %=51 - по стр. 16, 25, 88-90, 101, 102, 104, 106, 107; %=44 - по стр. 18, 34, 36, 45; %=50 - по стр. 27, 29; %=40 - по стр. 31, 47, 53, 54, 62, 64, 91, 92, 97; %=37 - по стр. 32, 44, 48, 58, 65, 69, 70, 78-80, 96; %=54 - по стр. 52, 87; %=31 - по стр. 86, 98, 99)	16 534.77					212 771			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	235 676.47					1 688 982			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	214.91	73.17	68.76			2 022	1 179	557	
			72.97					286		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 83)	59.27					814			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 83)	52.68					684			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	326.86					3 520			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 289.85	248.48	2.65			7 619	4 006	24	
			2 038.71	0.73				3 590	14	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 49; %=98 - по стр. 50; %=88 - по стр. 51)	234.90					3 229			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 49; %=56 - по стр. 50; %=48 - по стр. 51)	148.69					1 906			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 673.44					12 754			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 192.90	132.48	1 848.46			19 784	2 133	14 239	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 108)	132.48					2 133			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 108)	79.49					1 280			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 192.90					19 784			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	241 338.95					1 733 559			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 164.65					37 098			
	ИТОГО	246 503.60					1 770 657			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 930.07					35 413			
	ИТОГО	251 433.67					1 806 070			
	НДС 18%	45 258.06					325 093			
	ВСЕГО С НДС	296 691.73					2 131 163			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	25 967.26					356 174			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 795.67					216 175			

Составил:	Ведущий специалист сметного отдела  МКУ «КР МКД»                                                                 Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника сметного отдела МКУ «КР МКД»                                                                         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)