«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 991 364	руб.	Смета на сумму:	3 991 364	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома №1-3 по пер.Тбилисскому	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
	
Сметная стоимость:	3 991.364	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.006	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	829.568	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  РЕМОНТ КРОВЛИ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.14	165.55	131.65	33.90	685.38	545.03	140.35	14.4	6.14	8 710	7 848	862	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			539.58				84%	6 592			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			327.02				48%	3 767			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
2.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.45	4 519.16	360.82	36.65	2 033.62	162.37	16.49	14.4	7.97	10 260	2 338	131	
				4 121.69			1 854.76		4.2	1		7 790		
	Накладные расходы		83%			134.77				71%	1 660			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.54				52%	1 216			
										=(65.0* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.35	9 291.30	1 358.31	34.61	3 251.96	475.41	12.11	14.4	7.89	15 235	6 846	96	
				7 898.38			2 764.43		3	1		8 293		
	Накладные расходы		83%			394.59				71%	4 861			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			309.02				52%	3 560			
										=(65.0* (0.8))				
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.21	6 775.72	1 449.90	67.19	1 422.90	304.48	14.11	14.4	7.93	9 168	4 384	112	
				5 258.63			1 104.31		4.23	1		4 671		
	Накладные расходы		83%			252.72				71%	3 113			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			197.91				52%	2 280			
										=(65.0* (0.8))				
	
5.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, прим, 100 м2 кровли	4.14	172.51	127.80	44.71	714.19	529.09	185.10	14.41	7.71	9 051	7 624	1 427	
					6.95			28.77	1	14.38			414	
	Накладные расходы		83%			463.02				71%	5 707			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			362.61				52%	4 180			
										=(65.0* (0.8))				
	
6.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок (мансарда), 100 м2	0.595	3 803.88	268.33	45.75	2 263.31	159.66	27.22	14.41	7.84	8 619	2 301	213	
				3 489.80	5.68		2 076.43	3.38	2.94	14.44		6 105	49	
	Накладные расходы		83%			135.32				71%	1 669			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.98				52%	1 222			
										=(65.0* (0.8))				
	
7.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой  кровель (примыкания мансарды к крыше), 100 м2 покрытия	0.744	286.73	122.64	1.26	213.33	91.24	0.94	14.4	8.08	1 667	1 314	8	
				162.83			121.15		2.85	1		345		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			84.85				79%	1 038			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			58.39				51%	670			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
8.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	93	13.13			1 221.09					4 003			
				13.13			1 221.09		43.04			4 003		
	Объем: 0.744*125													
	
9.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	11.16	202.86	119.97	82.89	2 263.87	1 338.84	925.02	14.4	7.9	26 587	19 279	7 308	
									17.72	1				
	Объем: 74.4*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 204.96				77%	14 845			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			803.30				48%	9 254			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
10.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	11.3832	671.40			7 642.68					42 376			
				671.40			7 642.68		3 722.66			42 376		
	Объем: 11.16*1.02													
	
11.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	4.14	4 088.23	504.69	210.18	16 925.29	2 089.41	870.12	14.41	7.41	108 340	30 108	6 448	
				3 373.37	20.39		13 965.75	84.40	5.14	14.39		71 784	1 215	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 347.71				92%	28 817			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 195.60				44%	13 782			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
12.	С Цена поставщик. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит в комплекте, м2	529.92	75.28			39 890.40					165 146			
				75.28			39 890.40		4.14			165 146		
	Объем: 414*1.28													
	Поправки: М: =11.6*50.12/1.9775/4.14*1.06	
	
13.	ТЕРр 53-7-1 
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, 100 м досок	0.78	1 013.25	295.48	18.24	790.34	230.47	14.23	14.4	8.05	5 272	3 319	115	
				699.53			545.63		3.37	1		1 839		
	Накладные расходы		86%			198.20				73%	2 423			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			161.33				56%	1 859			
										=(70.0* (0.8))				
	
14.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	12.512	221.62	101.80	102.69	2 772.85	1 273.70	1 284.83	14.4	3.55	23 372	18 341	4 561	
				17.13	1.45		214.33	18.14	2.19	14.47		469	263	
	Объем: 414*2+414*0.6+45*0.4+21*0.8+35*0.6+59.5*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 162.66				77%	14 325			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			775.10				48%	8 930			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
15.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	258.9984	36.04			9 334.30					46 568			
				36.04			9 334.30		179.8			46 568		
	Объем: 12.512*20.7													
	
16.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.49	753	751	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	533			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	
17.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (б/у), 100 м2 проемов	0.01188	21 223.62	2 306.00	742.65	252.14	27.40	8.82	14.4	6.38	1 051	394	56	
				18 174.97	28.43		215.92	0.34	2.78	14.43		600	5	
	Объем: 0.66*0.9*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			29.40				90%	359			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.98				43%	172			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
18.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.05	8 572.20	5 513.35	252.31	428.61	275.67	12.62	14.4	6.63	4 756	3 970	84	
				2 806.54	60.12		140.33	3.01	5.01	14.42		703	43	
	Объем: 1*5													
	Накладные расходы		78%			217.37				66%	2 649			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			175.57				50%	2 007			
										=(63.0* (0.8))				
	
19.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.168	3 086.00			518.45					2 203			
				3 086.00			518.45		13 114.42			2 203		
	Объем: 0.04*4200													
	
20.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб	0.05	13 930.32	9 132.45	284.04	696.52	456.62	14.20	14.4	6.63	7 800	6 575	94	
				4 513.83	67.62		225.69	3.38	5.01	14.41		1 131	49	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			358.80				66%	4 372			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			289.80				50%	3 312			
										=(63.0* (0.8))				
	
21.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.33	3 086.00			1 018.38					4 328			
				3 086.00			1 018.38		13 114.42			4 328		
	Объем: 0.05*2200*3													
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.05	4 643.44	3 044.15	94.68	232.17	152.21	4.73	14.4	6.63	2 600	2 192	31	
				1 504.61	22.54		75.23	1.13	5.01	14.41		377	16	
	Накладные расходы		78%			119.61				66%	1 457			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96.60				50%	1 104			
										=(63.0* (0.8))				
	
23.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.44	3 086.00			1 357.84					5 770			
				3 086.00			1 357.84		13 114.42			5 770		
	Объем: 0.05*2200*4													
	
24.	ТЕР 46-02-009-04 
Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных, 100 м2	0.15	278.54	278.54		41.78	41.78		14.4	1	602	602		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			41.36				84%	506			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			25.07				48%	289			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
25.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.15	2 412.79	1 295.60	2.05	361.92	194.34	0.31	14.4	5.48	3 499	2 798	2	
				1 115.14			167.27		4.18	1		699		
	Накладные расходы		79%			153.53				67%	1 875			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			97.17				40%	1 119			
										=(50.0* (0.8))				
	
26.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	2 291.60	114.18	14.24	343.74	17.13	2.14	14.4	8	1 179	247	17	
				2 163.18			324.48		2.82	1		915		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			16.27				80%	198			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.05				37%	91			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
27.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.57	75.57	75.35	0.22	43.07	42.95	0.13	14.4	5.59	619	618	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			35.65				71%	439			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.92				52%	321			
										=(65.0* (0.8))				
	
28.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник), прим, 100 м2 покрытия	0.228	11 907.97	1 173.45	33.16	2 715.02	267.55	7.56	14.4	7.8	10 377	3 853	59	
				10 701.36	3.78		2 439.91	0.86	2.65	14.39		6 466	12	
	Объем: 57*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			289.88				92%	3 556			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			147.63				44%	1 701			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
29.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.84	8 813.16	326.90	31.86	7 403.06	274.60	26.76	14.4	7.48	26 596	3 954	200	
				8 454.40	3.03		7 101.70	2.54	3.16	14.36		22 441	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			299.31				92%	3 671			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			152.43				44%	1 756			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
30.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.36	7 415.77	333.04	13.17	2 669.68	119.89	4.74	14.4	8.06	8 535	1 726	38	
				7 069.56			2 545.04		2.66	1		6 770		
	Накладные расходы		83%			99.51				71%	1 225			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.93				52%	898			
										=(65.0* (0.8))				
	
31.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 731.49	578.30	8.10	1 031.67	104.09	1.46	14.4	8.06	3 659	1 499	12	
				5 145.09			926.12		2.32	1		2 149		
	Накладные расходы		83%			86.39				71%	1 064			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.66				52%	779			
										=(65.0* (0.8))				
	
32.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.6	8 719.75	480.56	8.10	5 231.85	288.34	4.86	14.4	8.06	10 365	4 152	39	
				8 231.09			4 938.65		1.25	1		6 173		
	Накладные расходы		83%			239.32				71%	2 948			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			187.42				52%	2 159			
										=(65.0* (0.8))				
	
33.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.3	1 357.93	327.73	1.01	407.38	98.32	0.30	14.4	8.08	2 687	1 416	2	
				1 029.19			308.76		4.11	1		1 269		
	Накладные расходы		83%			81.61				71%	1 005			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.91				52%	736			
										=(65.0* (0.8))				
	
34.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.6	4 604.75	480.56	8.10	2 762.85	288.34	4.86	14.4	8.06	10 365	4 152	39	
				4 116.09			2 469.65		2.5	1		6 174		
	Накладные расходы		83%			239.32				71%	2 948			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			187.42				52%	2 159			
										=(65.0* (0.8))				
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
35.	ТЕР 12-01-014-02 
Разборка засыпного утеплителя из керамзита, прим, 1 м3 утеплителя	36.3	47.52	20.14	27.38	1 724.98	730.94	994.04	14.4	5.91	16 400	10 525	5 875	
					3.42			124.29	2.44	14.4			1 790	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			923.65				92%	11 330			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			470.38				44%	5 419			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
36.	ТЕР 46-03-009-01 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.72	1 748.93	352.69	1 396.24	1 259.23	253.94	1 005.29	14.41	4.42	8 103	3 659	4 443	
					127.80			92.02	1	14.39			1 324	
	Объем: 36*2													
	Накладные расходы		99%			342.50				84%	4 186			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			207.58				48%	2 392			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
37.	ТЕРр 54-4-3 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	1.44	2 314.38	619.65	152.98	3 332.71	892.30	220.29	14.4	8.06	23 949	12 849	1 776	
				1 541.75			2 220.12		4.2	1		9 325		
	Объем: 18*2*4													
	Накладные расходы		85%			758.46				72%	9 251			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			713.84				64%	8 223			
										=(80.0* (0.8))				
	
38.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции под утеплитель, 100 м2 покрытия	1.72	286.73	122.64	1.26	493.17	210.93	2.17	14.4	8.08	3 853	3 037	18	
				162.83			280.07		2.85	1		798		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			196.16				79%	2 399			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			135.00				51%	1 549			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
39.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	215	7.04			1 513.60					4 947			
				7.04			1 513.60		23.01			4 947		
	Объем: 1.72*125													
	
40.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	29.25	202.86	119.97	82.89	5 933.52	3 509.06	2 424.46	14.4	7.9	69 684	50 531	19 153	
									17.72	1				
	Объем: 195*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 158.15				77%	38 909			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 105.44				48%	24 255			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
41.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	29.835	671.40			20 031.22					111 066			
				671.40			20 031.22		3 722.66			111 066		
	Объем: 29.25*1.02													
	
42.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции по утеплителю, 100 м2 покрытия	1.72	286.73	122.64	1.26	493.17	210.93	2.17	14.4	8.08	3 853	3 037	18	
				162.83			280.07		2.85	1		798		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			196.16				79%	2 399			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			135.00				51%	1 549			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
43.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	215	7.04			1 513.60					4 947			
				7.04			1 513.60		23.01			4 947		
	Объем: 1.72*125													
	
44.	ТЕР 10-01-023-01 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	0.56	1 688.64	38.89	16.44	945.64	21.78	9.21	14.4	6.73	3 357	314	62	
				1 633.31	1.51		914.65	0.85	3.26	14.36		2 982	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.99				90%	293			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.22				43%	140			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
	СТЕНЫ МАНСАРДЫ	
	
45.	ТЕРр 53-1-2 
Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен (мансарда), 100 м2 стен	1.81	584.91	333.63	251.28	1 058.69	603.87	454.82	14.4	6.14	11 488	8 696	2 793	
					33.37			60.40	1	14.39			869	
	Накладные расходы		86%			571.27				73%	6 982			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			464.99				56%	5 356			
										=(70.0* (0.8))				
	
46.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (мансарда), 100 м2 стен	1.81	1 138.82	680.90	457.92	2 061.26	1 232.43	828.84	14.4	6.09	22 795	17 747	5 048	
					59.65			107.97	1	14.39			1 554	
	Накладные расходы		86%			1 152.74				73%	14 090			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			938.28				56%	10 809			
										=(70.0* (0.8))				
	
47.	ТЕР 10-01-012-03 
Обшивка каркасных стен плитами ОСБ 18мм, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.81	911.22	803.60	63.01	1 649.31	1 454.51	114.05	14.4	8.01	22 439	20 945	914	
				44.61			80.74		7.19	1		581		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 541.78				90%	18 851			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			785.44				43%	9 006			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
48.	С101-5717 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 18 мм, м2	185.525	274.31			50 891.36					50 891			
				274.31			50 891.36		274.31			50 891		
	Объем: 181*1.025													
	
49.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции под утеплитель, 100 м2 покрытия	1.81	286.73	122.64	1.26	518.98	221.97	2.29	14.4	8.08	4 055	3 196	18	
				162.83			294.72		2.85	1		840		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			206.43				79%	2 525			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			142.06				51%	1 630			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
50.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	226.25	7.04			1 592.80					5 206			
				7.04			1 592.80		23.01			5 206		
	Объем: 1.81*125													
	
51.	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, прим, 1 м3 изоляции	9.05	780.23	235.30	94.01	7 061.12	2 129.48	850.81	14.4	6.64	54 596	30 664	5 649	
				450.92			4 080.83		4.48	1		18 282		
	Объем: 181*0.05													
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(24.77=35.39*0.7) ];  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 916.53				77%	23 611			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 277.69				48%	14 719			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
52.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	8.7785	671.40			5 893.88					32 679			
				671.40			5 893.88		3 722.66			32 679		
	Объем: 9.05*0.97													
	
53.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции под утеплитель, 100 м2 покрытия	1.81	286.73	122.64	1.26	518.98	221.97	2.29	14.4	8.08	4 055	3 196	18	
				162.83			294.72		2.85	1		840		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			206.43				79%	2 525			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			142.06				51%	1 630			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
54.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	226.25	7.04			1 592.80					5 206			
				7.04			1 592.80		23.01			5 206		
	Объем: 1.81*125													
	
55.	ТЕР 10-01-012-03 
Обшивка каркасных стен плитами ОСБ 10мм изнутри, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.81	911.22	803.60	63.01	1 649.31	1 454.51	114.05	14.4	8.01	22 439	20 945	914	
				44.61			80.74		7.19	1		581		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0698:[ М-(2603.71=2540.20*1.025) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 541.78				90%	18 851			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			785.44				43%	9 006			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
56.	С101-5714 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 10 мм, м2	185.525									27 248			
									146.87			27 248		
	Объем: 181*1.025													
	
57.	ТЕР 14-02-015-01 
Устройство пароизоляции под утеплитель, 100 м2 покрытия	1.81	286.73	122.64	1.26	518.98	221.97	2.29	14.4	8.08	4 055	3 196	18	
				162.83			294.72		2.85	1		840		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			206.43				79%	2 525			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			142.06				51%	1 630			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
58.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	226.25	7.04			1 592.80					5 206			
				7.04			1 592.80		23.01			5 206		
	Объем: 1.81*125													
	
59.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	9.05	202.86	119.97	82.89	1 835.84	1 085.71	750.13	14.4	7.9	21 560	15 634	5 926	
									17.72	1				
	Объем: 181*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			977.14				77%	12 038			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			651.43				48%	7 504			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
60.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	9.231	671.40			6 197.69					34 364			
				671.40			6 197.69		3 722.66			34 364		
	Объем: 9.05*1.02													
	
61.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям,прим, 100 м2 поверхности	1.81	1 043.83	675.65	13.36	1 889.33	1 222.93	24.18	14.4	8.02	21 696	17 610	194	
				354.82			642.22		6.06	1		3 892		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			966.11				67%	11 799			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			611.47				40%	7 044			
										=(50.0* (0.8))				
	
62.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	199.1	12.74			2 536.53					5 099			
				12.74			2 536.53		25.61			5 099		
	Объем: 1.81*110													
	
63.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.81	2 074.12	832.23	83.91	3 754.17	1 506.34	151.88	14.4	8.91	31 806	21 691	1 353	
				1 157.98	39.06		2 095.94	70.70	4.18	14.39		8 761	1 017	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 498.19				80%	18 166			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			741.21				37%	8 402			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
64.	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	90	5.87			528.30					1 745			
				5.87			528.30		19.39			1 745		
	
65.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	1.81	6 763.95	788.77	62.59	12 242.75	1 427.68	113.28	14.4	7.41	56 072	20 559	839	
				5 912.59			10 701.79		3.24	1		34 674		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 356.30				80%	16 447			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			671.01				37%	7 607			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
66.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.81	2 291.60	114.18	14.24	4 147.80	206.67	25.77	14.4	8	14 224	2 976	206	
				2 163.18			3 915.36		2.82	1		11 041		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			196.34				80%	2 381			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			97.13				37%	1 101			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
67.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	41.2243	7.56		7.56	311.73		311.73		6.07	1 892		1 892	
										1				
	Объем: 4.14*1.45+0.098*181+0.0573*181+0.0097*35+0.0127*21+0.014*414+0.0025*78+0.0012*57+0.0031*144													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
68.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	41.2243	27.63		27.63	1 138.93		1 138.93		6.07	6 913		6 913	
										1				
	Объем: 4.14*1.45+0.098*181+0.0573*181+0.0097*35+0.0127*21+0.014*414+0.0025*78+0.0012*57+0.0031*144													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	267 418.20	28 721.00	13 127.21			1 310 006	413 608	85 996	
			225 569.95	602.18				810 396	8 668	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	266 889.90	28 721.00	13 127.21			1 308 261	413 608	85 996	
			225 041.65	602.18				808 651	8 668	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	154 339.42					557 253			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	27 205.57					333 411			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	17 284.94					198 683			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	311 380.41					1 840 355			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	528.30					1 745			
			528.30					1 745		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	528.30					1 745			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	311 908.71					1 842 100			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	6 674.85					39 421			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	318 583.56					1 881 521			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	6 371.67					37 630			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	324 955.23					1 919 151			
	НДС	58 491.94					345 447			
	Всего с НДС	383 447.17					2 264 598			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	27 205.57					333 411			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 284.94					198 683			
	
	Раздел 2.  РЕМОНТ ФАСАДА. СТЕHЫ	
	
69.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.27	1 213.62	458.23	8.86	6 395.79	2 414.87	46.71	14.41	8.06	55 042	34 798	376	
				746.53			3 934.21		5.05	1		19 868		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			2 656.36				93%	32 362			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 642.11				54%	18 791			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	
70.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.93	63.27	49.68	13.59	58.84	46.20	12.64	14.4	2.12	692	665	27	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			36.04				66%	439			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23.10				40%	266			
										=(50.0* (0.8))				
	
71.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.93	4 688.98	197.81	4 246.36	4 360.75	183.96	3 949.11	14.41	3.72	18 293	2 651	14 691	
				244.81	143.10		227.67	133.08	4.18	14.41		952	1 918	
	Накладные расходы		78%			247.29				66%	3 016			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			158.52				40%	1 828			
										=(50.0* (0.8))				
	
72.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	4.951	188.95	188.95		935.49	935.49		14.4	1	13 471	13 471		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			926.14				84%	11 316			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			561.29				48%	6 466			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
73.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.1	37.19	25.77		78.10	54.12		14.41	1	910	780		
				11.42			23.98		5.42	1		130		
	Накладные расходы		86%			46.54				73%	569			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			37.88				56%	437			
										=(70.0* (0.8))				
	
74.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	4.951	80.30	76.91	1.68	397.55	380.79	8.29	14.4	7.88	5 567	5 483	65	
				1.71	0.16		8.47	0.80	2.19	14.31		19	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			362.51				80%	4 396			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			179.35				37%	2 033			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
75.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	65.00663	15.82			1 028.40					3 380			
				15.82			1 028.40		51.99			3 380		
	Объем: 4.951*0.013*1010													
	
76.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.951	2 074.12	832.23	83.91	10 268.99	4 120.38	415.45	14.4	8.91	87 000	59 333	3 702	
				1 157.98	39.06		5 733.16	193.40	4.18	14.39		23 965	2 783	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4 098.09				80%	49 693			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 027.48				37%	22 983			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
77.	ТССЦ 201-1306 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м	225	5.87			1 320.75					4 363			
				5.87			1 320.75		19.39			4 363		
	
78.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	4.951	6 763.95	788.77	62.59	33 488.32	3 905.22	309.87	14.4	7.41	153 377	56 235	2 296	
				5 912.59			29 273.23		3.24	1		94 845		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3 709.96				80%	44 988			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 835.45				37%	20 807			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
79.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.951	2 291.60	114.18	14.24	11 345.72	565.32	70.49	14.4	8	38 906	8 141	564	
				2 163.18			10 709.90		2.82	1		30 202		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			537.05				80%	6 513			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			265.70				37%	3 012			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
80.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.044	1 143.95	891.55	252.40	50.33	39.23	11.11	14.41	7.36	647	565	82	
					100.00			4.40	1	14.43			63	
	Объем: 1.1*2*2													
	Накладные расходы		99%			43.19				84%	528			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.18				48%	301			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
81.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	4.4	153.16	25.78	14.23	673.90	113.45	62.59	14.41	4.8	3 100	1 635	300	
				113.15			497.86		2.34	1		1 165		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			91.89				69%	1 128			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			81.68				58%	948			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	
82.	ТССЦ 203-8118 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	2	3 168.09			6 336.18					21 950			
				3 168.09			6 336.18		10 975.03			21 950		
	
83.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0594	6 374.88	3 642.90	37.83	378.67	216.39	2.25	14.41	7.36	3 804	3 118	17	
				2 694.15	14.99		160.03	0.89	4.18	14.43		669	13	
	Объем: 2.88+3.06													
	Накладные расходы		79%			171.65				67%	2 098			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			108.64				40%	1 252			
										=(50.0* (0.8))				
	
84.	ТЕРр 62-1-4 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.0594	178.09	123.98	6.30	10.58	7.36	0.37	14.4	7.7	123	106	3	
				47.81	1.29		2.84	0.08	5.1	14.45		14	1	
	Объем: 2.88+3.06													
	Накладные расходы		80%			5.95				68%	73			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.72				40%	43			
										=(50.0* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	77 128.36	12 982.78	4 888.88			410 625	186 981	22 123	
			59 256.68	332.65				201 522	4 790	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	75 133.71	12 869.33	4 826.29			403 162	185 346	21 823	
			57 438.07	332.65				195 994	4 790	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	7 364.58					25 330			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	12 840.77					155 989			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	6 869.43					78 219			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	94 843.91					637 370			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 994.65	113.45	62.59			7 463	1 635	300	
			1 818.61					5 528		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	91.89					1 128			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	81.68					948			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 168.22					9 539			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	97 012.13					646 909			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 076.06					13 844			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	99 088.19					660 753			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 981.76					13 215			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	101 069.95					673 968			
	НДС	18 192.59					121 314			
	Всего с НДС	119 262.54					795 282			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 932.66					157 117			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 951.11					79 167			
	
	Раздел 3.  ОТМОСТКА	
	
85.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	7.74	363.53	86.00	277.53	2 813.72	665.64	2 148.08	14.4	4.42	19 080	9 585	9 495	
					25.40			196.60	1	14.39			2 829	
	Объем: (10.6+28.1)*2*1.0*0.1													
	Накладные расходы		99%			853.62				84%	10 428			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			517.34				48%	5 959			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
86.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1548	1 466.39	1 466.39		227.00	227.00		14.4	1	3 269	3 269		
									1	1				
	Объем: (10.6+28.1)*2*1.0*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			163.44				61%	1 994			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			86.26				31%	1 013			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	
87.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2322	3 001.78	246.00	111.59	697.01	57.12	25.91	14.41	3.96	2 915	823	103	
				2 644.20			613.98		3.24	1		1 989		
	Объем: (10.6+28.1)*2*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			62.83				93%	765			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			38.84				54%	444			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	
88.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	7.74	203.51	35.93	41.45	1 575.14	278.07	320.82	14.41	4.58	12 261	4 007	1 469	
				126.13	4.21		976.25	32.60	6.95	14.4		6 785	470	
	Объем: (10.6+28.1)*2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			344.84				94%	4 208			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			198.83				51%	2 283			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
89.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	7.74	452.40	40.32	76.78	3 501.61	312.07	594.24	14.41	4.53	20 944	4 497	2 692	
				335.31	7.73		2 595.30	59.79	5.3	14.39		13 755	860	
	Объем: (10.6+28.1)*2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			412.76				94%	5 036			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			237.99				51%	2 732			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
90.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	7.74	730.22	37.46	0.38	5 651.91	289.91	2.90	14.4	5.17	30 396	4 175	15	
				692.39			5 359.10		4.89	1		26 206		
	Объем: (10.6+28.1)*2*1.0*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			321.80				94%	3 925			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			185.54				51%	2 129			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	14 466.39	1 829.81	3 091.95			88 865	26 356	13 774	
			9 544.63	288.99				48 735	4 159	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 466.39	1 829.81	3 091.95			88 865	26 356	13 774	
			9 544.63	288.99				48 735	4 159	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	2 159.30					26 356			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	1 264.81					14 561			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 890.50					129 782			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	17 890.50					129 782			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	382.86					2 777			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	18 273.36					132 559			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	365.47					2 651			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	18 638.83					135 210			
	НДС	3 354.99					24 338			
	Всего с НДС	21 993.82					159 548			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 159.30					26 356			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 264.81					14 561			
	
	Раздел 4.  ЦОКОЛЬ	
	
91.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.398	188.95	188.95		75.20	75.20		14.4	1	1 083	1 083		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			74.45				84%	910			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.12				48%	520			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
92.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.398	80.30	76.91	1.68	31.96	30.61	0.67	14.4	7.88	448	441	5	
				1.71	0.16		0.68	0.06	2.19	14.31		1	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			29.14				80%	354			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.41				37%	164			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
93.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	5.22574	15.82			82.67					272			
				15.82			82.67		51.99			272		
	Объем: 0.398*0.013*1010													
	
94.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.398	2 074.12	832.23	83.91	825.50	331.23	33.40	14.4	8.91	6 994	4 770	298	
				1 157.98	39.06		460.88	15.55	4.18	14.39		1 926	224	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			329.44				80%	3 995			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			162.99				37%	1 848			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
95.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.398	6 763.95	788.77	62.59	2 692.05	313.93	24.91	14.4	7.41	12 330	4 521	185	
				5 912.59			2 353.21		3.24	1		7 624		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			298.23				80%	3 617			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			147.55				37%	1 673			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
96.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.398	2 291.60	114.18	14.24	912.06	45.45	5.67	14.4	8	3 128	654	45	
				2 163.18			860.95		2.82	1		2 428		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			43.18				80%	523			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.36				37%	242			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
	
97.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.12	1 679.51	942.47	24.65	201.54	113.10	2.96	14.41	7.79	2 055	1 630	23	
				712.39	3.75		85.49	0.45	4.71	14.42		403	6	
	Накладные расходы		76%			86.30				65%	1 063			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			68.13				48%	785			
										=(60.0* (0.8))				
	
98.	ТЕРр 57-2-4 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия	0.0504	3 123.68	1 006.36	2 117.32	157.43	50.72	106.71	14.4	4.64	1 226	730	495	
					238.98			12.04	1	14.4			173	
	Объем: 1.4*1.8*2													
	Накладные расходы		80%			50.21				68%	614			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			42.68				54%	488			
										=(68.0* (0.8))				
	
99.	ТЕР 11-01-014-01 
Устройство полов бетонных толщиной 100 мм, 100 м2 пола	0.0504	8 514.77	355.76	443.41	429.14	17.93	22.35	14.4	7.32	2 428	258	164	
				7 715.59	177.98		388.87	8.97	5.16	14.43		2 007	129	
	Объем: 1.4*1.8*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			29.86				94%	364			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			17.22				51%	197			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
100.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	10.64	9.37	9.37		99.72	99.72		14.39	1	1 435	1 435		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			80.77				69%	990			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.83				48%	689			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
101.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.1064	80.30	76.91	1.68	8.54	8.18	0.18	14.4	7.88	120	118	1	
				1.71	0.16		0.18	0.02	2.19	14.31				
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.79				80%	94			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.85				37%	44			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
102.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	1.397032	15.82			22.10					73			
				15.82			22.10		51.99			73		
	Объем: 0.1064*0.013*1010													
	
103.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1064	2 074.12	832.23	83.91	220.69	88.55	8.93	14.4	8.91	1 870	1 275	80	
				1 157.98	39.06		123.21	4.16	4.18	14.39		515	60	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			88.07				80%	1 068			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			43.57				37%	494			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
104.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.1064	6 763.95	788.77	62.59	719.68	83.93	6.66	14.4	7.41	3 296	1 209	49	
				5 912.59			629.10		3.24	1		2 038		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			79.73				80%	967			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.45				37%	447			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
105.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1064	2 291.60	114.18	14.24	243.83	12.15	1.51	14.4	8	836	175	12	
				2 163.18			230.16		2.82	1		649		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			11.54				80%	140			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.71				37%	65			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
106.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	73.219752	7.56		7.56	553.67		553.67		6.07	3 361		3 361	
										1				
	Объем: 495.1*0.03*1.8+0.00224*54.8+0.081*27.2+7.4*2.2+15.488*1.8													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
107.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	73.219752	27.63		27.63	2 022.89		2 022.89		6.07	12 279		12 279	
										1				
	Объем: 495.1*0.03*1.8+0.00224*54.8+0.081*27.2+7.4*2.2+15.488*1.8													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	9 298.67	1 270.70	2 790.51			53 234	18 299	16 997	
			5 237.50	41.25				17 936	593	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 298.67	1 270.70	2 790.51			53 234	18 299	16 997	
			5 237.50	41.25				17 936	593	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	104.77					345			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	1 208.72					14 699			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	671.87					7 655			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 179.26					75 588			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	11 179.26					75 588			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	239.24					1 618			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	11 418.50					77 206			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	228.37					1 544			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	11 646.87					78 750			
	НДС	2 096.44					14 175			
	Всего с НДС	13 743.31					92 925			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 208.72					14 699			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	671.87					7 655			
	
	Раздел 5.  РЕМОНТ ПОДВАЛА	
	
	ПОТОЛКИ	
	
108.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура), 1 м2 очищаемой поверхности	14.9	11.25	11.25		167.58	167.58		14.39	1	2 411	2 411		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			135.74				69%	1 664			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			100.55				48%	1 157			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
109.	ТЕР 13-06-004-01 
Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности	14.9	1.63	1.26	0.38	24.30	18.71	5.59	14.32	3.28	286	268	18	
									1	1				
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			15.16				69%	185			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.23				48%	129			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
110.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.149	374.88	82.80	15.62	55.86	12.34	2.33	14.4	2.66	307	178	6	
				276.46	0.17		41.19	0.02	2.99	14.73		123		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			10.01				69%	123			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.42				48%	85			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
111.	ТЕР 46-03-017-02 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, прим, 1 м3 заделки	1.6	1 688.93	383.18	25.23	2 702.29	613.09	40.37	14.41	7.96	19 503	8 835	321	
				1 280.52			2 048.83		5.05	1		10 347		
	Объем: 0.8*0.5*4													
	Накладные расходы		99%			606.96				84%	7 421			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			367.85				48%	4 241			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
112.	ТЕР 46-03-017-07 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (армокирпичное перекрытие), прим, 1 м3 заделки	0.6	1 561.03	250.39	17.91	936.62	150.23	10.75	14.4	7.96	5 320	2 163	86	
				1 292.73			775.64		3.96	1		3 072		
	Объем: 0.3*0.4*5													
	Накладные расходы		99%			148.73				84%	1 817			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			90.14				48%	1 038			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
113.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	2.109	57.10	31.22		120.42	65.84		14.4	1	1 168	948		
				25.88			54.58		4.03	1		220		
	Накладные расходы		80%			52.67				68%	645			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			32.92				40%	379			
										=(50.0* (0.8))				
	
114.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.109	210.27	122.16	3.53	443.46	257.63	7.43	14.4	7.97	4 438	3 710	59	
				84.59	0.20		178.40	0.41	3.75	14.31		669	6	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			245.14				80%	2 973			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			121.28				37%	1 375			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
	СТЕHЫ	
	
115.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	4.081	188.95	188.95		771.10	771.10		14.4	1	11 104	11 104		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			763.39				84%	9 327			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			462.66				48%	5 330			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
116.	ТЕРр 61-7-1 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.272	6 374.88	3 642.90	37.83	1 733.97	990.87	10.29	14.41	7.36	17 417	14 278	76	
				2 694.15	14.99		732.81	4.08	4.18	14.43		3 063	59	
	Накладные расходы		79%			786.01				67%	9 606			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			497.48				40%	5 735			
										=(50.0* (0.8))				
	
117.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	4.081	57.10	31.22		233.03	127.41		14.4	1	2 260	1 835		
				25.88			105.62		4.03	1		426		
	Накладные расходы		80%			101.93				68%	1 248			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			63.71				40%	734			
										=(50.0* (0.8))				
	
118.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.081	2 203.33	1 002.02	180.42	8 991.78	4 089.24	736.29	14.4	10.16	84 489	58 885	7 481	
				1 020.89	103.89		4 166.25	423.98	4.35	14.4		18 123	6 105	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			4 287.56				80%	51 992			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 121.21				37%	24 046			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
119.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.081	210.27	122.16	3.53	858.12	498.53	14.39	14.4	7.97	8 588	7 179	115	
				84.59	0.20		345.21	0.80	3.75	14.31		1 295	11	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			474.36				80%	5 752			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			234.69				37%	2 660			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	
	ПОЛЫ	
	
120.	ТЕРр 57-10-3 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.15	2 526.51	1 124.28	139.64	378.98	168.64	20.95	14.4	4.58	3 553	2 428	96	
				1 262.59	15.51		189.39	2.33	5.43	14.39		1 028	33	
	Накладные расходы		80%			136.78				68%	1 673			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			116.26				54%	1 329			
										=(68.0* (0.8))				
	
121.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	2.109	4 044.31	762.19	548.76	8 529.45	1 607.45	1 157.33	14.41	3.78	60 627	23 163	4 375	
				2 733.36	7.56		5 764.66	15.94	5.74	14.42		33 089	230	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 801.96				94%	21 989			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 038.97				51%	11 930			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
122.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (до 50мм), 100 м2 стяжки	2.109	1 809.82	459.64	70.56	3 816.90	969.37	148.81	14.41	7.1	29 760	13 969	1 057	
				1 279.62	24.62		2 698.72	51.91	5.46	14.43		14 735	749	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 133.62				94%	13 835			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			653.62				51%	7 506			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
123.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	2.109	2 010.11	34.94	74.61	4 239.33	73.69	157.35	14.39	6.98	24 084	1 060	1 098	
				1 900.56	24.39		4 008.28	51.44	5.47	14.45		21 925	743	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			138.89				94%	1 695			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			80.08				51%	920			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	
124.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.419691	187.24	136.64	50.60	78.58	57.35	21.24	14.4	7.19	978	826	153	
					3.03			1.27	5.32	14.36			18	
	Объем: 210.9*0.12/1000+210.9*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			55.69				80%	675			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			32.24				44%	371			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	
125.	ТССЦ 204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.025308	8 902.52			225.30					954			
				8 902.52			225.30		37 710.4			954		
	Объем: 210.9*0.12/1000													
	
126.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.394383	5 486.84			2 163.92					9 215			
				5 486.84			2 163.92		23 364.5			9 215		
	Объем: 210.9*1.87/1000													
	
	ПРОЕМЫ	
	
127.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0384	1 734.68	1 482.28	252.40	66.61	56.92	9.69	14.41	7.36	892	820	71	
					100.00			3.84	1	14.43			55	
	Объем: 0.6*0.4*12+0.6*0.8*2													
	Накладные расходы		99%			60.15				84%	735			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36.46				48%	420			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
128.	ТЕР 46-03-007-03 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (окна подвалов), 1 м3	0.16	428.88	116.97	311.91	68.62	18.72	49.91	14.41	4.42	490	270	221	
					28.55			4.57	1	14.39			66	
	Объем: 0.2*0.4*0.4*5													
	Накладные расходы		99%			23.06				84%	282			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.97				48%	161			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
129.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0384	21 833.35	2 767.20	891.18	838.40	106.26	34.22	14.4	6.38	3 689	1 530	218	
				18 174.97	34.11		697.92	1.31	2.78	14.43		1 940	19	
	Объем: 0.6*0.4*12+0.6*0.8*2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			114.02				90%	1 394			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			58.09				43%	666			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	
130.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	3.84	3 070.76			11 791.72					19 314			
				3 070.76			11 791.72		5 029.56			19 314		
	
131.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0288	1 143.95	891.55	252.40	32.95	25.68	7.27	14.41	7.36	424	370	54	
					100.00			2.88	1	14.43			42	
	Объем: 0.8*1.8*2													
	Накладные расходы		99%			28.27				84%	346			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.14				48%	198			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	
132.	ТЕР 09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	2.88	161.16	30.94	17.07	464.14	89.11	49.16	14.41	4.8	2 283	1 284	236	
				113.15			325.87		2.34	1		763		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			72.18				69%	886			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			64.16				58%	745			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	
133.	ТССЦ 203-8118 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт.	2	3 168.09			6 336.18					21 950			
				3 168.09			6 336.18		10 975.03			21 950		
	
134.	ТЕР 09-04-012-02 
Установка дверного доводчика к металлическим дверям, 1 шт.	2	22.07	16.12	4.97	44.15	32.24	9.93	14.4	4.41	515	464	44	
				0.99			1.98		3.77	1		7		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			26.11				69%	320			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			23.21				58%	269			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	
135.	СЦена поставщика. 
Доводчик, шт	2	314.80			629.60			1	1	2 808			
				314.80			629.60		4.46	1		2 808		
	Поправки: М: =1350*1.04/4.46	
	
136.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	25.719	7.56		7.56	194.48		194.48		6.07	1 181		1 181	
										1				
	Объем: 0.0338*12+0.0169*12+0.081*27.2+0.0148*15+12*0.03*1.8+408.1*0.03*1.8													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
137.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	25.719	27.63		27.63	710.56		710.56		6.07	4 313		4 313	
										1				
	Объем: 0.0338*12+0.0169*12+0.081*27.2+0.0148*15+12*0.03*1.8+408.1*0.03*1.8													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	57 648.40	10 968.00	3 398.34			344 321	157 978	21 279	
			43 282.07	564.78				165 066	8 136	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	57 140.11	10 846.65	3 339.25			341 523	156 230	20 999	
			42 954.22	564.78				164 296	8 136	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	21 146.72					54 241			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	11 120.10					135 377			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	6 157.95					70 411			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	74 418.16					547 311			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	508.29	121.35	59.09			2 798	1 748	280	
			327.85					770		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	98.29					1 206			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	87.37					1 014			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	693.95					5 018			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	75 112.11					552 329			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 607.40					11 820			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	76 719.51					564 149			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 534.39					11 283			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	78 253.90					575 432			
	НДС	14 085.70					103 578			
	Всего с НДС	92 339.60					679 010			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 218.39					136 583			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 245.32					71 425			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	425 960.02	55 772.29	27 296.89			2 207 051	803 222	160 169	
			342 890.83	1 829.85				1 243 655	26 346	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	422 928.78	55 537.49	27 175.21			2 195 045	799 839	159 589	
			340 216.07	1 829.85				1 235 612	26 346	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	182 955.49					637 169			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	54 534.46					665 832			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	32 249.00					369 529			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	509 712.24					3 230 406			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 031.24	234.80	121.68			12 006	3 383	580	
			2 674.76					8 043		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	190.18					2 334			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	169.05					1 962			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 390.47					16 302			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	513 102.71					3 246 708			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	10 980.40					69 480			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	524 083.11					3 316 188			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	10 481.66					66 324			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	534 564.77					3 382 512			
	НДС	96 221.66					608 852			
	Всего с НДС	630 786.43					3 991 364			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	54 724.64					668 166			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	32 418.05					371 491			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)