«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Капитальный ремонт  МКД №3-5а по ул. Школьная в г.Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ПОЛЫ ПОДВАЛА	
	
	РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ СЕТЕЙ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
1.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	0.8	
2.	Е51-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта	0.016	
3.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.8	
4.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.8	
5.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.8	
	РЕМОНТ ПОЛОВ ПОДВАЛА	
6.	Е57-10-3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.32	
7.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	43.41	
8.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	1.5975	
9.	С204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	1.5975	
10.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.913	
11.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.473	
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛ.   ХВС	
	
12.	Е69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	100 отверстий	0.12	
13.	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1	
14.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.225	
15.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.9	
16.	Е16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.225	
17.	С103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы)	м	0.75	
18.	С302-0077	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном	шт.	11	
19.	С302-0080	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном	шт.	11	
20.	Е16-02-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.9	
21.	С цена поставщ.	Кран шаровый под приварку Dn 65 Pn25TEMPER	шт	3	
22.	Е69-2-4	Сверление отверстий  электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	1.6	
23.	Е46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	1 т металлоконструкций	0.0264	
24.	С цена поставщик.	Шпилька М8	м	48	
25.	С цена поставщик.	Полоса перфорированная 25х2мм	м	24	
26.	С101-0121	Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм	т	0.0164	
27.	С цена поставщик.	Анкер латунный М8	шт	160	
28.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 65 мм	1 врезка	1	
29.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	11.25	
30.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	24.75	
31.	С104-0848	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	м	99	
32.	Е16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.225	
33.	Е16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.9	
34.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2287	
35.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2287	
	
	Раздел 3.  ГВС	
	
36.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.15	
37.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1	
38.	Е16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.15	
39.	С302-0077	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном	шт.	11	
40.	С302-0080	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном	шт.	11	
41.	С103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы)	м	0.75	
42.	Е16-02-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	1	
43.	С302-0079	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном	шт.	10	
44.	С цена поставщ.	Кран шаровый под приварку Dn 65 Pn25TEMPER	шт	3	
45.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	11.5	
46.	С104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	16.5	
47.	С104-0859	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм	м	110	
48.	Е16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.15	
49.	Е16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1	
	ОБРАТКА	
50.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.15	
51.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.9	
52.	Е16-02-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.9	
53.	С302-0066	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в	шт.	3	
54.	Е16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.15	
55.	С302-0077	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном	шт.	11	
56.	С302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	11	
57.	С103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы)	м	0.75	
58.	Е16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	3	
59.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	10.5	
60.	С104-0853	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	16.5	
61.	С104-0856	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	99	
62.	Е16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	1.05	
63.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3084	
64.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3084	
	
	Раздел 4.  ОТОПЛЕНИЕ	
	
65.	Е16-02-002-08	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.56	
66.	С301-5608	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 83-92 мм	шт.	56	
67.	Е16-02-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.12	
68.	С301-5606	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	12	
69.	С302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	20	
70.	Е66-24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.15	
71.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	61.3	
72.	С104-0853	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	143	
73.	С104-0854	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	101.2	
74.	С104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	26.4	
75.	С104-0856	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	26.4	
76.	С104-0858	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	85.8	
77.	С104-0859	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм	м	13.2	
78.	С104-0860	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	м	166.1	
79.	С104-0862	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	м	112.2	
80.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности трубопроводов щетками	1 м2 очищаемой поверхности	21.7	
81.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6586	
82.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6586	
	
	Раздел 5.  КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
83.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.2	
84.	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.5	
85.	Е46-04-009-02	Разборка бетонного основания  пола	1 м3	0.3	
86.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.18	
87.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.65	
88.	С301-7362	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм	шт.	45	
89.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	3	
90.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.006	
91.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.9742	
92.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.9742	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)