«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 370 806	руб.	Смета на сумму:	3 370 806	руб.	
	
Директор МКУ «КРМКД»	
Директор ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»  августа  2013г.	
«______» августа  2013г.	

	

Стройка:	
Капитальный ремонт 2013г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	

на капитальный ремонт  крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Донская, дом №5-11, г. Калининграда	
Сметная стоимость:	3 370.806	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.628	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	576.787	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	12.5	165.55	131.65	33.90	2 069.38	1 645.63	423.75	13.67	5.28	24 733	22 496	2 237	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 629.17				84%	18 897			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			987.38				48%	10 798			
										=(59.5* (0.8))				
	
2.	ТЕР 46-04-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия	0.725	84.90	71.04	13.86	61.55	51.50	10.05	13.67	5.27	757	704	53	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			50.99				84%	591			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			30.90				48%	338			
										=(59.5* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	13.225	172.51	127.80	44.71	2 281.44	1 690.16	591.29	13.67	7.35	27 450	23 104	4 346	
					6.95			91.91	1	13.65			1 255	
	Объем: 1250+72.5													
	Накладные расходы		83%			1 479.12				71%	17 295			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 158.35				52%	12 667			
										=(65* (0.8))				
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  (мауэрлат), 1 м3 кладки	3.52	1 615.27	301.17	30.24	5 685.75	1 060.12	106.44	13.67	6.38	32 344	14 492	679	
				1 283.86	5.99		4 519.19	21.08	3.8	13.68		17 173	288	
	Объем: 44*0.2*0.4													
	Накладные расходы		86%			929.83				73%	10 789			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			756.84				56%	8 277			
										=(70* (0.8))				
	
8.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.4	6 775.72	1 449.90	67.19	2 710.29	579.96	26.88	13.67	7.69	16 822	7 928	207	
				5 258.63			2 103.45		4.13	1		8 687		
	Накладные расходы		83%			481.37				71%	5 629			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			376.97				52%	4 123			
										=(65* (0.8))				
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	3.9	4 519.16	360.82	36.65	17 624.72	1 407.20	142.94	13.67	7.74	86 570	19 236	1 106	
				4 121.69			16 074.59		4.12	1		66 227		
	Накладные расходы		83%			1 167.98				71%	13 658			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			914.68				52%	10 003			
										=(65* (0.8))				
	
10.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	5.85	9 291.30	1 358.31	34.61	54 354.11	7 946.11	202.47	13.67	7.65	247 403	108 623	1 549	
				7 898.38			46 205.52		2.97	1		137 230		
	Накладные расходы		83%			6 595.27				71%	77 122			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 164.97				52%	56 484			
										=(65* (0.8))				
	
11.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылки и стяжки), 100 м	2.548	3 176.89	1 205.91	20.22	8 094.72	3 072.66	51.52	13.67	7.7	62 580	42 003	397	
				1 950.76			4 970.54		4.06	1		20 180		
	Объем: 126*1.4+5.6*14													
	Накладные расходы		83%			2 550.31				71%	29 822			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 997.23				52%	21 842			
										=(65* (0.8))				
	
12.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка карнизов из строганных досок (применит), 100 м2 подшивки	0.903	257.63	231.54	26.09	232.64	209.08	23.56	13.67	7.03	3 024	2 858	166	
					10.34			9.34	1	13.69			128	
	Объем: 64.5*2*0.7													
	Накладные расходы		85%			185.66				72%	2 150			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			174.74				64%	1 911			
										=(80* (0.8))				
	
13.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов досками обшивки (применит), 100 м2 потолка	0.903	10 259.57	603.91	84.83	9 264.39	545.33	76.60	13.68	7.26	37 487	7 460	556	
				9 570.83	3.78		8 642.46	3.41	3.41	13.66		29 471	47	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			581.66				90%	6 756			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			296.32				43%	3 228			
										=(53.55* (0.8))				
	
14.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.903	1 316.51	347.48	6.74	1 188.81	313.78	6.08	13.67	7.79	6 361	4 289	47	
				962.29	0.16		868.95	0.15	2.33	13.62		2 025	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			298.23				80%	3 433			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			147.55				37%	1 588			
										=(46.75* (0.8))				
	
15.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.774	3 803.88	268.33	45.75	2 944.20	207.69	35.41	13.67	7.59	10 833	2 839	269	
				3 489.80	5.68		2 701.11	4.40	2.86	13.71		7 725	60	
	Объем: 64.5*2*0.6													
	Накладные расходы		83%			176.03				71%	2 058			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			137.86				52%	1 507			
										=(65* (0.8))				
	
16.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	13.67	4.86	2 142	2 139	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 519			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 112			
										=(65* (0.8))				
	
17.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	394.62	69.00	29.78	2 367.69	414.00	178.65	13.67	6.94	11 994	5 659	1 240	
				295.84	2.08		1 775.04	12.45	2.87	13.66		5 094	170	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 125, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			452.04				90%	5 246			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			230.28				43%	2 506			
										=(53.55* (0.8))				
	
18.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.78	2 460.30			9 299.93					15 941			
				2 460.30			9 299.93		4 217.13			15 941		
	
19.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка  кровельной сталью боковин слуховых окон (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.252	373.54	335.71	26.60	94.13	84.60	6.70	13.68	7.84	1 222	1 157	53	
				11.23			2.83		4.27	1		12		
	Объем: 1.4*3.0/2*2*6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			89.68				90%	1 041			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			45.68				43%	498			
										=(53.55* (0.8))				
	
20.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.11088	23 811.97			2 640.27					5 112			
				23 811.97			2 640.27		46 105.02			5 112		
	Объем: 0.252*0.44													
	
21.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	15.0707	221.62	101.80	102.69	3 339.90	1 534.17	1 547.57	13.67	3.55	26 959	20 972	5 494	
				17.13	1.45		258.16	21.85	1.91	13.72		493	300	
	Объем: (254.8*(0.05+0.15)*2+(1250.0+72.5)*0.7+90.3*2+72*2+77.4*2)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 400.42				77%	16 379			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			933.61				48%	10 211			
										=(59.5* (0.8))				
	
22.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	311.96349	36.04			11 243.16					46 969			
				36.04			11 243.16		150.56			46 969		
	Объем: 15.0707*20.7													
	
23.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	12.5	4 088.23	504.69	210.18	51 102.93	6 308.61	2 627.19	13.68	7.21	320 296	86 302	18 942	
				3 373.37	20.39		42 167.13	254.84	5.1	13.65		215 052	3 479	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			7 088.53				92%	82 599			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 609.90				44%	39 504			
										=(55.25* (0.8))				
	
24.	Сцена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2.	1600	75.55			120 873.05			1	1	542 720			
				75.55			120 873.05		4.49	1		542 720		
	Объем: 1250*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.49	
	
25.	ТЕР 12-01-007-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли	0.725	16 687.00	1 006.12	78.86	12 098.07	729.44	57.18	13.67	7.28	44 209	9 971	416	
				15 602.01	9.44		11 311.46	6.84	2.99	13.66		33 821	93	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			795.18				92%	9 259			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			404.95				44%	4 428			
										=(55.25* (0.8))				
	
27.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка снегозадержателей (применит), 100 м ограждения	1.29	4 947.55	62.70	60.16	6 382.34	80.88	77.61	13.67	6.58	23 649	1 106	511	
				4 824.69	4.38		6 223.85	5.65	3.54	13.65		22 032	77	
	Объем: 64.5*2													
	Накладные расходы		108%			93.45				92%	1 088			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			47.59				44%	521			
										=(55.25* (0.8))				
	
28.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	1.362	2 956.30	374.76	6.66	4 026.48	510.42	9.07	13.67	7.52	16 374	6 977	68	
				2 574.88	1.03		3 506.99	1.40	2.66	13.75		9 329	19	
	Объем: 64.5*2+0.3*24													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			424.81				71%	4 967			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			332.68				52%	3 638			
										=(65* (0.8))				
	
29.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов,, 100 м труб и покрытий	1.362	75.57	75.35	0.22	102.93	102.63	0.30	13.67	4.91	1 404	1 403	1	
									1	1				
	Объем: 64.5*2+0.3*24													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			85.18				71%	996			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			66.71				52%	730			
										=(65* (0.8))				
	
30.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.362	8 813.16	326.90	31.86	12 003.53	445.24	43.40	13.67	7.26	43 019	6 086	315	
				8 454.40	3.03		11 514.89	4.12	3.18	13.63		36 617	56	
	Объем: 1362/10													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			485.31				92%	5 651			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			247.15				44%	2 702			
										=(55.25* (0.8))				
	
31.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.596	7 415.77	333.04	13.17	11 835.57	531.53	21.02	13.67	7.84	37 444	7 266	165	
				7 069.56			11 283.02		2.66	1		30 013		
	Объем: 19*8.4													
	Накладные расходы		83%			441.17				71%	5 159			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			345.49				52%	3 778			
										=(65* (0.8))				
	
32.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.38	5 731.49	578.30	8.10	2 177.97	219.75	3.08	13.67	7.85	7 564	3 004	24	
				5 145.09			1 955.13		2.32	1		4 536		
	Объем: 19*2													
	Накладные расходы		83%			182.39				71%	2 133			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			142.84				52%	1 562			
										=(65* (0.8))				
	
33.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.19	8 719.75	480.56	8.10	1 656.75	91.31	1.54	13.67	7.85	3 215	1 248	12	
				8 231.09			1 563.91		1.25	1		1 955		
	Накладные расходы		83%			75.79				71%	886			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.35				52%	649			
										=(65* (0.8))				
	
34.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.19	4 604.75	480.56	8.10	874.90	91.31	1.54	13.67	7.85	3 215	1 248	12	
				4 116.09			782.06		2.5	1		1 955		
	Накладные расходы		83%			75.79				71%	886			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.35				52%	649			
										=(65* (0.8))				
	
35.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.79	1 357.93	327.73	1.01	2 430.69	586.64	1.81	13.67	7.86	15 845	8 019	14	
				1 029.19			1 842.25		4.24	1		7 811		
	Объем: 160+19													
	Накладные расходы		83%			486.91				71%	5 693			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			381.32				52%	4 170			
										=(65* (0.8))				
	
36.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.064	8 572.20	5 513.35	252.31	548.62	352.85	16.15	13.67	6.51	5 820	4 824	105	
				2 806.54	60.12		179.62	3.85	4.96	13.68		891	53	
	Объем: 1.6*4													
	Накладные расходы		78%			278.23				66%	3 219			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			224.72				50%	2 439			
										=(63* (0.8))				
	
37.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2688	3 649.31			980.93					3 935			
				3 649.31			980.93		14 640.2			3 935		
	Объем: 4200*0.064													
	
38.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4-х  канальный), 100 м труб	0.064	13 930.32	9 132.45	284.04	891.54	584.48	18.18	13.67	6.51	9 541	7 990	118	
				4 513.83	67.62		288.89	4.33	4.96	13.68		1 433	59	
	Объем: 1.6*4													
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			459.27				66%	5 312			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			370.95				50%	4 025			
										=(63* (0.8))				
	
39.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.4224	3 649.31			1 541.47					6 184			
				3 649.31			1 541.47		14 640.2			6 184		
	Объем: 2200*0.064*3													
	
40.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.108	8 572.20	5 513.35	252.31	925.80	595.44	27.25	13.67	6.51	9 820	8 140	177	
				2 806.54	60.12		303.11	6.49	4.96	13.68		1 503	89	
	Объем: 1.2*9													
	Накладные расходы		78%			469.51				66%	5 431			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			379.22				50%	4 115			
										=(63* (0.8))				
	
41.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.4536	3 649.31			1 655.33					6 641			
				3 649.31			1 655.33		14 640.2			6 641		
	Объем: 4200*0.108													
	
42.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6-ти канальный), 100 м труб	0.108	23 217.20	15 220.75	473.40	2 507.46	1 643.84	51.13	13.67	6.51	26 834	22 471	333	
				7 523.05	112.70		812.49	12.17	4.96	13.68		4 030	167	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 291.69				66%	14 941			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 043.29				50%	11 319			
										=(63* (0.8))				
	
43.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	1.188	3 649.31			4 335.38					17 393			
				3 649.31			4 335.38		14 640.2			17 393		
	Объем: 2200*0.108*5													
	
44.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.036	8 572.20	5 513.35	252.31	308.60	198.48	9.08	13.67	6.51	3 273	2 713	59	
				2 806.54	60.12		101.04	2.16	4.96	13.68		501	30	
	Объем: 1.2*3													
	Накладные расходы		78%			156.50				66%	1 810			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			126.40				50%	1 372			
										=(63* (0.8))				
	
45.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1512	3 649.31			551.78					2 214			
				3 649.31			551.78		14 640.2			2 214		
	Объем: 4200*0.036													
	
46.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(8-ми канальн), 100 м труб	0.036	32 504.08	21 309.05	662.76	1 170.15	767.13	23.86	13.67	6.51	12 523	10 487	155	
				10 532.27	157.78		379.16	5.68	4.96	13.68		1 881	78	
	Объем: 1.2*3													
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			602.79				66%	6 973			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			486.87				50%	5 283			
										=(63* (0.8))				
	
47.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.5544	3 649.31			2 023.18					8 117			
				3 649.31			2 023.18		14 640.2			8 117		
	Объем: 2200*0.036*7													
	
48.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (9-ти канал), 100 м труб	0.07	8 572.20	5 513.35	252.31	600.05	385.93	17.66	13.67	6.51	6 365	5 276	115	
				2 806.54	60.12		196.46	4.21	4.96	13.68		974	58	
	Объем: 1.4*5													
	Накладные расходы		78%			304.31				66%	3 520			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			245.79				50%	2 667			
										=(63* (0.8))				
	
49.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.294	3 649.31			1 072.90					4 304			
				3 649.31			1 072.90		14 640.2			4 304		
	Объем: 4200*0.07													
	
50.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.07	37 147.52	24 353.20	757.44	2 600.33	1 704.72	53.02	13.67	6.51	27 828	23 304	345	
				12 036.88	180.32		842.58	12.62	4.96	13.68		4 179	173	
	Объем: 1.4*5													
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			1 339.53				66%	15 495			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 081.92				50%	11 739			
										=(63* (0.8))				
	
51.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	1.232	3 649.31			4 495.95					18 037			
				3 649.31			4 495.95		14 640.2			18 037		
	Объем: 2200*0.07*8													
	
52.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал( 12-ти канальн), 100 м труб	0.036	8 572.20	5 513.35	252.31	308.60	198.48	9.08	13.67	6.51	3 273	2 713	59	
				2 806.54	60.12		101.04	2.16	4.96	13.68		501	30	
	Объем: 1.2*3													
	Накладные расходы		78%			156.50				66%	1 810			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			126.40				50%	1 372			
										=(63* (0.8))				
53.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1512	3 649.31			551.78					2 214			
				3 649.31			551.78		14 640.2			2 214		
	Объем: 4200*0.036													
54.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.036	51 077.84	33 485.65	1 041.48	1 838.80	1 205.48	37.49	13.67	6.51	19 678	16 479	244	
				16 550.71	247.94		595.83	8.93	4.96	13.68		2 955	122	
	Объем: 1.2*3													
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			947.24				66%	10 957			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			765.08				50%	8 301			
										=(63* (0.8))				
55.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.8712	3 649.31			3 179.28					12 755			
				3 649.31			3 179.28		14 640.2			12 755		
	Объем: 2200*0.036*11													
56.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовков на дымоходах (применит), 1 м3	2.0352	1 507.44	278.21	47.43	3 067.94	566.21	96.53	13.67	6.07	20 256	7 740	586	
				1 181.80	1.96		2 405.20	3.99	4.96	13.68		11 930	55	
	Объем: (4.8*0.4*3+3.6*0.4*5+2.4*0.4*9+1.6*0*4*4+3.2*0.4*3)*0.08													
	Накладные расходы		99%			564.50				84%	6 548			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			342.12				48%	3 742			
										=(59.5* (0.8))				
	
57.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	2.0544	2 412.79	1 295.60	2.05	4 956.84	2 661.68	4.21	13.67	4.85	46 073	36 385	20	
				1 115.14			2 290.94		4.22	1		9 668		
	Объем: (4.8+0.4)*2*1.2*3+(3.6+0.4)*2*1.4*5+(2.4+0.4)*2*1.2*9+(1.6+0.4)*2*1.6*4+(3.2+0.4)*1.2*2*3													
	Накладные расходы		79%			2 102.73				67%	24 378			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 330.84				40%	14 554			
										=(50* (0.8))				
58.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.0544	2 273.86	99.29	11.39	4 671.42	203.98	23.40	13.67	7.78	15 192	2 788	182	
				2 163.18			4 444.04		2.75	1		12 221		
	Накладные расходы		95%			193.78				80%	2 230			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			95.87				37%	1 032			
										=(46.75* (0.8))				
59.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	60.1575	7.60		7.60	457.22		457.22		5.78	2 643		2 643	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
60.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	60.1575	27.76		27.76	1 669.73		1 669.73		5.78	9 651		9 651	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	408 130.50	41 684.89	8 788.32			2 026 221	569 899	53 674	
			357 657.32	504.03				1 402 641	6 888	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	408 130.50	41 684.89	8 788.32			2 026 221	569 899	53 674	
			357 657.32	504.03				1 402 641	6 888	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	164 444.39					692 536			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 56; %=71 - по стр. 3, 8-11, 15, 16, 28, 29, 31-35; %=73 - по стр. 7; %=72 - по стр. 12; %=90 - по стр. 13, 17, 19; %=80 - по стр. 14, 58; %=77 - по стр. 21; %=92 - по стр. 23, 25, 27, 30; %=66 - по стр. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; %=67 - по стр. 57)	37 298.67					434 328			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 21, 56; %=52 - по стр. 3, 8-11, 15, 16, 28, 29, 31-35; %=56 - по стр. 7; %=64 - по стр. 12; %=43 - по стр. 13, 17, 19; %=37 - по стр. 14, 58; %=44 - по стр. 23, 25, 27, 30; %=50 - по стр. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; %=40 - по стр. 57)	25 771.85					281 377			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	471 201.02					2 741 926			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	471 201.02					2 741 926			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	10 083.70					58 677			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	481 284.72					2 800 603			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	9 625.69					56 012			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	490 910.41					2 856 615			
	НДС  18%	88 363.87					514 191			
	Всего с НДС	579 274.28					3 370 806			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	37 298.67					434 328			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	25 771.85					281 377			

Составил:	инженер ООО   "ЖЭУ-18"                                                          Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)