«УТВЕРЖДАЮ»	
 	 	 	Смета на сумму:	4 986 253	руб.	
	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
		
 	____________________________ /С.Б. Русович /	
		
 	«______»___________________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения
 многоквартирного дома  № 76-78 по ул.Киевская  г.Калининграда	
	
Сметная стоимость:	4 986.253	тыс. руб.	
монтажных работ:	29.410	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.511	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 018.914	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
	СТЕНЫ	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8.5	1 454.57	549.87	8.86	12 363.87	4 673.94	75.33	16.11	9.24	114 523	75 297	696	
				895.84			7 614.61		5.06	1		38 530		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			5 141.33				93%	70 026			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			3 178.28				54%	40 660			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 683.48					225 210			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.85	63.27	49.68	13.59	53.78	42.23	11.55	16.11	1.87	702	680	22	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			32.94				66%	449			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			21.12				40%	272			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.83					1 423			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.85	4 688.98	197.81	4 246.36	3 985.63	168.14	3 609.41	16.11	4.24	18 697	2 709	15 304	
				244.81	134.04		208.09	113.93	3.29	16.11		685	1 835	
	Накладные расходы		78%			220.01				66%	2 999			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			141.04				40%	1 818			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 346.68					23 514			
	
4.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен , прим, 100 м2	8.42	188.95	188.95		1 590.96	1 590.96		16.1	1	25 614	25 614		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 575.05				84%	21 516			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			954.58				48%	12 295			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 120.59					59 424			
	
5.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	8.5	37.19	25.77		316.12	219.05		16.11	1	4 013	3 529		
				11.42			97.07		4.99	1		484		
	Накладные расходы		86%			188.38				73%	2 576			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			153.34				56%	1 976			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.84					8 565			
	
6.	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	7.5	38 941.43	3 434.73	4 629.41	292 060.73	25 760.48	34 720.58	16.11	5.79	1 023 614	415 001	201 032	
				30 877.29	246.02		231 579.68	1 845.15	1.76	16.11		407 580	29 725	
	Накладные расходы		95%			26 225.35				80%	355 781			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12 974.65				37%	164 549			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331 260.72					1 543 943			
	
7.	С104-9100-09 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3	84	1 158.74			97 334.33					430 218			
				1 158.74			97 334.33		4.42			430 218		
	Объем: (7.5*11.2)													
	Поправки: М: =5121.64/4.42	
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.65	1 615.27	301.17	30.24	1 049.93	195.76	19.66	16.1	7.4	6 735	3 152	145	
				1 283.86	6.48		834.51	4.21	4.12	16.12		3 438	68	
	Накладные расходы		86%			171.97				73%	2 351			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			139.98				56%	1 803			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 361.88					10 889			
	
9.	ТЕРр 61-22-4 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.1	8 158.02	4 603.73	3.31	815.80	460.37	0.33	16.1	6.43	8 582	7 412	2	
				3 550.98			355.10		3.29	1		1 168		
	Накладные расходы		79%			363.69				67%	4 966			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			230.19				40%	2 965			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 409.68					16 513			
	
10.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь), 100 м2 покрытия	0.6	80.30	76.91	1.68	48.18	46.15	1.01	16.1	9.24	755	743	9	
				1.71	0.19		1.03	0.11	2.75	16.2		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			43.95				80%	596			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.74				37%	276			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.87					1 627			
	
11.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	7.8	15.82			123.40					434			
				15.82			123.40		55.67			434		
	Объем: 0.6*1000*0.013													
	
12.	ТЕР 15-02-001-01 
(Прим) 
Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6	2 074.12	832.23	83.91	1 244.47	499.34	50.35	16.1	9.97	10 827	8 039	502	
				1 157.98	34.61		694.79	20.77	3.29	16.1		2 286	334	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			494.10				80%	6 698			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			244.45				37%	3 098			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 983.03					20 623			
	
13.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (цоколь), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	2 291.60	114.18	14.24	1 374.96	68.51	8.54	16.1	9.18	4 880	1 103	78	
				2 163.18			1 297.91		2.85	1		3 699		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			65.08				80%	882			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.20				37%	408			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 472.24					6 171			
	
14.	ТЕРр 53-15-3 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (закладка вентиляционных отверстий 34шт 40х40), 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.0544	38 069.23	5 261.82	227.40	2 070.97	286.24	12.37	16.1	6.78	11 977	4 609	84	
				32 580.01	30.16		1 772.35	1.64	4.11	16.11		7 284	26	
	Накладные расходы		86%			247.58				73%	3 384			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			201.52				56%	2 596			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 520.06					17 956			
	
15.	ТЕРр 58-15-1 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.55	560.81	553.26		308.45	304.29		16.11	1	4 927	4 902		
				7.55			4.15		5.9	1		24		
	Накладные расходы		83%			252.56				71%	3 480			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			197.79				52%	2 549			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					758.80					10 956			
	
16.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.44	1 357.93	327.73	1.01	597.49	144.20	0.44	16.1	9.27	4 178	2 322	4	
				1 029.19			452.84		4.09	1		1 852		
	Накладные расходы		83%			119.69				71%	1 649			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.73				52%	1 207			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					810.91					7 034			
	
17.	ТЕРр 62-5-3 
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.064	1 097.59	374.92	9.34	70.25	23.99	0.60	16.11	9.25	525	387	6	
				713.33	1.51		45.65	0.10	2.91	16.09		133	2	
	Накладные расходы		80%			19.27				68%	265			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			12.05				40%	156			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.57					945			
	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
	
18.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований , прим, 1 м3	5.12	274.54	75.11	199.43	1 405.64	384.56	1 021.08	16.1	4.81	11 103	6 191	4 911	
					20.89			106.96	1	16.1			1 722	
	Объем: 51.2*0.1													
	Накладные расходы		99%			486.60				84%	6 647			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			294.91				48%	3 798			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 187.16					21 548			
	
19.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.128	1 466.39	1 466.39		187.70	187.70		16.1	1	3 022	3 022		
									1	1				
	Объем: 64*0.2*1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			135.14				61%	1 843			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			71.33				31%	937			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					394.17					5 802			
	
20.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.128	490.29	490.29		62.76	62.76		16.1	1	1 010	1 010		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			45.19				61%	616			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			23.85				31%	313			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.80					1 939			
	
21.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	20.48	16.40		16.40	335.87		335.87		7.88	2 647		2 647	
														
	Объем: 12.8*1.6													
	
22.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.192	3 001.78	246.00	111.59	576.34	47.23	21.42	16.11	4.48	2 573	761	96	
				2 644.20			507.69		3.38	1		1 716		
	Объем: 64*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			51.95				93%	708			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			32.12				54%	411			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					660.41					3 692			
	
23.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	5.12	403.35	40.32	67.81	2 065.16	206.43	347.20	16.11	5.31	12 802	3 326	1 844	
				295.22	7.73		1 511.53	39.55	5.05	16.1		7 633	637	
	Объем: 51.2*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			273.04				94%	3 725			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			157.43				51%	2 021			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 495.63					18 548			
	
24.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	5.12	199.22	35.93	37.16	1 020.00	183.94	190.27	16.11	5.45	6 932	2 963	1 037	
				126.13	4.21		645.79	21.57	4.54	16.1		2 932	347	
	Объем: 51.2*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			228.12				94%	3 111			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			131.53				51%	1 688			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 379.64					11 732			
	
25.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	5.12	730.22	37.46	0.38	3 738.73	191.77	1.92	16.1	5.8	19 441	3 088	11	
				692.39			3 545.04		4.61	1		16 343		
	Объем: 51.2*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			212.86				94%	2 903			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			122.73				51%	1 575			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 074.33					23 919			
	
	РЕМОНТ БАЛКОНОВ	
	
26.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	40.8	9.37	9.37		382.40	382.40		16.09	1	6 153	6 153		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			309.74				69%	4 246			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			229.44				48%	2 953			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					921.58					13 352			
	
27.	ТЕРр 57-10-2 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2, 100 мест	0.28	1 285.49	627.62	68.81	359.94	175.73	19.27	16.1	4.94	3 756	2 829	95	
				589.06	7.64		164.94	2.14	5.04	16.1		831	34	
	Накладные расходы		80%			142.30				68%	1 947			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			120.95				54%	1 546			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					623.19					7 249			
	
28.	ТЕР 08-01-003-05 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.48	5 445.96	543.04	228.03	2 614.06	260.66	109.45	16.11	4.96	12 775	4 199	543	
				4 674.89			2 243.95		3.58	1		8 033		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(1630.70=7.09*230) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			286.73				93%	3 905			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			177.25				54%	2 267			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 078.03					18 948			
	
29.	ТССЦ 101-1564 
Гидроизол, м2	110.4	33.27			3 673.01					7 021			
				33.27			3 673.01		63.6			7 021		
	Объем: 48*2.3													
	
30.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.408	1 721.45	383.03	58.80	702.35	156.28	23.99	16.11	8.85	5 330	2 518	212	
				1 279.62	23.94		522.08	9.77	4.98	16.11		2 600	157	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			184.32				94%	2 515			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			106.27				51%	1 364			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					992.94					9 209			
	
31.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм), 100 м2 стяжки	0.408	1 991.85	29.12	62.18	812.68	11.88	25.37	16.09	8.67	4 280	191	220	
				1 900.56	23.78		775.43	9.70	4.99	16.09		3 869	156	
	Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			23.95				94%	326			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			13.81				51%	177			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					850.45					4 783			
	
32.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.76	2 956.30	374.76	6.66	2 246.79	284.82	5.06	16.1	9.25	10 249	4 586	47	
				2 574.88	1.21		1 956.91	0.92	2.87	16.06		5 616	15	
	Накладные расходы		83%			237.16				71%	3 267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			185.73				52%	2 393			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 669.69					15 908			
	
33.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка балконов цементно-известковым раствором по камню стен, прим, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.408	2 074.12	832.23	83.91	846.24	339.55	34.24	16.1	9.97	7 362	5 467	341	
				1 157.98	34.61		472.46	14.12	3.29	16.1		1 554	227	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			335.99				80%	4 555			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			166.22				37%	2 107			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 348.45					14 024			
	
34.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.408	893.91	146.73	7.76	364.72	59.87	3.17	16.1	9.18	2 064	964	29	
				739.42			301.68		3.55	1		1 071		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			56.88				80%	771			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.14				37%	357			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					449.74					3 192			
	
	ВХОДНЫЕ КРЫЛЬЦА	
	
35.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.04	1 679.51	942.47	24.65	67.18	37.70	0.99	16.11	9.25	750	607	9	
				712.39	4.37		28.50	0.17	4.67	16.12		133	3	
	Накладные расходы		76%			28.78				65%	397			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.72				48%	293			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.68					1 439			
	
36.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (до 50мм), 100 м2 стяжки	0.145	1 928.43	387.07	55.41	279.62	56.12	8.03	16.1	9.04	1 980	904	73	
				1 485.95	23.94		215.46	3.47	4.66	16.11		1 004	56	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			66.14				94%	902			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			38.14				51%	490			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					383.90					3 372			
	
37.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	0.145	2 300.78	28.57	62.18	333.61	4.14	9.02	16.1	8.67	1 641	67	78	
				2 210.04	23.78		320.46	3.45	4.67	16.09		1 497	55	
	Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			8.42				94%	115			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			4.86				51%	62			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					346.89					1 818			
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
	
38.	ТЕРм 08-02-390-03 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.5	388.91	246.16	56.80	194.46	123.08	28.40	16.11	2.66	2 224	1 983	76	
				85.96	0.18		42.98	0.09	3.85	16.2		165	1	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			117.01				81%	1 607			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.06				52%	1 032			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					391.53					4 863			
	
39.	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, 100 м	0.51	2 626.90			1 339.72					5 922			
				2 626.90			1 339.72		4.42			5 922		
	Объем: 50*1.02													
	Поправки: М: =11610.88/4.42	
	
40.	ТЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.5	80.53	45.02	2.96	40.26	22.51	1.48	16.11	7.13	420	363	11	
				32.54	0.18		16.27	0.09	2.89	16.2		47	1	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Накладные расходы		95%			21.47				81%	295			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.69				52%	189			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.42					904			
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ГАЗОПРОВОДА	
	
41.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.3	673.19	525.85	14.21	201.96	157.76	4.26	16.11	5.24	2 700	2 541	22	
				133.13	2.56		39.94	0.77	3.42	16.13		137	12	
	Накладные расходы		74%			117.31				63%	1 608			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			79.27				40%	1 021			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					398.54					5 330			
	
42.	ТЕР 16-02-003-06 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.3	5 798.80	459.79	154.10	1 739.64	137.94	46.23	16.1	8.34	8 719	2 221	386	
				5 184.91	3.59		1 555.47	1.08	3.93	16.08		6 113	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			159.87				98%	2 193			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			98.70				56%	1 253			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 998.22					12 166			
	
43.	ТССЦ 302-1276 
Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.	3	149.03			447.09					2 144			
				149.03			447.09		714.77			2 144		
	
44.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	4.2	27.31			114.70					790			
				27.31			114.70		188.03			790		
	Объем: 30*0.14													
	
45.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	358.47	69.00	13.01	28.68	5.52	1.04	16.11	2.82	155	89	3	
				276.46	0.14		22.12	0.01	2.87	16.45		63		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			4.48				69%	61			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.32				48%	43			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.48					259			
	
46.	ТЕР 13-03-004-05 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	832.25	27.36	9.90	66.58	2.19	0.79	16.1	4.19	245	35	3	
				794.99	0.14		63.60	0.01	3.24	16.45		206		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.78				69%	24			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.32				48%	17			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.68					286			
	
47.	ТЕР 16-02-007-01 
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, 1 соединение	5	161.24	11.62	5.91	806.19	58.08	29.56	16.11	5.9	2 978	936	174	
				143.71			718.55		2.6	1		1 868		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			66.79				98%	917			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			41.24				56%	524			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					914.22					4 419			
	
48.	ТЕР 19-01-015-01 
Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода	0.3	545.35	480.01		163.61	144.00		16.11	1	2 376	2 320		
				65.34			19.60		2.86	1		56		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			165.60				98%	2 274			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			102.24				56%	1 299			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.45					5 949			
	
49.	ТЕР 24-02-090-01 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок	0.1	1 250.38	409.16	424.94	125.04	40.92	42.49	16.11	5.47	1 052	659	232	
				416.28			41.63		3.85	1		160		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			47.88				99%	652			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			31.10				61%	402			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.02					2 106			
	
50.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	25.7504	48.13	4.41	36.66	1 239.27	113.56	944.01	16.1	7.6	11 928	1 828	7 174	
									1	1				
	Объем: 842*0.014*1.8+1.28+2.79+0.19+0.17+0.102													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			113.56				100%	1 828			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			68.14				60%	1 097			
	
51.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	25.7504	14.96		14.96	385.23		385.23		7.87	3 032		3 032	
														
	Объем: 842*0.014*1.8+1.28+2.79+0.19+0.17+0.102													
	
	КОЗЫРЬКИ НАД ПОДЪЕЗДАМИ (2ШТ)	
	
52.	ТЕРр 58-16-1 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2, 100 мест	0.05	708.74	426.76	33.33	35.44	21.34	1.67	16.11	4.98	414	344	8	
				248.65	3.59		12.43	0.18	5.02	16.12		62	3	
	Накладные расходы		83%			17.86				71%	246			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.99				52%	180			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.29					841			
	
53.	ТЕРр 58-7-7 
Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой, 100 м2 покрытия	0.1	3 225.29	447.51	31.62	322.53	44.75	3.16	16.1	5.16	1 761	720	16	
				2 746.16	2.26		274.62	0.23	3.73	16.12		1 024	4	
	Накладные расходы		83%			37.33				71%	514			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.24				52%	376			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389.10					2 652			
	
54.	ТССЦ 101-6062 
Биполь ЭКП, м2	13.4	25.67			343.98					1 516			
				25.67			343.98		113.16			1 516		
	Объем: (0.1)*134													
	
55.	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.06	1 097.50	397.64	132.18	65.85	23.86	7.93	16.11	8	615	384	63	
				567.69	13.39		34.06	0.80	4.91	16.1		167	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			26.63				92%	365			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.56				44%	175			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.05					1 155			
	
56.	ТССЦ 101-6062 
Биполь ЭКП, м2	15.12	25.67			388.13					1 711			
				25.67			388.13		113.16			1 711		
	Объем: (0.06)*252													
	
57.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.06	2 956.30	374.76	6.66	177.38	22.49	0.40	16.1	9.25	809	362	4	
				2 574.88	1.21		154.49	0.07	2.87	16.06		443	1	
	Накладные расходы		83%			18.72				71%	258			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.66				52%	189			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					210.77					1 255			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	445 709.86	38 435.19	42 163.17			1 845 603	619 130	241 281	
			364 929.82	2 201.06				982 265	35 453	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 574.44	145.59	29.88			8 566	2 346	87	
			1 398.97	0.18				6 134	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 339.72					5 922			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38, 40)	138.48					1 902			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 38, 40)	94.75					1 221			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 807.67					11 689			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	438 865.47	37 822.26	40 388.13			1 802 099	609 258	227 759	
			360 655.10	2 199.03				965 079	35 422	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	101 862.85					440 900			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 22, 28; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 18; %=73 - по стр. 5, 8, 14; %=80 - по стр. 6, 10, 12, 13, 33, 34; %=67 - по стр. 9; %=71 - по стр. 15, 16, 32, 52, 53, 57; %=68 - по стр. 17, 27; %=61 - по стр. 19, 20; %=94 - по стр. 23-25, 30, 31, 36, 37; %=69 - по стр. 26, 45, 46; %=65 - по стр. 35; %=98 - по стр. 48; %=99 - по стр. 49; %=92 - по стр. 55)	38 594.58					524 511			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 22, 27, 28; %=40 - по стр. 2, 3, 9, 17; %=48 - по стр. 4, 18, 26, 35, 45, 46; %=56 - по стр. 5, 8, 14, 48; %=37 - по стр. 6, 10, 12, 13, 33, 34; %=52 - по стр. 15, 16, 32, 52, 53, 57; %=31 - по стр. 19, 20; %=51 - по стр. 23-25, 30, 31, 36, 37; %=61 - по стр. 49; %=44 - по стр. 55)	20 733.48					264 060			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	498 193.53					2 590 670			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 309.58	353.78	80.05			17 331	5 698	582	
			2 875.75	1.85				11 052	29	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 41; %=98 - по стр. 42, 47)	343.98					4 719			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 41; %=56 - по стр. 42, 47)	219.21					2 799			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 872.77					24 849			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 960.37	113.56	1 665.11			17 607	1 828	12 853	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50)	113.56					1 828			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50)	68.14					1 097			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 960.37					17 607			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	505 834.34					2 644 815			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	10 824.85					56 599			
	ИТОГО	516 659.19					2 701 414			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	10 333.18					54 028			
	ИТОГО	526 992.37					2 755 442			
	НДС 18%	94 858.63					495 980			
	ВСЕГО С НДС	621 851.00					3 251 422			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	39 077.04					531 132			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	21 047.44					268 080			
	
	Раздел 2.  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
58.	ТЕРр 57-1-3 
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	0.85	144.40	144.40		122.74	122.74		16.1	1	1 976	1 976		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			98.19				68%	1 344			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			83.46				54%	1 067			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					304.40					4 387			
	
59.	ТЕР 11-01-008-02 
Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции	68.25	42.78	15.93	26.85	2 919.46	1 087.09	1 832.38	16.1	6.96	30 255	17 502	12 753	
					4.60			313.95	11.78	16.1			5 055	
	Объем: 455*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			1 555.15				94%	21 204			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			896.67				51%	11 504			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 371.28					62 963			
	
60.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	4.55	38.44	35.90	2.54	174.90	163.36	11.55	16.11	9.23	2 738	2 632	107	
									2.08	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			181.33				94%	2 474			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			104.55				51%	1 342			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.78					6 554			
	
61.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	556.92	7.04			3 920.72					14 313			
				7.04			3 920.72		25.7			14 313		
	Объем: 455*1.224													
	
62.	ТЕР 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2, 100 м2 изолируемой поверхности	4.91	883.62	620.75	262.88	4 338.58	3 047.87	1 290.72	16.11	9.24	61 027	49 101	11 926	
					6.78			33.27	5.24	16.13			537	
	Объем: 455+36													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*2.0, Н4= 1.25*2.0, Н5= 1.15*2.0, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		111%			3 420.07				94%	46 660			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 971.93				51%	25 315			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 730.58					133 002			
	
63.	ТЕР 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3й слой), 100 м2 изолируемой поверхности	4.91	441.81	310.37	131.44	2 169.29	1 523.93	645.36	16.11	9.24	30 514	24 551	5 963	
					3.39			16.63	5.24	16.13			268	
	Объем: 455.0+36													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 710.02				94%	23 330			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			985.96				51%	12 658			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 865.27					66 502			
	
64.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	1517.19	26.54			40 266.22					131 631			
				26.54			40 266.22		86.76			131 631		
	Объем: 491*1.03*3													
	
65.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	4.55	38.44	35.90	2.54	174.90	163.36	11.55	16.11	9.23	2 738	2 632	107	
									2.08	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			181.33				94%	2 474			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			104.55				51%	1 342			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.78					6 554			
	
66.	ТССЦ 101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	556.92	15.27			8 504.17					27 941			
				15.27			8 504.17		50.17			27 941		
	Объем: 455*1.224													
	
67.	ТЕР 10-01-083-03 
Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	4.55	5 618.36	315.76	133.24	25 563.55	1 436.69	606.23	16.11	7.69	107 307	23 145	4 662	
				5 169.37	11.13		23 520.63	50.62	3.38	16.1		79 500	815	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 576.55				90%	21 564			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			803.15				43%	10 303			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 943.25					139 174			
	
68.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.1	221.62	101.80	102.69	2 016.70	926.36	934.46	16.11	3.8	18 903	14 924	3 551	
				17.13	1.45		155.88	13.20	2.75	16.17		429	213	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			845.60				77%	11 655			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			563.74				48%	7 266			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 426.04					37 824			
	
69.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	188.37	36.04			6 788.85					38 341			
				36.04			6 788.85		203.54			38 341		
	Объем: 9.1*20.7													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	96 960.08	8 471.40	5 332.25			467 684	136 463	39 069	
			83 156.47	427.67				292 155	6 888	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	96 960.08	8 471.40	5 332.25			467 684	136 463	39 069	
			83 156.47	427.67				292 155	6 888	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	59 479.96					212 226			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 58; %=94 - по стр. 59, 60, 62, 63, 65; %=90 - по стр. 67; %=77 - по стр. 68)	9 568.25					130 704			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 58; %=51 - по стр. 59, 60, 62, 63, 65; %=43 - по стр. 67; %=48 - по стр. 68)	5 514.00					70 797			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	112 042.33					669 185			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	112 042.33					669 185			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 397.71					14 321			
	ИТОГО	114 440.04					683 506			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 288.80					13 670			
	ИТОГО	116 728.84					697 176			
	НДС 18%	21 011.19					125 492			
	ВСЕГО С НДС	137 740.03					822 668			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 568.25					130 704			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 514.00					70 797			
	
	Раздел 3.  Холодное водоснабжение	
	
70.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.36	2 312.45	625.61	1 686.84	832.48	225.22	607.26	16.11	4.81	6 549	3 628	2 921	
					176.68			63.60	1	16.1			1 024	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			285.93				84%	3 908			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			173.29				48%	2 233			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 291.70					12 690			
	
71.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.072	2 646.84	648.48	43.99	190.57	46.69	3.17	16.11	9.21	1 403	752	29	
				1 954.37			140.71		4.42	1		622		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*36)													
	Накладные расходы		99%			46.22				84%	632			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.01				48%	361			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					264.81					2 396			
	
72.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	1.41	391.23	305.70	8.28	551.63	431.04	11.67	16.11	5.27	7 378	6 944	62	
				77.25	1.51		108.92	2.13	3.42	16.09		373	34	
	Объем: 20+121													
	Накладные расходы		74%			320.55				63%	4 396			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			216.59				40%	2 791			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 088.76					14 565			
	
73.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.29	673.19	525.85	14.21	195.23	152.50	4.12	16.11	5.24	2 610	2 457	22	
				133.13	2.56		38.61	0.74	3.42	16.13		132	12	
	Накладные расходы		74%			113.40				63%	1 555			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			76.62				40%	988			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					385.25					5 153			
	
74.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.21	4 943.67	2 761.82	2 074.25	5 981.84	3 341.80	2 509.84	16.11	6.38	70 363	53 836	16 013	
				107.60	303.56		130.20	367.30	3.95	16.11		514	5 917	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			4 265.47				98%	58 558			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 633.46				56%	33 462			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 880.77					162 383			
	
75.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	121	3.74			452.54					1 856			
				3.74			452.54		15.34			1 856		
	
76.	ТССЦ 507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	108.779	11.39			1 238.99					2 366			
				11.39			1 238.99		21.75			2 366		
	Объем: 1.21*89.9													
	
77.	ТССЦ 507-5029 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4", 10 шт.	2.8	14.81			41.47					1 986			
				14.81			41.47		709.12			1 986		
	
78.	ТССЦ 507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, 10 шт.	3.6	1.23			4.43					164			
				1.23			4.43		45.52			164		
	
79.	ТССЦ 302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	28	48.94			1 370.32					6 826			
				48.94			1 370.32		243.77			6 826		
	
80.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 20х1/2", шт	28	28.71			803.76			1	1	3 553			
				28.71			803.76		4.42	1		3 553		
	Поправки: М: =122*1.04/4.42	
	
81.	ТССЦ 507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25 (гильза), м	3	19.03			57.09					83			
				19.03			57.09		27.81			83		
	
82.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	1.25	2 591.15	1 768.25	751.38	3 238.94	2 210.31	939.23	16.11	6.49	42 047	35 608	6 096	
				71.52	106.77		89.40	133.46	3.84	16.11		343	2 150	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 695.34				98%	37 003			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 664.08				56%	21 144			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 598.35					100 194			
	
83.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	125	4.90			612.50					2 143			
				4.90			612.50		17.14			2 143		
	
84.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	117.25	29.31			3 436.60					5 897			
				29.31			3 436.60		50.29			5 897		
	Объем: 1.25*93.8													
	
85.	ТССЦ 507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, 10 шт.	3.2	2.49			7.97					265			
				2.49			7.97		82.76			265		
	
86.	ТССЦ 507-5023 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4", 10 шт.	0.4	15.45			6.18					283			
				15.45			6.18		706.25			283		
	
87.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	16	3.29			52.71			1	1	233			
				3.29			52.71		4.42	1		233		
	Поправки: М: =14.0*1.04/4.42	
	
88.	ТССЦ 507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, 10 шт.	1.2	3.65			4.38					161			
				3.65			4.38		134.31			161		
	
89.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 32х1", шт	4	53.41			213.65			1	1	944			
				53.41			213.65		4.42	1		944		
	Поправки: М: =227*1.04/4.42	
	
90.	ТССЦ 302-0065 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в, шт.	2	129.02			258.04					1 343			
				129.02			258.04		671.43			1 343		
	
91.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза), м	5	33.67			168.35					378			
				33.67			168.35		75.61			378		
	
92.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.29	3 432.88	2 357.66	944.60	995.53	683.72	273.93	16.11	6.51	12 950	11 015	1 783	
				130.62	133.46		37.88	38.70	4	16.11		152	623	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			830.78				98%	11 405			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			512.92				56%	6 517			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 339.23					30 873			
	
93.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	27.173	33.67			914.91					2 055			
				33.67			914.91		75.61			2 055		
	Объем: 29*0.937													
	
94.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	29	5.67			164.43					535			
				5.67			164.43		18.46			535		
	
95.	ТССЦ 507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, 10 шт.	0.8	6.68			5.34					200			
				6.68			5.34		250.61			200		
	
96.	ТССЦ 507-5004 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, 10 шт.	4	6.77			27.08					951			
				6.77			27.08		237.82			951		
	
97.	ТССЦ 507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, 10 шт.	1.4	6.97			9.76					366			
				6.97			9.76		261.74			366		
	
98.	ТССЦ 507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, 10 шт.	0.2	7.16			1.43					47			
				7.16			1.43		237.45			47		
	
99.	ТССЦ 507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, 10 шт.	15	3.46			51.90					1 918			
				3.46			51.90		127.87			1 918		
	
100.	Цена поставщика. 
Муфта комбинированная наружная ф40х5/4", шт	2	72.00			144.00			1	1	636			
				72.00			144.00		4.42	1		636		
	Поправки: М: =306*1.04/4.42	
	
101.	ТССЦ 302-0066 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, шт.	1	198.67			198.67					1 041			
				198.67			198.67		1 041.31			1 041		
	
102.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 40х1 1/2", шт	2	100.71			201.41			1	1	890			
				100.71			201.41		4.42	1		890		
	Поправки: М: =428*1.04/4.42	
	
103.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м	5	45.47			227.35					601			
				45.47			227.35		120.12			601		
	
104.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	17	216.50	51.10	39.33	3 680.52	868.72	668.61	16.11	9.01	28 163	13 995	6 024	
				126.07			2 143.19		3.8	1		8 144		
	Объем: 121+20+29													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			781.85				77%	10 776			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			521.23				48%	6 718			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 983.60					45 657			
	
105.	ТССЦ 104-0842 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	133.1	5.41			720.07					3 330			
				5.41			720.07		25.02			3 330		
	Объем: 121*1.1													
	
106.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	22	7.80			171.60					774			
				7.80			171.60		35.16			774		
	Объем: 20*1.1													
	
107.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	31.9	8.63			275.30					1 324			
				8.63			275.30		41.5			1 324		
	Объем: 29*1.1													
	
108.	ТЕР 16-07-003-05 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	1	76.06	64.75	8.09	76.06	64.75	8.09	16.11	5.47	1 106	1 043	44	
				3.23			3.23		5.66	1		18		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	1 022			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	584			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.50					2 712			
	
109.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	86.2795	48.13	4.41	36.66	4 152.28	380.49	3 163.01	16.1	7.6	39 967	6 126	24 039	
									1	1				
	Объем: 68.25*1.2+0.31+0.1+3.9695													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			380.49				100%	6 126			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			228.29				60%	3 676			
	
110.	ТССЦпг 03-21-01-012 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км, 1 т груза	86.2795	14.96		14.96	1 290.74		1 290.74		7.87	10 158		10 158	
														
	Объем: 68.25*1.2+0.31+0.1+3.9695													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	33 028.05	8 405.24	9 479.67			265 843	135 404	67 191	
			14 534.37	605.93				53 447	9 760	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 203.23					17 721			
			6 203.23					17 721		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	6 203.23					17 721			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 203.23					17 721			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 286.07	1 140.63	1 279.04			47 799	18 375	8 974	
			4 866.40	63.60				20 450	1 024	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 582.50					11 684			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 70, 71; %=77 - по стр. 104)	1 114.00					15 316			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 70, 71, 104)	722.54					9 312			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 122.61					72 427			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	14 095.73	6 884.12	3 746.88			150 198	110 903	24 020	
			3 464.74	542.33				15 276	8 736	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 72, 73; %=98 - по стр. 74, 82, 92, 108)	8 299.99					113 940			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 72, 73; %=56 - по стр. 74, 82, 92, 108)	5 149.63					65 486			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	27 545.35					329 624			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 443.02	380.49	4 453.75			50 125	6 126	34 197	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 109)	380.49					6 126			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 109)	228.29					3 676			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 443.02					50 125			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	48 314.21					469 897			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 033.92					10 056			
	ИТОГО	49 348.13					479 953			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	986.96					9 599			
	ИТОГО	50 335.09					489 552			
	НДС 18%	9 060.32					88 119			
	ВСЕГО С НДС	59 395.41					577 671			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 413.99					129 256			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 872.17					74 798			
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
	РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
111.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	1.5	274.54	75.11	199.43	411.81	112.67	299.15	16.1	4.81	3 253	1 814	1 439	
					20.89			31.34	1	16.1			504	
	Накладные расходы		99%			142.57				84%	1 947			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			86.41				48%	1 113			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					640.79					6 313			
	
112.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.003	6 766.21	4 298.15	10.13	20.30	12.89	0.03	16.1	9.24	235	208		
				2 457.93			7.37		3.7	1		27		
	Накладные расходы		75%			9.67				64%	133			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			5.80				36%	75			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.77					443			
	
113.	ТЕРр 51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.003	5 954.14	644.08	5 310.06	17.86	1.93	15.93	16.1	7.6	152	31	121	
									1	1				
	Накладные расходы		75%			1.45				64%	20			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			0.87				36%	11			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.18					183			
	
114.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.3	1 327.14	122.03	53.85	398.14	36.61	16.16	16.1	6.47	2 265	589	105	
				1 151.26	5.90		345.38	1.77	4.55	16.11		1 571	28	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			44.90				99%	611			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			29.17				61%	376			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					472.21					3 252			
	
115.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных (полы), 1 м3 подстилающего слоя	5.5	213.84	43.11	44.60	1 176.10	237.11	245.27	16.11	5.45	8 306	3 820	1 337	
				126.13	5.06		693.72	27.80	4.54	16.1		3 149	448	
	Объем: 110*0.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			294.05				94%	4 012			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			169.54				51%	2 177			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 639.69					14 495			
	
116.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	5.5	424.98	48.38	81.38	2 337.38	266.11	447.56	16.11	5.31	14 863	4 287	2 377	
				295.22	9.27		1 623.71	50.99	5.05	16.1		8 200	821	
	Объем: 0.5*0.1*110													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			351.98				94%	4 802			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			202.94				51%	2 605			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 892.31					22 270			
	
117.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	5.5	737.79	44.95	0.45	4 057.83	247.21	2.48	16.1	5.8	21 550	3 980	14	
				692.39			3 808.15		4.61	1		17 556		
	Объем: 0.5*0.1*110													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			274.40				94%	3 741			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			158.21				51%	2 030			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 490.45					27 321			
	
118.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.55	4 044.31	762.19	548.76	2 224.37	419.20	301.82	16.11	4.28	16 629	6 753	1 292	
				2 733.36	8.82		1 503.35	4.85	5.71	16.11		8 584	78	
	Объем: 0.5*110													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			470.70				94%	6 421			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			271.39				51%	3 484			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 966.46					26 534			
	
119.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.55	1 809.82	459.64	70.56	995.40	252.80	38.81	16.11	8.85	7 921	4 073	343	
				1 279.62	28.73		703.79	15.80	4.98	16.11		3 505	255	
	Объем: 0.5*110													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			298.15				94%	4 068			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			171.90				51%	2 207			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 465.45					14 197			
	
120.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм), 100 м2 стяжки	0.55	2 010.11	34.94	74.61	1 105.56	19.22	41.04	16.09	8.67	5 881	309	356	
				1 900.56	28.53		1 045.31	15.69	4.99	16.09		5 216	252	
	Объем: 0.5*110													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			38.75				94%	527			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			22.34				51%	286			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 166.65					6 694			
	
121.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.10945	224.69	163.97	60.72	24.59	17.95	6.65	16.1	8.14	343	289	54	
					3.62			0.40	5.11	16.12			6	
	Объем: 55*0.12/1000+55*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			17.43				80%	236			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.09				44%	130			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.12					709			
	
122.	ТССЦ 204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.0066	8 902.52			58.76					248			
				8 902.52			58.76		37 507.95			248		
	Объем: 55*0.12/1000													
	
123.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.10285	5 486.84			564.32					2 382			
				5 486.84			564.32		23 162.05			2 382		
	Объем: 55*1.87/1000													
	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
124.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.22	2 312.45	625.61	1 686.84	508.74	137.63	371.11	16.11	4.81	4 002	2 217	1 785	
					176.68			38.87	1	16.1			626	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			174.74				84%	2 388			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			105.90				48%	1 365			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					789.38					7 755			
	
125.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.45	2 646.84	648.48	43.99	1 191.08	291.82	19.80	16.11	9.21	8 771	4 701	182	
				1 954.37			879.47		4.42	1		3 887		
	Накладные расходы		99%			288.90				84%	3 949			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			175.09				48%	2 256			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 655.07					14 976			
	
126.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.4	775.58	765.14	10.44	1 085.81	1 071.20	14.62	16.11	9.26	17 392	17 257	135	
					4.83			6.76	1	16.09			109	
	Накладные расходы		74%			797.69				63%	10 941			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			538.98				40%	6 946			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 422.48					35 279			
	
127.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.3	12 984.16	894.28	10.83	3 895.25	268.28	3.25	16.11	8.81	10 330	4 322	29	
				12 079.05	1.13		3 623.72	0.34	1.65	16.2		5 979	5	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			308.91				98%	4 240			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			190.72				56%	2 423			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 394.88					16 994			
	
128.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	15	12.58			188.70					563			
				12.58			188.70		37.56			563		
	
129.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 110мм 90град, шт	12	17.65			211.76			1	1	936			
				17.65			211.76		4.42	1		936		
	Поправки: М: =75*1.04/4.42	
	
130.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник 110мм 45град, шт	5	18.12			90.59			1	1	400			
				18.12			90.59		4.42	1		400		
	Поправки: М: =77*1.04/4.42	
	
131.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110мм 45град, шт	15	10.82			162.35			1	1	718			
				10.82			162.35		4.42	1		718		
	Поправки: М: =46*1.04/4.42	
	
132.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110мм 90град, шт	3	10.82			32.47			1	1	144			
				10.82			32.47		4.42	1		144		
	Поправки: М: =46*1.04/4.42	
	
133.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110мм, шт	3	20.00			60.00			1	1	265			
				20.00			60.00		4.42	1		265		
	Поправки: М: =85*1.04/4.42	
	
134.	Цена поставщика. 
ПВХ  муфта  соединительная 110мм, шт	3	17.41			52.24			1	1	231			
				17.41			52.24		4.42	1		231		
	Поправки: М: =74*1.04/4.42	
	
135.	Цена поставщика. 
ПВХ  манжет переходной  110х100мм, шт	3	11.29			33.88			1	1	150			
				11.29			33.88		4.42	1		150		
	Поправки: М: =48*1.04/4.42	
	
136.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.1	1 693.79	894.28	10.83	1 863.17	983.71	11.91	16.11	8.81	17 384	15 848	105	
				788.68	1.13		867.55	1.24	1.65	16.2		1 431	20	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			1 132.69				98%	15 551			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			699.31				56%	8 886			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 695.18					41 821			
	
137.	ТССЦ 103-1328 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	109.78	44.35			4 868.74					19 149			
				44.35			4 868.74		174.43			19 149		
	Объем: 110*0.998													
	
138.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	116.95	111.66	1.52	116.95	111.66	1.52	16.1	9.27	1 830	1 798	14	
				3.78			3.78		4.72	1		18		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 762			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	1 007			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.64					4 599			
	
139.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	5.176	48.13	4.41	36.66	249.11	22.83	189.75	16.1	7.6	2 399	368	1 442	
									1	1				
	Объем: 1.5*2.2+1.876													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			22.83				100%	368			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			13.70				60%	221			
	
140.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	5.176	16.40		16.40	84.89		84.89		7.88	669		669	
														
	Объем: 1.5*2.2+1.876													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	28 088.15	4 510.83	2 111.75			169 361	72 664	11 799	
			21 429.11	195.85				84 309	3 152	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 735.53	2 053.15	1 805.81			99 645	33 071	9 405	
			11 876.62	187.51				57 169	3 018	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 266.37					5 474			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 111, 124, 125; %=64 - по стр. 112, 113; %=99 - по стр. 114; %=94 - по стр. 115-120; %=80 - по стр. 121)	2 407.68					32 855			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 111, 124, 125; %=36 - по стр. 112, 113; %=61 - по стр. 114; %=51 - по стр. 115-120; %=44 - по стр. 121)	1 409.67					18 115			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	19 552.88					150 615			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 018.62	2 434.85	31.30			66 648	39 225	283	
			9 552.49	8.34				27 140	134	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 126; %=98 - по стр. 127, 136, 138)	2 367.70					32 494			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 126; %=56 - по стр. 127, 136, 138)	1 508.29					19 262			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 894.61					118 404			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	334.00	22.83	274.64			3 068	368	2 111	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 139)	22.83					368			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 139)	13.70					221			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	334.00					3 068			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	35 781.49					272 087			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	765.72					5 823			
	ИТОГО	36 547.21					277 910			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	730.94					5 558			
	ИТОГО	37 278.15					283 468			
	НДС 18%	6 710.07					51 024			
	ВСЕГО С НДС	43 988.22					334 492			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 775.38					65 349			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 917.96					37 377			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	603 786.14	59 822.66	59 086.84			2 748 491	963 661	359 340	
			484 049.77	3 430.51				1 412 176	55 253	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 777.67	145.59	29.88			26 287	2 346	87	
			7 602.20	0.18				23 855	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 542.95					23 643			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 38, 40)	138.48					1 902			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 38, 40)	94.75					1 221			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 010.90					29 410			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	558 847.15	49 487.44	48 805.23			2 417 227	797 167	285 207	
			460 554.59	2 877.81				1 334 853	46 352	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	165 191.68					670 284			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 22, 28; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 18, 70, 71, 111, 124, 125; %=73 - по стр. 5, 8, 14; %=80 - по стр. 6, 10, 12, 13, 33, 34, 121; %=67 - по стр. 9; %=71 - по стр. 15, 16, 32, 52, 53, 57; %=68 - по стр. 17, 27, 58; %=61 - по стр. 19, 20; %=94 - по стр. 23-25, 30, 31, 36, 37, 59, 60, 62, 63, 65, 115-120; %=69 - по стр. 26, 45, 46; %=65 - по стр. 35; %=98 - по стр. 48; %=99 - по стр. 49, 114; %=92 - по стр. 55; %=90 - по стр. 67; %=77 - по стр. 68, 104; %=64 - по стр. 112, 113)	51 684.51					703 386			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 22, 27, 28, 58; %=40 - по стр. 2, 3, 9, 17; %=48 - по стр. 4, 18, 26, 35, 45, 46, 68, 70, 71, 104, 111, 124, 125; %=56 - по стр. 5, 8, 14, 48; %=37 - по стр. 6, 10, 12, 13, 33, 34; %=52 - по стр. 15, 16, 32, 52, 53, 57; %=31 - по стр. 19, 20; %=51 - по стр. 23-25, 30, 31, 36, 37, 59, 60, 62, 63, 65, 115-120; %=61 - по стр. 49, 114; %=44 - по стр. 55, 121; %=43 - по стр. 67; %=36 - по стр. 112, 113)	28 379.69					362 284			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	638 911.35					3 482 897			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	29 423.93	9 672.75	3 858.23			234 177	155 826	24 885	
			15 892.98	552.52				53 468	8 899	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 41, 72, 73, 126; %=98 - по стр. 42, 47, 74, 82, 92, 108, 127, 136, 138)	11 011.67					151 153			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 41, 72, 73, 126; %=56 - по стр. 42, 47, 74, 82, 92, 108, 127, 136, 138)	6 877.13					87 547			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	47 312.73					472 877			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 737.39	516.88	6 393.50			70 800	8 322	49 161	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50, 109, 139)	516.88					8 322			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50, 109, 139)	310.13					4 994			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	7 737.39					70 800			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	701 972.37					4 055 984			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	15 022.21					86 798			
	ИТОГО	716 994.58					4 142 782			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	14 339.89					82 856			
	ИТОГО	731 334.47					4 225 638			
	НДС 18%	131 640.20					760 615			
	ВСЕГО С НДС	862 974.67					4 986 253			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	62 834.66					856 441			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	35 351.57					451 052			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)