«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	613 347	руб.	Смета на сумму:	613 347	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«КР МКД»	Генеральный директор
ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /С. Б. Русович/	________________ /Е.В. Шулепко/	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
	
Объект:	Краснокаменная, д.31а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 31а по ул. Краснокаменной	
	
Сметная стоимость:	613.347	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.967	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	109.617	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	1.6	553.31	459.71	93.60	885.30	735.54	149.76	12.51	4.4	9 860	9 202	659	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			728.18				84%	7 730			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			441.32				48%	4 417			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 054.81					22 007			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.6	172.51	127.80	44.71	276.02	204.48	71.54	12.51	7.12	3 067	2 558	509	
					6.95			11.12	1	12.49			139	
	Накладные расходы		83%			178.95				71%	1 915			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			140.14				52%	1 402			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					595.11					6 384			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	1.6	2 713.25	179.98	29.68	4 341.20	287.97	47.49	12.51	6.93	17 311	3 602	329	
				2 503.59	4.13		4 005.74	6.61	3.34	12.55		13 379	83	
	Накладные расходы		83%			244.50				71%	2 616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			191.48				52%	1 916			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 777.18					21 844			
	
4.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	2.5	218.68	77.46	141.22	546.70	193.65	353.05	12.51	4.41	3 980	2 423	1 557	
					12.93			32.33	1	12.5			404	
	Накладные расходы		99%			223.72				84%	2 375			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			135.59				48%	1 357			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					906.01					7 712			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.44	5 502.93	806.67	80.64	7 924.22	1 161.60	116.12	12.51	7.11	36 560	14 532	826	
				4 615.62			6 646.49		3.19	1		21 202		
	Объем: 160*0.9													
	Накладные расходы		83%			964.13				71%	10 318			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			755.04				52%	7 557			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 643.39					54 434			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.48	9 291.30	1 358.31	34.61	4 459.82	651.99	16.61	12.51	6.98	19 494	8 156	116	
				7 898.38			3 791.22		2.96	1		11 222		
	Накладные расходы		83%			541.15				71%	5 791			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			423.79				52%	4 241			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 424.77					29 526			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м	0.35	9 291.30	1 358.31	34.61	3 251.96	475.41	12.11	12.51	6.98	14 215	5 947	85	
				7 898.38			2 764.43		2.96	1		8 183		
	Накладные расходы		83%			394.59				71%	4 222			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			309.02				52%	3 092			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 955.57					21 530			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.53	4 519.16	360.82	36.65	2 395.15	191.23	19.42	12.51	7.07	11 486	2 392	137	
				4 121.69			2 184.50		4.1	1		8 956		
	Накладные расходы		83%			158.72				71%	1 698			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.30				52%	1 244			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 678.17					14 428			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	12.51	7.02	4 017	1 814	47	
				5 258.63			525.86		4.1	1		2 156		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	943			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 248			
	
10.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.025	136 578.60	5 963.00	3 790.41	3 414.47	149.08	94.76	12.51	7.12	14 429	1 865	675	
				126 825.19	588.90		3 170.63	14.72	3.75	12.5		11 890	184	
	Накладные расходы		86%			140.87				73%	1 496			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			114.66				56%	1 147			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 670.00					17 072			
	
11.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.014	8 572.20	5 513.35	252.31	120.01	77.19	3.53	12.51	6.18	1 178	966	22	
				2 806.54	60.12		39.29	0.84	4.86	12.52		191	11	
	Накладные расходы		78%			60.86				66%	645			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			49.16				50%	489			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.03					2 311			
	
12.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0588	2 934.00			172.52					661			
				2 934.00			172.52		11 241.04			661		
	Объем: 1.4*42													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (7 каналов), 100 м труб	0.014	32 504.08	21 309.05	662.76	455.06	298.33	9.28	12.51	6.18	4 506	3 732	57	
				10 532.27	157.78		147.45	2.21	4.86	12.52		717	28	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			234.42				66%	2 482			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			189.34				50%	1 880			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					878.82					8 868			
	
14.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.2156	2 934.00			632.57					2 424			
				2 934.00			632.57		11 241.04			2 424		
	Объем: 1.4*22*7													
	
15.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.08	2 412.79	1 295.60	2.05	193.02	103.65	0.16	12.51	4.04	1 675	1 297	1	
				1 115.14			89.21		4.23	1		377		
	Накладные расходы		79%			81.88				67%	869			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.83				40%	519			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.73					3 063			
	
16.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовки) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.025	11 907.97	1 173.45	33.16	297.70	29.34	0.83	12.51	7.14	1 071	367	6	
				10 701.36	3.78		267.53	0.09	2.61	12.5		698	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			31.78				92%	339			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			16.19				44%	162			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.67					1 571			
	
17.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	2 291.60	114.18	14.24	183.33	9.13	1.14	12.51	7.11	598	114	8	
				2 163.18			173.05		2.75	1		476		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			8.67				80%	91			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.29				37%	42			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.29					731			
	
18.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.2	221.62	101.80	102.69	709.17	325.75	328.60	12.51	3.39	5 287	4 075	1 114	
				17.13	1.45		54.82	4.64	1.78	12.56		98	58	
	Объем: 160*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			297.35				77%	3 182			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			198.23				48%	1 984			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 204.76					10 453			
	
19.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	66.24	36.04			2 387.29					9 970			
				36.04			2 387.29		150.51			9 970		
	Объем: 3.2*20.7													
	
20.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.6	286.73	122.64	1.26	458.77	196.22	2.02	12.51	7.2	3 186	2 455	15	
				162.83			260.53		2.75	1		716		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			182.48				79%	1 939			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			125.58				51%	1 252			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					766.84					6 378			
	
21.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	200	13.13			2 626.00					8 560			
				13.13			2 626.00		42.8			8 560		
	Объем: 160*1.25													
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.6	8 171.06	405.87	165.99	13 073.69	649.39	265.58	12.52	6.6	65 570	8 130	1 753	
				7 599.20	14.91		12 158.72	23.86	4.58	12.5		55 687	298	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			727.11				92%	7 754			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			370.29				44%	3 708			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 171.09					77 032			
	
23.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	22	137.86			3 032.92					13 195			
				137.86			3 032.92		599.75			13 195		
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.211	4 972.00	72.11	75.20	1 049.09	15.21	15.87	12.51	6.29	3 823	190	100	
				4 824.69	5.48		1 018.01	1.16	3.47	12.5		3 532	14	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			17.68				92%	188			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			9.00				44%	90			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 075.77					4 100			
	
25.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка карниза, 100 м2 подшивки	0.1	257.63	231.54	26.09	25.76	23.15	2.61	12.51	6.47	307	290	17	
					10.34			1.03	1	12.53			13	
	Накладные расходы		85%			20.55				72%	218			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			19.34				64%	194			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.66					719			
	
26.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство карниза, 100 м2 потолка	0.1	10 259.57	603.91	84.83	1 025.96	60.39	8.48	12.52	6.76	4 068	756	57	
				9 570.83	3.78		957.08	0.38	3.4	12.5		3 254	5	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			64.42				90%	685			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			32.82				43%	327			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 123.19					5 080			
	
27.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	1 316.51	347.48	6.74	131.65	34.75	0.67	12.51	7.14	663	435	5	
				962.29	0.16		96.23	0.02	2.32	12.46		223		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			33.03				80%	348			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.34				37%	161			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					181.02					1 172			
	
28.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство люка выхода на кровлю, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	12.51	6.53	1 904	863	194	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.86	12.51		846	26	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	800			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	382			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 086			
	
29.	Цена поставщика. 
Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8, м2	0.48	1 934.52			928.57			1	1	4 160			
				1 934.52			928.57		4.48	1		4 160		
	Объем: 0.6*0.8													
	Поправки: М: =8333.33*1.04/4.48	
	
30.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.1	775.58	765.14	10.44	77.56	76.51	1.04	12.52	6.47	965	958	7	
					4.13			0.41	1	12.55			5	
	Накладные расходы		74%			56.92				63%	607			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			38.46				40%	385			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.94					1 957			
	
31.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.1	12 237.99	745.23	9.03	1 223.80	74.52	0.90	12.51	6.78	2 902	932	6	
				11 483.73	0.95		1 148.37	0.10	1.71	12.42		1 964	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			85.81				98%	914			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			52.98				56%	522			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 362.59					4 339			
	
32.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	1.4	27.31			38.23					308			
				27.31			38.23		220.16			308		
	Объем: 10/100*14													
	
33.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	1	935.15			935.15			1	1	3 432			
				935.15			935.15		3.67	1		3 432		
	Поправки: М: =3300.00*1.04/3.67	
	
34.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	1	88.07	12.17		88.07	12.17		12.51	1	357	152		
				75.90			75.90		2.7	1		205		
	Накладные расходы		103%			12.54				88%	134			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.30				48%	73			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.91					564			
	
35.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.201	75.57	75.35	0.22	15.19	15.15	0.04	12.51	4.09	190	189		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			12.57				71%	134			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.85				52%	98			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.61					422			
	
36.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.0603	11 907.97	1 173.45	33.16	718.05	70.76	2.00	12.51	7.14	2 584	885	14	
				10 701.36	3.78		645.29	0.23	2.61	12.5		1 684	3	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			76.67				92%	817			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			39.04				44%	391			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					833.76					3 792			
	
37.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.201	8 813.16	326.90	31.86	1 771.45	65.71	6.40	12.51	6.89	6 236	822	44	
				8 454.40	3.03		1 699.33	0.61	3.16	12.48		5 370	8	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			71.63				92%	764			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			36.48				44%	365			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 879.55					7 365			
	
38.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.12	7 415.77	333.04	13.17	889.89	39.96	1.58	12.51	7.18	2 725	500	11	
				7 069.56			848.35		2.61	1		2 214		
	Накладные расходы		83%			33.17				71%	355			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.97				52%	260			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					949.03					3 340			
	
39.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	12.51	7.18	771	289	2	
				5 145.09			205.80		2.33	1		480		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	205			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	150			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 126			
	
40.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	12.51	7.18	322	120	1	
				8 231.09			164.62		1.22	1		201		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	85			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	62			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					470			
	
41.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	12.51	7.18	327	120	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	85			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	62			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					475			
	
42.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.14	1 357.93	327.73	1.01	190.11	45.88	0.14	12.51	7.2	1 184	574	1	
				1 029.19			144.09		4.23	1		609		
	Накладные расходы		83%			38.08				71%	408			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.82				52%	298			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.01					1 890			
	
43.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.025	373.54	335.71	26.60	9.34	8.39	0.67	12.52	7.17	111	105	5	
				11.23			0.28		4.14	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			8.89				90%	95			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.53				43%	45			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.76					251			
	
44.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.011	23 811.97			261.93					526			
				23 811.97			261.93		47 861.13			526		
	Объем: 0.025*0.44													
	
45.	ТЕР 10-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.084	8 973.50	382.39	71.38	753.77	32.12	6.00	12.52	7.16	3 122	402	43	
				8 519.74			715.66		3.74	1		2 677		
	Объем: 56*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			34.05				90%	362			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			17.34				43%	173			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					805.16					3 657			
	
46.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.084	1 316.51	347.48	6.74	110.59	29.19	0.57	12.51	7.14	557	365	4	
				962.29	0.16		80.83	0.01	2.32	12.46		188		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			27.74				80%	292			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.72				37%	135			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.05					984			
	
	Утепление мансардных помещений (кровельного скоса)	
	
47.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя из керамзита, 1 м3 утеплителя	13.575	47.52	20.14	27.38	645.08	273.35	371.74	12.51	5.32	5 397	3 420	1 978	
					3.42			46.48	2.36	12.51			581	
	Объем: 90.5*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			345.42				92%	3 681			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			175.91				44%	1 760			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 166.40					10 838			
	
48.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.905	286.73	122.64	1.26	259.49	110.99	1.14	12.51	7.2	1 802	1 388	8	
				162.83			147.36		2.75	1		405		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			103.22				79%	1 097			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			71.03				51%	708			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					433.74					3 606			
	
49.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	113.125	13.13			1 485.33					4 842			
				13.13			1 485.33		42.8			4 842		
	Объем: 90.5*1.25													
	
50.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	13.575	202.86	119.97	82.89	2 753.76	1 628.57	1 125.20	12.51	6.94	28 182	20 373	7 809	
									17.02	1				
	Объем: 90.5*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 465.71				77%	15 687			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			977.14				48%	9 779			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 196.62					53 648			
	
51.	Цена поставщика. 
Аналог "ISOVER" КТ 40, м3	13.8465	340.22			4 710.83			1	1	21 576			
				340.22			4 710.83		4.58	1		21 576		
	Объем: 90.5*0.15*1.02													
	Поправки: М: =1470.00*1.06/4.58	
	
	Прочие работы	
	
52.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	25.55	7.34		7.34	187.43		187.43		5.54	1 038		1 038	
										1				
	Объем: 0.134+6.12738+0.81144+1.6*11.55													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
53.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	25.55	26.50		26.50	677.08		677.08		5.54	3 751		3 751	
										1				
	Объем: 0.134+6.12738+0.81144+1.6*11.55													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	74 368.00	8 613.06	3 938.70			360 432	107 755	23 012	
			61 816.17	148.93				229 661	1 862	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	72 940.34	8 449.86	3 936.76			355 900	105 713	22 999	
			60 553.67	148.42				227 184	1 856	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 173.11					69 346			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=71 - по стр. 2, 3, 5-9, 35, 38-42; %=73 - по стр. 10; %=66 - по стр. 11, 13; %=67 - по стр. 15; %=92 - по стр. 16, 22, 24, 36, 37, 47; %=80 - по стр. 17, 27, 46; %=77 - по стр. 18, 50; %=79 - по стр. 20, 48; %=72 - по стр. 25; %=90 - по стр. 26, 28, 43, 45)	7 783.05					83 054			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 18, 50; %=52 - по стр. 2, 3, 5-9, 35, 38-42; %=56 - по стр. 10; %=50 - по стр. 11, 13; %=40 - по стр. 15; %=44 - по стр. 16, 22, 24, 36, 37, 47; %=37 - по стр. 17, 27, 46; %=51 - по стр. 20, 48; %=64 - по стр. 25; %=43 - по стр. 26, 28, 43, 45)	5 278.75					52 795			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	86 002.14					491 749			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 427.66	163.20	1.94			4 532	2 042	13	
			1 262.50	0.51				2 477	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 30; %=98 - по стр. 31; %=88 - по стр. 34)	155.27					1 655			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 30; %=56 - по стр. 31; %=48 - по стр. 34)	98.74					981			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 681.67					7 168			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	87 683.81					498 917			
	Строительный контроль 2,14	1 876.43					10 677			
			1 876.43					10 677		
	Всего со строительным контролем	89 560.24					509 594			
			89 560.24					509 594		
	Непредвиденные расходы 2%	1 791.20					10 192			
			1 791.20					10 192		
	Всего с непредвиденными расходами	91 351.44					519 786			
			91 351.44					519 786		
	НДС 18%	16 443.26					93 561			
	Всего с НДС	107 794.70					613 347			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 938.32					84 709			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 377.49					53 776			

Составил:	Инженер - сметчик                                                              И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)