«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	372 812	руб.	Смета на сумму:	372 812	руб.	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Советский пр-т дом 165 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	372.812	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.599	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	65.665	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	1.51	553.31	459.71	93.60	835.50	694.16	141.34	12.51	4.4	9 306	8 684	622	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			687.22				84%	7 295			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			416.50				48%	4 168			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 939.21					20 769			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.51	2 875.85	685.02	51.83	4 342.53	1 034.38	78.26	12.51	7.1	22 992	12 940	556	
				2 139.00			3 229.89		2.94	1		9 496		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			858.54				71%	9 187			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			672.35				52%	6 729			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 873.41					38 908			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.36	5 502.93	806.67	80.64	7 483.98	1 097.07	109.67	12.51	7.11	34 529	13 724	780	
				4 615.62			6 277.24		3.19	1		20 024		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			910.57				71%	9 744			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			713.10				52%	7 136			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 107.64					51 410			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.03	6 775.72	1 449.90	67.19	203.27	43.50	2.02	12.51	7.02	1 205	544	14	
				5 258.63			157.76		4.1	1		647		
	Накладные расходы		83%			36.11				71%	386			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.28				52%	283			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					267.65					1 874			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.32	9 291.30	1 358.31	34.61	2 973.22	434.66	11.08	12.51	6.98	12 996	5 438	77	
				7 898.38			2 527.48		2.96	1		7 481		
	Накладные расходы		83%			360.77				71%	3 861			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.53				52%	2 828			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 616.52					19 685			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.26	4 519.16	360.82	36.65	1 174.98	93.81	9.53	12.51	7.07	5 635	1 174	67	
				4 121.69			1 071.64		4.1	1		4 394		
	Накладные расходы		83%			77.86				71%	834			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.98				52%	610			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 313.82					7 079			
	
7.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.077	221.62	101.80	102.69	903.53	415.03	418.66	12.51	3.39	6 736	5 192	1 419	
				17.13	1.45		69.84	5.91	1.78	12.56		124	74	
	Объем: 151*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			378.85				77%	4 055			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			252.56				48%	2 528			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 534.94					13 319			
	
8.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	84.3939	36.04			3 041.56					12 702			
				36.04			3 041.56		150.51			12 702		
	Объем: 20.7*4.077													
	
9.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.51	286.73	122.64	1.26	432.96	185.18	1.91	12.51	7.2	3 006	2 317	14	
				162.83			245.87		2.75	1		676		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			172.22				79%	1 830			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			118.52				51%	1 182			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					723.69					6 018			
	
10.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	188.75	13.13			2 478.29					8 079			
				13.13			2 478.29		42.8			8 079		
	Объем: 151*1.25													
	
11.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка боковых стенок кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	373.54	335.71	26.60	22.41	20.14	1.60	12.52	7.17	266	252	11	
				11.23			0.67		4.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.35				90%	227			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.88				43%	108			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.63					601			
	
12.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0264	23 811.97			628.64					1 264			
				23 811.97			628.64		47 861.13			1 264		
	Объем: 0.06*0.44													
	
13.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.51	8 171.06	405.87	165.99	12 338.30	612.86	250.64	12.52	6.6	61 882	7 673	1 654	
				7 599.20	14.91		11 474.79	22.52	4.58	12.5		52 555	281	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			686.21				92%	7 318			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			349.46				44%	3 500			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 373.97					72 699			
	
14.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	16	137.86			2 205.76					9 596			
				137.86			2 205.76		599.75			9 596		
	
15.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.25	75.57	75.35	0.22	18.89	18.84	0.06	12.51	4.09	236	236		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			15.64				71%	168			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.25				52%	123			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.77					526			
	
16.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.25	4 972.00	72.11	75.20	1 243.00	18.03	18.80	12.51	6.29	4 529	226	118	
				4 824.69	5.48		1 206.17	1.37	3.47	12.5		4 185	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			20.95				92%	224			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.67				44%	107			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 274.62					4 859			
	
17.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.25	2 956.30	374.76	6.66	739.08	93.69	1.67	12.51	6.9	2 883	1 172	11	
				2 574.88	1.03		643.72	0.26	2.64	12.57		1 699	3	
	Накладные расходы		83%			77.98				71%	834			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.07				52%	611			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					878.13					4 328			
	
18.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.25	8 813.16	326.90	31.86	2 203.29	81.72	7.97	12.51	6.89	7 756	1 022	55	
				8 454.40	3.03		2 113.60	0.76	3.16	12.48		6 679	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			89.08				92%	949			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			45.36				44%	454			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 337.73					9 158			
	
19.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.17	7 415.77	333.04	13.17	1 260.68	56.62	2.24	12.51	7.18	3 861	708	16	
				7 069.56			1 201.83		2.61	1		3 137		
	Накладные расходы		83%			46.99				71%	503			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.80				52%	368			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 344.48					4 732			
	
20.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	12.51	7.18	1 928	723	6	
				5 145.09			514.51		2.33	1		1 199		
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	513			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	376			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					2 817			
	
21.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	12.51	7.18	818	301	3	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 188			
	
22.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	12.51	7.18	806	301	3	
				8 231.09			411.55		1.22	1		502		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 176			
	
23.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.14	1 357.93	327.73	1.01	190.11	45.88	0.14	12.51	7.2	1 184	574	1	
				1 029.19			144.09		4.23	1		609		
	Накладные расходы		83%			38.08				71%	408			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.82				52%	298			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.01					1 890			
	
24.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.006	8 572.20	5 513.35	252.31	51.43	33.08	1.51	12.51	6.18	505	414	9	
				2 806.54	60.12		16.84	0.36	4.86	12.52		82	5	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			26.08				66%	277			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			21.07				50%	210			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.58					991			
	
25.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0252	3 649.31			91.96					347			
				3 649.31			91.96		13 782.4			347		
	Объем: 0.006*4200													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
(6 каналов. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб	0.006	23 217.20	15 220.75	473.40	139.30	91.32	2.84	12.51	6.18	1 379	1 142	18	
				7 523.05	112.70		45.14	0.68	4.86	12.52		219	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			71.76				66%	759			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			57.96				50%	575			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.02					2 713			
	
27.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.066	3 649.31			240.85					910			
				3 649.31			240.85		13 782.4			910		
	Объем: 0.006*2200*5													
	
28.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.029	2 412.79	1 295.60	2.05	69.97	37.57	0.06	12.51	4.04	607	470		
				1 115.14			32.34		4.23	1		137		
	Накладные расходы		79%			29.68				67%	315			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.79				40%	188			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.44					1 110			
	
29.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.029	2 291.60	114.18	14.24	66.46	3.31	0.41	12.51	7.11	217	41	3	
				2 163.18			62.73		2.75	1		173		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.14				80%	33			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.56				37%	15			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.16					265			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	46 619.33	5 216.74	1 062.04			218 160	65 268	5 457	
			40 340.56	31.86				147 434	397	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	46 619.33	5 216.74	1 062.04			218 160	65 268	5 457	
			40 340.56	31.86				147 434	397	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 687.06					32 898			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 15, 17, 19-23; %=77 - по стр. 7; %=79 - по стр. 9; %=90 - по стр. 11; %=92 - по стр. 13, 16, 18; %=66 - по стр. 24, 26; %=67 - по стр. 28; %=80 - по стр. 29)	4 696.96					50 145			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-6, 15, 17, 19-23; %=51 - по стр. 9; %=43 - по стр. 11; %=44 - по стр. 13, 16, 18; %=50 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 28; %=37 - по стр. 29)	3 269.30					32 710			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	54 585.59					301 015			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	54 585.59					301 015			
	Строительный контроль 2,14%	1 168.13					6 442			
	Всего со строительным контролем	55 753.72					307 457			
	Непредвиденные расходы 2%	1 115.07					6 149			
	Итог с непредвиденными	56 868.79					313 606			
	НДС	10 236.38					56 449			
	Всего с НДС	67 105.17					370 055			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 696.96					50 145			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 269.30					32 710			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
30.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	11.96	7.34		7.34	87.74		87.74		5.54	486		486	
										1				
	Объем: 0.32+6.04+5.6													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
31.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	11.96	26.50		26.50	316.95		316.95		5.54	1 756		1 756	
										1				
	Объем: 0.32+6.04+5.6													
	Поправки: ЭМ: =146.814/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	404.69		404.69			2 242		2 242	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	404.69		404.69			2 242		2 242	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	404.69					2 242			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	404.69					2 242			
	Строительный контроль 2,14%	8.66					48			
	Всего со строительным контролем	413.35					2 290			
	Непредвиденные расходы 2%	8.27					46			
	Итог с непредвиденными	421.62					2 336			
	НДС	75.89					420			
	Всего с НДС	497.51					2 756			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	47 024.02	5 216.74	1 466.73			220 402	65 268	7 699	
			40 340.56	31.86				147 434	397	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	47 024.02	5 216.74	1 466.73			220 402	65 268	7 699	
			40 340.56	31.86				147 434	397	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 687.06					32 898			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 15, 17, 19-23; %=77 - по стр. 7; %=79 - по стр. 9; %=90 - по стр. 11; %=92 - по стр. 13, 16, 18; %=66 - по стр. 24, 26; %=67 - по стр. 28; %=80 - по стр. 29)	4 696.96					50 145			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-6, 15, 17, 19-23; %=51 - по стр. 9; %=43 - по стр. 11; %=44 - по стр. 13, 16, 18; %=50 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 28; %=37 - по стр. 29)	3 269.30					32 710			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	54 990.28					303 257			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	54 990.28					303 257			
	Строительный контроль 2,14%	1 176.79					6 490			
	Всего со строительным контролем	56 167.07					309 747			
	Непредвиденные расходы 2%	1 123.34					6 195			
	Итог с непредвиденными	57 290.41					315 942			
	НДС	10 312.27					56 870			
	Всего с НДС	67 602.68					372 812			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 696.96					50 145			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 269.30					32 710			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)