«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 004 726	руб.	Смета на сумму:	5 004 726	руб.	
Директор МКУ « КР МКД»  	Генеральный директор ООО «УК «Жилстрой+»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Серпионова Р.П. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения и канализации  МКД №127-131 по ул.Красной в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	5 004.726	тыс. руб.	
монтажных работ:	567.905	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.121	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 017.970	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.76	673.19	525.85	14.21	511.62	399.65	10.80	17	4.89	7 285	6 794	53	
				133.13	2.56		101.18	1.95	4.33	17.06		438	33	
	Накладные расходы		74%			297.18				63%	4 301			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			200.80				40%	2 731			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 009.60					14 317			
	
2.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	8.42	391.23	305.70	8.28	3 294.16	2 573.99	69.72	17	4.91	46 917	43 758	342	
				77.25	1.51		650.45	12.71	4.33	17.01		2 816	216	
	Объем: 412+430													
	Накладные расходы		74%			1 914.16				63%	27 704			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 293.35				40%	17 590			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 501.67					92 210			
	
	Монтажные работы	
	
3.	ТЕР 16-06-005-01 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)	1	6.99	4.91	1.21	6.99	4.91	1.21	17	9.89	99	83	12	
				0.87			0.87		3.82	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-3165:[ М-(1021.00=1021.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			5.65				98%	81			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3.49				56%	46			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.12					227			
	
4.	ТССЦ 301-3152 
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-32, шт.	1	1 623.43			1 623.43					5 814			
				1 623.43			1 623.43		5 814.18			5 814		
	
5.	ТЕР 18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.	1	229.64	2.77		229.64	2.77		17	1	771	47		
				226.87			226.87		3.19	1		724		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			3.19				98%	46			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1.97				56%	26			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					234.79					843			
	
6.	ТЕР 18-06-007-03 
Установка фильтров диаметром 40 мм, 10 фильтров	0.1	2 269.07	117.37	100.07	226.91	11.74	10.01	17	7.74	2 320	200	77	
				2 051.63	0.54		205.16	0.05	9.96	17.13		2 043	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			13.56				98%	197			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			8.37				56%	113			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					248.84					2 630			
	
7.	ТССЦ 302-0072 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, шт.	1	246.36			246.36					1 521			
				246.36			246.36		1 520.78			1 521		
	
8.	С Цена поставщик. 
Клапан обратный латунный VALTEK д.50мм, шт.	1	343.27			343.27					1 733			
				343.27			343.27		5.05			1 733		
	Поправки: М: =1683/5.05*1.03	
	
9.	ТССЦ 302-0074 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип н/н, шт.	157	35.59			5 587.63					34 557			
				35.59			5 587.63		220.11			34 557		
	
10.	ТССЦ 302-0071 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н, шт.	32	160.03			5 120.96					32 650			
				160.03			5 120.96		1 020.31			32 650		
	
11.	ТССЦ 302-0072 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, шт.	2	246.36			492.72					3 042			
				246.36			492.72		1 520.78			3 042		
	
12.	С Цена поставщик. 
Кран 10Б9бк1 пробно-спускной цапковый латунный с прямым пуском д.15мм, шт.	32	69.35			2 219.09					11 206			
				69.35			2 219.09		5.05			11 206		
	Поправки: М: =340/5.05*1.03	
	
13.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.35	4 168.58	2 401.58	1 659.40	5 627.58	3 242.14	2 240.18	17	6.2	70 168	55 116	13 889	
				107.60	242.84		145.26	327.84	8	17.03		1 162	5 583	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			4 105.48				98%	59 485			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 534.69				56%	33 991			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 267.74					163 644			
	
14.	ТССЦ 507-3336 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	121.365	11.39			1 382.35					3 376			
				11.39			1 382.35		27.82			3 376		
	Объем: 135*0.899													
	
15.	ТССЦ 301-7351 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм, шт.	135	11.72			1 582.20					8 161			
				11.72			1 582.20		60.45			8 161		
	
16.	ТССЦ 507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	35	0.84			29.40					138			
				0.84			29.40		3.94			138		
	
17.	ТССЦ 507-3286 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.	4	1.54			6.16					25			
				1.54			6.16		6.35			25		
	
18.	ТССЦ 507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	90	1.23			110.70					477			
				1.23			110.70		5.3			477		
	
19.	ТЕР 16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	4.3	2 936.44	2 050.14	755.68	12 626.67	8 815.60	3 249.41	17	6.37	175 074	149 865	20 699	
				130.62	106.76		561.67	459.09	8.03	17.03		4 510	7 818	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			10 665.89				98%	154 529			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			6 585.03				56%	88 302			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 877.59					417 906			
	
20.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	402.91	33.67			13 565.98					42 197			
				33.67			13 565.98		104.73			42 197		
	Объем: 430.0*0.937													
	
21.	ТССЦ 301-7354 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм, шт.	430	14.55			6 256.50					31 764			
				14.55			6 256.50		73.87			31 764		
	
22.	ТССЦ 507-5059 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм, шт.	32	2.33			74.56					403			
				2.33			74.56		12.58			403		
	
23.	ТССЦ 507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	114	3.46			394.44					1 760			
				3.46			394.44		15.44			1 760		
	
24.	ТССЦ 507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	98	6.68			654.64					2 832			
				6.68			654.64		28.9			2 832		
	
25.	ТССЦ 507-3301 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт.	156	6.24			973.44					3 945			
				6.24			973.44		25.29			3 945		
	
26.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.76	3 593.06	1 786.55	1 679.05	2 730.73	1 357.78	1 276.08	17	6.24	31 694	23 082	7 963	
				127.46	243.58		96.87	185.12	6.7	17.03		649	3 153	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			1 774.34				98%	25 710			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 095.46				56%	14 692			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 600.52					72 096			
	
27.	ТССЦ 507-3340 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	71.896	45.47			3 269.11					11 470			
				45.47			3 269.11		159.54			11 470		
	Объем: 76.0*0.946													
	
28.	С Цена поставщик. 
ППР Переходник  Дн 50х40 мм, шт.	2	8.40			16.81					85			
				8.40			16.81		5.05			85		
	Поправки: М: =41.2/5.05*1.03	
	
29.	ТССЦ 507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	16	6.56			104.96					433			
				6.56			104.96		27.06			433		
	
30.	ТССЦ 301-7355 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм, шт.	76	14.99			1 139.24					5 849			
				14.99			1 139.24		76.96			5 849		
	
31.	ТССЦ 507-3308 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм, шт.	30	13.80			414.00					2 157			
				13.80			414.00		71.91			2 157		
	
32.	ТССЦ 507-3290 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт.	2	13.07			26.14					120			
				13.07			26.14		59.77			120		
	
33.	ТССЦ 507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	9	11.90			107.10					454			
				11.90			107.10		50.39			454		
	
34.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	50.5	198.00	44.44	31.46	9 999.00	2 244.02	1 588.93	17	9.59	80 332	38 148	15 238	
				122.10			6 166.05		4.37	1		26 946		
	Объем: 430+75													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			2 019.62				77%	29 374			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 346.41				48%	18 311			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 365.03					128 017			
	
35.	ТССЦ 104-0847 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	82.5	10.91			900.08					5 895			
				10.91			900.08		71.46			5 895		
	Объем: 75*1.1													
	
36.	ТССЦ 104-0845 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	473	8.63			4 081.99					27 548			
				8.63			4 081.99		58.24			27 548		
	Объем: (430)*1.1													
	
37.	ТЕР 16-07-003-05 
(прим) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	1	66.00	56.30	6.47	66.00	56.30	6.47	17	5.19	1 011	957	34	
				3.23			3.23		6.32	1		20		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0053:[ М-(20.10=50.25*0.4) ];  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			64.75				98%	938			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			39.97				56%	536			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.72					2 485			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	86 042.56	18 708.90	8 452.81			655 283	318 050	58 307	
			58 880.87	986.76				278 923	16 804	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20 698.98					67 630			
			20 698.98					67 630		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	20 698.98					67 630			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20 698.98					67 630			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 981.07	2 244.02	1 588.93			113 775	38 148	15 238	
			11 148.12					60 389		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 982.07					33 443			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 34)	2 019.62					29 374			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 34)	1 346.41					18 311			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 347.10					161 460			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	50 362.51	16 464.88	6 863.88			473 878	279 902	43 069	
			27 033.77	986.76				150 904	16 804	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 3, 5, 6, 13, 19, 26, 37)	18 844.18					272 992			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 3, 5, 6, 13, 19, 26, 37)	11 763.12					158 027			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	80 969.81					904 897			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	120 015.89					1 133 987			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 568.34					24 267			
	ИТОГО	122 584.23					1 158 254			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 451.68					23 165			
	ИТОГО	125 035.91					1 181 419			
	НДС 18%	22 506.46					212 655			
	ВСЕГО С НДС	147 542.37					1 394 074			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 863.80					302 366			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 109.53					176 338			
	
	Раздел 2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
38.	ТЕРр 65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.7	622.36	617.14	5.22	435.65	432.00	3.65	17	9.22	7 378	7 344	34	
					2.41			1.69	1	17.05			29	
	Накладные расходы		74%			320.93				63%	4 645			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			216.85				40%	2 949			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					973.43					14 972			
	
39.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	7	775.58	765.14	10.44	5 429.06	5 355.98	73.08	17	9.22	91 725	91 052	674	
					4.83			33.81	1	17.02			575	
	Накладные расходы		74%			3 988.44				63%	57 725			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 694.90				40%	36 651			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 112.40					186 101			
	
40.	ТЕРр 65-6-12 
Смена унитазов типа <Компакт> (б/у), 100 приборов	0.29	7 494.35	3 974.30	100.44	2 173.36	1 152.55	29.13	17	9.71	27 492	19 593	283	
				3 419.61	11.31		991.69	3.28	7.68	17.03		7 616	56	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1521:[ М-(40951.00=409.51*100) ]	
	Накладные расходы		103%			1 190.50				88%	17 291			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			693.50				48%	9 432			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 057.36					54 215			
	
41.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	3	102.08	97.09	1.21	306.25	291.28	3.64	17	9.89	5 072	4 952	36	
				3.78			11.34		7.47	1		85		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			334.97				98%	4 853			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			206.81				56%	2 773			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848.03					12 698			
	
42.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.7	6 137.84	810.96	3.74	4 296.49	567.67	2.62	17	9.34	17 351	9 650	24	
				5 323.14	0.36		3 726.20	0.25	2.06	17.13		7 676	4	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			653.11				98%	9 461			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			403.22				56%	5 406			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 352.82					32 218			
	
43.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	6.71	12 865.35	777.64	8.66	86 326.50	5 217.94	58.14	17	9.6	257 037	88 705	558	
				12 079.05	0.90		81 050.43	6.04	2.07	17.12		167 774	103	
	Объем: 700-29													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		115%			6 007.58				98%	87 032			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			3 709.03				56%	49 732			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					96 043.10					393 801			
	
44.	С Цена поставщик. 
Ревизия 110мм РР канализац серая, шт.	64	20.60			1 318.40					6 658			
				20.60			1 318.40		5.05			6 658		
	Поправки: М: =101*1.03/5.05	
	
45.	С Цена поставщик. 
Переход 110 мм чугун/пластик серая, шт.	32	33.65			1 076.91					5 438			
				33.65			1 076.91		5.05			5 438		
	Поправки: М: =165*1.03/5.05	
	
46.	ТССЦ 301-7355 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм, шт.	64	14.99			959.36					4 925			
				14.99			959.36		76.96			4 925		
	
47.	ТССЦ 301-7362 
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм, шт.	470	34.49			16 210.30					82 917			
				34.49			16 210.30		176.42			82 917		
	
48.	С Цена поставщик. 
Заглушка 110мм ПВХ, шт.	13	48.25			627.29					3 168			
				48.25			627.29		5.05			3 168		
	Поправки: М: =236.58*1.03/5.05	
	
49.	ТССЦ 507-3028 
Муфта противопожарная самосрабатывающая (доп. РЦЦ: "тип РТМК") диаметром 110 мм, шт.	128	106.58			13 642.24					50 843			
				106.58			13 642.24		397.21			50 843		
	
50.	ТЕРр 51-1-5 
(прим) 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.1856	6 766.21	4 298.15	10.13	1 255.81	797.74	1.88	17	9.86	15 793	13 562	19	
				2 457.93			456.19		4.85	1		2 213		
	Объем: 29*0.8*0.8													
	Накладные расходы		75%			598.30				64%	8 680			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			358.98				36%	4 882			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 213.10					29 355			
	
51.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.232	1 275.59	88.43	35.90	295.94	20.52	8.33	17	8.15	1 736	349	68	
				1 151.26	3.93		267.09	0.91	4.94	17.03		1 319	16	
	Объем: 29*0.8*0.1													
	Накладные расходы		117%			25.07				99%	361			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			16.29				61%	223			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					337.30					2 320			
	
52.	ТЕР 22-01-011-08 
(прим) 
Укладка стальных водопроводных труб (футляр в земле), 1 км трубопровода	0.029	399 420.51	7 833.67	5 534.45	11 583.19	227.18	160.50	17	5.98	75 577	3 862	960	
				386 052.39	933.67		11 195.52	27.08	6.32	17.02		70 756	461	
	Объем: 29/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТСЭМ 042901:[ ЭМ-(1162.35=33.21*35) ];  ТСЭМ 070117:[ ЭМ-(233.41=141.46*1.65), ЗПМ-(24.88=15.08*1.65) ];  ТСЭМ 150202:[ ЭМ-(15498.76=143.80*107.78), ЗПМ-(1625.32=15.08*107.78) ];  ТССЦ 102-0025:[ М-(368.76=1603.30*0.23) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		117%			297.48				99%	4 280			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			193.24				61%	2 637			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 073.91					82 494			
	
53.	ТЕР 22-05-003-01 
(прим.) 
Протаскивание в футляр труб ПВХ диаметром 110 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.29	2 369.28	1 034.06	45.08	687.09	299.88	13.07	17	9.01	7 232	5 098	118	
				1 290.13			374.14		5.39	1		2 017		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		117%			350.86				99%	5 047			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			227.91				61%	3 110			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 265.86					15 389			
	
54.	ТССЦ 507-4330 
Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм, м	29	36.09			1 046.61					7 946			
				36.09			1 046.61		274.01			7 946		
	
55.	ТЕР 22-02-003-08 
(прим) 
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм, 1 км трубопровода	0.029	134 588.24	4 694.59	12 442.10	3 903.06	136.14	360.82	17	4.94	15 439	2 314	1 782	
				117 451.54	609.40		3 406.09	17.67	3.33	17.01		11 342	301	
	Объем: 29/1000													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		117%			179.96				99%	2 589			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			116.90				61%	1 595			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 199.91					19 623			
	
	Прочее	
	
56.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	9.8	48.13	4.41	36.66	471.64	43.22	359.27	17	8.06	4 806	735	2 896	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			43.22				100%	735			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			25.93				60%	441			
	
57.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	9.8	16.40		16.40	160.72		160.72		8.9	1 430		1 430	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	152 205.87	14 542.10	1 234.85			689 963	247 216	8 882	
			136 359.80	90.73				432 693	1 545	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 688.85					58 789			
			14 688.85					58 789		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	14 688.85					58 789			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	14 688.85					58 789			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 725.09	1 481.46	544.60			115 777	25 185	2 947	
			15 699.03	45.66				87 647	778	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 50; %=99 - по стр. 51-53, 55)	1 451.68					20 957			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 50; %=61 - по стр. 51-53, 55)	913.31					12 447			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	20 090.08					149 181			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	119 159.57	13 017.42	170.26			509 161	221 296	1 609	
			105 971.92	45.07				286 257	767	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 38, 39; %=88 - по стр. 40; %=98 - по стр. 41-43)	12 495.54					181 007			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 38, 39; %=48 - по стр. 40; %=56 - по стр. 41-43)	7 924.30					106 943			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	139 579.41					797 111			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	632.36	43.22	519.99			6 236	735	4 326	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 56)	43.22					735			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 56)	25.93					441			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	632.36					6 236			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	174 990.70					1 011 317			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 744.80					21 642			
	ИТОГО	178 735.50					1 032 959			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 574.71					20 659			
	ИТОГО	182 310.21					1 053 618			
	НДС 18%	32 815.84					189 651			
	ВСЕГО С НДС	215 126.05					1 243 269			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 947.22					201 964			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 837.61					119 390			
	
	Раздел 3.  СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ  (Общестроительные и отделочные )	
	
	=Демонтаж конструкций=	
	
	=Аварийная стена в 1-й квартире=	
	
58.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, перегородок, 1 м3	1.1	200.76	77.46	123.30	220.84	85.21	135.63	17	4.54	2 064	1 449	616	
					12.91			14.20	1	17.03			242	
	Накладные расходы		99%			98.42				84%	1 420			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.65				48%	812			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					378.90					4 296			
	
	=Полы в коридоре и 4-х квартирах=	
	
59.	ТЕР 46-04-010-02 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	1.51	371.82	252.79	119.03	561.45	381.71	179.74	17	9.22	8 146	6 489	1 657	
					55.04			83.11	1	17.03			1 415	
	Накладные расходы		99%			460.17				84%	6 639			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			278.89				48%	3 794			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 300.51					18 579			
	
60.	ТЕРр 57-1-3 
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	1.51	144.40	144.40		218.04	218.04		17	1	3 707	3 707		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			174.43				68%	2 521			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			148.27				54%	2 002			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					540.74					8 230			
	
61.	ТЕРр 57-1-2 
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания	1.51	63.51	63.51		95.90	95.90		17	1	1 630	1 630		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			76.72				68%	1 108			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			65.21				54%	880			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.83					3 619			
	
62.	ТЕРр 57-1-1 
Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги, 100 м2 основания	1.51	72.12	72.12		108.90	108.90		17	1	1 851	1 851		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			87.12				68%	1 259			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			74.05				54%	1 000			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.07					4 109			
	
	=Полы в санузлах=	
	
63.	ТЕРр 57-2-3 
Разборка покрытий полов из керамических плиток, 100 м2 покрытия	0.361	679.28	632.32	46.96	245.22	228.27	16.95	17	9.22	4 037	3 881	156	
					21.72			7.84	1	17.03			134	
	Накладные расходы		80%			188.89				68%	2 730			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			160.55				54%	2 168			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					594.66					8 935			
	
	=Другие работы=	
	
64.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0567	1 143.95	891.55	252.40	64.86	50.55	14.31	17	9.22	991	859	132	
					116.72			6.62	1	17.03			113	
	Объем: 0.9*2.1*3													
	Накладные расходы		99%			56.60				84%	816			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.30				48%	467			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.76					2 274			
	
65.	ТЕР 46-06-007-01 
Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий, 10 м3 строительного объема	0.235	340.14	227.44	112.70	79.93	53.45	26.48	17	9.32	1 155	909	247	
					14.61			3.43	1	17.04			59	
	Накладные расходы		99%			56.31				84%	813			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.13				48%	465			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.37					2 433			
	
66.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне (входной блок в подьезд), 1 м3	2.5	274.54	75.11	199.43	686.35	187.78	498.58	17	4.54	5 456	3 192	2 264	
					20.89			52.23	1	17.03			889	
	Накладные расходы		99%			237.61				84%	3 428			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			144.01				48%	1 959			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 067.97					10 843			
	
67.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0195	1 870.07	1 617.67	252.40	36.47	31.54	4.92	17	9.22	582	536	45	
					116.72			2.28	1	17.03			39	
	Объем: 8.55-6.6													
	Накладные расходы		99%			33.48				84%	483			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.29				48%	276			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					90.24					1 341			
	
68.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	15.844	48.13	4.41	36.66	762.50	69.87	580.84	17	8.06	7 770	1 188	4 682	
									1	1				
	Объем: 1.1*1.8+1.057+1.877+2.35*1.8+2.5*1.8+2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			69.87				100%	1 188			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			41.92				60%	713			
	
69.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	15.844	16.40		16.40	259.84		259.84		8.9	2 313		2 313	
														
	Объем: 1.1*1.8+1.057+1.877+2.35*1.8+2.5*1.8+2.2													
	
	=Монтаж конструкций=	
	
	=Фундаменты, перегородки в 1-й квартире=	
	
70.	ТЕР 06-01-001-22 
Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.125	128 021.20	5 031.34	4 924.30	16 002.65	628.92	615.54	17	9.3	93 011	10 692	5 724	
				118 065.57	519.24		14 758.20	64.91	5.19	17.04		76 595	1 106	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			659.14				80%	9 438			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			381.61				44%	5 191			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 043.40					107 641			
	
71.	ТЕР 08-01-002-01 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	0.75	198.84	23.93	44.93	149.13	17.95	33.70	17	4.4	939	305	148	
				129.98	4.07		97.49	3.05	4.98	17.03		485	52	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		110%			23.10				93%	332			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			14.28				54%	193			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.51					1 464			
	
72.	ТЕР 08-01-003-02 
Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.018	4 636.99	155.30	142.88	83.47	2.80	2.57	17	6.13	390	48	16	
				4 338.80			78.10		4.18	1		326		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		110%			3.08				93%	45			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1.90				54%	26			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.45					461			
	
73.	ТЕР 08-02-002-03 
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.76	4 181.48	1 848.05	492.72	3 177.92	1 404.52	374.47	17	11.33	34 653	23 877	4 243	
				1 840.71	74.38		1 398.94	56.53	4.67	17.03		6 533	963	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(14235.98=2824.60*5.04) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		110%			1 607.16				93%	23 101			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			993.51				54%	13 414			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 778.59					71 168			
	
74.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	3.8304	3 086.00			11 820.61					59 057			
				3 086.00			11 820.61		15 417.91			59 057		
	Объем: (0.76)*5040													
	
75.	ТЕР 07-01-021-01 
Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т, 100 шт. сборных конструкций	0.03	5 375.19	1 077.41	4 179.95	161.26	32.32	125.40	17	11.37	1 994	549	1 426	
				117.83	648.56		3.53	19.46	5.21	17.03		18	331	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		117%			60.58				99%	871			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			37.28				58%	510			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.12					3 376			
	
76.	ТССЦ 403-2418 
Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), шт.	3	61.63			184.89					1 625			
				61.63			184.89		541.6			1 625		
	
77.	ТЕР 15-02-016-03 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.52	2 510.20	1 028.02	152.94	3 815.50	1 562.58	232.47	17	12.33	37 189	26 564	2 866	
				1 329.24	80.32		2 020.44	122.08	3.84	17.05		7 759	2 081	
	Объем: 76*2													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 600.43				80%	22 916			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			791.79				37%	10 599			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 207.72					70 704			
	
	= Оконные, дверные блоки =	
	
78.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0195	17 667.74	2 088.55	682.93	344.52	40.73	13.32	17	7.92	1 489	692	105	
				14 896.26	31.85		290.48	0.62	2.38	17.03		691	11	
	Объем: 1.3*1.5*1													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			43.83				90%	633			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.33				43%	302			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					410.68					2 424			
	
79.	ТССЦ 203-0991 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2, м2	1.95	2 223.50			4 335.83					7 555			
				2 223.50			4 335.83		3 874.3			7 555		
	
80.	ТЕРр 58-20-1 
(прим) 
Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.015	2 956.30	374.76	6.66	44.34	5.62	0.10	17	9.61	245	96	1	
				2 574.88	1.21		38.62	0.02	3.85	16.98		149		
	Накладные расходы		83%			4.68				71%	68			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.67				52%	50			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.69					363			
	
81.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.0136	5 834.62	230.12	19.80	79.35	3.13	0.27	17	9.81	281	53	3	
				5 584.70	0.72		75.95	0.01	2.96	17.12		225		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			3.33				90%	48			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1.70				43%	23			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.37					351			
	
82.	ТССЦ 101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	1.36	76.10			103.50					389			
				76.10			103.50		286.33			389		
	
83.	ФЕР 10-01-039-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0567	4 287.65	986.27	1 212.82	243.11	55.92	68.77	17.94	12.46	2 736	1 003	857	
				2 088.57	156.98		118.42	8.90	7.4	18.88		876	168	
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 203-0223:[ М-(20700.00=207.00*100) ]	
	Добавл.ресурсы:  1-100-36;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1789;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 101-8052;  ССЦ 102-0053;  ССЦ 402-0087	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			68.71				90%	1 054			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			35.00				43%	504			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					346.82					4 293			
	
84.	ТССЦ 203-0199 
Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2, м2	5.67	346.77			1 966.19					9 137			
				346.77			1 966.19		1 611.5			9 137		
	
85.	ТССЦ 101-0952 
Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава, компл.	3	88.50			265.50					1 015			
				88.50			265.50		338.37			1 015		
	
86.	ТССЦ 101-0889 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл.	3	123.58			370.74					1 226			
				123.58			370.74		408.53			1 226		
	
87.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0164	5 091.02	2 414.44	80.62	83.49	39.60	1.32	17	9.22	858	673	12	
				2 595.97	37.27		42.57	0.61	4.06	17.04		173	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			38.20				80%	546			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.90				37%	253			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.59					1 657			
	
88.	ТССЦ 201-8262 
Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм, м	4.1	4.95			20.30					48			
				4.95			20.30		11.78			48		
	
89.	ТЕР 15-04-007-01 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0164	1 463.19	485.09	18.94	24.00	7.96	0.31	17	9.82	203	135	3	
				959.17	0.31		15.73	0.01	4.14	16.92		65		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3512:[ М-(205.05=6835.05*0.03) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7.57				80%	108			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.75				37%	50			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.32					361			
	
90.	ТССЦ 101-3532 
Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л	0.41	143.13			58.68					288			
				143.13			58.68		701.76			288		
	Объем: (0.0164)*0.03*1000/1.2													
	
91.	ТЕР 15-04-007-03 
(прим.) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	833.76	369.19	12.50	83.38	36.92	1.25	17	9.83	866	628	12	
				452.06	0.16		45.21	0.02	5	16.92		226		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3512:[ М-(205.05=6835.05*0.03) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.09				80%	502			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.36				37%	232			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.83					1 601			
	
92.	ТССЦ 101-3532 
Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л	2.5	143.13			357.83					1 754			
				143.13			357.83		701.76			1 754		
	Объем: (0.1)*0.03*1000/1.2													
	
93.	ТЕР 10-01-060-01 
Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков	0.084	848.70	81.36	4.86	71.29	6.83	0.41	17	9.87	724	116	4	
				762.48			64.05		9.42	1		603		
	Объем: 2.6+5.8													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			7.24				90%	104			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.69				43%	50			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.22					878			
	
	МОП.  КОРИДОР ОБЩИЙ.	
	
	=ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ=	
	
	ПОТОЛКИ	
	
94.	ТЕРр 62-41-1 
(прим.) 
Очистка вручную поверхности потолков от красок, 100 м2 расчищенной поверхности	0.98	172.22	172.22		168.78	168.78		17	1	2 869	2 869		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			135.02				68%	1 951			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			84.39				40%	1 148			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.19					5 968			
	
95.	ТЕРр 61-1-8 
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности	0.98	2 074.94	509.53	19.89	2 033.44	499.34	19.49	17	9.23	15 636	8 489	180	
				1 545.52	9.20		1 514.61	9.02	4.6	17.03		6 967	154	
	Накладные расходы		79%			401.60				67%	5 791			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			254.18				40%	3 457			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 689.22					24 884			
	
96.	ТЕР 15-04-005-04 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.98	1 985.22	615.11	20.23	1 945.52	602.81	19.83	17	9.84	16 118	10 248	195	
				1 349.88	0.36		1 322.88	0.35	4.29	17.13		5 675	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			573.00				80%	8 203			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			283.49				37%	3 794			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 802.01					28 115			
	
	СТЕНЫ	
	
97.	ТЕР 46-02-009-02 
(прим) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	3.5	188.95	188.95		661.33	661.33		17	1	11 243	11 243		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			654.72				84%	9 444			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			396.80				48%	5 397			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 712.84					26 084			
	
98.	ТЕР 15-02-016-03 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.5	2 510.20	1 028.02	152.94	8 785.69	3 598.06	535.29	17	12.33	85 632	61 167	6 600	
				1 329.24	80.32		4 652.34	281.11	3.84	17.05		17 865	4 793	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3 685.21				80%	52 768			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 823.21				37%	24 405			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 294.11					162 805			
	
99.	ТЕР 15-04-027-05 
(Прим) 
Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.5	555.04	145.18	4.04	1 942.64	508.12	14.15	17	9.79	14 756	8 638	139	
				405.82	0.18		1 420.37	0.63	4.21	17.13		5 980	11	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			483.31				80%	6 919			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			239.11				37%	3 200			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 665.07					24 875			
	
100.	ТЕР 15-04-007-01 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.5	1 463.19	485.09	18.94	5 121.18	1 697.81	66.28	17	9.82	43 412	28 863	651	
				959.17	0.31		3 357.10	1.09	4.14	16.92		13 898	18	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3512:[ М-(205.05=6835.05*0.03) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 613.96				80%	23 105			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			798.48				37%	10 686			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 533.62					77 203			
	
101.	ТССЦ 101-3532 
Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л	87.5	143.13			12 523.88					61 404			
				143.13			12 523.88		701.76			61 404		
	Объем: (3.5)*0.03*1000/1.2													
	
102.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	8.82	48.13	4.41	36.66	424.48	38.90	323.34	17	8.06	4 325	661	2 606	
									1	1				
	Объем: 350*0.014*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			38.90				100%	661			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			23.34				60%	397			
	
103.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	8.82	16.40		16.40	144.65		144.65		8.9	1 287		1 287	
														
	Объем: 350*0.014*1.8													
	
	= ПОЛЫ =	
	
	Тип пола №1 (МОП. Тамбур, лестничный холл)	
	
104.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.333	469.69	403.90	53.20	156.41	134.50	17.71	17	8.93	2 465	2 286	158	
				12.60	22.98		4.20	7.65	4.78	17.03		20	130	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0085:[ М-(1473.35=722.23*2.04) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			157.79				94%	2 271			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			90.98				51%	1 232			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					405.17					5 968			
	
105.	ТССЦ 401-0083 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), м3	0.6793	688.80			467.90					2 255			
				688.80			467.90		3 319.53			2 255		
	Объем: (0.333)*(2.04)													
	
	=ТИП ПОЛА №2= (Коридор МОП)	
	
106.	ТЕР 11-01-033-02 
(прим) 
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия	0.8611	1 177.27	724.48	172.32	1 013.74	623.85	148.38	17	9.68	13 162	10 605	1 436	
				280.47	13.75		241.51	11.84	4.64	17.03		1 121	202	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0346:[ М-(12771.68=3442.50*3.71) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			705.62				94%	10 159			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			406.84				51%	5 512			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 126.20					28 832			
	
107.	ТССЦ 102-0115 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3	3.1947	2 375.74			7 589.78					28 449			
				2 375.74			7 589.78		8 904.94			28 449		
	Объем: 0.8611*3.71													
	
108.	ТЕР 11-01-012-03 
Укладка лаг по плитам перекрытий, 100 м2 пола	0.8611	2 621.65	388.14	39.05	2 257.50	334.23	33.62	17	9.69	11 639	5 682	326	
				2 194.46	3.25		1 889.65	2.80	2.98	17.06		5 631	48	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			374.10				94%	5 386			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			215.70				51%	2 922			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 847.30					19 948			
	
109.	ТЕР 11-01-039-01 
Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	0.98	709.06	83.08	9.72	694.87	81.41	9.53	17	9.87	5 476	1 384	94	
				616.26			603.93		6.62	1		3 998		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			90.37				94%	1 301			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			52.10				51%	706			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					837.34					7 483			
	
110.	ТЕР 15-07-002-01 
Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" (пол+плинтус), 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.9591	105.99	83.63	5.21	101.65	80.21	4.99	17	9.8	1 462	1 364	49	
				17.15	0.16		16.45	0.15	3.01	16.92		50	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			76.34				80%	1 094			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			37.77				37%	506			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.76					3 061			
	
111.	С цена поставщик. 
Краски полиуретано- акрилатные водоразбавляемые БЕТОЛЮКС АКВА, л	13.7014	150.61			2 063.57					10 421			
				150.61			2 063.57		5.05			10 421		
	Объем: 95.91/7													
	Поправки: М: =738.43*1.03/5.05	
	
112.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.8091	221.93	106.22	98.58	401.50	192.17	178.34	17	4.57	4 175	3 267	815	
				17.13	1.39		30.99	2.52	3.01	17.05		93	43	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			175.22				77%	2 549			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			116.81				48%	1 589			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					693.54					8 313			
	
113.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	37.4484	36.04			1 349.64					9 913			
				36.04			1 349.64		264.7			9 913		
	Объем: (1.8091)*20.7													
	
	КВАРТИРЫ	
	
	=ТИП ПОЛА №3= (Квартиры в частной собственности- 3шт, муниципальная квартира-1шт)	
	
114.	ТЕР 11-01-001-01 
Уплотнение грунта гравием, 100 м2 площади уплотнения	0.65	1 047.81	82.24	107.02	681.08	53.45	69.56	17	6.24	4 708	909	434	
				858.56	12.38		558.06	8.05	6.03	17.03		3 365	137	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			68.27				94%	983			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			39.36				51%	533			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					788.71					6 225			
	
115.	ТЕР 11-01-033-02 
(прим) 
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия	0.65	1 177.27	724.48	172.32	765.22	470.91	112.01	17	9.68	9 936	8 005	1 084	
				280.47	13.75		182.31	8.94	4.64	17.03		846	152	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0346:[ М-(12771.68=3442.50*3.71) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			532.63				94%	7 668			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			307.10				51%	4 160			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 604.96					21 764			
	
116.	ТССЦ 102-0115 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3	2.4115	2 375.74			5 729.10					21 474			
				2 375.74			5 729.10		8 904.94			21 474		
	Объем: 0.65*3.71													
	
117.	ТЕР 11-01-012-03 
Укладка лаг по плитам перекрытий, 100 м2 пола	0.65	2 621.65	388.14	39.05	1 704.07	252.29	25.38	17	9.69	8 786	4 289	246	
				2 194.46	3.25		1 426.40	2.11	2.98	17.06		4 251	36	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			282.38				94%	4 066			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			162.82				51%	2 206			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 149.27					15 057			
	
118.	ТЕР 11-01-039-01 
Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	0.6057	709.06	83.08	9.72	429.48	50.32	5.89	17	9.87	3 385	855	58	
				616.26			373.27		6.62	1		2 471		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			55.86				94%	804			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			32.20				51%	436			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					517.54					4 625			
	
119.	ТЕР 15-07-002-01 
Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" (пол+плинтус), 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.7106	105.99	83.63	5.21	75.31	59.43	3.70	17	9.8	1 083	1 010	36	
				17.15	0.16		12.19	0.11	3.01	16.92		37	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			56.56				80%	810			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			27.98				37%	374			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.86					2 267			
	
120.	С цена поставщик. 
Краски полиуретано- акрилатные водоразбавляемые БЕТОЛЮКС АКВА, л	10.1514	150.61			1 528.91					7 721			
				150.61			1 528.91		5.05			7 721		
	Объем: 71.06/7													
	Поправки: М: =738.43*1.03/5.05	
	
121.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.3606	221.93	106.22	98.58	301.96	144.53	134.13	17	4.57	3 140	2 457	613	
				17.13	1.39		23.31	1.89	3.01	17.05		70	32	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			131.78				77%	1 917			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.85				48%	1 195			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					521.59					6 251			
	
122.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	28.1644	36.04			1 015.04					7 455			
				36.04			1 015.04		264.7			7 455		
	Объем: (1.3606)*20.7													
	
	=Сантехнические работы=	
	
123.	ТЕРр 65-6-14 
Смена унитазов (б/у), 100 приборов	0.29	6 722.41	3 415.76	53.57	1 949.50	990.57	15.54	17	9.71	22 302	16 840	151	
				3 253.08	6.03		943.39	1.75	5.63	17.04		5 311	30	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-0906:[ М-(28386.00=283.86*100) ]	
	Накладные расходы		103%			1 022.09				88%	14 846			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			595.39				48%	8 098			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 566.98					45 245			
	
	ВЫПУСКИ (ЛОТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ)	
	
124.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.3651	6 766.21	4 298.15	10.13	2 470.34	1 569.25	3.70	17	9.86	31 066	26 677	36	
				2 457.93			897.39		4.85	1		4 352		
	Накладные расходы		75%			1 176.94				64%	17 073			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			706.16				36%	9 604			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 353.44					57 743			
	
125.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	41	731.83	39.08	0.36	30 005.19	1 602.44	14.76	17	4.67	161 586	27 242	69	
				692.39			28 387.99		4.73	1		134 275		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			1 778.71				94%	25 607			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 025.56				51%	13 893			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 809.46					201 087			
	
126.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	9.459	751.04	37.46	2.44	7 104.09	354.37	23.04	17	9.84	19 435	6 024	227	
				711.14			6 726.67		1.96	1		13 184		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			393.35				94%	5 663			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			226.80				51%	3 072			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 724.24					28 170			
	
127.	ТЕР 11-01-039-04 
Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса	1.2394	5 776.72	285.74	7.30	7 159.67	354.15	9.04	17	9.86	39 820	6 021	89	
				5 483.68			6 796.47		4.96	1		33 711		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			393.11				94%	5 660			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			226.66				51%	3 071			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 779.43					48 550			
	
128.	ТЕР 11-01-034-04 
Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия	0.508	551.95	306.71	13.19	280.39	155.81	6.70	17	9.45	3 169	2 649	63	
				232.05			117.88		3.88	1		457		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1684:[ М-(10204.90=99.56*102.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			172.95				94%	2 490			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			99.72				51%	1 351			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					553.06					7 010			
	
129.	ТССЦ 101-1685 
Покрытие напольное ламинированное 32 класса, толщиной 8 мм, м2	52.07	116.05			6 042.72					23 158			
				116.05			6 042.72		444.74			23 158		
	Объем: (0.508)*(102.5)													
	
130.	ТЕР 11-01-040-03 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса	0.6096	2 071.64	77.84	18.96	1 262.87	47.45	11.56	17	4.21	4 238	807	49	
				1 974.84			1 203.86		2.81	1		3 383		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			52.67				94%	759			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			30.37				51%	412			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 345.91					5 408			
	
	=ЛЮК-ЛАЗ= (6ШТ)	
	
131.	ТЕР 10-02-001-01 
(прим) 
Укладка щитов над подпольными каналами (люк в техподполье), 100 м2	0.0216	7 451.53	246.59	439.94	160.95	5.33	9.50	17	8.69	980	91	83	
				6 765.00	24.97		146.12	0.54	5.52	17.03		807	9	
	Объем: 0.6*0.6*6													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			6.22				90%	90			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.17				43%	43			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.34					1 113			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	165 701.82	20 688.84	5 147.30			1 016 914	351 764	45 306	
			139 691.68	786.48				616 886	13 419	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	162 140.55	19 589.50	3 823.09			978 870	333 075	34 267	
			138 727.99	784.73				611 527	13 389	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	54 181.83					236 154			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 58, 59, 64-67, 97; %=68 - по стр. 60-63, 94; %=80 - по стр. 70, 77, 87, 89, 91, 96, 98-100, 110, 119; %=93 - по стр. 71-73; %=99 - по стр. 75; %=90 - по стр. 78, 81, 83, 93, 131; %=71 - по стр. 80; %=67 - по стр. 95; %=94 - по стр. 104, 106, 108, 109, 114, 115, 117, 118, 125-128, 130; %=77 - по стр. 112, 121; %=64 - по стр. 124)	19 859.57					285 514			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 58, 59, 64-67, 97, 112, 121; %=54 - по стр. 60-63, 71-73; %=44 - по стр. 70; %=58 - по стр. 75; %=37 - по стр. 77, 87, 89, 91, 96, 98-100, 110, 119; %=43 - по стр. 78, 81, 83, 93, 131; %=52 - по стр. 80; %=40 - по стр. 94, 95; %=51 - по стр. 104, 106, 108, 109, 114, 115, 117, 118, 125-128, 130; %=36 - по стр. 124)	11 121.73					150 121			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	193 121.85					1 414 505			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20.30					48			
			20.30					48		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20.30					48			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 949.50	990.57	15.54			22 302	16 840	151	
			943.39	1.75				5 311	30	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 123)	1 022.09					14 846			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 123)	595.39					8 098			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 566.98					45 246			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 591.47	108.77	1 308.67			15 694	1 849	10 888	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 68, 102)	108.77					1 849			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 68, 102)	65.26					1 109			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 591.47					15 694			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	198 300.60					1 475 493			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 243.63					31 576			
	ИТОГО	202 544.23					1 507 069			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 050.88					30 141			
	ИТОГО	206 595.11					1 537 210			
	НДС 18%	37 187.12					276 698			
	ВСЕГО С НДС	243 782.23					1 813 908			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	20 881.66					300 360			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 717.12					158 219			
	
	Раздел 4.  СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ  (электромонтажные)	
	
132.	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.12	53.31	52.33	0.98	6.40	6.28	0.12	17	9.2	108	107	1	
					0.45			0.05	1	17.13			1	
	Накладные расходы		85%			5.38				72%	78			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.11				52%	56			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.90					242			
	
133.	ТЕРр 67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.11	48.36	48.36		5.32	5.32		17	1	90	90		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			4.52				72%	65			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.46				52%	47			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13.30					202			
	
134.	ТЕРм 11-01-001-01 
(прим) 
Демонтаж конструкции для установки приборов, масса до 1 кг (таблица под э/сч)  МДС 81-37.2004, п.3.2.1 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 1 шт.	10	3.51	1.45	2.06	35.10	14.49	20.61	17	3.56	320	246	73	
					0.20			2.01	5.37	17.12			34	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		80%			13.20				68%	190			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.90				48%	134			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.20					645			
	
135.	ТЕР 46-03-009-06 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.12	1 951.82	495.08	1 456.74	234.22	59.41	174.81	17	5.1	1 901	1 010	892	
					164.18			19.70	1	17.03			336	
	Накладные расходы		99%			78.32				84%	1 131			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.47				48%	646			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					360.00					3 678			
	
136.	ТЕР 46-03-009-08 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.	0.08	3 777.82	946.05	2 831.77	302.23	75.68	226.54	17	5.1	2 442	1 287	1 155	
					319.16			25.53	1	17.03			435	
	Накладные расходы		99%			100.20				84%	1 446			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			60.73				48%	827			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					463.15					4 715			
	
137.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.01	1 944.70	473.27	25.13	19.45	4.73	0.25	17	9.72	166	80	2	
				1 446.30			14.46		5.77	1		83		
	Накладные расходы		99%			4.68				84%	67			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.84				48%	38			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.97					272			
	
138.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.1	48.13	4.41	36.66	4.81	0.44	3.67	17	8.06	48	7	30	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			0.44				100%	7			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.26				60%	4			
	
139.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.1	16.40		16.40	1.64		1.64	1	8.9	15		15	
									1	1				
	
	ВРУ (сущ.)	
	
140.	ТЕРм 08-03-523-01 
Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А, 1 шт.	4	21.37	16.08	0.46	85.46	64.32	1.82	17	2.08	1 218	1 093	4	
				4.83			19.32		6.24	1		121		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			61.10				81%	885			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.81				52%	568			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.37					2 672			
	
141.	С. Цена поставщи 
Вставка плавкая  ПH-2  63A, шт	3	25.50			76.49					386			
				25.50			76.49		5.05			386		
	Поправки: М: =125*1.03/5.05	
	
142.	С. Цена поставщи 
Вставка плавкая  ПH-2  31,5A, шт	1	23.66			23.66					119			
				23.66			23.66		5.05			119		
	Поправки: М: =116*1.03/5.05	
	
	щиты распределительные (этажные, квартирные)	
	
143.	ТЕРм 08-03-572-08 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	3	235.54	29.29	35.20	706.61	87.88	105.59	17	6.89	5 598	1 494	728	
				171.05	1.81		513.15	5.44	6.58	17.01		3 377	92	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			88.65				81%	1 285			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.66				52%	825			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					855.92					7 707			
	
144.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемого исп. с замком  на 36 гр.  IP44, шт	3	428.32			1 284.95					6 489			
				428.32			1 284.95		5.05			6 489		
	Поправки: М: =2100*1.03/5.05	
	
145.	ТЕРм 08-03-573-04 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	29	88.30	29.92	54.14	2 560.70	867.56	1 570.18	17	5.76	24 604	14 749	9 044	
				4.24	4.24		122.96	122.84	6.6	17.01		812	2 090	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			940.88				81%	13 640			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			643.76				52%	8 756			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 145.34					47 000			
	
146.	ТССЦ 509-2968 
Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм), шт.	29	156.09			4 526.61					16 935			
				156.09			4 526.61		583.97			16 935		
	
147.	ТЕРм 08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	3	90.76	28.09	4.84	272.27	84.28	14.51	17	6.03	2 686	1 433	87	
				57.83	0.18		173.49	0.54	6.72	17.13		1 166	9	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			80.58				81%	1 168			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.13				52%	750			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					407.98					4 604			
	
148.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6-В32/3, шт	3	139.10			417.30					2 107			
				139.10			417.30		5.05			2 107		
	Поправки: М: =682*1.03/5.05	
	
149.	ТЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	65	52.94	18.89	1.54	3 441.36	1 227.72	99.84	17	4.08	36 012	20 871	407	
				32.52			2 113.80		6.97	1		14 733		
	Объем: 29+29+7													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			1 166.33				81%	16 906			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			798.02				52%	10 853			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 405.71					63 770			
	
150.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6-В25/2, шт	29	66.90			1 940.07					9 797			
				66.90			1 940.07		5.05			9 797		
	Поправки: М: =328*1.03/5.05	
	
151.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6-В20/2, шт	7	118.30			828.08					4 182			
				118.30			828.08		5.05			4 182		
	Поправки: М: =580*1.03/5.05	
	
152.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6-С20/2, шт	29	122.38			3 548.91					17 922			
				122.38			3 548.91		5.05			17 922		
	Поправки: М: =600*1.03/5.05	
	
	кабельная продукция	
	
153.	ТЕРм 08-02-396-05 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	2.36	605.49	360.24	49.70	1 428.97	850.17	117.30	17	6.19	16 720	14 453	726	
				195.55	1.81		461.50	4.28	3.34	17.01		1 541	73	
	Объем: 198+38													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			811.73				81%	11 766			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			555.39				52%	7 554			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 796.09					36 040			
	
154.	С.Цена поставщик 
Короб металл электротехнический L-2м СП 50х25 У3, шт	198	39.98			7 915.30					39 972			
				39.98			7 915.30		5.05			39 972		
	Поправки: М: =196*1.03/5.05	
	
155.	С.Цена поставщик 
Крышка короба металл электр. L-2м СП 50х25 У3, шт	198	24.88			4 926.87					24 881			
				24.88			4 926.87		5.05			24 881		
	Поправки: М: =122*1.03/5.05	
	
156.	С.Цена поставщик 
Короб металл электротехнический L-2м СП 50х50 У3, шт	38	46.91			1 782.61					9 002			
				46.91			1 782.61		5.05			9 002		
	Поправки: М: =230*1.03/5.05	
	
157.	С.Цена поставщик 
Крышка короба металл электр. L-2м СП 50х50 У3, шт	38	28.15			1 069.57					5 401			
				28.15			1 069.57		5.05			5 401		
	Поправки: М: =138*1.03/5.05	
	
158.	ТЕРм 08-02-399-01 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	1.1	67.86	33.77	2.96	74.65	37.14	3.26	17	7.33	780	631	24	
				31.13	0.18		34.24	0.20	3.64	17.13		125	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.47				81%	514			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.27				52%	330			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.39					1 623			
	
159.	ТЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	2.8	80.53	45.02	2.96	225.48	126.07	8.30	17	7.33	2 541	2 143	61	
				32.54	0.18		91.11	0.50	3.7	17.13		337	9	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			120.24				81%	1 743			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.27				52%	1 119			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					427.99					5 403			
	
160.	ТЕРм 08-02-399-04 
Провод в коробах, сечением до 120 мм2, 100 м	0.08	118.52	78.80	2.96	9.48	6.30	0.24	17	7.33	120	107	2	
				36.75	0.18		2.94	0.01	3.86	17.13		11		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.99				81%	87			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.10				52%	56			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.58					262			
	
161.	ТЕРм 08-02-399-05 
Провод в коробах, сечением до 185 мм2, 100 м	0.67	156.26	101.56	2.96	104.69	68.04	1.99	17	7.33	1 303	1 157	15	
				51.74	0.18		34.67	0.12	3.79	17.13		131	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			64.75				81%	939			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			44.30				52%	603			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					213.75					2 844			
	
162.	ТССЦ 501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.112	3 697.14			414.08					3 403			
				3 697.14			414.08		30 383.11			3 403		
	Объем: 110*1.02													
	
163.	ТССЦ 501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.286	7 877.29			2 252.90					19 889			
				7 877.29			2 252.90		69 542.93			19 889		
	Объем: 280*1.02													
	
164.	ТССЦ 501-8512 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.0082	82 699.48			678.14					5 215			
				82 699.48			678.14		635 947.15			5 215		
	Объем: 8*1.02													
	
165.	ТССЦ 501-8513 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 1000 м	0.0683	113 359.16			7 742.43					57 233			
				113 359.16			7 742.43		837 965.69			57 233		
	Объем: 67*1.02													
	
	светильники, электроустановочные изделия	
	
166.	ТЕРм 08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.15	2 495.42	891.76	346.73	374.31	133.76	52.01	17	5.84	3 239	2 274	304	
				1 256.94	15.92		188.54	2.39	3.51	17.03		662	41	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			129.34				81%	1 875			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.50				52%	1 204			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					592.15					6 318			
	
167.	С. Цена поставщи 
Светильник  потолочный   IP44 , кл.з.2.0, шт	15	78.73			1 180.93					5 964			
				78.73			1 180.93		5.05			5 964		
	Поправки: М: =386*1.03/5.05	
	
168.	С. Цена поставщи 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	15	26.51			397.72					2 009			
				26.51			397.72		5.05			2 009		
	Поправки: М: =130*1.03/5.05	
	
169.	ТЕРм 08-03-594-01 
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.	0.09	1 152.14	888.73	59.24	103.69	79.99	5.33	17	7.33	1 475	1 360	39	
				204.16	3.62		18.37	0.33	4.13	17.01		76	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			76.30				81%	1 106			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.21				52%	710			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.20					3 292			
	
170.	С. Цена поставщи 
Светильник  потолочный с аккум и энергосбер лампой   IP44 (аврийного осв), шт	9	403.84			3 634.57					18 355			
				403.84			3 634.57		5.05			18 355		
	Поправки: М: =1980*1.03/5.05	
	
171.	ТЕРм 08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.18	672.68	398.92	29.52	121.08	71.80	5.31	17	2.88	1 353	1 221	15	
				244.24	0.54		43.96	0.10	2.66	17.13		117	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			68.31				81%	991			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.74				52%	636			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					236.12					2 980			
	
172.	С.Цена поставщик 
Выключатель для открытой установки  IP44 1-кл, шт	18	17.54			315.73					1 594			
				17.54			315.73		5.05			1 594		
	Поправки: М: =86*1.03/5.05	
	
173.	ТЕРм 08-03-591-04 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.03	706.49	443.48	29.52	21.19	13.30	0.89	17	2.88	247	226	3	
				233.49	0.54		7.00	0.02	2.67	17.13		19		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			12.65				81%	183			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.66				52%	118			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.50					548			
	
174.	С.Цена поставщик 
Выключатель для открытой установки  IP44 2-кл, шт	3	24.48			73.43					371			
				24.48			73.43		5.05			371		
	Поправки: М: =120*1.03/5.05	
	
175.	С. Цена поставщи 
Коробка установочная   для открытой  проводки  ip44, шт	21	35.69			749.55					3 785			
				35.69			749.55		5.05			3 785		
	Поправки: М: =175*1.03/5.05	
	
176.	С. Цена поставщи 
Коробка соединительная   для открытой  проводки  ip44, шт	32	2.00			63.96					323			
				2.00			63.96		5.05			323		
	Поправки: М: =9.8*1.03/5.05	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	55 982.97	3 884.68	2 414.21			358 320	66 039	13 627	
			49 683.37	184.06				278 645	3 133	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	55 420.62	3 744.42	2 007.30			353 748	63 655	11 533	
			49 668.91	138.83				278 562	2 362	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	45 843.86					255 334			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 132, 133; %=68 - по стр. 134; %=81 - по стр. 140, 143, 145, 147, 149, 153, 158-161, 166, 169, 171, 173)	3 685.45					53 420			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 132, 133, 140, 143, 145, 147, 149, 153, 158-161, 166, 169, 171, 173; %=48 - по стр. 134)	2 523.29					34 318			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	61 629.36					441 486			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	555.90	139.82	401.60			4 509	2 377	2 049	
			14.46	45.23				83	771	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 135-137)	183.20					2 644			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 135-137)	111.03					1 511			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	850.13					8 664			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6.45	0.44	5.31			63	7	45	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 138)	0.44					7			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 138)	0.26					4			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6.45					63			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	62 485.94					450 213			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 337.20					9 635			
	ИТОГО	63 823.14					459 848			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 276.46					9 197			
	ИТОГО	65 099.60					469 045			
	НДС 18%	11 717.93					84 428			
	ВСЕГО С НДС	76 817.53					553 473			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 868.65					56 064			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 634.32					35 829			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	459 933.22	57 824.52	17 249.17			2 720 480	983 069	126 122	
			384 615.72	2 048.03				1 607 147	34 901	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	90 808.45	3 744.42	2 007.30			480 167	63 655	11 533	
			85 056.74	138.83				404 981	2 362	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	81 231.69					381 753			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 132, 133; %=68 - по стр. 134; %=81 - по стр. 140, 143, 145, 147, 149, 153, 158-161, 166, 169, 171, 173)	3 685.45					53 420			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 132, 133, 140, 143, 145, 147, 149, 153, 158-161, 166, 169, 171, 173; %=48 - по стр. 134)	2 523.29					34 318			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	97 017.19					567 905			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	195 402.61	23 454.80	6 358.22			1 212 931	398 785	54 501	
			165 589.60	875.62				759 646	14 938	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	59 163.90					269 597			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 34, 112, 121; %=64 - по стр. 50, 124; %=99 - по стр. 51-53, 55, 75; %=84 - по стр. 58, 59, 64-67, 97, 135-137; %=68 - по стр. 60-63, 94; %=80 - по стр. 70, 77, 87, 89, 91, 96, 98-100, 110, 119; %=93 - по стр. 71-73; %=90 - по стр. 78, 81, 83, 93, 131; %=71 - по стр. 80; %=67 - по стр. 95; %=94 - по стр. 104, 106, 108, 109, 114, 115, 117, 118, 125-128, 130)	23 514.07					338 489			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 34, 58, 59, 64-67, 97, 112, 121, 135-137; %=36 - по стр. 50, 124; %=61 - по стр. 51-53, 55; %=54 - по стр. 60-63, 71-73; %=44 - по стр. 70; %=58 - по стр. 75; %=37 - по стр. 77, 87, 89, 91, 96, 98-100, 110, 119; %=43 - по стр. 78, 81, 83, 93, 131; %=52 - по стр. 80; %=40 - по стр. 94, 95; %=51 - по стр. 104, 106, 108, 109, 114, 115, 117, 118, 125-128, 130)	13 492.48					182 390			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	232 409.16					1 733 810			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20.30					48			
			20.30					48		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20.30					48			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	171 471.58	30 472.87	7 049.68			1 005 341	518 038	44 829	
			133 949.08	1 033.58				442 472	17 601	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2, 38, 39; %=98 - по стр. 3, 5, 6, 13, 19, 26, 37, 41-43; %=88 - по стр. 40, 123)	32 361.81					468 845			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 38, 39; %=56 - по стр. 3, 5, 6, 13, 19, 26, 37, 41-43; %=48 - по стр. 40, 123)	20 282.81					273 068			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	224 116.20					1 747 254			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 230.28	152.43	1 833.97			21 993	2 591	15 259	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 56, 68, 102, 138)	152.43					2 591			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 56, 68, 102, 138)	91.45					1 554			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 230.28					21 993			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	555 793.13					4 071 010			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	11 893.97					87 120			
	ИТОГО	567 687.10					4 158 130			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	11 353.74					83 163			
	ИТОГО	579 040.84					4 241 293			
	НДС 18%	104 227.35					763 433			
	ВСЕГО С НДС	683 268.19					5 004 726			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	59 561.33					860 754			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	36 298.58					489 776			

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                            Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ КРМКД                                               Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)