«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Чернышевского, д.70	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт внутренних систем :канализации, водопровода, эл.монтажные работы	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Канализация	
	
1.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.8	
2.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0.06	
3.	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.12	
4.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.2	
5.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2.8	
6.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.8	
7.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	18.8	
8.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.06	
9.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0.24	
10.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	8	
11.	Ревизии диаметром 100 мм	шт.	8	
12.	Установка клапанов обратных на трубопроводах  диаметром до 100 мм	1 шт.	8	
13.	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 100 мм	шт.	8	
	
	Раздел 2.  Водопровод	
	
14.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.9	
15.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0.15	
16.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.9	
17.	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1"	шт.	45	
18.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	30	
19.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.15	
20.	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	9	
21.	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> С-28/6 мм	м	99	
22.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.9	
23.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	12	
24.	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
25.	Установка фильтров диаметром 32 мм	10 фильтров	0.1	
26.	Установка  клапанов обратных на трубопроводах  диаметром до 50 мм	1 шт.	1	
27.	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	
	
	Раздел 3.  Водомерный узел	
	
28.	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
29.	Установка фильтров диаметром 32 мм	10 фильтров	0.1	
30.	Установка вентилей на трубопроводах  диаметром до 50 мм	1 шт.	4	
31.	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	4	
	
	Раздел 4.  Электромонтажные работы	
	
32.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.01	
33.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	
34.	Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 шт.	3	
35.	Демонтаж ВРУ	1 шт.	1	
36.	Пробивка отверстий в кирпичных перегородках	100 отверстий	0.06	
37.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.06	
38.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (под розетки и выключатели)	100 отверстий	0.01	
39.	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1до 60мм (под розетки и выключатели)	100 отверстий	0.01	
40.	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1 шт.	1	
41.	Ящик  RH 883	шт.	1	
42.	Рубильник , устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 шт.	1	
43.	Рубильник Z-IS 100/3 Iн=100А	шт.	1	
44.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	2	
45.	Счетчик ЦЭ6803 10-100А	шт.	2	
46.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	
47.	Автоматический выключатель CLS6-С6/3	шт.	1	
48.	УЗО + автоматический выключатель CКN6-16/1N/В/0.03	шт.	3	
49.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	4	
50.	Вводной автомат ВА47-29/3, 63А	шт.	1	
51.	Автоматический выключатель CLS6-С32/3	шт.	3	
52.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  открыто по строительным основаниям	100 м	0.09	
53.	Провод ПВ1 1*16	м	3.06	
54.	Провод ПВ1 1*4	м	6.12	
55.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.005	
56.	Шина  250*4 медь	шт.	1	
57.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0643	
58.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
59.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.11	
60.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.06	
61.	Светильник с лампами накаливания 60Вт IP20 ОТЕ 523	шт.	6	
62.	Лампа накаливания 60Вт прозрачная OSRAM	шт.	6	
63.	Светильник галогенный	100 шт.	0.04	
64.	Светильник с галогенной лампой с датчиком движения	шт.	4	
65.	Датчик движения LX-48A	шт.	4	
66.	Лампа галогенная 150Вт	шт.	4	
67.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	
68.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	1	
69.	Установочная  коробка	шт.	1	
70.	Короб полиэтиленовый , диаметр до 25 мм	100 м	0.68	
71.	Короб пластиковый 20*20	м	69.36	
72.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.6	
73.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5 мм2	м	61.2	
74.	Короб полиэтиленовый , диаметр до   50 мм	100 м	2.72	
75.	Короб пластиковый 40*40	м	277.44	
76.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	1.05	
77.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4 мм2	м	107.1	
78.	Провод в коробах, сечением до 70 мм2	100 м	1.67	
79.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х6 мм2	м	126.48	
80.	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х35 мм2	м	3.06	
81.	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х25 мм2	м	40.8	
82.	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	1 коробка	15	
83.	Распределительная коробка	шт.	15	
	
	Раздел 5.  Разное	
	
84.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	1.5	
85.	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	1.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)