«УТВЕРЖДАЮ»	

	

Директор МКУ «КР МКД»	

________________ /С.Б. Русович /	

	

«______»____________________ 2015 г.

	
	
Объект:	г. Калининград ул. Тихорецкая, д. 4-10 	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	Демонтажные работы	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.3	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.26	
3.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.38	
4.	Е67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	100 м пучка проводов	0.8	
	Общестроительные работы	
5.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия)	100 отверстий	0.16	
6.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.2	
	Щиты  распределительные этажные	
7.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	14	
8.	С.Цена поставщик	Шкаф распределительный навесной для электрооборудования  ЩРн-24з  с замком (NRP-24)	шт	14	
9.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	14	
10.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель G LS6 -C32/3 (C) 32A 6 кА	шт	14	
11.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	26	
12.	С.Цена поставщик	Автоматический выключатель G LS6 -C25/2 (C) 25A . 6 кА	шт	26	
13.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.056	
14.	С.Цена поставщик	Шина медь,  М1Т  5х50мм  L4000	м	5.6	
15.	С.Цена поставщик	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	14	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
16.	Ц08-02-396-05;	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	1.5	
17.	С.Цена поставщик	Кабель-канал перфорированный L- 2м  80*40 (короб с  замковой крышкой  и креплением )	м	45	
18.	С.Цена поставщик	Кабель-канал перфорированный L- 2м  40*40 (короб с  замковой крышкой  и креплением )	м	30	
19.	Ц08-02-399-02;	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.8	
20.	Ц08-02-399-03;	Провод в коробах, сечением до 70 мм2	100 м	1.4	
21.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.082	
22.	С501-8510	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.143	
23.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1	
24.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	102	
25.	С507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	50	
26.	С509-0104	Скобы двухлапковые (крепление труб)	10 шт.	10	
27.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1	
28.	Ц08-02-399-01;	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.3	
29.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.1326	
30.	С Цена поставщик.	Коробка распределительная  клемная 200x183  ip44	шт	30	
31.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.3	
32.	С.Цена поставщик	Светильники настенные для энергосберегающих ламп  IP54  мощностью до 100 Вт	шт	4	
33.	С.Цена поставщик	Светильник  потолочный с решёткой ( энергосберегающая лампа накаливания)  IP44	шт	26	
34.	С.Цена поставщик	Энергосберегающая лампа    E14	шт	30	
35.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.22	
36.	С.Цена поставщик	Выключатель одноклавишный наружной установки  IP44, 1 кл. 0331-02	шт	22	
37.	Ц08-03-591-04;	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	
38.	С.Цена поставщик	Выключатель наружой установки.2-кл IP44 0331-02	шт	4	
39.	Ц08-02-144-04;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей  (переподключение квартир)	100 шт.	0.26	
	устройство  контура заземления (два)	
40.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.031	
41.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.031	
42.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.6	
43.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.068	
44.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.3	
45.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.047	
46.	Ц08-02-146-02;	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0.3	
47.	С501-8218	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м	0.031	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)