«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	868 384	руб.	Смета на сумму:	868 384	руб.	
Директор  МКУ «КР МКД»	Директор  ООО «УК Управдом»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт черепичной кровли дома № 39 по ул. Коммунистическая 	
Сметная стоимость:	868.384	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.394	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	156.501	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.39	553.31	459.71	93.60	1 322.41	1 098.71	223.70	12.51	4.4	14 729	13 745	984	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 087.72				84%	11 546			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			659.23				48%	6 598			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 069.36					32 872			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.39	172.51	127.80	44.71	412.30	305.44	106.86	12.51	7.12	4 582	3 821	761	
					6.95			16.61	1	12.49			207	
	Накладные расходы		83%			267.30				71%	2 860			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			209.33				52%	2 095			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					888.93					9 536			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю, 100 м2	2.39	2 713.25	179.98	29.68	6 484.67	430.15	70.94	12.51	6.93	25 858	5 381	492	
				2 503.59	4.13		5 983.58	9.87	3.34	12.55		19 985	124	
	Накладные расходы		83%			365.22				71%	3 909			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			286.01				52%	2 863			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 135.90					32 629			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.151	5 502.93	806.67	80.64	11 836.80	1 735.15	173.46	12.51	7.11	54 611	21 707	1 233	
				4 615.62			9 928.20		3.19	1		31 671		
	Объем: 239*0.9													
	Накладные расходы		83%			1 440.17				71%	15 412			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 127.85				52%	11 288			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 404.82					81 311			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.46	9 291.30	1 358.31	34.61	4 274.00	624.82	15.92	12.51	6.98	18 682	7 817	111	
				7 898.38			3 633.25		2.96	1		10 754		
	Накладные расходы		83%			518.60				71%	5 550			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			406.13				52%	4 065			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 198.73					28 297			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.31	6 775.72	1 449.90	67.19	2 100.47	449.47	20.83	12.51	7.02	12 453	5 623	146	
				5 258.63			1 630.18		4.1	1		6 684		
	Накладные расходы		83%			373.06				71%	3 992			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			292.16				52%	2 924			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 765.69					19 369			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок), 100 м	0.67	3 176.89	1 205.91	20.22	2 128.52	807.96	13.55	12.51	7.02	15 483	10 108	95	
				1 950.76			1 307.01		4.04	1		5 280		
	Накладные расходы		83%			670.61				71%	7 177			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			525.17				52%	5 256			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 324.30					27 916			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.46	4 519.16	360.82	36.65	2 078.81	165.98	16.86	12.51	7.07	9 969	2 076	119	
				4 121.69			1 895.98		4.1	1		7 774		
	Накладные расходы		83%			137.76				71%	1 474			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			107.89				52%	1 080			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 324.46					12 522			
	
9.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка лобовой доски (прим), 100 м2 подшивки	0.14	257.63	231.54	26.09	36.07	32.42	3.65	12.51	6.47	429	406	24	
					10.34			1.45	1	12.53			18	
	Накладные расходы		85%			28.79				72%	305			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			27.10				64%	271			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.96					1 006			
	
10.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство лобовой доски (прим), 100 м2 потолка	0.14	10 259.57	603.91	84.83	1 436.34	84.55	11.88	12.52	6.76	5 695	1 059	80	
				9 570.83	3.78		1 339.92	0.53	3.4	12.5		4 556	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			90.18				90%	959			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			45.94				43%	458			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 572.47					7 113			
	
11.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	1 316.51	347.48	6.74	184.31	48.65	0.94	12.51	7.14	928	609	7	
				962.29	0.16		134.72	0.02	2.32	12.46		313		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			46.24				80%	487			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.87				37%	225			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					253.42					1 641			
	
12.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим), 100 м2 проемов	0.0048	21 223.62	2 306.00	742.65	101.87	11.07	3.56	12.51	5.84	395	138	21	
				18 174.97	28.43		87.24	0.14	2.7	12.53		236	2	
	Объем: 0.6*0.8													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			11.88				90%	126			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.05				43%	60			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.81					581			
	
13.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.48	3 070.76			1 473.96					2 524			
				3 070.76			1 473.96		5 257.82			2 524		
	Объем: 0.6*0.8													
	
14.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.04	775.58	765.14	10.44	31.02	30.61	0.42	12.52	6.47	386	383	3	
					4.13			0.17	1	12.55			2	
	Накладные расходы		74%			22.78				63%	243			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			15.39				40%	154			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.19					783			
	
15.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.04	12 237.99	745.23	9.03	489.52	29.81	0.36	12.51	6.78	1 161	373	2	
				11 483.73	0.95		459.35	0.04	1.71	12.42		785		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			34.33				98%	366			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			21.19				56%	209			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					545.04					1 735			
	
16.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.56	27.31			15.29					123			
				27.31			15.29		220.16			123		
	Объем: 4/100*14													
	
17.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	2	935.15			1 870.30			1	1	6 864			
				935.15			1 870.30		3.67	1		6 864		
	Поправки: М: =3300.00*1.04/3.67	
	
18.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		12.51	1	714	304		
				75.90			151.80		2.7	1		410		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	268			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	146			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 127			
	
19.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.022	221.62	101.80	102.69	1 777.80	816.62	823.76	12.51	3.39	13 253	10 216	2 793	
				17.13	1.45		137.42	11.63	1.78	12.56		245	146	
	Объем: 239*0.9*2+239*1.2+85.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			745.43				77%	7 979			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			496.95				48%	4 974			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 020.18					26 206			
	
20.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	166.0554	36.04			5 984.64					24 993			
				36.04			5 984.64		150.51			24 993		
	Объем: 8.022*20.7													
	
21.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	2.39	286.73	122.64	1.26	685.28	293.10	3.02	12.51	7.2	4 759	3 667	22	
				162.83			389.16		2.75	1		1 070		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		93%			272.58				79%	2 897			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			187.58				51%	1 870			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 145.45					9 526			
	
22.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	298.75	13.13			3 922.59					12 787			
				13.13			3 922.59		42.8			12 787		
	Объем: 239*1.25													
	
23.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	12.51	4.05	1 960	1 957	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 389			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 018			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.66					4 367			
	
24.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	394.62	69.00	29.78	2 367.69	414.00	178.65	12.51	6.53	11 422	5 179	1 167	
				295.84	2.08		1 775.04	12.45	2.86	12.51		5 077	156	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			452.04				90%	4 802			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			230.28				43%	2 294			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 050.01					18 518			
	
25.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	2.88	3 070.76			8 843.79					15 136			
				3 070.76			8 843.79		5 255.58			15 136		
	Объем: 0.6*0.8*6													
	
26.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен  толщ.150мм  (мансарда) примен., 100 м2 стен	0.7	1 138.82	680.90	457.92	797.17	476.63	320.54	12.51	5.93	7 863	5 963	1 901	
					59.65			41.76	1	12.5			522	
	Накладные расходы		86%			445.82				73%	4 734			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			362.87				56%	3 632			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 605.86					16 229			
	
27.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия	0.7	286.73	122.64	1.26	200.71	85.85	0.88	12.51	7.2	1 394	1 074	6	
				162.83			113.98		2.75	1		313		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			79.84				79%	848			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			54.94				51%	548			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					335.49					2 790			
	
28.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	87.5	13.13			1 148.88					3 745			
				13.13			1 148.88		42.8			3 745		
	Объем: 70*1.25													
	
29.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ. 150мм, 1 м3 изоляции	10.5	202.86	119.97	82.89	2 129.98	1 259.66	870.32	12.51	6.94	21 798	15 758	6 040	
									17.02	1				
	Объем: 70*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 133.69				77%	12 134			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			755.80				48%	7 564			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 019.47					41 496			
	
30.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	214.2	26.54			5 684.87					18 663			
				26.54			5 684.87		87.13			18 663		
	Объем: 70*3*1.02													
	
31.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.53	2 956.30	374.76	6.66	1 566.84	198.62	3.53	12.51	6.9	6 112	2 485	24	
				2 574.88	1.03		1 364.69	0.55	2.64	12.57		3 603	7	
	Накладные расходы		83%			165.31				71%	1 769			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			129.46				52%	1 296			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 861.61					9 177			
	
32.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.53	75.57	75.35	0.22	40.05	39.94	0.12	12.51	4.09	500	500		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			33.15				71%	355			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.96				52%	260			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.16					1 115			
	
33.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.53	8 813.16	326.90	31.86	4 670.98	173.26	16.89	12.51	6.89	16 443	2 167	116	
				8 454.40	3.03		4 480.83	1.60	3.16	12.48		14 159	20	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			188.85				92%	2 012			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			96.17				44%	962			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 956.00					19 417			
	
34.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.39	8 171.06	405.87	165.99	19 528.83	970.03	396.71	12.52	6.6	97 945	12 145	2 618	
				7 599.20	14.91		18 162.09	35.64	4.58	12.5		83 182	446	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 086.12				92%	11 584			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			553.12				44%	5 540			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 168.07					115 069			
	
35.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	28	137.86			3 860.08					16 793			
				137.86			3 860.08		599.75			16 793		
	
36.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.4	7 415.77	333.04	13.17	2 966.31	133.22	5.27	12.51	7.18	9 085	1 667	38	
				7 069.56			2 827.82		2.61	1		7 381		
	Накладные расходы		83%			110.57				71%	1 184			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.59				52%	867			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 163.48					11 135			
	
37.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	12.51	7.18	1 928	723	6	
				5 145.09			514.51		2.33	1		1 199		
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	513			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	376			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					2 817			
	
38.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	12.51	7.18	818	301	3	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 188			
	
39.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	12.51	7.18	806	301	3	
				8 231.09			411.55		1.22	1		502		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	214			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 176			
	
40.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.4	1 357.93	327.73	1.01	543.17	131.09	0.40	12.51	7.2	3 384	1 640	3	
				1 029.19			411.68		4.23	1		1 741		
	Накладные расходы		83%			108.80				71%	1 164			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			85.21				52%	853			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					737.18					5 401			
	
41.	ТЕР 46-04-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из листовой стали (прим), 100 м2 покрытия	0.24	84.90	71.04	13.86	20.38	17.05	3.33	12.51	4.4	228	213	15	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			16.88				84%	179			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.23				48%	102			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.49					509			
	
42.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.24	373.54	335.71	26.60	89.65	80.57	6.38	12.52	7.17	1 066	1 009	46	
				11.23			2.70		4.14	1		11		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			85.40				90%	908			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			43.51				43%	434			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					218.56					2 408			
	
43.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.1056	23 811.97			2 514.54					5 054			
				23 811.97			2 514.54		47 861.13			5 054		
	Объем: 0.24*0.44													
	
44.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами (снегозадержатели), 100 м ограждения	0.5	4 972.00	72.11	75.20	2 486.00	36.05	37.60	12.51	6.29	9 058	451	237	
				4 824.69	5.48		2 412.35	2.74	3.47	12.5		8 371	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			41.89				92%	446			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			21.33				44%	213			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 549.23					9 718			
	
45.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	12.51	6.18	2 525	2 069	47	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	4.86	12.52		409	23	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			130.42				66%	1 381			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50%	1 046			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.92					4 952			
	
46.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.126	2 934.00			369.68					1 416			
				2 934.00			369.68		11 241.04			1 416		
	Объем: 0.03*4200													
	
47.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.03	23 217.20	15 220.75	473.40	696.52	456.62	14.20	12.51	6.18	6 897	5 712	88	
				7 523.05	112.70		225.69	3.38	4.86	12.52		1 097	42	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			358.80				66%	3 798			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			289.80				50%	2 877			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 345.12					13 572			
	
48.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.33	2 934.00			968.22					3 710			
				2 934.00			968.22		11 241.04			3 710		
	Объем: 0.03*2200*5													
	
49.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обделки оголовников из оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.048	11 907.97	1 173.45	33.16	571.58	56.33	1.59	12.51	7.14	2 057	705	11	
				10 701.36	3.78		513.67	0.18	2.61	12.5		1 341	2	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			61.03				92%	650			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			31.08				44%	311			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					663.69					3 019			
	
50.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.3	2 412.79	1 295.60	2.05	723.84	388.68	0.62	12.51	4.04	6 280	4 862	2	
				1 115.14			334.54		4.23	1		1 415		
	Накладные расходы		79%			307.06				67%	3 258			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			194.34				40%	1 945			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 225.24					11 482			
	
51.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	2 291.60	114.18	14.24	687.48	34.26	4.27	12.51	7.11	2 244	429	30	
				2 163.18			648.95		2.75	1		1 785		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			32.55				80%	343			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.10				37%	159			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					736.13					2 746			
	
52.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	11.17	7.34		7.34	81.94		81.94		5.54	454		454	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
53.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	11.17	26.50		26.50	296.01		296.01		5.54	1 640		1 640	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	114 331.98	12 368.44	3 738.84			509 802	154 743	21 391	
			98 224.74	140.56				333 672	1 758	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	113 620.01	12 283.68	3 738.06			507 418	153 683	21 386	
			97 598.30	140.35				332 354	1 756	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	36 641.55					111 685			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 41; %=71 - по стр. 2-8, 23, 31, 32, 36-40; %=72 - по стр. 9; %=90 - по стр. 10, 12, 24, 42; %=80 - по стр. 11, 51; %=77 - по стр. 19, 29; %=79 - по стр. 21, 27; %=73 - по стр. 26; %=92 - по стр. 33, 34, 44, 49; %=66 - по стр. 45, 47; %=67 - по стр. 50)	11 111.51					118 551			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19, 29, 41; %=52 - по стр. 2-8, 23, 31, 32, 36-40; %=64 - по стр. 9; %=43 - по стр. 10, 12, 24, 42; %=37 - по стр. 11, 51; %=51 - по стр. 21, 27; %=56 - по стр. 26; %=44 - по стр. 33, 34, 44, 49; %=50 - по стр. 45, 47; %=40 - по стр. 50)	7 662.93					76 635			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	132 394.45					702 604			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	711.97	84.76	0.78			2 384	1 060	5	
			626.44	0.21				1 318	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 14; %=98 - по стр. 15; %=88 - по стр. 18)	82.17					876			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 14; %=56 - по стр. 15; %=48 - по стр. 18)	51.19					509			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	845.33					3 769			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	133 239.78					706 373			
	Строительный контроль 2,14%	2 851.33					15 116			
	Итого со строительным контролем	136 091.11					721 489			
	Непредвиденные расходы 2%	2 721.82					14 430			
	Итого с непредвиденными	138 812.93					735 919			
	НДС	24 986.33					132 465			
	Всего с НДС	163 799.26					868 384			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 193.68					119 427			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 714.12					77 144			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)