«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	706 950	руб.	Смета на сумму:	706 950	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Лейт.Князева, д.42-44	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 42-44 по ул. Лейт. Князева	
Сметная стоимость:	706.950	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.052	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	137.287	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель черепицы, 100 м2 покрытия	2	553.31	459.71	93.60	1 106.62	919.42	187.20	14.4	6.14	14 389	13 240	1 149	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			910.23				84%	11 122			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			551.65				48%	6 355			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 568.50					31 866			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2	172.51	127.80	44.71	345.02	255.60	89.42	14.41	7.71	4 373	3 683	689	
					6.95			13.90	1	14.38			200	
	Накладные расходы		83%			223.69				71%	2 757			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			175.18				52%	2 019			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					743.88					9 149			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	2	2 713.25	179.98	29.68	5 426.50	359.96	59.36	14.41	7.81	21 974	5 187	464	
				2 503.59	4.13		5 007.18	8.26	3.26	14.44		16 323	119	
	Накладные расходы		83%			305.62				71%	3 767			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			239.34				52%	2 759			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 971.47					28 500			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	2	172.51	127.80	44.71	345.02	255.60	89.42	14.41	7.71	4 373	3 683	689	
					6.95			13.90	1	14.38			200	
	Накладные расходы		83%			223.69				71%	2 757			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			175.18				52%	2 019			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					743.88					9 149			
	
5.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	0.875	218.68	77.46	141.22	191.35	67.78	123.57	14.4	4.42	1 522	976	546	
					12.93			11.31	1	14.39			163	
	Объем: 14*0.25*0.25													
	Накладные расходы		99%			78.30				84%	957			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.45				48%	547			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					317.10					3 025			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.98	9 291.30	1 358.31	34.61	9 105.47	1 331.14	33.92	14.4	7.89	42 657	19 168	268	
				7 898.38			7 740.41		3	1		23 221		
	Накладные расходы		83%			1 104.85				71%	13 609			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			865.24				52%	9 967			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 075.56					66 234			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок 1,2 м х 28 шт), 100 м	0.336	3 176.89	1 205.91	20.22	1 067.44	405.19	6.79	14.4	7.93	8 602	5 835	54	
				1 950.76			655.46		4.14	1		2 714		
	Объем: 1.2*28													
	Накладные расходы		83%			336.31				71%	4 143			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			263.37				52%	3 034			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 667.12					15 779			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.28	4 519.16	360.82	36.65	1 265.36	101.03	10.26	14.4	7.97	6 384	1 455	82	
				4 121.69			1 154.07		4.2	1		4 847		
	Накладные расходы		83%			83.85				71%	1 033			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.67				52%	757			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 414.88					8 174			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.14	6 775.72	1 449.90	67.19	948.60	202.99	9.41	14.4	7.93	6 112	2 923	75	
				5 258.63			736.21		4.23	1		3 114		
	Накладные расходы		83%			168.48				71%	2 075			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			131.94				52%	1 520			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 249.03					9 707			
	
10.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.00875	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 195.06	52.18	33.17	14.4	7.71	5 402	751	256	
				126 825.19	588.90		1 109.72	5.15	3.96	14.39		4 394	74	
	Объем: 14*0.25*0.25													
	Накладные расходы		86%			49.30				73%	602			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			40.13				56%	462			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 284.49					6 466			
	
11.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.012	8 572.20	5 513.35	252.31	102.87	66.16	3.03	14.4	6.63	1 142	953	20	
				2 806.54	60.12		33.68	0.72	5.01	14.42		169	10	
	Накладные расходы		78%			52.17				66%	636			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			42.13				50%	482			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					197.17					2 259			
	
12.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0504	3 086.00			155.53					661			
				3 086.00			155.53		13 114.42			661		
	Объем: 1.2*42													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.012	23 217.20	15 220.75	473.40	278.61	182.65	5.68	14.4	6.63	3 120	2 630	38	
				7 523.05	112.70		90.28	1.35	5.01	14.41		452	19	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 748			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 325			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					6 193			
	
14.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.132	3 086.00			407.35					1 731			
				3 086.00			407.35		13 114.42			1 731		
	Объем: 1.2*22*5													
	
15.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.0384	2 412.79	1 295.60	2.05	92.65	49.75	0.08	14.4	5.48	896	716		
				1 115.14			42.82		4.18	1		179		
	Накладные расходы		79%			39.30				67%	480			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			24.88				40%	286			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					156.83					1 662			
	
16.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (оголовников) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0192	11 907.97	1 173.45	33.16	228.63	22.53	0.64	14.4	7.8	874	324	5	
				10 701.36	3.78		205.47	0.07	2.65	14.39		544	1	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			24.41				92%	299			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.43				44%	143			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.47					1 316			
	
17.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0384	2 291.60	114.18	14.24	88.00	4.38	0.55	14.4	8	302	63	4	
				2 163.18			83.07		2.82	1		234		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			4.16				80%	50			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.06				37%	23			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.22					376			
	
18.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2	221.62	101.80	102.69	443.23	203.60	205.38	14.4	3.55	3 736	2 932	729	
				17.13	1.45		34.26	2.90	2.19	14.47		75	42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			185.85				77%	2 290			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			123.90				48%	1 428			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					752.98					7 454			
	
19.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	41.4	36.04			1 492.06					7 444			
				36.04			1 492.06		179.8			7 444		
	Объем: 2.00*20.7													
	
20.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2	286.73	122.64	1.26	573.46	245.27	2.53	14.4	8.08	4 480	3 532	20	
				162.83			325.66		2.85	1		928		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			228.10				79%	2 790			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			156.97				51%	1 801			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					958.53					9 072			
	
21.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	250	13.13			3 282.50					10 760			
				13.13			3 282.50		43.04			10 760		
	Объем: 200*1.25													
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2	8 171.06	405.87	165.99	16 342.11	811.74	331.98	14.41	7.09	86 395	11 697	2 354	
				7 599.20	14.91		15 198.40	29.83	4.76	14.39		72 344	429	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			908.90				92%	11 156			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			462.86				44%	5 335			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 713.87					102 886			
	
23.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	22.52	137.86			3 104.61					12 231			
				137.86			3 104.61		543.11			12 231		
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.231	4 972.00	72.11	75.20	1 148.53	16.66	17.37	14.4	6.73	4 514	240	117	
				4 824.69	5.48		1 114.50	1.26	3.73	14.38		4 157	18	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			19.35				92%	237			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			9.86				44%	114			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 177.74					4 865			
	
25.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.0215	257.63	231.54	26.09	5.54	4.98	0.56	14.4	7.36	76	72	4	
					10.34			0.22	1	14.42			3	
	Накладные расходы		85%			4.42				72%	54			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			4.16				64%	48			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.12					178			
	
26.	ТЕР 10-01-012-04 
(прим.) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0215	3 104.61	230.44	94.03	66.75	4.95	2.02	14.4	8.04	277	71	16	
				2 780.15			59.77		3.17	1		189		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			5.25				90%	64			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			2.67				43%	31			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.67					371			
	
27.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0215	1 316.51	347.48	6.74	28.30	7.47	0.14	14.4	8.02	160	108	1	
				962.29	0.16		20.69		2.5	14.31		52		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.10				80%	86			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.51				37%	40			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.91					286			
	
28.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.49	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					838			
	
29.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0048	21 223.62	2 306.00	742.65	101.87	11.07	3.56	14.4	6.38	425	159	23	
				18 174.97	28.43		87.24	0.14	2.78	14.43		243	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			11.88				90%	145			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.05				43%	69			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.81					639			
	
30.	Цена поставщика. 
Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8 типа FACRO WG1, м2	0.48	1 961.88			941.70			1	1	4 200			
				1 961.88			941.70		4.46	1		4 200		
	Объем: 0.6*0.8													
	Поправки: М: =8333.33*1.05/4.46	
	
31.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	775.58	765.14	10.44	15.51	15.30	0.21	14.41	7.36	222	221	2	
					4.13			0.08	1	14.44			1	
	Накладные расходы		74%			11.38				63%	140			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.69				40%	89			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.58					451			
	
32.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.02	12 833.31	745.23	9.03	256.67	14.90	0.18	14.41	7.31	646	215	1	
				12 079.05	0.95		241.58	0.02	1.78	14.29		430		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			17.16				98%	211			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			10.59				56%	120			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.42					977			
	
33.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	0.28	27.31			7.65					62			
				27.31			7.65		222.97			62		
	Объем: 2/100*14													
	
34.	С Цена поставщик. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	2	769.51			1 539.01					6 864			
				769.51			1 539.01		4.46			6 864		
	Поправки: М: =3300.00*1.04/4.46	
	
35.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		14.41	1	767	351		
				75.90			151.80		2.74	1		416		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	309			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	168			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 244			
	
36.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.286	75.57	75.35	0.22	21.61	21.55	0.06	14.4	5.59	311	310		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			17.89				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.01				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.50					692			
	
37.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.0858	11 907.97	1 173.45	33.16	1 021.70	100.68	2.85	14.4	7.8	3 905	1 450	22	
				10 701.36	3.78		918.18	0.32	2.65	14.39		2 433	5	
	Объем: 28.6*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			109.08				92%	1 339			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			55.55				44%	640			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 186.33					5 884			
	
38.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.286	8 813.16	326.90	31.86	2 520.56	93.49	9.11	14.4	7.48	9 055	1 346	68	
				8 454.40	3.03		2 417.96	0.87	3.16	14.36		7 641	12	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			101.91				92%	1 249			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			51.90				44%	598			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 674.37					10 902			
	
39.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (диаметром 130 мм), 100 м	0.126	7 415.77	333.04	13.17	934.39	41.96	1.66	14.4	8.06	2 987	604	13	
				7 069.56			890.76		2.66	1		2 369		
	Накладные расходы		83%			34.83				71%	429			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.27				52%	314			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					996.49					3 730			
	
40.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	14.4	8.06	813	333	3	
				5 145.09			205.80		2.32	1		477		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	236			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	173			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 223			
	
41.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	14.4	8.06	345	138	1	
				8 231.09			164.62		1.25	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	98			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					515			
	
42.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	14.4	8.06	346	138	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	98			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					516			
	
43.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.14	1 357.93	327.73	1.01	190.11	45.88	0.14	14.4	8.08	1 254	661	1	
				1 029.19			144.09		4.11	1		592		
	Накладные расходы		83%			38.08				71%	469			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.82				52%	344			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.01					2 067			
	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия (кровельного скоса)	
	
44.	ТЕРр 53-1-5 
(прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен	1.2	1 138.82	680.90	457.92	1 366.58	817.08	549.50	14.4	6.09	15 112	11 766	3 346	
					59.65			71.58	1	14.39			1 030	
	Накладные расходы		86%			764.25				73%	9 341			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			622.06				56%	7 166			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 752.89					31 619			
	
45.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.2	286.73	122.64	1.26	344.07	147.16	1.52	14.4	8.08	2 688	2 119	12	
				162.83			195.40		2.85	1		557		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			136.86				79%	1 674			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			94.18				51%	1 081			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					575.11					5 443			
	
46.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	150	7.04			1 056.00					3 452			
				7.04			1 056.00		23.01			3 452		
	Объем: 120*1.25													
	
47.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	18	202.86	119.97	82.89	3 651.40	2 159.42	1 491.98	14.4	7.9	42 882	31 096	11 787	
									17.72	1				
	Объем: 120*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 943.48				77%	23 944			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 295.65				48%	14 926			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 890.53					81 752			
	
48.	ТССЦ 104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	367.2	26.54			9 745.49					32 416			
				26.54			9 745.49		88.28			32 416		
	Объем: 120*3*1.02													
	
49.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Разборка покрытий  обивки слуховых окон и эркера из кровельной стали оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	219.24	204.34	14.90	17.54	16.35	1.19	14.41	8.05	245	236	10	
									4.11	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1*0.7, Н4= 1*0.7, Н5= 1*0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			17.33				90%	212			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.83				43%	101			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.70					559			
	
50.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.08	286.73	122.64	1.26	22.94	9.81	0.10	14.4	8.08	179	141	1	
				162.83			13.03		2.85	1		37		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			9.12				79%	111			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.28				51%	72			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.34					362			
	
51.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	10	7.04			70.40					230			
				7.04			70.40		23.01			230		
	Объем: 8*1.25													
	
52.	ТЕР 26-01-037-01 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (слуховых окон и эркера), 1 м3 изоляции	0.64	811.20	235.30	124.98	519.17	150.59	79.98	14.4	6.64	3 993	2 169	531	
				450.92			288.59		4.48	1		1 293		
	Объем: 8*0.08													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			135.53				77%	1 670			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			90.35				48%	1 041			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					745.05					6 704			
	
53.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	0.6208	671.40			416.81					2 311			
				671.40			416.81		3 722.66			2 311		
	Объем: 0.64*0.97													
	
54.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.08	286.73	122.64	1.26	22.94	9.81	0.10	14.4	8.08	179	141	1	
				162.83			13.03		2.85	1		37		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			9.12				79%	111			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.28				51%	72			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.34					362			
	
55.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	10	13.13			131.30					430			
				13.13			131.30		43.04			430		
	Объем: 8*1.25													
	
56.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка слуховых окон и эркера кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.155	373.54	335.71	26.60	57.90	52.03	4.12	14.41	8.05	790	750	33	
				11.23			1.74		4.11	1		7		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			55.15				90%	675			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			28.10				43%	323			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					141.15					1 788			
	
57.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0682	23 811.97			1 623.98					3 146			
				23 811.97			1 623.98		46 126.25			3 146		
	Объем: 0.155*0.44													
	
	Прочие работы	
	
58.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	27.55	7.56		7.56	208.33		208.33		6.07	1 265		1 265	
										1				
	Объем: 0.0268+19.029089+0.4968+200*0.040													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
59.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	27.55	27.63		27.63	761.14		761.14		6.07	4 620		4 620	
										1				
	Объем: 0.0268+19.029089+0.4968+200*0.040													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	77 102.03	9 370.87	4 328.96			401 103	134 959	29 322	
			63 402.18	161.88				236 818	2 328	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 646.06	9 316.33	4 328.57			399 406	134 172	29 319	
			63 001.15	161.78				235 910	2 327	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	23 966.74					85 876			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5; %=71 - по стр. 2-4, 6-9, 28, 36, 39-43; %=73 - по стр. 10, 44; %=66 - по стр. 11, 13; %=67 - по стр. 15; %=92 - по стр. 16, 22, 24, 37, 38; %=80 - по стр. 17, 27; %=77 - по стр. 18, 47, 52; %=79 - по стр. 20, 45, 50, 54; %=72 - по стр. 25; %=90 - по стр. 26, 29, 49, 56)	8 548.13					105 003			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 18, 47, 52; %=52 - по стр. 2-4, 6-9, 28, 36, 39-43; %=56 - по стр. 10, 44; %=50 - по стр. 11, 13; %=40 - по стр. 15; %=44 - по стр. 16, 22, 24, 37, 38; %=37 - по стр. 17, 27; %=51 - по стр. 20, 45, 50, 54; %=64 - по стр. 25; %=43 - по стр. 26, 29, 49, 56)	5 897.32					67 914			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	91 091.51					572 323			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	455.97	54.54	0.39			1 697	787	3	
			401.03	0.10				908	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 31; %=98 - по стр. 32; %=88 - по стр. 35)	53.61					659			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 31; %=56 - по стр. 32; %=48 - по стр. 35)	32.89					378			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	542.47					2 734			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	91 633.98					575 057			
	Строительный контроль 2,14%	1 960.97					12 306			
			1 960.97					12 306		
	Всего 	93 594.95					587 363			
			93 594.95					587 363		
	Непредвиденные расходы 2%	1 871.90					11 747			
			1 871.90					11 747		
	Всего 	95 466.85					599 110			
			95 466.85					599 110		
	НДС 18%	17 184.03					107 840			
	Всего с НДС	112 650.88					706 950			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 601.74					105 662			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 930.21					68 292			

Составил:	Инженер ПТО 			                                               И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Главный инженер			                                      К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)