«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	920 345	руб.	Смета на сумму:	920 345	руб.	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Невельской 8-10 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	920.345	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.583	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	173.341	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	3.22	553.31	459.71	93.60	1 781.66	1 480.27	301.39	12.51	4.4	19 844	18 518	1 326	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 465.47				84%	15 555			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			888.16				48%	8 889			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 135.29					44 288			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.22	2 875.85	685.02	51.83	9 260.24	2 205.76	166.89	12.51	7.1	49 029	27 594	1 185	
				2 139.00			6 887.58		2.94	1		20 249		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 830.78				71%	19 592			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 433.74				52%	14 349			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 524.76					82 970			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.9	5 502.93	806.67	80.64	15 958.50	2 339.34	233.86	12.51	7.11	73 627	29 265	1 663	
				4 615.62			13 385.30		3.19	1		42 699		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 941.65				71%	20 778			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 520.57				52%	15 218			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 420.72					109 623			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.04	6 775.72	1 449.90	67.19	271.03	58.00	2.69	12.51	7.02	1 607	726	19	
				5 258.63			210.35		4.1	1		862		
	Накладные расходы		83%			48.14				71%	515			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.70				52%	378			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					356.87					2 500			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.62	9 291.30	1 358.31	34.61	5 760.61	842.15	21.46	12.51	6.98	25 180	10 535	150	
				7 898.38			4 897.00		2.96	1		14 495		
	Накладные расходы		83%			698.98				71%	7 480			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			547.40				52%	5 478			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 006.99					38 138			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.39	4 519.16	360.82	36.65	1 762.47	140.72	14.29	12.51	7.07	8 452	1 760	101	
				4 121.69			1 607.46		4.1	1		6 591		
	Накладные расходы		83%			116.80				71%	1 250			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			91.47				52%	915			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 970.74					10 617			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.285	3 176.89	1 205.91	20.22	905.41	343.68	5.76	12.51	7.02	6 586	4 299	40	
				1 950.76			555.97		4.04	1		2 246		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			285.25				71%	3 052			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			223.39				52%	2 235			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 414.06					11 874			
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.694	221.62	101.80	102.69	1 926.73	885.03	892.77	12.51	3.39	14 363	11 072	3 026	
				17.13	1.45		148.93	12.61	1.78	12.56		265	158	
	Объем: 322*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			807.88				77%	8 647			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			538.58				48%	5 390			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 273.19					28 401			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	179.9658	36.04			6 485.97					27 087			
				36.04			6 485.97		150.51			27 087		
	Объем: 20.7*8.694													
	
10.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.22	286.73	122.64	1.26	923.27	394.89	4.07	12.51	7.2	6 411	4 940	29	
				162.83			524.31		2.75	1		1 442		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			367.25				79%	3 903			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			252.73				51%	2 519			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 543.25					12 833			
	
11.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	402.5	13.13			5 284.83					17 227			
				13.13			5 284.83		42.8			17 227		
	Объем: 322*1.25													
	
12.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.03	2 888.51	2 877.16	11.35	86.66	86.31	0.34	12.51	4.05	1 081	1 080	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			71.64				71%	767			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.10				52%	562			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					214.40					2 409			
	
13.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
14.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.44	3 070.76			4 421.89					7 568			
				3 070.76			4 421.89		5 255.58			7 568		
	Объем: 0.8*0.6*3													
	
15.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.067	373.54	335.71	26.60	25.03	22.49	1.78	12.52	7.17	297	282	13	
				11.23			0.75		4.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.84				90%	254			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.14				43%	121			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.01					672			
	
16.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.02948	23 811.97			701.98					1 411			
				23 811.97			701.98		47 861.13			1 411		
	Объем: 0.067*0.44													
	
17.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.22	8 171.06	405.87	165.99	26 310.80	1 306.90	534.48	12.52	6.6	131 960	16 362	3 528	
				7 599.20	14.91		24 469.42	48.02	4.58	12.5		112 070	600	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 463.31				92%	15 605			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			745.21				44%	7 463			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 519.32					155 028			
	
18.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	44	137.86			6 065.84					26 389			
				137.86			6 065.84		599.75			26 389		
	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.5	4 972.00	72.11	75.20	2 486.00	36.05	37.60	12.51	6.29	9 058	451	237	
				4 824.69	5.48		2 412.35	2.74	3.47	12.5		8 371	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			41.89				92%	446			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			21.33				44%	213			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 549.23					9 718			
	
20.	ТЕРр 53-16-1 
(карниз. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	7.2	1 615.27	301.17	30.24	11 629.94	2 168.42	217.73	12.51	6.11	63 214	27 127	1 330	
				1 283.86	5.99		9 243.79	43.13	3.76	12.52		34 757	540	
	Накладные расходы		86%			1 901.93				73%	20 197			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 548.09				56%	15 494			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 079.96					98 904			
	
21.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.046	8 572.20	5 513.35	252.31	394.32	253.61	11.61	12.51	6.18	3 872	3 173	72	
				2 806.54	60.12		129.10	2.77	4.86	12.52		627	35	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			199.98				66%	2 117			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			161.52				50%	1 604			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					755.82					7 593			
	
22.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1932	3 649.31			705.05					2 663			
				3 649.31			705.05		13 782.4			2 663		
	Объем: 0.046*4200													
	
23.	ТЕРр 60-7-8 
(6 каналов. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.046	23 217.20	15 220.75	473.40	1 067.99	700.15	21.78	12.51	6.18	10 575	8 759	135	
				7 523.05	112.70		346.06	5.18	4.86	12.52		1 682	65	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			550.16				66%	5 824			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			444.36				50%	4 412			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 062.51					20 811			
	
24.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.506	3 649.31			1 846.55					6 974			
				3 649.31			1 846.55		13 782.4			6 974		
	Объем: 0.046*2200*5													
	
25.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.187	2 412.79	1 295.60	2.05	451.19	242.28	0.38	12.51	4.04	3 915	3 031	2	
				1 115.14			208.53		4.23	1		882		
	Накладные расходы		79%			191.40				67%	2 031			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			121.14				40%	1 212			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					763.73					7 158			
	
26.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.187	2 291.60	114.18	14.24	428.53	21.35	2.66	12.51	7.11	1 398	267	19	
				2 163.18			404.51		2.75	1		1 112		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			20.28				80%	214			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.03				37%	99			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					458.85					1 710			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	108 126.34	13 734.40	2 560.87			525 499	171 831	13 459	
			91 831.04	120.68				340 210	1 510	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	108 126.34	13 734.40	2 560.87			525 499	171 831	13 459	
			91 831.04	120.68				340 210	1 510	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	25 512.11					89 319			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 12; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=90 - по стр. 13, 15; %=92 - по стр. 17, 19; %=73 - по стр. 20; %=66 - по стр. 21, 23; %=67 - по стр. 25; %=80 - по стр. 26)	12 252.66					130 627			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 12; %=51 - по стр. 10; %=43 - по стр. 13, 15; %=44 - по стр. 17, 19; %=56 - по стр. 20; %=50 - по стр. 21, 23; %=40 - по стр. 25; %=37 - по стр. 26)	8 768.82					87 699			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	129 147.82					743 825			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	129 147.82					743 825			
	Строительный контроль 2,14%	2 763.76					15 918			
	Всего со строительным контролем	131 911.58					759 743			
	Непредвиденные расходы 2%	2 638.23					15 195			
	Итог с непредвиденными	134 549.81					774 938			
	НДС	24 218.97					139 489			
	Всего с НДС	158 768.78					914 427			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 252.66					130 627			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 768.82					87 699			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
27.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	25.68	7.34		7.34	188.38		188.38		5.54	1 044		1 044	
										1				
	Объем: 0.54+12.88+12.26													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
28.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	25.68	26.50		26.50	680.54		680.54		5.54	3 770		3 770	
										1				
	Объем: 0.54+12.88+12.26													
	Поправки: ЭМ: =146.814/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	868.92		868.92			4 814		4 814	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	868.92		868.92			4 814		4 814	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	868.92					4 814			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	868.92					4 814			
	Строительный контроль 2,14%	18.59					103			
	Всего со строительным контролем	887.51					4 917			
	Непредвиденные расходы 2%	17.75					98			
	Итог с непредвиденными	905.26					5 015			
	НДС	162.95					903			
	Всего с НДС	1 068.21					5 918			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	108 995.26	13 734.40	3 429.79			530 313	171 831	18 273	
			91 831.04	120.68				340 210	1 510	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	108 995.26	13 734.40	3 429.79			530 313	171 831	18 273	
			91 831.04	120.68				340 210	1 510	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	25 512.11					89 319			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 12; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=90 - по стр. 13, 15; %=92 - по стр. 17, 19; %=73 - по стр. 20; %=66 - по стр. 21, 23; %=67 - по стр. 25; %=80 - по стр. 26)	12 252.66					130 627			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 12; %=51 - по стр. 10; %=43 - по стр. 13, 15; %=44 - по стр. 17, 19; %=56 - по стр. 20; %=50 - по стр. 21, 23; %=40 - по стр. 25; %=37 - по стр. 26)	8 768.82					87 699			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	130 016.74					748 639			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	130 016.74					748 639			
	Строительный контроль 2,14%	2 782.36					16 021			
	Всего со строительным контролем	132 799.10					764 660			
	Непредвиденные расходы 2%	2 655.98					15 293			
	Итог с непредвиденными	135 455.08					779 953			
	НДС	24 381.91					140 392			
	Всего с НДС	159 836.99					920 345			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 252.66					130 627			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 768.82					87 699			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)