«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	965 298	руб.	Смета на сумму:	965 298	руб.	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Ставропольская 9-15 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	965.298	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.601	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	175.850	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	3.94	553.31	459.71	93.60	2 180.04	1 811.26	368.78	12.51	4.4	24 281	22 659	1 623	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 793.15				84%	19 034			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 086.76				48%	10 876			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 059.94					54 191			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.94	2 875.85	685.02	51.83	11 330.85	2 698.98	204.21	12.51	7.1	59 991	33 764	1 450	
				2 139.00			8 427.66		2.94	1		24 777		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 240.15				71%	23 972			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 754.34				52%	17 557			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 325.34					101 521			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.54	5 502.93	806.67	80.64	19 480.37	2 855.61	285.47	12.51	7.11	89 876	35 724	2 030	
				4 615.62			16 339.29		3.19	1		52 122		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 370.16				71%	25 364			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 856.15				52%	18 576			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 706.67					133 817			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.06	6 775.72	1 449.90	67.19	406.54	86.99	4.03	12.51	7.02	2 410	1 088	28	
				5 258.63			315.52		4.1	1		1 294		
	Накладные расходы		83%			72.20				71%	772			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.54				52%	566			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					535.29					3 748			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.92	9 291.30	1 358.31	34.61	8 548.00	1 249.65	31.84	12.51	6.98	37 364	15 633	222	
				7 898.38			7 266.51		2.96	1		21 509		
	Накладные расходы		83%			1 037.21				71%	11 099			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			812.27				52%	8 129			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 397.48					56 593			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.7	4 519.16	360.82	36.65	3 163.41	252.57	25.66	12.51	7.07	15 170	3 160	181	
				4 121.69			2 885.18		4.1	1		11 829		
	Накладные расходы		83%			209.63				71%	2 244			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			164.17				52%	1 643			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 537.21					19 057			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылки (прим.), 100 м	0.18	3 176.89	1 205.91	20.22	571.84	217.06	3.64	12.51	7.02	4 160	2 715	26	
				1 950.76			351.14		4.04	1		1 419		
	Объем: 12*1.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			180.16				71%	1 928			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.09				52%	1 412			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					893.09					7 499			
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.638	221.62	101.80	102.69	2 357.55	1 082.93	1 092.39	12.51	3.39	17 575	13 547	3 703	
				17.13	1.45		182.23	15.43	1.78	12.56		324	194	
	Объем: 394*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			988.52				77%	10 581			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			659.02				48%	6 596			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 005.09					34 751			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	220.2066	36.04			7 936.25					33 143			
				36.04			7 936.25		150.51			33 143		
	Объем: 20.7*10.638													
	
10.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.94	286.73	122.64	1.26	1 129.71	483.19	4.97	12.51	7.2	7 845	6 045	36	
				162.83			641.55		2.75	1		1 764		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			449.37				79%	4 776			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			309.24				51%	3 083			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 888.32					15 704			
	
11.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	492.5	13.13			6 466.53					21 079			
				13.13			6 466.53		42.8			21 079		
	Объем: 394*1.25													
	
12.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
13.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
14.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.44	3 070.76			4 421.89					7 568			
				3 070.76			4 421.89		5 255.58			7 568		
	Объем: 0.8*0.6*3													
	
15.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.048	373.54	335.71	26.60	17.93	16.11	1.28	12.52	7.17	213	202	9	
				11.23			0.54		4.14	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.08				90%	182			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.70				43%	87			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.71					482			
	
16.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.02112	23 811.97			502.91					1 011			
				23 811.97			502.91		47 861.13			1 011		
	Объем: 0.048*0.44													
	
17.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.94	8 171.06	405.87	165.99	32 193.96	1 599.13	653.99	12.52	6.6	161 466	20 021	4 316	
				7 599.20	14.91		29 940.85	58.76	4.58	12.5		137 129	734	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 790.52				92%	19 095			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			911.84				44%	9 132			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 896.32					189 693			
	
18.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	44	137.86			6 065.84					26 389			
				137.86			6 065.84		599.75			26 389		
	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.58	4 972.00	72.11	75.20	2 883.76	41.82	43.62	12.51	6.29	10 508	523	274	
				4 824.69	5.48		2 798.32	3.18	3.47	12.5		9 710	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			48.60				92%	518			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			24.75				44%	248			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 957.11					11 274			
	
20.	ТЕРр 53-16-1 
(мауэрлат. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.012	1 615.27	301.17	30.24	19.38	3.61	0.36	12.51	6.11	105	45	2	
				1 283.86	5.99		15.41	0.07	3.76	12.52		58	1	
	Объем: 0.5*0.4*0.06													
	Накладные расходы		86%			3.16				73%	34			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			2.58				56%	26			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.12					164			
	
21.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.051	8 572.20	5 513.35	252.31	437.18	281.18	12.87	12.51	6.18	4 293	3 518	80	
				2 806.54	60.12		143.13	3.07	4.86	12.52		696	38	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			221.72				66%	2 347			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			179.08				50%	1 778			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					837.97					8 418			
	
22.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2142	3 649.31			781.68					2 952			
				3 649.31			781.68		13 782.4			2 952		
	Объем: 0.051*4200													
	
23.	ТЕРр 60-7-8 
(6 каналов. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.051	23 217.20	15 220.75	473.40	1 184.08	776.26	24.14	12.51	6.18	11 725	9 711	149	
				7 523.05	112.70		383.68	5.75	4.86	12.52		1 865	72	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			609.97				66%	6 457			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			492.67				50%	4 892			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 286.71					23 073			
	
24.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.561	3 649.31			2 047.26					7 732			
				3 649.31			2 047.26		13 782.4			7 732		
	Объем: 0.051*2200*5													
	
25.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.157	2 412.79	1 295.60	2.05	378.81	203.41	0.32	12.51	4.04	3 287	2 545	1	
				1 115.14			175.08		4.23	1		741		
	Накладные расходы		79%			160.69				67%	1 705			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			101.71				40%	1 018			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					641.21					6 010			
	
26.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.157	2 291.60	114.18	14.24	359.78	17.93	2.24	12.51	7.11	1 174	224	16	
				2 163.18			339.62		2.75	1		934		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			17.03				80%	179			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.43				37%	83			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					385.24					1 436			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	116 127.96	13 962.91	2 849.48			558 008	174 693	14 730	
			99 315.59	92.49				368 585	1 157	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	116 127.96	13 962.91	2 849.48			558 008	174 693	14 730	
			99 315.59	92.49				368 585	1 157	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	28 222.36					99 874			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 12; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=90 - по стр. 13, 15; %=92 - по стр. 17, 19; %=73 - по стр. 20; %=66 - по стр. 21, 23; %=67 - по стр. 25; %=80 - по стр. 26)	12 500.27					133 382			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 12; %=51 - по стр. 10; %=43 - по стр. 13, 15; %=44 - по стр. 17, 19; %=56 - по стр. 20; %=50 - по стр. 21, 23; %=40 - по стр. 25; %=37 - по стр. 26)	8 735.30					87 358			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	137 363.53					778 748			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	137 363.53					778 748			
	Строительный контроль 2,14%	2 939.58					16 665			
	Всего со строительным контролем	140 303.11					795 413			
	Непредвиденные расходы 2%	2 806.06					15 908			
	Итог с непредвиденными	143 109.17					811 321			
	НДС	25 759.65					146 038			
	Всего с НДС	168 868.82					957 359			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 500.27					133 382			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 735.30					87 358			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
27.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	34.45	7.34		7.34	252.72		252.72		5.54	1 400		1 400	
										1				
	Объем: 2.11+15.76+16.58													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
28.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	34.45	26.50		26.50	912.93		912.93		5.54	5 058		5 058	
										1				
	Объем: 2.11+15.76+16.58													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 165.65		1 165.65			6 458		6 458	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 165.65		1 165.65			6 458		6 458	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 165.65					6 458			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 165.65					6 458			
	Строительный контроль 2,14%	24.94					138			
	Всего со строительным контролем	1 190.59					6 596			
	Непредвиденные расходы 2%	23.81					132			
	Итог с непредвиденными	1 214.40					6 728			
	НДС	218.59					1 211			
	Всего с НДС	1 432.99					7 939			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	117 293.61	13 962.91	4 015.13			564 466	174 693	21 188	
			99 315.59	92.49				368 585	1 157	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	117 293.61	13 962.91	4 015.13			564 466	174 693	21 188	
			99 315.59	92.49				368 585	1 157	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	28 222.36					99 874			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 12; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=90 - по стр. 13, 15; %=92 - по стр. 17, 19; %=73 - по стр. 20; %=66 - по стр. 21, 23; %=67 - по стр. 25; %=80 - по стр. 26)	12 500.27					133 382			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 12; %=51 - по стр. 10; %=43 - по стр. 13, 15; %=44 - по стр. 17, 19; %=56 - по стр. 20; %=50 - по стр. 21, 23; %=40 - по стр. 25; %=37 - по стр. 26)	8 735.30					87 358			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	138 529.18					785 206			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	138 529.18					785 206			
	Строительный контроль 2,14%	2 964.52					16 803			
	Всего со строительным контролем	141 493.70					802 009			
	Непредвиденные расходы 2%	2 829.87					16 040			
	Итог с непредвиденными	144 323.57					818 049			
	НДС	25 978.24					147 249			
	Всего с НДС	170 301.81					965 298			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 500.27					133 382			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 735.30					87 358			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)