|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 1 307 931 | | руб. | Смета на сумму: | 1 307 931 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Председатель ЖСК «Дружба» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В. Патруев / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | г. Калининград, ул. Кирова, 65-71 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| На капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Кирова, 65-71 | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 307.931** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.033** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **148.650** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Проезжая часть дворовой территории** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Демонтажные работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕРр 68-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м | 0.47 | 1 689.81 | 625.26 | 1 064.55 | 794 | 294 | 500 | 14.41 | 4.54 | 6 506 | 4 235 | 2 272 |
|  | 105.66 |  | 50 | 1 | 14.39 |  | 715 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 358 |  |  |  | 88% | 4 356 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 206 |  |  |  | 48% | 2 376 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 358 |  |  |  |  | 13 238 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 68-12-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.3222 | 6 900.71 | 2 146.35 | 4 754.36 | 2 223 | 692 | 1 532 | 14.4 | 4.65 | 17 082 | 9 958 | 7 123 |
|  | 473.50 |  | 153 | 1 | 14.39 |  | 2 195 |
|  | Объем: 358\*0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 879 |  |  |  | 88% | 10 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 507 |  |  |  | 48% | 5 833 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 609 |  |  |  |  | 33 610 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 69.516 | 7.56 |  | 7.56 | 526 |  | 526 |  | 6.07 | 3 191 |  | 3 191 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 32.22\*2+47\*0.3\*0.15\*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 69.803 | 27.63 |  | 27.63 | 1 928 |  | 1 928 |  | 6.07 | 11 706 |  | 11 706 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Проезжая часть* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.13604 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 822 | 20 | 801 | 14.4 | 6.8 | 5 737 | 281 | 5 448 |
| 10.54 | 836.41 | 1 | 114 | 5.24 | 14.39 | 8 | 1 637 |
|  | Объем: 358\*0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 127 |  |  |  | 81% | 1 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 58 |  |  |  | 34% | 652 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 007 |  |  |  |  | 7 943 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 01-01-016-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.13604 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 58 | 4 | 52 | 14.4 | 7.32 | 448 | 59 | 381 |
| 10.54 | 63.96 | 1 | 9 | 5.24 | 14.41 | 8 | 125 |
|  | Объем: 358\*0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 12 |  |  |  | 81% | 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 6 |  |  |  | 34% | 63 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 660 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 217.664 | 27.63 |  | 27.63 | 6 014 |  | 6 014 |  | 6.07 | 36 502 |  | 36 502 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 136.04\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.716 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 2 243 | 110 | 2 120 | 14.4 | 4.72 | 11 640 | 1 586 | 10 005 |
| 18.00 | 248.28 | 13 | 178 | 3.83 | 14.4 | 49 | 2 560 |
|  | Объем: 358\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 409 |  |  |  | 121% | 5 017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 233 |  |  |  | 65% | 2 695 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 885 |  |  |  |  | 19 352 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 78.76 | 104.66 |  |  | 8 243 |  |  |  |  | 57 437 |  |  |
| 104.66 |  | 8 243 |  | 729.27 |  | 57 437 |  |
|  | Объем: 71.6\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 27-04-006-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.358 | 61 088.01 | 320.44 | 4 324.25 | 21 870 | 115 | 1 548 | 14.4 | 5.67 | 123 587 | 1 652 | 8 778 |
| 56 443.32 | 614.99 | 20 207 | 220 | 5.6 | 14.41 | 113 158 | 3 173 |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 476 |  |  |  | 121% | 5 838 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 271 |  |  |  | 65% | 3 136 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22 617 |  |  |  |  | 132 562 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1432 | 675.78 |  | 675.78 | 97 |  | 97 | 1 | 5.32 | 515 |  | 515 |
|  | 73.83 |  | 11 | 6.23 | 14.39 |  | 152 |
|  | Объем: 358\*0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 16 |  |  |  | 121% | 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 9 |  |  |  | 65% | 99 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 798 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 14.6064 | 280.61 |  |  | 4 099 |  |  |  |  | 30 054 |  |  |
| 280.61 |  | 4 099 |  | 2 057.59 |  | 30 054 |  |
|  | Объем: 0.1432\*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 35.8 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 5 956 | 5 033 | 710 | 14.41 | 4.7 | 77 265 | 72 526 | 3 336 |
| 5.95 | 0.90 | 213 | 32 | 6.59 | 14.51 | 1 404 | 468 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 7 192 |  |  |  | 121% | 88 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 4 103 |  |  |  | 65% | 47 446 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 251 |  |  |  |  | 213 034 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | С Цена поставщик.  Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "Кирпичик", толщ. 80мм, М 400, серая, м2 | 365.16 | 98.81 |  |  | 36 082 |  |  |  |  | 160 926 |  |  |
| 98.81 |  | 36 082 |  | 4.46 |  | 160 926 |  |
|  | Объем: 358\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =390/4.46\*1.13* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.39 | 5 136.11 | 784.81 | 101.71 | 7 139 | 1 091 | 141 | 14.41 | 6.23 | 46 726 | 15 720 | 881 |
| 4 249.59 | 12.84 | 5 907 | 18 | 5.1 | 14.38 | 30 125 | 257 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 575 |  |  |  | 121% | 19 332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 898 |  |  |  | 65% | 10 385 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 612 |  |  |  |  | 76 443 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 403-8021  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 139 | 76.13 |  |  | 10 582 |  |  |  |  | 63 843 |  |  |
| 76.13 |  | 10 582 |  | 459.3 |  | 63 843 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕРр 66-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк | 4 | 1 015.40 | 41.00 | 10.13 | 4 062 | 164 | 41 | 14.4 | 8.06 | 25 021 | 2 362 | 327 |
| 964.27 |  | 3 857 |  | 5.79 | 1 | 22 332 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 177 |  |  |  | 92% | 2 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 112 |  |  |  | 54% | 1 275 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 351 |  |  |  |  | 28 470 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **112 738** | **7 523** | **16 010** |  |  | **678 186** | **108 379** | **90 465** |
| **89 205** | **785** |  |  | **479 344** | **11 282** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Тротуар дворовой территории** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Демонтажные работы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕРр 68-13-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2 | 0.0631 | 2 287.47 | 509.44 | 1 778.03 | 144 | 32 | 112 | 14.4 | 4.54 | 972 | 463 | 509 |
|  | 176.47 |  | 11 | 1 | 14.39 |  | 160 |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 45 |  |  |  | 88% | 548 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 26 |  |  |  | 48% | 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 1 819 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 5.048 | 7.56 |  | 7.56 | 38 |  | 38 |  | 6.07 | 232 |  | 232 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 2.524\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 5.048 | 27.63 |  | 27.63 | 139 |  | 139 |  | 6.07 | 847 |  | 847 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Тротуар* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 01-01-013-14  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.017037 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 103 | 2 | 100 | 14.4 | 6.8 | 718 | 35 | 682 |
| 10.54 | 836.41 |  | 14 | 5.24 | 14.39 | 1 | 205 |
|  | Объем: 63.1\*0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 15 |  |  |  | 81% | 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 7 |  |  |  | 34% | 82 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 994 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 01-01-016-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.017037 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 7 | 1 | 7 | 14.4 | 7.32 | 56 | 7 | 48 |
| 10.54 | 63.96 |  | 1 | 5.24 | 14.41 | 1 | 16 |
|  | Объем: 63.1\*0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 |  |  |  | 81% | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 1 |  |  |  | 34% | 8 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 82 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 27.2592 | 27.63 |  | 27.63 | 753 |  | 753 |  | 6.07 | 4 571 |  | 4 571 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 17.037\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 27-04-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1262 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 395 | 19 | 374 | 14.4 | 4.72 | 2 052 | 280 | 1 763 |
| 18.00 | 248.28 | 2 | 31 | 3.83 | 14.4 | 9 | 451 |
|  | Объем: 63.1\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 71 |  |  |  | 121% | 885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 41 |  |  |  | 65% | 475 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 507 |  |  |  |  | 3 412 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТССЦ 408-0122  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Песок природный для строительных работ средний, м3 | 13.882 | 104.66 |  |  | 1 453 |  |  |  |  | 10 124 |  |  |
| 104.66 |  | 1 453 |  | 729.27 |  | 10 124 |  |
|  | Объем: 12.62\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 27-06-027-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.03155 | 675.78 |  | 675.78 | 21 |  | 21 | 1 | 5.32 | 113 |  | 113 |
|  | 73.83 |  | 2 | 6.23 | 14.39 |  | 34 |
|  | Объем: 63.1\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 3 |  |  |  | 121% | 41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 2 |  |  |  | 65% | 22 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 176 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТССЦ 407-0028  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 3.2181 | 280.61 |  |  | 903 |  |  |  |  | 6 622 |  |  |
| 280.61 |  | 903 |  | 2 057.59 |  | 6 622 |  |
|  | Объем: 0.03155\*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 27-07-005-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 6.31 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 1 050 | 887 | 125 | 14.41 | 4.7 | 13 619 | 12 783 | 588 |
| 5.95 | 0.90 | 38 | 6 | 6.59 | 14.51 | 247 | 82 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 268 |  |  |  | 121% | 15 567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 723 |  |  |  | 65% | 8 362 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 041 |  |  |  |  | 37 548 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТССЦ 403-8719  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2 | 64.362 | 119.43 |  |  | 7 687 |  |  |  |  | 26 579 |  |  |
| 119.43 |  | 7 687 |  | 412.96 |  | 26 579 |  |
|  | Объем: 63.1\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 27-02-010-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.64 | 1 060.47 | 784.81 | 101.71 | 679 | 502 | 65 | 14.41 | 6.23 | 8 211 | 7 238 | 406 |
| 173.95 | 12.84 | 111 | 8 | 5.1 | 14.38 | 568 | 118 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 724 |  |  |  | 121% | 8 901 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 413 |  |  |  | 65% | 4 781 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 816 |  |  |  |  | 21 893 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТССЦ 402-0004  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.012672 | 569.06 |  |  | 7 |  |  |  |  | 37 |  |  |
| 569.06 |  | 7 |  | 5.1 |  | 37 |  |
|  | Объем: (0.64)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТССЦ 401-0006  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 3.24736 | 685.00 |  |  | 2 224 |  |  |  |  | 11 345 |  |  |
| 685.00 |  | 2 224 |  | 5.1 |  | 11 345 |  |
|  | Объем: (0.64)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТССЦ 403-8023  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 64 | 34.14 |  |  | 2 185 |  |  |  |  | 15 100 |  |  |
| 34.14 |  | 2 185 |  | 235.93 |  | 15 100 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **17 788** | **1 443** | **1 734** |  |  | **101 198** | **20 806** | **9 759** |
| **14 610** | **73** |  |  | **70 633** | **1 066** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Прочее** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕР 47-01-046-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 1 | 2 219.13 | 387.78 |  | 2 219 | 388 |  | 14.41 | 1 | 16 814 | 5 588 |  |
| 1 831.35 |  | 1 831 |  | 6.13 | 1 | 11 226 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 446 |  |  |  | 98% | 5 476 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 299 |  |  |  | 61% | 3 409 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 964 |  |  |  |  | 25 699 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕР 47-01-046-06  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 1 | 891.77 | 61.79 | 456.93 | 892 | 62 | 457 | 14.41 | 4.9 | 4 636 | 890 | 2 239 |
| 373.06 | 44.25 | 373 | 44 | 4.04 | 14.43 | 1 507 | 639 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 122 |  |  |  | 98% | 1 498 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 82 |  |  |  | 61% | 933 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 096 |  |  |  |  | 7 067 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **3 111** | **450** | **457** |  |  | **21 450** | **6 478** | **2 239** |
| **2 204** | **44** |  |  | **12 733** | **639** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **133 637** | **9 416** | **18 201** |  |  | **800 834** | **135 663** | **102 463** |
| **106 019** | **902** |  |  | **562 710** | **12 987** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **133 637** | **9 416** | **18 201** |  |  | **800 834** | **135 663** | **102 463** |
| **106 019** | **902** |  |  | **562 710** | **12 987** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **73 465** |  |  |  |  | **382 067** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 18; %=81 - по стр. 5, 6, 21, 22; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 24, 26, 28, 30; %=92 - по стр. 17; %=98 - по стр. 34, 35)** | | | | | **13 917** |  |  |  |  | **170 749** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 18; %=34 - по стр. 5, 6, 21, 22; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 24, 26, 28, 30; %=54 - по стр. 17; %=61 - по стр. 34, 35)** | | | | | **7 995** |  |  |  |  | **92 331** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **155 549** |  |  |  |  | **1 063 914** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **155 549** |  |  |  |  | **1 063 914** |  |  |
|  | **Тех. надзор 2,14%** | | | | | **3 329** |  |  |  |  | **22 768** |  |  |
|  | **Всего с тех. надзором** | | | | | **158 878** |  |  |  |  | **1 086 682** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **3 178** |  |  |  |  | **21 734** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **162 056** |  |  |  |  | **1 108 416** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **29 170** |  |  |  |  | **199 515** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **191 226** |  |  |  |  | **1 307 931** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |